|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор Южноуральского филиала  ОАО «НИАЭП»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О. Полянин  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**открытый одноэтапный запрос цен в электронной форме  
без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты

**том 2 «Техническая часть»**

2013 г.

**Технические требования**

1. Спецификация на поставку спецодежды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ГОСТ** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| **1** | **Перчатки комбинированные велюр-трикотаж с утеплителем  Тинсулейт®**  Зимние перчатки изготовлены из вязанного трикотажа (100% акрил). Тыльная и ладонная части перчаток усиленны накладками из кожевенного велюра толщиной 0.7-1.0 мм. Материал подкладки - флис.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Размер | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | | Кол-во | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | - | 55 | шт |
| **2** | **Куртка мужская утепленная «Бавария»**  Удлиненная куртка с застежкой на двухзамковую молнию, внутренний и внешний ветрозащитный клапаны на потайные кнопки. Карманы прорезанные: нагрудные на молнии и накладной слева, нижние под клапаном и наклонные «листочки». В борте вертикальный карман на молнии. Карманы на подкладке: нагрудные накладной и прорезной, и нижний из сетки. Слева полукольцо для крепления мелких предметов, которые можно разместить в накладном кармане. Рукава на манжетах со вставками эластичной тесьмы, с усилительными налокотниками; внутри с полушерстяными напульсниками. Кулисики для регулирования объема: капюшон, линия талии и низа. Воротник-стойка и верх внутренней планки утеплены мягким трикотажным полотном Polartec. Съемный на молнии капюшон.  **Ткань верха:** «Фореман» (Foreman) смесовая с отделкой Teflon фирмы DuPont (67% полиэстер, 33%хлопок). Производство Concordia (Бельгия).  **Цвет:** Сочетание светло-коричневого и темно- коричневого.  **Световозвращающий материал:** Световозвращающая лента шириной 5 см. и кант шириной 3 мм.  **Утеплитель: :** Тинсулейт® Р100, 3 слоя.  **Подкладка:** 100% полиэстер.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Размер | 88, 92 | 88, 92 | 88, 92 | 96, 100 | 96, 100 | 104 | 104, 108 | 112 | 112 | 120 | | Рост | 158/164 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170 | 182/188 | 170 | 182 | 182 | | Кол-во | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | ГОСТ 12.4.236-2007  ГОСТ 12.4.236-2011 | 40 | шт |
| **3** | **Куртка универсальная утепленная «Сибирь»:**  Куртка с комбинированным утеплителем: 1 слой – притачной, 2 слоя – съемный утеплитель на молнии. Длина куртки позволяет надевать ее на пиджак. Застежка на двухзамковую молнию YKK с внешним и внутренним ветрозащитным клапаном. Утепленные нагрудные и боковые накладные карманы, карман на молнии на рукаве, в борте карман на молнии для документов формата А4, карманы на подкладке. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Съемный капюшон с опушкой из натурального меха с регулировкой объема и фиксацией ушек. Рукава с внутренними полушерстяными напульсниками и манжетами. Воротник, капюшон, манжеты и внутренняя планка утеплены мягким трикотажным материалом Polartec®.  **Ткань верха:** 100% полиэстер, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/кв.м за 24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая, водонепроницаемая (LT-membrane™), плотность 150 г/кв.м. **Подкладка:** 100% полиэстер. **Утеплитель:** Тинсулейт® P100, 3 слоя. Многослойность утеплителя обеспечивает больший теплоизолирующий эффект за счет воздушной прослойки между слоями.     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Размер | 88/182 | 88/170 | 96/170 | 104/170 | 104/182 | | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ГОСТ Р 12.4.236-2007 ГОСТ Р 12.4.236-2011 | 5 | шт |
| **4** | **Брюки мужские утепленные «Винтер»**  Брюки с высоким поясом с регулировкой по талии. Карманы на молнии. Усилительные накладки по шаговым швам, по низу боковых швов молния для регулировки по ширине.  **Ткань:** нейлон (100% полиамид ) с полиуретановым водонепроницаемым покрытием. **Утеплитель:** «Термофайбер» 100 г/кв.м, 2 слоя. **Подкладка:** 100% полиэстер. **Цвет:** черный.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Размер | 88/170 | 88/182 | 96/170 | 96/182 | | Кол-во | 10 | 10 | 10 | 10 | | ГОСТ Р 12.4.236-2007 ГОСТ Р 12.4.236-2011 | 40 | шт |
| **5** | **Шапка ушанка «Енисей» с креплениями под каску:**  Шапка-ушанка с комбинированной подкладкой: центральная часть и стенки выполнены из фланели, а ушки, переходящие на затылочную часть, и нижняя часть козырька – из овчины меховой. Для застегивания шапки на левое ушко настрочена утепленная пата с мягкой липучкой, на правое ушко – жесткая липучка. Козырек фиксируется на две кнопки. Для крепления защитной каски снаружи предусмотрены 4 паты с липучками.  **Ткань верха:** 100% полиэстер, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/кв.м за 24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая (LT-membrane™), плотность 150 г/кв.м. **Утеплитель:** Тинсулейт® (донышко – 3 слоя, козырек и ушки, переходящие в затылочную часть – 1 слой) и натуральный мех.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **размер** | **56** | **57** | **58** | **59** | **60** | **61** | | **Кол-во** | **9** | **9** | **9** | **9** | **10** | **9** | | ГОСТ 10325-79 | 55 | шт |
| **5** | **Шапка ушанка «Енисей» с креплениями под каску:**  Шапка-ушанка с комбинированной подкладкой: центральная часть и стенки выполнены из фланели, а ушки, переходящие на затылочную часть, и нижняя часть козырька – из овчины меховой. Для застегивания шапки на левое ушко настрочена утепленная пата с мягкой липучкой, на правое ушко – жесткая липучка. Козырек фиксируется на две кнопки. Для крепления защитной каски снаружи предусмотрены 4 паты с липучками.  **Ткань верха:** 100% полиэстер, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8 000 г/кв.м за 24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая (LT-membrane™), плотность 150 г/кв.м. **Утеплитель:** Тинсулейт® (донышко – 3 слоя, козырек и ушки, переходящие в затылочную часть – 1 слой) и натуральный мех.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **размер** | **56** | **57** | **58** | **59** | **60** | **61** | | **Кол-во** | **9** | **9** | **9** | **9** | **10** | **9** | | ГОСТ 10325-79 | 55 | шт |
| **6** | **ПОДШЛЕМНИК ВЯЗАННЫЙ** | ГОСТ 10325-79 | 40 | шт |
| **7** | БОТИНКИ КОЖАННЫЕ «Альпы»» меховые:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **размер** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | | **Кол-во** | **3** | **2** | **5** | **5** | **5** | **5** | **14** | **5** | **5** | **3** | **3** | | ГОСТ 10325-79 | 55 | шт |
| **8** | Каска защитная белая: |  | 55 | шт |
| **9** | Куртка мужская «Сити» (Серая):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **размер** | **88/170** | **88/182** | **96/170** | **96/182** | | **Кол-во** | **10** | **10** | **10** | **10** | |  | 40 | шт |
| **10** | Брюки мужские «Сити» (Серые):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **размер** | **88/170** | **88/182** | **96/170** | **96/182** | | **Кол-во** | **10** | **10** | **10** | **10** | |  | 40 | шт |
| **11** | Куртка-ветровка мужская «Реал»:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **размер** | **88/182** | **88/170** | **96/170** | **104/170** | **104/182** | | **Кол-во** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | |  | 20 | шт |
| **12** | Костюм влагозащитный (синий):   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **размер** | **88/158** | **88/170** | **88/182** | **96/170** | **96/182** | **104/170** | **104/182** | **112/170** | **112/182** | **120/182** | | **Кол-во** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | |  | 110 | шт |
| **13** | Сапоги ПВХ «Лемминг утепленные с манжетой:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **размер** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** | **41** | **43** | | **Кол-во** | **3** | **2** | **5** | **5** | **5** | **6** | **14** | |  | 40 | шт |
| **14** | Нанесение фирменной символики на одежду:  **Спина куртки: 340 шт.**  **Грудь куртки: 340 шт.**  **Каска: 55 шт.** |  | 735 | шт |
| **15** | **Очки защитные «Ай-во» (9160285)** |  | 80 | шт |
| **16** | **Перчатки трикотажные «Техно» (10 класс)**  **7 размер – 200**  **9 размер - 200** |  | 735 | шт |

**Требования к поставляемому товару:**

- товар должен быть новым и ранее не использованным;

- на момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

**2. Требования к сроку (периодичности) поставки товара**

4.1. Поставщик обязан поставить товар отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения такой заявки.

1. **Требования к месту и условиям поставки товара**

5.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, площадка строительства Энергетического комплекса Южноуральская ГРЭС-2.

**4. Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции**

6.1 Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:

- [ГОСТ Р 51474-99](file:///\\server03\esif\фонд%20Нормативно-распорядительной%20документации\Электронные%20приложения\ГОСТы\ГОСТ%20Р%2051474-99.tif) «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

* + - * 1. Импортный товар – международным стандартам упаковки.
  1. 6.2 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.
  2. 6.3 Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

**5. Требования к качеству поставляемой продукции**

7.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром.

7.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

7.3. Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности. Товар не должен быть заложен, находится под арестом, иметь каких либо ограничений и/или обременений, а также должен быть растаможен.

**6. Требования к безопасности поставляемой продукции**

8.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.

**7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции**

9.1. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке.

9.2. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12), устранение недостатков производится за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых дефектов.