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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Ед. изм.









 шт.
	Кол-во
	Срок поставки
	[bookmark: _GoBack]Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	2
	3
	4
	6
	8
	9
	10

	1
	Клавиатура для компьютера
	Промышленная Клавиатура Advantix c подсветкой, с Touchpad, USB –подключение AXK-101
	Не предусмотрено
	шт.
	3
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	2
	Сетевой фильтр
	Сетевой фильтр  APC Surge Arrest P5B-RS  <1.8m> 5 розеток
	Не предусмотрено
	шт.
	5
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	3
	Кабель
	Кабель  UPS -220V   1.5м Hama <46558>
	Не предусмотрено
	шт.
	10
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	4
	Кабель
	Кабель компьютерный (IEC-320-C13)- розетка 220V 1.5м Hama <29934>
	Не предусмотрено
	шт.
	10
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	5
	Кабель
	Кабель  UPS -220V 5 bites <UPS107530> IEC-320-C13 - >IEC-320-C14)    3м
	Не предусмотрено
	шт.
	10
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	6
	Патч-корд
	Патч-корд экранированный, шнур коммутац. FTP 2м Cat.5e. NM2001-020
	Не предусмотрено
	шт.
	10
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев
с момента поставки товара Покупателю

	7
	Жесткий диск
	Жесткий диск  HDD* 1 Tb SATA 6 Gb/s Seagate Constellation ES.3 <ST1000NM0033> 3.5” или эквивалент
Тип оборудования: HDD
скорость вращения должна быть не менее 7200оборотов/мин
буфер HDD должен быть не менее 128 Mb
общая   емкость должна быть не менее 1 Тб
ср. время ожидания должна быть не более 4,16мс
скорость передачи данных должна быть не менее 175Мб/сек
Интерфейс HDD - SATA 6Gb/s
Уровень шума должен быть не более - 2.8 Бел в режиме Idle, 3 Бел при работе – типичный и 3 Бел в режиме Idle, 3.4 Бел при поиске должен быть максимальным
Формат накопителя – 3.5"
Размеры (ширина x высота x глубина) – не более  102 x 26 x 147 мм
	Не предусмотрено
	шт.
	4
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	8
	Сетевой фильтр
	Сетевой фильтр SVEN Special Base  Black <1.8м> 5 розеток, вход IEC320-C14)
	Не предусмотрено
	шт.
	8
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	9
	Кабель
	Кабель удлинительный активный VCOM <VUS7049-20м> USB2.0-repeater A- > A 20м
	Не предусмотрено
	шт.
	2
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	10
	Удлинитель
	Удлинитель USB по витой паре до 30м.  Espada <EUSBExt30mVitP>
	Не предусмотрено
	шт.
	2
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 12 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	11
	Коммутатор
	Коммутатор  управляемый HP JE005A* 
объем оперативной памяти  должен быть  не менее 128 Мб;
 объем флэш-памяти  должен быть  не менее 128 Мб;
 количество портов коммутатора  должно быть не менее 16 х Ethernet 10/100/1000Мбит/сек;
 внутренняя пропускная способность должна быть не менее 40 Гбит/сек;
 скорость передачи данных (Ethernet)  - не менее 1000 Мбит/сек;
Коммутатор должна иметь возможность установки в стойку, консольный порт, web интерфейс, поддержку  Teinet, поддержку SNMP. 
	Не предусмотрено
	шт.
	3
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 60 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	12
	Коммутатор
	Коммутатор неуправляемый HP J9560A*
Должен иметь не менее 16 портов  RJ-45 10/100/1000 c автоматическим             определением скорости; 
 протоколы  Etherhet  IEEE 802.3a, IEEE 802,3ab, IEEE 802.3u;
  память и процессор -  флэш-память не менее 512КБ; размер пакетного буфера  должен быть не менее 512КБ;
 время задержки -  100 Мб: < 8.0 мкс (LIFO, размер пакета 64 байта); 1000Мб: <3,6 мкс (LIFO, размер  пакета 64 байта);
 внутренняя пропускная способность должна быть не менее 32 Гбит/сек;
 Коммутатор должен иметь поддержку  Auto-MDI/MDI-X,    
 поддержку IEEE 802.1р (Priority tags)  
	Не предусмотрено
	шт.
	1
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 60 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	13
	Коммутатор
	Коммутатор неуправляемый HP J9792A*
Должен иметь не менее 5 портов RJ-45 10/100/1000 c автоматическим определением скорости;
 протоколы – IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3 az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.3 x  Flow Control ;
 память и процессор -  размер пакетного буфера – не менее 1 Мб;
 время задержки  должно быть не более 100 Мбит; Время ожидания: < 4,1 мкс; 1000 Мбит Время ожидания: < 2,6 мкс;
 пропускная способность должна быть не менее 7,4 млн. пакетов в секунду;
 производительность  маршрутизации/коммутации  - не менее 10 Гбит/с;
	Не предусмотрено
	шт.
	4
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 60 месяцев с момента поставки товара Покупателю

	14
	Ноутбук
	Ноутбук  hp** ProBook 4540s < H5J04EA#ACB > или эквивалент
Тип оборудования - Ноутбук 
Тип видео - Дискретное 
Видео ноутбука – « Radeon HD 7650M (128 бит)» 
Диагональ экрана должна быть не более 15.6 дюйма и не менее 15 дюймов.
Подсветка экрана ноутбука  должна быть  Светодиодной (LED) 
Максимальное разрешение матрицы ноутбука должно быть не хуже 1366 x 768 
Поверхность экрана ноутбука должна быть Матовой 
Тип процессора – Core I5
Процессор ноутбука должен быть не менее  2.6 ГГц, а в режиме Turbo Boost  не менее 3.2 ГГц 
Кэш L3 процессора ноутбука - не менее 3 Мб 
Количество ядер должно быть не менее 2 штук 
Оперативная память должна быть не менее  4 Гб DDR3 
Картридер ноутбука -формат  SD, MMC, MS Pro, MS 
Разъемы ноутбука должны быть не менее: 2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, разъем для микрофона, разъем для наушников
Оптический привод- Встроенный DVD-RW 
Ноутбук должен иметь встроенный микрофон 
Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
Объем накопителя ноутбука должен быть не менее 500 Гб Интерфейс накопителя ноутбука- SATA 
Формат накопителя ноутбука- 2.5" 
Клавиатура ноутбука должна быть островного типа, с влагозащитой, полноразмерная, с цифровым блоком
Тип манипуляторов ноутбука - Multi-touch TouchPad
Ноутбук должен иметь сканер отпечатков пальцев 
Сеть Ethernet ноутбука - 10/100/1000 Мбит/сек 
Bluetooth ноутбука- Bluetooth 4.0 
Ноутбук должен иметь встроенную камеру 
Кол-во слотов SODIMM ноутбука - 2
Питание- Li-ion аккумулятор 10.8В не хуже чем 47 Вт•ч (4200 мАч) 
Блок питания должен  входить в комплект поставки 
Операционная система Linux
Ресурс аккумулятора не менее 7 часов 
Размеры (ширина x высота x глубина) – не более 37.5 x 3.7 x 25.7 см (размещение в стойку).
	Не предусмотрено
	шт.
	1
	
	Сроки гарантийного обслуживания оборудования,  гарантию на которые производитель не представляет, составляет 36 месяцев с момента поставки товара Покупателю



В случае указания на товарный знак, фирменное наименование, наименование производителя читать также «или эквивалент».
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.
* В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2014 г. № 1/97-П «Об Отраслевом технологическом стандарте в области информационных технологий, автоматизации и связи» поставляемое эквивалентное оборудование должно быть только следующих производителей: Cisco, HP.
** В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2014 г. № 1/97-П «Об Отраслевом технологическом стандарте в области информационных технологий, автоматизации и связи» поставляемое эквивалентное оборудование должно быть только следующих производителей: HP,Samsung Sony, Lenovo.
*** В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2014 г. № 1/97-П «Об Отраслевом технологическом стандарте в области информационных технологий, автоматизации и связи» поставляемое эквивалентное оборудование должно быть только следующих производителей: HP, EMC, NetApp, IBM

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, поставлен полностью в рабочем состоянии



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями (на изделие должен иметься товарный  знак  или обозначение  предприятия-изготовителя



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Продукция должна быть поставлена в упаковке производителя (гофротара, коробки картонные из гофрокартона), не поврежденной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать её сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемую продукцию от внешних воздействий. Товар должен быть укомплектован необходимыми шнурами, проводами, кабелями. Целостность упаковки производителя не должна быть нарушена.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки


	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. 
Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров


	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Паспорта, инструкции, гарантийные талоны передаются Покупателю вместе с Товаром (текст на русском языке) с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка Товара должна производиться без нарушения целостности и внешнего вида Товара и упаковки.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	До истечения гарантийного срока, при соблюдении Заказчиком правил их эксплуатации, Поставщик обязан, без дополнительной платы, заменить пришедший в негодность Товар в течение пяти рабочих  дней с даты получения от Заказчика обращения по телефону или письменно (по факсу, электронной почте) с соответствующим мотивированным требованием.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Предоставляемый Товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором он используется, и обеспечивать качественную и бесперебойную работу.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Все поставляемое оборудование должно быть новым и не подержанным. Все оборудование должно быть качественным и соответствовать целям, для которых оно обычно используется. Аналоги должны обладать всеми характеристиками заявленных оригиналов. В комплект поставки должны быть включены все непоименованные в спецификации, но необходимые для работы оборудования, интерфейсные шнуры, соединительные кабели, носители с драйверами, а также комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.



РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.





Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.

