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пристройки здания 120 на пром.площадке №1 по проекту «Расширение радиохимического участка для производства радионуклида молибден-99 на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР»»
Димитровград 2011
1. Общие положения.
Пристройка к зд. 120, строительство которой проводится в рамках расширения радиохимического участка, предназначена для размещения производства радионуклида молибден-99 из облученных урановых мишеней.

Конечным продуктом на выходе технологического процесса является препарат радионуклида Мо-99. Пристройка представляет собой 2-х этажное здание, расположенное вплотную к зд. 120 в осях 18-22.
Настоящим ТЗ рассматривается расширение радиохимического участка зд. 120 для производства радионуклида молибден – 99 путем строительства пристройки к зд. 120. 
1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)
Перед проведением работ организация должна предоставить заказчику:

- Заполненную анкету по охране труда (см. прил. 1);

- Сметный расчет на сумму заявленного предложения.
Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:

2. Основание для проведения работ.
Приказ «Росатома» №1/133-П от 28.07.2010 г. «Об обеспечении реализации проекта». Приказ директора ОАО «ГНЦ НИИАР» №317 «Об организации работ по созданию производства молибдена-99» от 31.12.2008 и № 566 «О переходе к практической реализации создания производства препарата Мо-99 на площадке НИИАР в период с 2009 по 2012 годы» от 20.07.2009 г.
3. Содержание работ и краткие технические требования.
3.1. Цель работы – устройство инженерных коммуникаций пристройки к зданию 120.
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Отопление и вентиляция.

	Отопление

	1.
	Установка радиаторов стальных
	кВт
	15,0

	2.
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм
	м
	22,0

	3.
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	м
	12,0

	4.
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	м
	30,0

	5.
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 16*2 мм
	м
	70,0

	6.
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20*2 мм
	м
	85,0

	7.
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 26*2 мм
	м
	45,0

	8.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	242,0

	9.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	м
	22,0

	10.
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	35,6

	11.
	Кронштейн для металлопластиковых труб
	 шт.
	20

	12.
	Клапан термостатический угловой ду 15мм VТ 31
	шт.
	9

	13.
	Клапан настроечный запорный угловой ду 15мм VТ 19
	шт.
	9

	14.
	Кран шаровой с дренажем  ду 15мм VТ 245
	шт.
	1

	15.
	Кран шаровой с дренажем  ду 20мм VТ 245
	шт.
	2

	16.
	Кран шаровой с дренажем  ду 25мм VТ 245
	шт.
	2

	17.
	Кран шаровой   ду 15мм VТ 214
	шт.
	1

	18.
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	7

	19.
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	4

	20.
	Установка кранов воздушных
	компл
	10

	21.
	Установка воздухоотводчиков
	шт.
	2

	22.
	Монтаж  плинтусов
	м
	66,0

	23.
	Внешний угол для канала 40/105
	        шт.
	4

	24.
	Внутренний угол  для канала 40/105
	шт.
	10

	25.
	Заглушка левая   для канала 40/105
	шт.
	2

	26.
	Заглушка правая   для канала 40/105
	шт.
	2

	27.
	Крышка канала 40/105
	м
	66,0

	28.
	Основание канала  40/105
	м
	66,0

	29.
	Соединительная накладка для канала  40/105
	м
	66,0

	30.
	Трубки защитные гофрированные (футляр для трубы ду 26мм)
	м
	6,0

	31.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	0,33

	32.
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
	м3
	0,09

	Теплоснабжение установки П1

	Водосмесительный узел УО-ИННОВЕНТ -3-02-00:

	33
	1) Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т (URS-25-40)
	шт.
	1

	34
	2) Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм  клапан водяной GRUNER с приводом 235R-230-VL15
	шт.
	1

	35
	Установка воздухоотводчиков
	шт.
	2

	36
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	2

	37
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	4

	38
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт
	2

	39
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	м
	70,0

	40
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	70,0

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	10,0

	42
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	20,0

	43
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
	м3
	0.44

	Узел управления теплосети

	44
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (ПРЭМ-32)
	шт.
	2

	45
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм  ВСГ-15
	счётчик
	1

	46
	Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15
	шт.
	1

	47
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т  ALPHA+25-60 180
	шт.
	2

	48
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	1

	49
	Клапаны предохранительные 15с-2-2 ду32мм
	шт.
	1

	50
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм MR 01
	шт.
	1

	51
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	4

	52
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	13

	53
	Вентили 15с65бк д. 15 мм 1.6 МПа
	шт.
	4

	54
	Вентили 15с65бк д. 20 мм 1.6 МПа
	шт.
	5

	55
	Вентили 15с65бк д. 25 мм 1.6 МПа
	шт.
	4

	56
	Вентили 15с65бк д. 32 мм 1.6 МПа
	шт.
	2

	57
	Вентили 15с65бк д. 40 мм 1.6 МПа
	шт.
	2

	58
	Вентили 16б1бк д. 20 мм 1.6 МПа
	шт.
	2

	59
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (регуляторы давления и температуры)
	шт.
	2

	60
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	6

	61
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл
	12

	62
	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм (11Б18бк ду15мм)
	шт.
	5

	63
	Кран шаровой с дренажем  ду 20мм VТ 245
	шт.
	1

	64
	Кран шаровой   ду 25мм VТ 214
	шт.
	3

	65
	Клапан обратный VT 161 пружинный ду 25мм
	шт.
	1

	66
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	6

	67
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм
	компл
	4

	68
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм
	компл
	5

	69
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм
	компл
	4

	70
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм
	компл
	5

	71
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм
	компл
	3

	72
	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл
	2

	73
	Фильтр  на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм
	шт.
	2

	74
	Фильтр латунный VТ 192 le 25мм
	шт.
	1

	75
	Фильтр латунный VТ 192 le 20мм
	шт.
	1

	76
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	м
	11,0

	77
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	м
	12,0

	78
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	м
	12,0

	79
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	м
	30,0

	80
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	65,0

	81
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм
	шт.
	2

	82
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	шт.
	8

	83
	Дроссельная шайба
	шт.
	3

	84
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	24

	85
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	7,0

	86
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	14,0

	87
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
	м3
	0,8

	88
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	м2
	0,20

	Кондиционирование воздуха

	89
	Установка кондиционеров масса до 0,05 т
	шт.
	2

	90
	Установка кондиционеров, масса до 0,1 т
	шт.
	2

	91
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	м
	32,0

	92
	Трубки медные 5/8" АР-24
	м
	4,0

	93
	Трубки медные 3/8" АР-24
	м
	12,0

	94
	Трубки медные 1/4" АР-24
цена:58,98:5,76=10,24
	м
	16,0

	95
	Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб 15 мм
	м
	18,0

	96
	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр до 20 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	м
	18,0

	97
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	м
	32,0

	Установка системы П 1

	98
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	камер
	1

	99
	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10
	компл
	1

	100
	Установка рамы под вентиляционное оборудование
	кг
	60,0

	101
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0,8

	102
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-20 и ВН13
	шт.
	2

	103
	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм
	решётка
	5

	104
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, периметром 711*711 и 750*580
	м2
	15,8

	105
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, периметром 711*711 и 750*580
	м2
	16,23

	106
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	2,3

	107
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	2,4

	108
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	6,4

	109
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	6,6

	110
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	м2
	4,3

	111
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	4,4

	112
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм
	шт.
	1

	113
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг
	шт.
	1

	114
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	клапан
	1

	115
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02 ду 280мм (КПУ-1М(60)-Н-ЭМ-280
	шт.
	1

	116
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час
	фильтр
	2

	117
	Фильтры Н13 (НЕРА)
	шт.
	2

	118
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм
	
	2

	119
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	клапан
	1

	120
	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм
	шт.
	1

	121
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг
	15,0

	122
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем URSA
	м3
	0,96

	123
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	7,0

	124
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	10,0

	125
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	20,0

	Вентиляция

	126
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	клапан
	3

	127
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02
	шт.
	3

	128
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм
	шт.
	1

	129
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг
	шт.
	1

	130
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	клапан
	1

	131
	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм (180мм)
	шт.
	1

	132
	Установка клапанов герметических  с ручным приводом диаметром до 250 мм
	шт.
	1

	133
	Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01013.200
	шт.
	1

	134
	Установка  клапанов  герметических с ручным приводом диаметром до 355 мм
	шт.
	1

	135
	Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.300
	шт.
	1

	136
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	узлов
	3

	137
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм
	узлов
	1

	138
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 250 мм
	шт.
	3

	139
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 355 мм
	шт.
	1

	140
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм
	дефлект
	4

	141
	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм
	шт.
	4

	142
	Установка решеток приточно-вытяжных площадью в свету до 0,5 м2
	решётка
	43

	143
	Решетки вентиляционные
	м2
	1,6

	144
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	решётка
	5

	145
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 89 мм
	м
	44,0

	146
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм
	м
	44,0

	147
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 219 мм
	м
	6,0

	148
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 10,0 мм
	м
	6,0

	149
	Трубопровод из труб легированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный 108 мм
	м
	3,0

	150
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	м
	3,0

	151
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм
	м
	0,15

	152
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	0,15

	153
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм
	м
	0,3

	154
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	0,3

	155
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из нерж. стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	75,0

	156
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 (1,5) мм, диаметром до 315 мм
	м2
	77,15

	157
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
	м2
	3,5

	158
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм
	м2
	3,6

	159
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	30,0

	160
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	31,0

	161
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	м2
	6,0

	162
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	м2
	6,2

	163
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	44,7

	164
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	46,04

	165
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	м2
	35,3

	166
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	м2
	36,4

	167
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	38,0

	168
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2
	39,35

	169
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	м2
	6,0

	170
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	1,2

	171
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2
	7,52

	172
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 (0,8) мм, диаметром до 800 мм
	м2
	44,0

	173
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 (0,8) мм, диаметром до 800 мм
	м2
	45.7

	174
	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м2
	м2
	0.3

	175
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг
	176,0

	176
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОВПФ -1М с пределом огнестойкости 1,0 час
	м2
	46,0

	177
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	40,0

	178
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой АК-070
	м2
	4,0

	179
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140
	м2
	4,0

	Установка В1

	180
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	вентилят
	2

	181
	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 86-77-4-1 с электродв. 4А80А4
	шт.
	2

	182
	Установка виброизолятора номер 40
	в/изол
	8,0

	183
	Виброизоляторы пружинные до № 40
	шт
	8

	184
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	1.6

	185
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-19 и ВН12
	шт
	4

	186
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
	м2
	8,6

	187
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм
	м2
	8.9

	188
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	4,9

	189
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	5

	190
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 (1,6) мм, диаметром до 800 мм
	м2
	19,0

	191
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 (1,6) мм, диаметром до 500 мм
	м2
	19,5

	192
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм
	шт
	2

	193
	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 560 мм
	шт
	2

	194
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм
	шт
	2

	195
	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг
	шт
	2

	196
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм (ду 280мм)
	клапан
	1

	197
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02 КПУ-1М(60)-ЭМ-ду280мм
	шт
	1

	198
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм
	узлов
	1

	199
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали без клапаноа и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 315 мм
	шт
	1

	200
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт
	2

	201
	Насадок с водоотводящим кольцом ду 280мм
	узлов
	1

	202
	Насадок с водоотводящим кольцом диаметром 280мм
	шт
	1

	203
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг
	28,2

	204
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	15,0

	205
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	19,0

	206
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	38,0

	 Установка В2

	207
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	вентилят
	1

	208
	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 86-77-4-1 с электродв. 4А80А4
	шт
	1

	209
	Установка виброизолятора номер 40
	в/изол
	4,0

	210
	Виброизоляторы пружинные до № 40
	шт
	4

	211
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0.8

	212
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-19 и ВН12
	шт
	2

	213
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
	м2
	0,7

	214
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм
	м2
	0.72

	215
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	3,6

	216
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	3.71

	217
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 (1,6) мм, диаметром до 800 мм
	м2
	15,6

	218
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 (1,6) мм, диаметром до 500 мм
	м2
	16.1

	219
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм
	узлов
	1

	220
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали без клапаноа и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 315 мм
	шт
	1

	221
	Насадок с водоотводящим кольцом диаметром патрубка до 250 мм
	узлов
	1

	222
	Насадок с водоотводящим кольцом диаметром до 250 мм
	шт
	1

	223
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм (ду315мм)
	клапан
	1

	224
	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02
КПУ-1М(60)-ЭМ-ду315мм
	шт
	1

	225
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт
	2

	226
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	5,0

	227
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	16,0

	228
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	32,0

	Установка В3

	229
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	вентилят
	1

	230
	Вентиляторы канальные ВК-11-2-2-2-02 с эл.двиг. АИР56В2
	шт.
	1

	231
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
	м2
	0,9

	232
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм
	м2
	0.93

	233
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 (1,6) мм, диаметром до 800 мм
	м2
	5,8

	234
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 (1,6) мм, диаметром до 500 мм
	м2
	6

	235
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	узлов
	1

	236
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 250 мм
	шт
	1

	237
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	зонт
	1

	238
	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм
	шт
	1

	239
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг
	8,0

	240
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	1,5

	241
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	6,0

	242
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	12,0

	Установка В4

	243
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	вентилят
	1

	244
	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 86-77-4-1 с электродв. 4А80А4
	шт
	1

	245
	Установка виброизолятора номер 40
	в/изол
	4

	246
	Виброизоляторы пружинные до № 40
	шт
	4

	247
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	0.8

	248
	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-19 и ВН12
	шт
	2

	249
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм
	м2
	0,7

	250
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм
	м2
	0.72

	251
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	3,8

	252
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	м2
	3.9

	253
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5  (1,6) мм, диаметром до 800 мм
	м2
	16,6

	254
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 (1,6) мм,  диаметром до 500 мм
	м2
	17.1

	255
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм
	узлов
	1

	256
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали без клапаноа и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 315 мм
	шт
	1

	257
	Насадок с водоотводящим кольцом ду 280мм
	узлов
	1

	258
	Насадок с водоотводящим кольцом диаметром 280мм
	шт
	1

	259
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт
	2

	260
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	5,0

	261
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	16,0

	262
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	32,0

	Оборудование

	263
	Насос циркуляционный "GRUDFOS" серии 100, марки UPS-25х40 (220 В)
	шт
	1

	264
	3-х ходовой водяной клапан GRUNER c приводом235R-230-VL15
	шт
	1

	265
	Расходомер ПРЭМ-32
	шт.
	2

	266
	Насос циркуляционный ALPHA 25-60
	шт
	2

	267
	Клапан переходный смесительный МR 01 ду 25мм с сервоприводом VT NRV 230
	шт.
	1

	268
	Регуляторы давления 'РД-НЗ-25
	шт.
	1

	269
	Регуляторы температуры РТ-ТС
	шт.
	1

	270
	Cплит-система Panasonic
S-XE24JKDW 
	шт
	2

	271
	Cплит-система Panasonic
S-XE9JKDW 
	шт
	2

	Пусконаладочные работы

	272
	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч
	система
	1

	273
	Шахта вытяжная (дефлектор)
	устройство
	4

	274
	Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
	устройство
	2

	275
	Регулировочно-запорное кстройство клапан обратный
	устройство
	2

	276
	Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий
	устройство
	6

	277
	Регулировочно-запорное устройство гермоклапан с ручным или электрическим приводом
	устройство
	2

	278
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5
	вентсеть
	1

	279
	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1
	устройство
	2

	280
	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч  при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении до 5
	кондиционер
	4


Отопление вентиляция и кондиционирование техническая часть см. прил. №2. 
Система водоотведения

	Хоз. бытовая канализация

	1
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	компл
	2

	2
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл
	2

	3
	Установка трапов диаметром 100 мм
	компл
	1

	4
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт
	1

	5
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм
	шт
	1

	6
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	м
	7,5

	7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	м
	3,0

	8
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	м 
	41,0

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	м 
	1,0

	10
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	м 
	0,25

	11
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 133 мм (футляр)
	м 
	0,33

	12
	Прочистка диаметром 50 мм
	шт
	1

	13
	Прочистка диаметром 100 мм
	шт
	4

	14
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	27.7

	15
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	0.5

	Спецканализация.

	16
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	насос
	1

	17
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	компл
	6

	18
	Мойка из коррозионностойкой и углеродистой стали, поставляемые в собранном виде, вместимость до 0,1 м3
	т
	0.08


	19
	Ванна ножная из коррозионностойкой стали, поставляемая в собранном виде, масса 0,2 т
	т
	0.017

	20
	Трап  из нержавеющей стали
	т
	0.02

	21
	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм
	компл
	1

	22
	Ванна ножная из нержавеющей стали
	компл
	1

	23
	Трап из нержавеющей стали ду 50мм
	компл
	2

	24
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 45 мм
	м
	5,8

	25
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм
	м
	0.4

	26
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	м
	1,0

	27
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм (45*5)
	м
	0.8

	28
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм
	м
	78,0

	29
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	м
	78,0

	30
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76*3 мм (футляр)
	м
	0.7


	31
	Фланцы с заглушкой из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм
	компл
	9

	32
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм
	м
	1,0

	33
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	м
	10,0

	34
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	21.2

	35
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм
	врезка
	1

	 Спецканализация.

	36
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 45 мм
	м 
	9,5

	37
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм (34*5)
	м
	9,5

	38
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3.6

	39
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм
	врезка
	1


Система водоотведения техническая часть см. прил. №3.
Система водоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Хоз. питьевой противопожарный водопровод

	1
	Кран шаровой   ду 15мм VТ 214
цена: 106,04:5,76:1,18=15,60
	шт.
	10

	2
	Установка кранов пожарных диаметром 65 мм
	кран
	4

	3
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм
	м
	40,0

	4
	Монтаж шкафов пожарных
	т
	0.14

	5
	Шкаф ШПК-Пульс-320Н
	шт
	2

	6
	Шкаф ШПК-Пульс-320В
	шт
	2

	7
	ОгнетушительОВП-10-01
	шт
	8

	8
	Установка кранов поливочных диаметром 20 мм
	кран
	1

	9
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм
	м
	2,0

	10
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	м
	10,0

	11
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76*3 мм
	м
	75,0

	12
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	м
	0,3

	13
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	м
	0,3

	14
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20*2 мм
	м
	50,0

	15
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 26*2 мм
	м
	1,8

	16
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	85.44

	17
	Кронштейн для металлопластиковых труб
	шт.
	48

	18
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	53,0

	19
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	м
	75,0

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	15,0

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	м2
	30,0

	22
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	2,2

	23
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
	м3
	0.48

	24
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм
	врезка
	1

	25
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	отв
	1

	26
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0.01

	Трубопровод горячей воды.

	27
	Установка смесителей
	шт
	9

	28
	Смесители для умывальников СМ-УМ-ДЦБА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором
	компл
	4

	29
	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой
	компл
	5

	30
	Кран шаровой   ду 15мм VТ 214
	шт.
	6

	31
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20*2 мм
	м 
	70,0

	32
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 26*2 мм
	м 
	18,0

	33
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	м 
	1,6

	34
	Кронштейн для металлопластиковых труб
	шт.
	122

	35
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м 
	88,0

	36
	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем
	м3 
	0.1

	Производственный водопровод.
Трубопровод обмывочных растворов.

	37
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт
	9

	38
	Клапан сильфонный У26161 ду 10мм
	шт
	7

	39
	Клапан сильфонный У26161 ду 20мм
	шт
	1

	40
	Клапан 15нж65п ду 20мм
	шт
	1

	41
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 45 мм
	м 
	30,0

	42
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм
	м
	10,0

	43
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	м
	20,0

	44
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	м 
	1,0

	45
	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 16 мм
	м
	3,0

	46
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм
	компл
	7

	47
	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм
	компл
	2

	48
	Нипели, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	шт
	2

	49
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	12.7

	50
	Заглушка , диаметром 20 мм
	шт
	2

	51
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	врезка
	2

	52
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	отв
	1

	53
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	0,01


Система водоснабжения техническая часть см. прил. №4.
Система электроснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Хоз. питьевой противопожарный водопровод

	1
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (ШРЭ-шестой габарит)
	шт
	1

	2
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ШРЭ-второй габарит)
	шт
	1

	3
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	7

	4
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	14

	5
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А
	шт
	2

	6
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А
	шт
	1

	7
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (УЗО)
	шт
	1

	8
	Монтаж ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (ЯБПВУ)
	шт
	1

	9
	Монтаж пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
	шт
	2

	10
	Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	м
	106,0

	11
	Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг
	м
	10,0

	12
	Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг
	м
	10,0

	13
	Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	32,0

	14
	Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 2 кг
	м
	34,0

	15
	Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	м
	18,0

	16
	Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг
	м
	14,0

	17
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	521,0

	18
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
	м
	119,0

	19
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	м
	106,0

	20
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	м
	1\81,0

	21
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	м
	146,0

	22
	Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	15,0

	23
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм
	м
	9,0

	24
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	м
	26,0

	25
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	13

	26
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром до 48 мм
	м
	29,0

	27
	Монтаж Профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (TA-GN)
	м
	46,0

	28
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	т
	2.157

	29
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	шт
	15

	30
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
	шт
	10

	31
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	шт
	192

	32
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2
	шт
	64

	33
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2
	шт
	40

	34
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2
	шт
	64

	35
	Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемой на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32
	шт
	2

	36
	Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром до 50 мм (материалом "ОграксВ1")
	м2
	13,0

	37
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»


	м3
	0.05

	Заземление.

	38
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	м
	300,0

	39
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	м
	45,0

	40
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 (сетка молниеприемная)
	м
	220,0

	41
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (в борозде)
	м
	28,0

	42
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм (в борозде)
	м
	8,0

	43
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (ду 18 мм)
	шт
	11

	44
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали полосовой сечением 100 мм2 (200 мм2)
	м
	50,0

	45
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (360мм2)
	м
	40,0

	46
	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 300-700 мм, группа грунтов 2
	км
	0.05

	47
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм
	отв
	1

	48
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 510 мм диаметром 70 мм
	отв
	2

	49
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 380 мм диаметром 50 мм
	отв
	9

	50
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	отв
	14

	51
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	м
	36,0

	Перенос существующих кабелей

	52
	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	м
	270,0

	53
	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	170,0

	54
	Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	м
	120,0

	55
	Демонтаж короба металлического на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м 
	м
	33,0

	56
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	м
	780,0

	57
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	490,0

	58
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг
	м
	20,0

	59
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	т
	0.099

	60
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	м
	3,0

	61
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	1

	62
	Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром до 50 мм (материалом "ОграксВ1")
	м2
	20,0

	63
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»
	м3
	0.012

	 Материалы

	64
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг-LS 3х1,5)
	км
	0.017

	65
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг-LS 5х1,5)
	км
	0.027

	66
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг-LS 5х2,5)
	км
	0.103

	67
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 4,0 мм2 (ВВГнг-LS 5х4)
	км
	0.18

	68
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2 (ВВГнг-LS 5х6)
	км
	0.142

	69
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 16 мм2 (ВВГнг-LS 5х16)
	км
	0.045

	70
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16 (ВВГнг-LS 3х25+2х16)
	км
	0.075

	71
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 50 мм2 (ВВГнг-LS 3х50+2х25)
	км
	0.035

	72
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 95 мм2 ВВГнг-LS 3х95+2х50)
	км
	0.164

	73
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 185 мм2 (ВВГнг-LS х150+2х95)
	км
	0.16

	74
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 50 мм2 (ВВГнг-LS 3х50+1х25)
	км
	0.15

	75
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 (КГ 5х16)
	км
	0.015

	76
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (КГВВНГ5х2,5)
	км
	0.01

	77
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2 (КВВГнг-LS 27х1,5)
	км
	0.18

	78
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2 (КГ 1х185)
	км
	0.78

	79
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	км
	0.39


	80
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 4 и сечением 10 мм2 (ВВГнг-LS-4х10)
	км
	0.12

	81
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (труба ПВХ 63мм 63963)
	м
	9,0

	82
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (труба ПВХ 50мм  63950)
	м
	2,0

	83
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (труба ПВХ 40мм  63940)
	м
	2,0

	84
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм (труба ПВХ 32мм 63963)
	м
	8,0

	85
	Трубки защитные гофрированные (Дн= 25мм, Дн=32мм)
	м
	28,0

	86
	Трубки защитные гофрированные легкие с протяжкой Дн=50мм
	м
	6,0

	87
	Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х РЗ-Ц-А 25мм)
	м
	29,0

	88
	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ(600х400х200) типа ЩМП-462 1Р54  
1876,56/ 1,18/ 5,76 = 276,09
	шт.
	1

	89
	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ(1000х400х200) типа ЩМП-05 1Р54 
3715,69/ 1,18/ 5,76 = 546,68
	шт.
	1

	90
	Ящики силовые серии ЯБПВ, типа ЯБПВУ на 100А
	шт
	1

	91
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-GN 01786 100х60
297,57/ 1,18/ 5,76= 43,78
	м
	28,0

	92
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-GN 01781 80х40
215,28/ 1,18/ 5,76= 31,68
	м
	18,0

	93
	Угол внутренний изменяемый NIAV 01729
220,48/ 1,18/ 5,76=32,44
	шт.
	2

	94
	Рамка для ввода в стену на короб 100х60 RQM 01776
51,98/ 1,18/ 5,76= 7,65
	шт.
	2

	95
	Рамка для ввода в стену на короб 80х40 RQM 01775
46,59/ 1,18/ 5,76=6,85
	шт.
	4

	96
	Угол плоский на короб 100х60  NPAN 01745
265,43/ 1,18/ 5,76=39,05
	шт.
	1

	97
	Угол плоский на короб 80х40  NPAN 01740
188,10/ 1,18/ 5,76 = 27,67
	шт.
	2

	98
	Разделитель для коробов 100х60 SEP-N/SEP-G 01415
50,778/ 1,18/ 5,76=7,47
	м
	28,0

	99
	Разделитель для коробов 80х40 SEP-N/SEP-G 09514
35,802/ 1,18/ 5,76 = 5,27
	м
	18,0

	100
	Внутреннее линейное соединение на короб 100х60 GTA-SN 02308
100,152/ 1,18/ 5,76 = 14,74
	шт.
	13

	101
	Внутреннее линейное соединение на короб 80х40 GTA-SN 02307
86,346/ 1,18/ 5,76 = 12,70
	шт.
	8

	102
	Крепежный комплект: винт+дюбель 63768
5,29/ 1,18/ 5,76 = 0,78
	шт.
	150

	103
	Лоток "Combitech" 100x300 3м (35104)
656,73/ 1,18/ 5,76 = 96,62
	м
	153,0

	104
	Лоток "Combitech" 100x200 3м (35103)
434,75/ 1,18/ 5,76=63,96
	м
	51,0

	105
	Лоток "Combitech" 80x200 3м (35064) 
350,1/ 1,18/ 5,76 = 51,51
	м
	72,0

	106
	Лоток "Combitech" 80x150 3м (35063)
308,25/ 1,18/ 5,76 = 45,35
	м
	60,0

	107
	Крышка на лоток 15х300 (35525)
249,99/ 1,18/ 5,76 = 36,78
	м
	153,0

	108
	Крышка на лоток 15х200 (35524)
178,96/ 1,18/ 5,76 = 26,33
	м
	123,0

	109
	Крышка на лоток 15х150 (35523)
137,97/ 1,18/ 5,76 = 20,30
	м
	60,0

	110
	Консоль монолитная ML 300 (34104)
172,32/ 1,18/ 5,76 = 25,35
	шт.
	102

	111
	Консоль монолитная ML 200 (34103) 
114,39/ 1,18/ 5,76 = 16,83
	шт.
	75

	112
	Консоль монолитная ML 100 (34102)
105,65/ 1,18/ 5,76 = 15,54
	шт.
	40

	113
	Консоль ВМ осн.400 (34184)
136,46/ 1,18/ 5,76 = 20,08
	шт.
	4

	114
	Консоль ВМ осн.200 (34182)
81,53/ 1,18/ 5,76 = 12,00
	шт.
	3

	115
	Консоль ВМ осн.150 (34180)
77,0/ 1,18 /5,76 = 11,33
	шт.
	3

	116
	Перегородка SEP для лотка "Combitech"  ДКС36500
124,5/ 1,18/ 5,76 = 18,32
	шт.
	105

	117
	Профиль монтажный PSM L3000 34181
271,/ 1,18/ 5,76 = 39,87
	шт.
	50

	118
	Профиль монтажный PSL L3000 34128
190,8/ 1,18/ 5,76 = 28,07
	шт.
	4

	119
	Накладка соединительная для основания лотка    CGB 300  (37355)
32,26/ 1,18/ 5,76 = 4,75
	шт.
	53

	120
	Накладка соединительная для основания лотка    CGB200  (37354)
25,37/ 1,18/ 5,76=3,73
	шт.
	42

	121
	Накладка соединительная для основания лотка    CGB150  (37353)
21,14/ 1,18/ 5,76 = 3,11
	шт.
	19

	122
	Накладка соединительная для крышек  лотка    CGС 300  (37395)
45,65/ 1,18/ 5,76 = 6,72
	шт.
	53

	123
	Накладка соединительная для крышек  лотка    CGС 200  (37394)
39,04/ 1,18/ 5,76 = 5,74
	шт.
	42

	124
	Накладка соединительная для крышек  лотка    CGС 150  (37393)
34,81/ 1,18/ 5,76 = 5,12
	шт.
	19

	125
	Пластина соединительная GTO H=100 (37305)
36,03/ 1,18/ 5,76 = 5,30
	шт.
	108

	126
	Пластина соединительная GTO H=80 (37303)
30,89/ 1,18/ 5,76 = 4,54
	шт.
	50

	127
	Пластина защитная осн.300  (30585)
24,77/ 1,18/ 5,76 = 3,64
	шт.
	68

	128
	Пластина защитная осн.100  (30582)
17,01/ 1,18/ 5,76 = 2,50
	шт.
	68

	129
	Уплотнитель резино-пластиковый IP44  (30575)
11.84/ 1,18/ 5,76 = 1.74
	шт.
	68

	130
	Уплотнитель резино-пластиковый IP44  (30591)
21.98/ 1,18/ 5,76 = 3.49
	шт.
	68

	131
	Крепление ТМ осн.300  (30693)
210,69/ 1,18/ 5,76 = 31,00
	шт.
	31

	132
	Крепление ТМ   (30692)
200,99/ 1,18/ 5,76 = 30.08
	шт.
	6

	133
	Угол вертикальный внешний СD 90  (36824)
817,07/ 1,18/ 5,76 = 120,21
	шт.
	4

	134
	Угол вертикальный внешний СD 90  (36804)
612.0/ 1,18/ 5,76 = 98.38
	шт.
	2

	135
	Крышка к углу  вертикальному внешнему СD90   (38245)
325,23/ 1,18/ 5,76 = 47,85
	шт.
	6

	136
	Угол вертикальный внутренний СS   (36704)
810,53/ 1,18/ 5,76 = 119,25
	шт.
	3

	137
	Крышка к углу вертикальному внутреннему СS   (38205)
332,87/  1,18/ 5,76 = 48,97
	шт.
	3

	138
	Угол горизонтальный  СРО 90  300х100   (36044)
715,21/ 1,18/ 5,76 = 105,22
	шт.
	7

	139
	Крышка на угол горизонтальный  СРО 90  300х100   (38005)
464,56/ 1,18/ 5,76 = 68,35
	шт.
	7

	140
	Угол горизонтальный  СРО 90  200х100   (36043)
519,11/ 1,18/ 5,76 = 76,38
	шт.
	7

	141
	Крышка на угол горизонтальный  СРО 90  200х100   (38004)
318,26/ 1,18/ 5,76 = 46,82
	шт.
	7

	142
	Угол горизонтальный  СРО 90  200х80   (36024)
505,46/ 1,18/ 5,76 = 74,37
	шт.
	1

	143
	Крышка на угол горизонтальный  СРО 90  200х80   (38004)
318,26/ 1,18/ 5,76 = 46,82
	шт.
	1

	144
	Угол горизонтальный  СРО 90  150х80   (36023)
449,0/ 1,18/ 5,76 = 66,06
	шт.
	8

	145
	Крышка на угол горизонтальный  СРО 90  150х80   (38003)
263,44/ 1,18/ 5,76 = 38,76
	шт.
	8

	146
	Угол горизонтальный  изменяемый СРО 0-44  300х100  (36020)
876,93/ 1,18/ 5,76 = 129,02
	шт.
	6

	147
	Угол горизонтальный  изменяемый СРО 0-44 200х100  (36019)
672,15/ 1,18/ 5,76 = 98,89
	шт.
	2

	148
	Угол горизонтальный  изменяемый СРО 0-44 200х80  (36015)
667,6/ 1,18/ 5,76 = 98,22
	шт.
	8

	149
	Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х100 (36164)
1070,85/ 1,18/ 5,76 = 157,55
	шт.
	3

	150
	Крышка на ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х100 (38045)
580,61/ 1,18/ 5,76 = 85,42
	шт.
	3

	151
	Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 200х80 (36144)
797,3/ 1,18/ 5,76 = 117,31
	шт.
	1

	152
	Крышка на ответвитель DPT T-образный горизонтальный 200х80 (38044)
417,91/ 1,18/ 5,76 = 61,49
	шт.
	1

	153
	Уголок опорный FR (30190)
20.12/ 1,18/ 5,76 = 2,96
	шт.
	8

	154
	Пластина  (30268)
59,35/ 1,18/ 5,76= 8,73
	шт.
	3

	155
	Пластина  (30267)
49,63/ 1,18/ 5,76 = 7,30
	шт.
	1

	156
	Заглушка ТС  (37264)
121,03/ 1,18/ 5,76 = 17,81
	шт.
	1

	157
	Переходник RRC (36285)
613,33/ 1,18/ 5,76 = 90,24
	шт.
	1

	158
	Крепление к потолку SSM (34143)
363.23/ 1,18/ 5,76 = 53,44
	шт.
	3

	159
	Пластина для заземления  PTSE  (37501)
31.39/ 1,18/ 5,76 = 4,62
	шт.
	342

	160
	Фланец соединительный FR (37435)
436,92/ 1,18/ 5,76 = 64,28
	шт.
	7

	161
	Фланец соединительный FR (37434)
382,60/ 1,18/ 5,76 = 56,29
	шт.
	15

	162
	Фланец соединительный FR (37433)
328,61/ 1,18/ 5,76 = 48,35
	шт.
	9

	163
	Винт М6х10 (ДКС СМ010610)
7,74/1,18/5,76=1,14
	шт
	2690

	164
	Гайка  М6 с насечкой (ДКС СМ100600)
6,47/1,18/5,76=0.95
	шт
	2690

	165
	Анкер клиновый усиленный (ДКС СМ 481201)
32,35/1,18/5,76=4.76
	шт
	642

	166
	Анкер клиновый усиленный (ДКС СМ 460850)
37,14/1,18/5,76=5.46
	шт
	750

	167
	Коробка клеммная КЗНА 48У3 
1424,85/ 1,18/ 5,76 = 209,64
	шт.
	2

	168
	Наконечники кабельные (ТЛ150-16-17)
	шт
	6

	169
	Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ (ТЛ95-12-15)
	шт
	10

	170
	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ (ТЛ50-10-11)
	шт
	10

	171
	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 (ТЛ25-8-8, ТЛ16-6-6)
	шт
	64

	172
	Держатели шин заземления К-188У2
	100шт
	0.06

	173
	Скобы СД (держатель оцинкованный для труб диам.19мм)
	10шт
	6

	174
	Крепежные изделия для монтажа (ДКС 63768)
	100шт
	7.2

	175
	Держатель кабеля   ТRС (37564)
22,0/ 1,18/ 5,76 = 3,24
	шт.
	25

	 Оборудование

	176
	Выключатели автоматические ВА-5137 320А  4Р
6294,12/ 1,18/ 3,27= 1631,19
	шт
	1

	177
	Выключатели автоматические ВА-5135 200А  3Р
2232.56/ 1,18/ 3,27= 578.59
	шт
	1

	178
	Выключатели автоматические C120N 125A 4P
15974.92/ 1,18/ 3,27= 4140.08
	шт
	1

	179
	Выключатели автоматические C120N 80A 4P
11671.05/ 1,18/ 3,27= 4140.08
	шт
	3

	180
	Выключатели автоматические ВА 47-29 6-63А  4Р
210.0/ 1,18/ 3,27= 54.42
	шт
	15

	181
	Выключатели автоматические ВА 47-29 6-10А  2Р
81.75/ 1,18/ 3,27= 21.19
	шт
	2

	182
	Выключатели автоматические ВА 47-29 32А  2Р
84.5/ 1,18/ 3,27= 21.9
	шт
	1

	183
	Aвтомат УЗО ВД 1-63 16А  4Р
680,11/ 1,18/ 3,27= 176,26
	шт
	1

	184
	Пускатель магнитный ПМ 12 025 230
750,0/ 3,27= 229,36
	шт
	2

	Пусконаладочные работы

	185
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 600 А
	шт
	1

	186
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт
	20

	187
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	шт
	1

	188
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт
	3

	189
	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество юлокируемых аппаратов до 2
	схема
	2

	190
	Разъединитель трёхполюсный напряжением до 20 кВ
	шт
	1

	191
	Схема разводки трёхпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2
	схема
	2

	192
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	измерен
	11

	193
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	измерен
	1


Система электроснабжения техническая часть см. прил. №5.
Система автоматического управления вентиляцией

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Монтажные работы

	1
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	2
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	шт
	4

	3
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	4
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	15

	5
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЯУ5111)
	шт
	2

	6
	Монтаж пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
	шт
	3

	7
	Монтаж поста управления кнопочного общего назначения, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	шт
	9

	8
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	шт
	2

	9
	Монтаж реле, ключа, кнопки и др. с подготовкой места установки (реле промеж., реле времени)
	шт
	9

	10
	Монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания
	шт
	1

	11
	Монтаж переключателя универсального пылеводозащищенного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, количество секций до 4 (переключатель кулачковый)
	шт
	1

	12
	Монтаж реле, ключа, кнопки и др. с подготовкой места установки (кнопка с пружинным возвратом)
	шт
	3

	13
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 (сигнальн. и коммутац. лампы)
	шт
	13

	14
	Монтаж дополнительной установки на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм (дин-рейка)
	шт
	1

	15
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м 
	680

	16
	Монтаж электрической проводки в щитах и пультах малогабаритных
	м
	25,0

	17
	Монтаж лотка металлического штампованного по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	т
	1.71

	18
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (TA-GN, TMC)
	м
	42,0

	19
	Монтаж рукава металлического наружным диаметром до 48 мм
	м
	65,0

	20
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	м
	31,0

	21
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	6,0

	22
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	шт
	67

	23
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2
	шт
	5

	24
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2
	шт
	5

	25
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	м
	30,0

	26
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	1

	27
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	шт
	3

	28
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	шт
	3

	29
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	шт
	1

	30
	Огнезащитное покрытие составом "Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром до 50 мм ("Огракс -В1")
	м2
	4,2

	31
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»
	м3
	0.015

	32
	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1» (ROCKWOOL A-150, минвата URSA)
	м3
	0.006

	Материалы

	33
	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ(600х400х200) типа ЩМП-462 1Р54  
1876,56/ 1,18/ 5,76= 275,96
	шт.
	1

	34
	Щиток управления (500х400х220) типа ЩМП-02 1Р54  
1660,60/ 1,18/ 5,76= 244,21
	шт.
	1

	35
	Щиток управления (395х310х220) типа ЩМП-01 1Р54  
1400,99/ 1,18/ 5,76= 206,03
	шт.
	1

	36
	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 (K10D002UCH)
	шт
	1

	37
	Кнопки с пружинным возвратом  9001KR2UH13
573.65/ 1.18 /5,76= 84,36
	шт
	3

	38
	Лампа сигнальная  9001KР35LRR9
1342.33/ 1.18 /5,76= 197,40
	шт
	7

	39
	Клеммы WAGO 210-162
81,80/ 1.18 /5,76= 12,03
	шт
	80

	40
	Концевая плата  WAGO 280-324
11,86/ 1.18 /5,76= 1,74
	шт
	6

	41
	DIN-рейка 35х7,5  
168,75/ 1.18 /5,76= 24,82
	м
	1

	42
	Лампа коммутаторная светодиодная СКЛ-16
58,30/ 1.18 /5,76= 8,57
	шт
	6

	43
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг-LS 5x2.5)
	км
	0.05

	44
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг-LS2х1,5)
	км
	0.006

	45
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (КГВВНГ5х2,5)
	км
	0.045

	46
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2 (КГВВНГ 5х0,75)
	км
	0.05

	47
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2 (КГВВНГ 3х0,75)
	км
	0.02

	48
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2 (КГВВНГ 2х1)
	км
	0.13

	49
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 (КГВВНГ 7Х1)
	км
	0.13

	50
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2 (КВВГнг-LS 5x1)
	км
	0.072

	51
	Кабели управления и сигнализации КМПВнг-LS 3x0.5
27660/ 1,18/ 5,76= 4067.65
	км
	0.032

	52
	Кабели управления и сигнализации КМПВнг-LS 2x0.5
27660/ 1,18/ 5,76= 4067.65
	км
	0.015

	53
	Кабели для адресных систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, марка КПСВВ 1х2х0,5 (КПСВВнг-LS 1x2x0.5)
	км
	0.13

	54
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2
	км
	0.025

	55
	Лоток "Combitech" 50x150 3м (35023)
206,78/ 1,18/ 5,76= 30,41
	м
	42

	56
	Крышка на лоток 15х150 (35523)
137,97/ 1,18/ 5,76= 20,29
	м
	42

	57
	Перегородка SEP H50 для лотка "Combitech" 50x150 3м (36480)
106,24/ 1,18/ 5,76= 15,62
	м
	42

	58
	Угол горизонтальный  СРО 90  (36003)
440,96/ 1,18/ 5,76= 64,85
	шт.
	4

	59
	Крышка на угол горизонтальный  СРО 90    (38003)
263,44/ 1,18/ 5,76= 38,74
	шт.
	4

	60
	Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 150х50 (36123)
684,48/ 1,18/ 5,76= 100,66
	шт.
	2

	61
	Крышка на ответвитель DPT T-образный горизонтальный 150х50 (38043)
346,19/ 1,18/ 5,76= 50,91
	шт.
	2

	62
	Ответвитель  T-образный вертикальный TDSR 150х50(37621)
1068,90/ 1,18/ 5,76= 157,27
	шт.
	6

	63
	Переходник Н80-Н50  (36543)
191/ 1,18/ 5,76= 28,10
	шт.
	6

	64
	Накладка соединительная для основания лотка    CGB150  (37352)
21.47/ 1,18/ 5,76=3.16
	шт.
	68

	65
	Накладка соединительная для крышек  лотка    CGС 150  (37392)
36.14/ 1,18/ 5,76= 5,31
	шт.
	68

	66
	Консоль монолитная ML  (34105)
82.33/ 1,18/ 5,76= 12,11
	шт.
	30

	67
	Пластина для заземления  PTSE  (37501)
31.39/ 1,18/ 5,76= 4,62
	шт.
	27

	68
	Винт М6х10 (ДКС СМ010610)
7,74/1,18/5,76=1,13
	шт
	70

	69
	Гайка  М6 с насечкой (ДКС СМ100600)
6,47/1,18/5,76=0,95
	шт
	70

	70
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-GN 01788 150х60
554,02/ 1,18/ 5,76=82,15
	м
	16

	71
	Разделитель для коробов 150х60 SEP-N/SEP-G 02416
105.53/ 1,18/ 5,76=15,52
	м
	16

	72
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-GN 01780 60х40
136,58/ 1,18/ 5,76= 20,09
	м
	12

	73
	Угол внутренний изменяемый NIAV  (01731)
273,89/ 1,18/ 5,76=40,30
	шт.
	2

	74
	Миниканал ТМС25/1х10  00304
40,74/ 1,18/ 5,76= 5,99
	м
	8

	75
	Миниканал ТМС40/1х17  00305
55,01/ 1,18/ 5,76=8,09
	м
	6

	76
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х
	м
	58

	77
	Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х (диаметром 20мм)
	м
	7

	78
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	31

	79
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (труба ПВХ 25мм 63925)
	м
	6,0

	Оборудование

	80
	Система управления приточной вентиляцией с водяным обогревом САИН-В-В2-3,0/1500-М1
49000/ 1,18/ 3,27= 12700  (прим. цена системы САУ5)
	шт
	1

	81
	Термопреобразователь ДТС3005-РТ100.В2
708/ 1,18/ 3,27= 186,78
	шт
	1

	82
	Термопреобразователь ДТС3225-РТ100.В2
885/ 1,18/ 3,27= 229,36
	шт
	2

	83
	Выключатели автоматические ВА 21-29 63А  3Р
1100.0/ 1,18/ 3,27=285,08
	шт
	1

	84
	Выключатели автоматические ВА 47-29 63А  3Р
121,90/ 1,18/ 3,27= 31,59
	шт
	10

	85
	Выключатели автоматические ВА 47-29 63А  1Р
47,40/ 1,18/ 3,27= 12,28
	шт
	4

	86
	Ящик управления ЯУ 5111-22-74У2
2495/ 1,18/ 3,27= 646,61
	шт
	2

	87
	Пускатель магнитный ПМ 12 010120
450,45/ 1,18/ 3,27= 116,74
	шт
	1

	88
	Пускатель магнитный ПМ 12 004252
693,93/ 3,27= 212,21
	шт
	2

	89
	Посты управления кнопочные ПКЕ712-2 У3
	шт
	3

	90
	Посты управления кнопочные ПКЕ712-2 У3
	шт
	3

	91
	Реле промежуточное РЭП-15-220,310,400
350,20/ 3,27= 107,10
	шт
	5

	92
	Реле промежуточное РЭП-15-440
727,65/ 1,18/ 3,27= 188,58
	шт
	1

	93
	Реле времени РВП72М-3122
883,37/ 3,27= 270,11
	шт
	2

	94
	Источник питания DNR
1207.0/ 1.18/ 3,27= 312.81
	шт
	1

	95
	Реле времени ВЛ-68
	шт
	1

	96
	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.111-54 У2
	шт
	6

	Пусконаладочные работы

	97
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт
	11

	98
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт
	4

	99
	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов до 2
	схема
	12

	100
	Максимальная токовая защита с реле в силовых цепях постоянного тока
	компл
	3

	101
	Схема разводки трёхпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) 
	схема
	3

	102
	Устройство пуска МТЗ по напряжению
	компл
	9

	103
	Максимальная токовая защита прямого действия с одним реле
	компл
	9

	104
	Отделитель трёхполюсный напряжением до 35 кВ
	шт
	4

	105
	Устройство мигающего света автономное
	устройство
	13

	106
	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения
	устройство
	1

	107
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20
	система
	1

	108
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20
	канал
	1


Система автоматического управления вентиляцией техническая часть см. прил. №6.
Система освещения и розеточная сеть

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Монтажные работы

	1
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (ШРЭ-четвертый габарит)
	шт
	1

	2
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ШРЭ-второй габарит)
	шт
	2

	3
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	54

	4
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт
	3

	5
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (УЗО)
	шт
	3

	6
	Монтаж трансформатора напряжением до 10 кВ, однофазного
	шт
	5

	7
	Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	шт
	84

	8
	Монтаж светильника отдельно устанавливаемого на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	шт
	7

	9
	Монтаж светильника с ртутными лампами, включая установку ПРА, на трубчатых подвесах, длиной подвеса до 2500 мм
	шт
	5

	10
	Монтаж светильника с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах
	шт
	1

	11
	Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненного (светильник светодиодный)
	шт
	7

	12
	Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	10

	13
	Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	2

	14
	Монтаж выключателя полугерметического и герметического
	шт
	19

	15
	Монтаж выключателя двухклавишного неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	1

	16
	Монтаж розетки штепсельная трехполюсной
	шт
	18

	17
	Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	м
	417

	18
	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	130

	19
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	163

	20
	Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стенам или в бороздах
	м
	1710

	21
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м
	м
	44

	22
	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной
	шт
	40

	23
	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	40

	24
	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников сварных металлических, количество рожков 1
	шт
	1

	25
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	75

	26
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	м
	10

	27
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	отв
	3

	28
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	8

	29
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	16

	30
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	отв
	4

	Материалы

	31
	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ(600х400х200) типа ЩМП-462 1Р54  
1876,56/ 1,18/ 5,76 = 276,09
	шт.
	2

	32
	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ(800х400х200) типа ЩМП-04 1Р54 
2989,86/ 1,18/ 5,76 = 439,89
	шт.
	1

	33
	Трансформаторы напряжения ОЗСР-0,063-83
1050/ 1,18/ 5,76 = 154,48
	шт
	5

	34
	Светильники с люминесцентными лампами  РТХ 236-2х36
626,25/ 1,18/ 5,76 = 92,14
	шт
	10

	35
	Светильники с люминесцентными лампами  ARCTIC236-2х36
1489/ 1,18/ 5,76 = 219,07
	шт
	56

	36
	Светильники с люминесцентными лампами  ALS.OPL236-2х36
2369/ 1,18/ 5,76 = 348,55
	шт
	17

	37
	Светильники с люминесцентными лампами  ALS.OPL136-1х36
1967/ 1,18/ 5,76 = 292,34
	шт
	3

	38
	Светильники с люминесцентными лампами PAC236-2х36
703.95/ 1,18/ 5,76 = 103,57
	шт
	1

	39
	Светильники с люминесцентными лампами PAC136-1х36
607.42/ 1,18/ 5,76 = 89,37
	шт
	4

	40
	Светильники промышленные с лампами ДРЛ PCП 05-250-032
1726/ 1,18/ 5,76 = 253,94
	шт
	4

	41
	Светильники промышленные с лампами ДРЛ PCП 05-125-032
1285/ 1,18/ 5,76 = 189,06
	шт
	2

	42
	Светильники светодиодные настенно-потолочные Ритм-ССОП-05-08
3186/ 1,18/ 5,76 = 468,75
	шт
	2

	43
	Светильники светодиодные настенно-потолочные Вега-6311
132,63/ 1,18/ 5,76=19,51
	шт
	5

	44
	Светильник марка РВО-42
	шт
	5

	45
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	шт
	190

	46
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4 (ЛБ36-1)
	10шт
	19

	47
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(6)
	10шт
	0.2

	48
	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4
	10шт
	0.4

	49
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60
	10шт
	0.5

	50
	Выключатели ELJO Trend 1830102 STR 1-кл. СП
188,57/ 1,18/ 5,76 = 27,74
	шт
	10

	51
	Выключатели HERMETICA  ОП 1Р44  POL16000502, POL16000702
188,57/ 1,18/ 5,76 = 27,74
	шт
	20

	52
	Выключатели ELJO Trend 1830117 STR 2-кл. СП
261,06/ 1,18/ 5,76 = 38,41
	шт
	2

	53
	Розетка штепсельная ELSO LEX 415004
4.68х40/ 1,18/ 5,76 = 27,54
	шт
	7

	54
	Розетка штепсельная ELSO LEX 415404
9,43х40/ 1,18/ 5,76 = 55,50
	шт
	9

	55
	Розетка штепсельная ELSO LEX 415400, LEX 415500
9,43х40/ 1,18/ 5,76 = 55,50
	шт
	9

	56
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг-LS 2х1,5)
	км
	0.04

	57
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг-LS 3х1,5)
	км
	0.5

	58
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг-LS 3х2,5)
	км
	0.15

	59
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг 2х1,5)
	км
	0.13

	60
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ВВГнг 3х1,5)
	км
	1.2

	61
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ВВГнг 3х2,5)
	км
	0.4

	62
	Трубки защитные гофрированные ду 20мм
	м
	60

	63
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (труба ПВХ 25мм 63925)
	м
	15,0

	64
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (труба ПВХ 40мм 63940)
	м
	10,0

	65
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-ЕN 00323 25х30
42,68/ 1,18/ 5,76 = 6,28
	м
	22

	66
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-GN 01780 60х40
136,58/ 1,18/ 5,76 = 20,09
	м
	22

	67
	Т-соединение на короб 60х40  NТAN 01755
157,54/ 1,18/ 5,76 = 23,18
	шт.
	6

	68
	Коробка распределительная  SDN 01769
167,92/ 1,18/ 5,76 = 24,71
	шт.
	3

	69
	Угол внутренний изменяемый NIAV 01723
165.18/ 1,18/ 5,76 = 24,30
	шт.
	3

	70
	Угол плоский на короб 60x40  NPAN 01737
57.12/ 1,18/ 5,76 = 8,40
	шт.
	2

	71
	Коробка ответвительная с кабельным вводом RAL7035  53500
20.80/ 1,18/ 5,76 = 3,06
	шт.
	40

	72
	Клеммная колодка на 12 полос   43112NY
38.1/ 1,18/ 5,76=5,61
	шт.
	40

	73
	Разветвительная коробка УК-2 (коробка установочная 60мм)
	шт
	40

	74
	Кронштейн для светильника У116 
331,2/ 5,76 = 57,50
	компл
	1

	75
	Держатель У25 МУЗ 
34,9/ 5,76 = 6,06
	компл
	1

	76
	Крепежный комплект: винт+дюбель 63768
5,29/ 1,18/ 5,76 = 0,78
	шт.
	100

	77
	Выключатели автоматические ВА 47-29 25, 40,63А 3Р
121,90/ 1,18/ 3,27= 31,59
	шт
	3

	78
	Выключатели автоматические ВА 47-29 0-63А  1Р
47,40/ 1,18/ 3,27= 12,28
	шт
	54

	79
	Aвтомат УЗО ВД 1-63 16А , 20А 1Р
496.88/ 1,18/ 3,27= 128.77
	шт
	3

	Пусконаладочные работы

	80
	Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением до 1 кВ
	шт
	5

	81
	Схема разводки трёхпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2
	схема
	2

	82
	Схема разводки трёхпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2
	схема
	1

	83
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	измерен.
	1

	84
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	шт
	34

	85
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	шт
	2

	86
	Выключатель трёхполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	шт
	3


Система освещения и розеточная сеть техническая часть см. прил. №7.
Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Монтажные работы

	1
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт
	1

	2
	Приборы ПС на 1 луч (контроллер, повторитель интерфейса)
	шт
	2

	3
	Звонок (извещатель ручной)
	шт
	6

	4
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ИП212)
	шт
	35

	5
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (С2000ИП)
	шт
	2

	6
	Трос продольно-несущий
	км
	0.015

	7
	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0.0035

	8
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (труба ПВХ гофр.)
	м
	80,0

	9
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (труба ПВХ жесткая)
	м
	12,0

	10
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба ПВХ  жесткая)
	м
	6,0

	11
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (труба ЛВХ гофр.)
	м
	20,0

	12
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	м
	40,0

	13
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ТМС)
	м
	110

	14
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м 
	15,0

	15
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	м 
	120,0

	16
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м 
	340,0

	17
	Приборы ПС на 1 луч (блок сигнально-пусковой)
	шт
	1

	18
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении (оповещатель ОПС комбинир.)
	шт
	6

	19
	Световые настенные указатели ("ВЫХОД")
	шт
	11

	20
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (с 4-мя каб. вводами)
	шт
	6

	21
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (для ТМС)
	коробка
	5

	22
	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм
	шт
	2

	23
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ТМС)
	м
	26,0

	24
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (труба ПВХ гофр.)
	м
	13,0

	25
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	м 
	118,0

	26
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 (наконечники-гильзы)
	шт
	20

	27
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	отв
	1

	28
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	3

	29
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	3

	30
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	шт
	1

	Материалы

	31
	Трубки защитные гофрированные ду 20мм
	м
	90

	32
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (труба ПВХ жесткая ду 20мм,25мм)
	м
	15,0

	33
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм (труба ПВХ ду 40мм)
	м
	6,0

	34
	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х (18мм)
	м
	40,0

	35
	Коробка ответвительная с кабельным вводом RAL7035  53500
20.80/ 1,18/ 5,76 = 3.06
	шт.
	6

	36
	Коробка ответвительная с кабельным вводом 100x100x50  53800
62.40/ 1,18/ 5,76 = 9.18
	шт.
	1

	37
	Миниканал ТМС15/1х17  00303
25,17/ 1,18/ 5,76 = 3,70
	м
	136,0

	38
	Коробка распределительная SDMN для  канала ТМС  (00677)
84,40/ 1,18/ 5,76 = 12,42
	шт.
	5

	39
	Угол внешний АЕМ  (00403), угол внутренний AIM  (00390), угол плоский АРМ (00414)
20,24/ 1,18/ 5,76 = 2,98
	шт.
	17

	40
	Скобы СО-14 (скобы пласт. с гвоздем, скобы метал.двухлапк.)
	шт
	12

	41
	Крепежный комплект: винт+дюбель 63768
5,29/ 1,18/ 5,76 = 0,78
	шт.
	340

	42
	Клеммная колодка на 12 полос   43112NY
38.1/ 1,18/ 5,76=5,61
	шт.
	2

	43
	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 (гильзы неизолированные)
	шт
	20

	44
	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х1,5 мм2 (КПСВВнг-LS 1х2х0,75)l
	км
	0.058

	45
	Кабели для интерфейса КИПЭВнг-LS 1x2х0,6
52960/ 1,18/ 5,76 =  7791,90
	км
	0.203

	46
	Кабели cимметричные огнестойкие КПСЭнг-FRLS 1x2х0,5
25709/ 1,18/ 5,76 = 3782,52
	км
	0.275

	47
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2 КВВГнг-LS 4х0,75)
	км
	0.06

	48
	Источник бесперебойного питания РИП-12RS 12В
3543,54/ 1,18/ 3,27= 918,35
	шт.
	1

	49
	Батарея аккумуляторная   DELTA DTМ 1217
1260/ 1,18/ 3,27= 326,53
	шт.
	1

	50
	Контроллер двухпроводной связи С2000-КДЛ
2018/ 1,18/ 3,27= 523,1
	шт.
	1

	51
	Повторитель интерфейсов RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ
2858,24/ 1,18/ 3,27= 740,86
	шт.
	1

	52
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3А
599,7/ 1,18/ 3,27= 155,44
	шт.
	6

	53
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП212-34А (ДИП-34А исп.01)
770/ 1,18/ 3,27= 199,59
	шт.
	35

	54
	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый  С2000-ИП
723,25/ 1,18/ 3,27= 187,47
	шт.
	2

	55
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01
1954,9/ 1,18/ 3,27= 506,72
	шт.
	1

	56
	Оповещатель свето-звуковой МАЯК-12КП
230,0/ 1,18/ 3,27= 59,62
	шт.
	6

	57
	Световое табло Молния-12В ВЫХОД
140,0/ 1,18/ 3,27= 36,3
	шт.
	11


Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре техническая часть см. прил. №8.
Система громкоговорящей связи.
	1
	Монтаж пульта служебной связи и контроля (пульт селекторной связи)
	шт
	1

	2
	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении
	шт
	10

	3
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (миниканал)
	м
	14,0

	4
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	33,0

	5
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	м
	20,0

	6
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	570,0

	7
	Кабели монтажные, связные МКЭШВнг 1x2х0,75
33500/ 5,76 = 5815,97
	км
	0.57

	8
	Трубки защитные гофрированные ду20мм
	м
	30

	9
	Трубки защитные гофрированные ду32мм
	м
	20

	10
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм (труба ПВХ 25мм 63925)
	м
	3,0

	11
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-ЕN 00323 25х30
42,68/ 1,18/ 5,76 = 6,28
	м
	10,0

	12
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-ЕN 00324 40х40
	м
	4,0

	13
	Угол плоский на короб 60x40  NPAN 01737
57.12/ 1,18/ 5,76 = 8,40
	шт.
	2

	14
	Крепежный комплект: винт+дюбель 63768
5,29/ 1,18/ 5,76 = 0,78
	шт.
	35

	Материалы 

	15
	Пульт селекторной связи PSS-12 на 12 абонентов
14336,0/ 1,18/ 3,27= 3715,5
	шт.
	1

	16
	Громкоговорящее абонентское устройство PS-1HБ
2275,0/ 1,18/ 3,27= 589,6
	шт.
	10


Система громкоговорящей связи техническая часть см. прил. №9.
Система телефонной связи

	1
	Монтаж аппарата телефонной системы ЦБ или АТС настольного
	шт
	6

	2
	Монтаж розетки микрофонной (телефонной)
	шт
	6

	3
	Монтаж шкафа телефонного распределительного емкостью до 600х2 при установке в готовой нише (настенного)
	шкаф
	2

	4
	Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	3

	5
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм
	м
	26,0

	6
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	м
	2,0

	7
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (миниканал)
	м
	18,0

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	м
	15,0

	9
	Монтаж провода одного сечением до 2х2,5 мм2 (затягивание в эл. технический плинтус)
	м
	105,0

	10
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	250,0

	11
	Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м
	50,0

	12
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг
	км
	0.7

	13
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм
	отв
	125

	14
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	шт
	4

	15
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см
	шт
	7

	16
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	4

	 Материалы

	17
	Аналоговый проводный телефон LG  LKA-100
418/ 1,18/ 5,76 = 61,50
	шт.
	6

	18
	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная марки РТШ-4 (RJ11)
	шт
	6

	19
	Шкаф телефонный ШРН-1М-2/100
5198,9/ 1,18/ 5,76 = 764,90
	шт.
	1

	20
	Шкаф телефонный ШРН-1М-2/50
3535,4/ 1,18/ 5,76 = 520,16
	шт.
	1

	21
	Коробка телефонная распределительная марки КРТМ-2/10
568,48/ 1,18/ 5,76 = 83,64
	шт
	3

	22
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм (труба ПВХ 63мм 63963)
	м
	6,0

	23
	Трубки защитные гофрированные ду32мм
	м
	20,0

	24
	Трубки защитные гофрированные ду20мм
	м
	2,0

	25
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-ЕN 00323 25х30
42,68/ 1,18/ 5,76 = 6,28
	м
	18,0

	26
	Крепежный комплект: винт+дюбель 63768
5,29/ 1,18/ 5,76 = 0,78
	шт.
	45

	27
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50
	км
	0.7

	28
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20
	км
	0.22

	29
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10
	км
	0.08

	30
	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией (ТРП 2х0,5)
	км
	0.12


Система телефонной связи техническая часть см. прил. №10.
Автоматизация устройств теплоснабжения
	1
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (теплопреобр. сопротивления)
	шт
	3

	2
	Монтаж прибора, устанавливаемого на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (тепловычислитель)
	шт
	1

	3
	Монтаж прибора, устанавливаемого на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания, контроллер)
	шт
	3

	4
	Монтаж шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩМП-3)
	шт
	1

	5
	Монтаж выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А
	шт
	1

	6
	Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм (дин-рейка)
	шт
	2

	7
	Монтаж рамки со штифтами на винтах в нарезных отверстиях
	шт
	3

	8
	Монтаж электрических проводок в щитах и пультах малогабаритных
	м
	20,0

	9
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	шт
	7

	10
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	м
	90,0

	Материалы

	11
	Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 2)
	шт
	1

	12
	Рамка для надписей 55х15 мм (РМП 30х15)
	шт
	3

	13
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (ВВГнг 3х1,5)
	км
	0.01

	14
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2 (КВВГнг 4х0,75)
	км
	0.01

	15
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2
	км
	0.02

	16
	Щиток управления (650х500х220) типа ЩМП-03 1Р54  
2001,30/ 1,18/ 5,76 = 294,45
	шт.
	1

	17
	Клеммы WAGO 280-681
29,42/ 1.18 /5,76 = 4,33
	шт
	40

	18
	DIN-рейка 35х1,0  0,3м
0,51($)х31/ 1.18 /5,76 = 2.33
	м
	2

	19
	Кабели монтажные, связные МКЭШ 3x0.5
26.95/ 1.18/ 5,76 = 3,97
	км
	0.02

	20
	Кабели монтажные, связные МКЭШ 5x0.5
35.03/ 1.18/ 5,76 = 5,15
	км
	0.05

	Оборудование

	21
	Теплосчетчик электромагнитный ТСК-7 (с термопреобразователями и тепловычислителем)
40000/ 1,18/ 3,27= 10366,50
	шт.
	1

	22
	Термопреобразователь ДТС-035-100М.В3
540/ 1,18/ 3,27= 140,0
	шт.
	1

	23
	Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и гвс ТРМ32-Щ4
4720/ 1,18/ 3,27= 1223,25
	шт.
	1

	24
	Блок питания БП15Б-Д2-12
1003,0/ 1,18/ 3,27= 259,95
	шт.
	2

	Пусконаладочные работы

	25
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	система
	1

	26
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности 
	канал
	5

	27
	Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА со стабилизацией выходного напряжения
	устройство
	2

	28
	Отделитель трёхполюсный напряжением до 220 кВ
	шт
	1


Автоматизация устройств теплоснабжения техническая часть см. прил. №11.
Система радиофикации.

	1
	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении
	шт
	5

	2
	Монтаж розетки микрофонной (радиорозетки)
	шт
	5

	3
	Монтаж коробки ответвительной на стене
	шт
	11

	4
	Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стенам или в бороздах
	м
	112,0

	5
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	м
	8,0

	Материалы

	6
	Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5 (громкоговоритель абонентский "Нейва АГ-305")
	шт
	5

	7
	Радиорозетка РПВ-2
	шт
	5

	8
	Разветвительная коробка УК-2 (УК-2П, УК-2С)
	шт
	11

	9
	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2 (ПТПЖ 2х1,2)
	км
	0.12


Система радиофикации графическая часть см. прил. №12.
Система локальной вычислительной сети.

	1
	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной (ШКО)
	шт
	2

	2
	Монтаж аппарата настенного, массой от 0,15 т до 0,2 т (коммутатор)
	шт
	3

	3
	Монтаж аппарата настольного, массой до 0,015 т (автоматизированное раб.место-4компл.)
	шт
	24

	4
	Монтаж профиля перфорированного монтажного длиной 2 м (ТА-GN)
	м
	144,0

	5
	Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	м 
	60

	6
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (в миниканале)
	м 
	240,0

	7
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода
	м 
	200,0

	8
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон 4
	участ
	1

	9
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 510 мм диаметром 70 мм
	отв
	1

	10
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 380 мм диаметром 70 мм
	отв
	3

	 Материалы

	11
	Миникоробка (бокс оптический) ШКО-Н-МК-ST-4
897.0/ 1,18/ 5,76 = 131,97
	шт.
	2

	12
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-GN 01781 80х40
215,28/ 1,18/ 5,76 = 31,67
	м
	144

	13
	Разделитель для коробов 80х40 SEP-N/SEP-G 09514
35,802/ 1,18/ 5,76 = 5,27
	м
	144

	14
	Соединение на стык для ТА  GAN 00886
80.05/ 1,18/ 5,76 =11,78
	шт.
	72

	15
	Т-соединение на короб 80х40  NТAN 01756
166.64/ 1,18/ 5,76 = 24,52
	шт.
	10

	16
	Заглушка на короб 80х40  LAN 00871
85.14/ 1,18/ 5,76 = 12,53
	шт.
	11

	17
	Крепежный комплект: винт+дюбель 63768
5,29/ 1,18/ 5,76 = 0,78
	шт.
	350

	18
	Кабели  FTP4 cat.5e 4x2x0.51
12600/ 1,18/ 5,76 = 1853,81
	км
	0.3

	19
	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7) (ОКЛ-Н-01-4-4-50/125)
	км
	0.2

	Пусконаладочные работы

	20
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	система
	1

	21
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности 
	канал
	4


Система локальной вычислительной сети техническая часть см. прил. №13.
Участок химического выделения радионуклида молибден-99. Зд.120
	1
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб легированных сталей, монтируемого из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 45 мм
	м 
	260,6

	2
	 Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм
	м
	110,6

	3
	 Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,4 мм (ду8х1,4)
	м
	25,0

	4
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,4 мм (ду6х1)
	м
	125,0

	5
	Монтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемого из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм
	м 
	6,2

	6
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,5 мм
	м
	6

	7
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм (27х3,5)
	м
	0.2

	8
	Монтаж бобышек, штуцеров, ниппелей на условное давление до 10 МПа
	шт
	25

	9
	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 40 л
	шт
	2

	10
	Монтаж арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм
	шт
	11

	11
	Вентили 14нж17ст1 д. 10 мм 
цена:2500:5,76=434,03
	шт.
	11

	12
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса до 5 кг
	шт
	1

	13
	Монтаж прибора, устанавливаемого на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	шт
	3

	14
	Установка весов
	шт
	2

	15
	Монтаж шкафа сушильно-вытяжного
	шт
	4

	16
	Установка баллонов
	т
	0.153

	17
	Монтаж опор для трубопроводов
	т
	0.037

	18
	Опоры стальные
	т
	0.037

	19
	Болты с гайками и шайбами
	т
	0.012


Тепловые сети.

	Строительные работы
	

	1
	Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	50,0

	2
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
	м3
	35,0

	3
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	т
	0.05

	4
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	м3
	0,7

	5
	Укладка плит покрытия
	шт
	15

	6
	Плиты перекрытий железобетонные
	м3
	6.265

	Монтажные работы

	7
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	шт
	1

	8
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм
	шт
	2

	9
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводной на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм
	шт
	2

	10
	Вентили 15с65бк д. 15 мм 1.6 МПа
	шт.
	1

	11
	Вентили 15с65бк д. 25 мм 1.6 МПа
	шт.
	2

	12
	Вентили 15с65бк д. 40 мм 1.6 МПа
	шт.
	2

	13
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм
	шт
	1

	14
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм
	шт
	2

	15
	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм
	шт
	2

	16
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
	км труб.
	0.144

	17
	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
	км труб.
	0.012

	18
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	т
	0.001

	19
	Неподвижная опора
	шт
	4

	20
	Отвод теплоизолированный ППУ 
	шт
	6

	21
	Установка сальника
	т
	0.049

	22
	Набивки сальниковые, диаметром 25-50 мм
	т
	0.001

	23
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм (гильза)
	км труб.
	0.0024

	24
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
	м3 изол
	0.09

	25
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	м2
	1,6

	26
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	шт
	2

	27
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм
	км труб.
	0.003

	28
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	м3
	1,2

	29
	Люки чугунные легкий
	шт
	1

	30
	Стремянка в колодце
	т
	0.037

	31
	Устройство отмостки у люка колодца толщиной 10 см
	м2
	3,0

	32
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм
	врезка
	2

	Монтажные работы. Пусконаладочные работы

	33
	Разработка мероприятий по регулировке водяной тепловой сети с количеством потребителей тепла (зданий) до 30 шт.
	сеть
	1

	34
	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,2 Гкал/ч
	система
	1


Тепловые сети техническая часть см. прил. №14.
Благоустройство территории
	1
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)
	м2
	158,0

	Устройство подпорной стенки

	2
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	шт
	4

	3
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	шт
	4

	4
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт
	4

	5
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт
	4

	6
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2
	1,45

	7
	Установка маршей без сварки массой до 1 т
	шт
	1

	8
	Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)
	шт
	1

	 Покрытие асфальтобетонное

	9
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м3
	26,2

	10
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	26.2

	11
	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных
	м2
	131,0

	12
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	м2
	131,0

	13
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	м2
	131,0

	14
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	м
	29,0

	15
	Камни бортовые бетонные, марка 300
	м3
	1,499

	 Покрытие из плит

	16
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком
	м2
	27,0

	17
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	м3
	27,0

	18
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	5.4

	Отмостка

	19
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	м2
	40,0

	20
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см
	м2
	40,0

	 Озеленение

	21
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	м2
	470,0

	22
	Посев многолетних трав
	га
	0.047

	23
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	9.4


Механизация.

Демонтажные, монтажные и строительные работы проводятся механизмами и строительной техникой подрядчика.
Электротехническая часть.

В процессе работ выполнить временное освящение  согласно норм освещенности рабочих мест.
Условия производства работ.
Строительство производится на территории действующего предприятия к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15 (МДС 81-35.2004 прил.1 табл.1 п.7)
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.
Источник финансирования – заемные средства.

Сроки проведения работ – 60 дней с момента заключения договора.
4. Результаты работы.
Результатом работы является: выполнение строительных и монтажных работ по устройству инженерных сетей пристройки здания 120 на пром.площадке №1.
Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации.
Результаты работы представляются Заказчику в виде отчетных материалов в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать: три напечатанных оригинальных экземпляра. 
Приложения:
1. Форма анкеты по охране труда.

2. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
3. Система водоотведения.

4. Система водоснабжения.

5. Система электроснабжения.

6. Система автоматического управления вентиляцией.

7. Система освещения и розеточная сеть.
8. Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

9. Система громкоговорящей связи.

10. Система телефонной связи.

11. Автоматизация устройств теплоснабжения.

12. Система радиофикации.

13. Система локальной вычислительной сети.

14. Тепловые сети.

Начальник ОКС







В.Ф. Катков

Приложение 1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

При проведении аудита проверяемая организация должна предоставить аудиторской группе заполненную анкету по охране труда.

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполненяемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_______________
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