                                                                                                                              


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	

	     Электроосвещение здания № 73
Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, коррозия светоотражателей светильников, выгорание ламподержателей, лопнувшие защитные стёкла светильников. Произвести капитальный ремонт  электроосвещения.

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старого оборудования. 
	
	Светильник СПО-18/100
Светильник СПО-70/100
Светильник ДБО-15-WHS-220-01

Клемма WAGO
Кабель ВВГ нг – 3х1,5
Коробка ответвительная У195М

Металлический кронштейн для подвеса светильников
	шт

шт

шт

шт

м
шт
шт


	20

10
10
120
400
40

40


	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск: 

-2 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в пом.

3-ей зоны и совмещённом выполнении работ в помещ  2-ой зоны);

-1,5 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в помещ. 3-ей зоны);

3)Талоны ЛПП-в дни работы;

4) Полное переодевание в санпропускнике.

Высота подвеса светильников:

2 м  - 30 шт,

5 м – 10 шт.































Ведомость дефектов  № __________07/49__________      от __16____.____02_________ 2012 г.





На капитальный ремонт          электрооборудования здания   № 73


                                                                                                                      (наименование оборудования)








Подразделение: завод РТ-1


Цех (участок)   












































