ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по программе
«Техническое перевооружение» в 2010 году
Генеральный директор

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

________________ С.Ю. Байдаров

Техническое задание
на поставку автомобиля  ГАЗ-3302 или эквивалент приобретаемое  по программе
«Техническое перевооружение» в 2010 году, за счет собственных средств

	Характеристики ГАЗ-3302 "Газель" с тентом

	
	
	
	
	

	Общее описание1
	Автомобиль бортовой. Кабина цельнометаллическая, трехместная, двухдверная. Оборудована отопителем, системой обдува ветрового стекла, системой вентиляции, термо- шумоизоляцией. Платформа металлическая с откидными боковыми и задним бортами, с дугами и тентом
	

	Колесная формула
	4х2
	
	
	

	Число мест (грузоподъемность, кг)
	3(1500)
	
	
	

	Масса снаряженного автомобиля, кг
	1850
	
	
	

	на переднюю ось, кг
	1050
	
	
	

	на заднюю ось, кг
	800
	
	
	

	Полная масса автомобиля, кг
	3500

	на переднюю ось, кг
	1200
	
	
	

	на заднюю ось, кг
	2300
	
	
	

	Габариты:
	 

	длина, мм
	5440 (длина шасси 5120)

	ширина, мм
	2500

	высота, мм
	2570
	
	
	

	Внутренние размеры грузовой платформы
	2500

	длина, мм
	3056
	

	ширина, мм
	1943

	высота борта, мм
	380

	Дорожный просвет, мм
	не менее 170
	
	
	

	Колесная база, мм
	          2900

	Колея передних / задних колес, мм
	1700 / 1560
	
	
	

	Максимальная скорость, км/ч
	115
	
	
	

	Время разгона до 60 км/ч, с
	17 c ЗМЗ-4025.10 и ЗМЗ-4026.10 (

	Расход топлива, л/100км (при 60 км/ч)
	11,5
	
	
	

	Шины (размер)
	175R15C или 185R16C
	
	
	

	Коробка передач
	механическая, пятиступенчатая, трехвальная, полностью синхронизованная
передаточные числа: I-4,05; II-2,34; III-1,395; IV-1,0; V-0,849; ЗХ-3,51

	
	
	
	
	

	Сцепление
	однодисковое, сухое, фрикционное, привод - гидравлический

	Главная передача
	гипоидная с передаточным числом 5,125

	Рулевой механизм
	типа "винт-шариковая гайка"
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подвеска передняя
	зависимая, из двух продольных полуэллиптических рессор, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подвеска задняя
	зависимая, из двух продольных полуэллиптических рессор, с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости2 , с гидравлическими телескопическими амортизаторами
	
	
	
	
	
	
	
	


