


Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 по поставке анкероустановщиков МQT-90AII шх.14РЭШ рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Анкероустановщики МQT-90AII шх.14РЭШ рудника №8.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку 2(двух) анкероустановщиков МQT-90AII  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Анкероустановщик  МQT-90AII                                                                                    (Техническая характеристика)
         Пневматические буровые  анкероустановщики  шахтные МQT-90AII, монтируемые на стойке, предназначены для вертикального (±15) бурения шпуров по углю и породе с коэффициентом твердости не более 10 единиц, подачи и установки анкера в шпур и его одновременного крепления.  

	№
	Наименование
	Тип, марка
	Ед. изм.
	 Кол-во

	1.
	Анкероустановщик     
-номинальное давление, МПа                             0,5
-номинальный вращающий момент, Н*м          90
-максимальное усилие подачи, кН                     700
-число оборотов, об/мин                                      9,8
-максимальная входная мощность, кВт             3
-вращающий момент при максимальной нагрузке,
  Н*м                                                                      240
-расход воздуха, м3/мин                                 0,6-1,2
-давление подачи воды, МПа                             3,2
-уровень шума (не более0, Дб                            90
-высота в сложенном состоянии,мм                 1263
-высота при максимальной раздвижке,мм       3020
-вес, кг                                                                     46


	МQT-90AII   
 
	шт
	2



2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

                              3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
        5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее декабря месяца 2011года.  

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                         6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара                                                                                              7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.
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