	№ п/п
	Наименование 
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а также начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	количество

	1. 
	Контрольное устройство (тахограф)
	с разъемом для  СКЗИ, со встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS, без GPRS, с маркировкой взрывозащиты Eх
Напряжение питания не менее 12В, не более 24В
Потребляемая мощность не более 15 Вт
Диапазон измерения пути от 0 до 999999,9 км
Разрешение при измерении пути не более0,1 км
Погрешность измерения пройденного пути не более ±0,1 км.
Пределы регистрации скорости движения транспортного средства от 0 до 250 км/ч
Разрешение измеряемой скорости не менее1 км/ч
Предельная погрешность измерения скорости ± 1 км/ч
Температурный режим от – 400С до + 700С
Индикация  -  графический дисплей с подсветкой с возможностью отображения пиктограмм  3 строки  х 15 символов
Место установки гнездо 1DIN  согласно ISO 7736
Навигационная система  ГЛОНАСС/GPS
Интерфейс (с возможностью подключения тревожной кнопки и датчика уровня топлива) RS485, USB, GPRS
Акселерометр 1
Количество кнопок управления не менее4
Количество карт-ридеров для Смарт-карт не менее2
Габаритные размеры не более191х187х58 мм
Масса от1до 2 кг.
Расходные материалы термохимическаябумага диаметром не более - 57 мм, 
30 мм.
	Не менее 1 года
	18

	2. 
	Карта водителя
	Внешний вид карт приведен в приложении № 2 к настоящим Требованиям. 
1. Конструкция и физические характеристики карт: 
1) типоразмер - ID-1 (CR-80)2; 
2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 «Карты идентификационные. Физические характеристики». 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3384. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 5, ст. 6357. 
2) материал изготовления - поликарбонат; 
3) тип карты - контактная. 
2. Карты являются защищенной от подделок полиграфической продукцией и содержат не менее двух защитных элементов, изготовленных с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающих их подделку. 
3. Текст карт печатается на фоне следующего цвета: 
1) карта водителя: белый; 
2) карта контролера: голубой; 
3) карта мастерской: красный; 
4) карта предприятия: желтый. 
4. Карта соответствует требованиям к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»3. 
5. Состав команд операционной системы карты, способы организации хранения данных и система разграничения доступа к данным карты соответствуют требованиям по защите информации, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»4. 
6. Структура данных в карте организована в виде иерархической файловой системы. 
7. Интерфейс карты поддерживает режимы Т=0 и Т=1. 
8. Карта функционирует при напряжении питания: 
Vcc = 3 В (± 0,3 В); Vcc = 5 В (± 0,5 В). 
9. Карта имеет состоящий из четырех цифр PIN-код, используемый для ее аутентификации. 
10. Разработка и производство карты осуществляется с соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382). 
11. Карта обеспечивает хранение: 
1) идентификационных данных встроенного микропроцессора (серийный номер); 
2) серийного номера карты; 
3) идентификатора организации-изготовителя карты. 
12. Карта водителя, кроме данных, указанных в пункте 56 настоящих Требований, обеспечивает хранение следующих идентификационных данных: 
1) номер карты; 
2) наименование организации, выдавшей карту, дата выдачи; 
3) дата начала действия карты, дата окончания срока действия карты; 
4) фамилия и имя держателя карты; 
5) дата рождения держателя карты; 
6) номер водительского удостоверения; 
7) наименование органа, выдавшего водительское удостоверение. 
13. Карта водителя обеспечивает хранение не менее 84 записей следующих данных за каждый календарный день, в течение которого используется эта карта, включая каждый период использования транспортного средства в течение указанного дня (период использования включает все последовательные циклы ввода/извлечения карты на транспортном средстве): 
1) дата и время первого использования транспортного средства (то есть первый ввод карты за этот период использования транспортного средства или 00 часов 00 минут, если в этот момент данный период использования продолжается) и показание счетчика пробега транспортного средства; 
2) дата и время последнего использования транспортного средства (то есть последнее извлечение карты в течение этого периода использования транспортного средства или 23 часа 59 минут, если в этот момент использование продолжается) и показания счетчика пробега транспортного средства; 
3) государственный регистрационный номер транспортного средства (VRN). 
14. Карта водителя обеспечивает хранение за последние 28 дней следующих данных о каждом календарном дне, в течение которого используется данная карта или в течение которого водитель внес вручную данные о своей деятельности: 
1) дата; 
2) счетчик ежедневного присутствия (показания которого увеличиваются на одну единицу за каждый календарный день); 
3) общее расстояние, пройденное водителем на транспортном средстве в течение этого дня;
4) статус водителя на 00 часов 00 минут; 
5) время изменения: 
статуса управления (экипаж, один); 
состояния считывающего устройства (водитель, второй водитель); 
положения карты (вставлена, не вставлена); 
вида деятельности (управление, готовность, работа, перерыв/отдых). 
15. Карта водителя обеспечивает хранение не менее 42 записей данных о местах, в которых начинаются и/или заканчиваются ежедневные периоды работы, введенные водителем: 
1) дата и время ввода; 
2) показания счетчика пробега транспортного средства. 
16. Карта водителя обеспечивает хранение данных о следующих типах событий, зарегистрированных тахографом со вставленной в него картой: 
1) нестыковка времени (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 
2) ввод карты в процессе управления (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 
3) последний сеанс использования карты, который был завершен неправильно (в тех случаях, когда причиной этого события является данная карта); 
4) прекращение электропитания; 
5) ошибка данных о движении; 
6) попытки нарушения защиты. 
17. Карта водителя обеспечивает хранение следующих данных о шести последних событиях каждого типа, указанных в пункте 61 настоящих Требований: 
1) код события; 
2) дата и время начала события (или ввода карты, если это событие в данный момент продолжается); 
3) дата и время конца события (или извлечения карты, если в данный момент это событие продолжается); 
4) регистрационный номер транспортного средства; 
5) в случае события «Нестыковка времени»: 
дата и время начала события (соответствуют дате и времени извлечения карты из предыдущего транспортного средства); 
дата и время завершения события (соответствуют дате и времени ввода карты в транспортное средство, используемое в данный момент); 
данные о транспортном средстве (соответствуют используемому транспортному средству, к которому относится данное событие); 
6) в случае события «последний сеанс использования карты завершен неправильно»: 
дата и время начала события (соответствуют дате и времени ввода карты применительно к неправильно завершенному сеансу ее использования); 
дата и время завершения события (соответствуют дате и времени ввода карты, относящимся к сеансу ее использования, в ходе которого было обнаружено данное событие); 
данные о транспортном средстве (соответствуют транспортному средству, на котором сеанс использования карты был завершен неправильно). 
18. Карта водителя обеспечивает хранение данных о следующих видах неисправностей, обнаруженных тахографом с введенной в него картой: 
1) сбой в работе карты (в том случае если причиной события является карта); 
2) сбой в работе тахографа. 
19. Карта водителя обеспечивает хранение следующих данных о 12 последних зарегистрированных сбоях в работе карт и сбоях в работе тахографа: 
1) код неисправности; 
2) дата и время возникновения неисправности (или дату и время ввода карты, если в момент ввода карты неисправность присутствовала); 
3) дата и время устранения неисправности (или дату и время извлечения карты, если в этот момент времени неисправность сохранялась); 
4) регистрационный номер транспортного средства. 
20. Карта водителя обеспечивает хранение одной записи следующих данных о проверочных операциях: 
1) дата и время проверки; 
2) номер карты контрольного органа и название выдавшей ее организации; 
3) тип проверки (вывод на дисплей и/или на печать, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты); 
4) период, за который загружаются данные (в случае загрузки); 
5) регистрационный номер транспортного средства. 
21. Карта водителя обеспечивает хранение данных, касающихся транспортного средства, на котором был начат сеанс ее использования: 
1) дата и время начала сеанса (ввода карты); 
2) регистрационный номер транспортного средства. 
22. Карта водителя обеспечивает хранение 56 записей следующих данных о ситуациях «неприменимо» и «переезд на пароме/поезде», введенных при вставленной карте: 
1) дата и время начала ввода; 
2) тип ситуации. 
23. Карта предприятия обеспечивает хранение следующих идентификационных данных: 
1) номер карты; 
2) название организации, выдавшей карту, дата выдачи; 
3) дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты; 
4) название транспортного предприятия; 
5) адрес транспортного предприятия. 
24. Карта предприятия обеспечивает хранение 230 записей следующих данных о действиях транспортного предприятия: 
1) дата и время осуществленного действия; 
2) тип действия (блокировка и/или разблокировка бортового устройства, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты); 
3) период, за который загружаются данные (в соответствующем случае); 
4) регистрационный номер транспортного средства; 
5) номер карты водителя и название организации, выдавшей карту (в случае 
загрузки данных с карты).

	Не менее 1 года
	32

	3. 
	Карта предприятия
	Внешний вид карт приведен в приложении № 2 к настоящим Требованиям. 
1. Конструкция и физические характеристики карт: 
1) типоразмер - ID-1 (CR-80)2; 
2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 «Карты идентификационные. Физические характеристики». 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 28, ст. 3384. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 5, ст. 6357. 
2) материал изготовления - поликарбонат; 
3) тип карты - контактная. 
2. Карты являются защищенной от подделок полиграфической продукцией и содержат не менее двух защитных элементов, изготовленных с применением полиграфических, голографических, информационных, микропроцессорных и иных способов защиты полиграфической продукции, предотвращающих их подделку. 
3. Текст карт печатается на фоне следующего цвета: 
1) карта водителя: белый; 
2) карта контролера: голубой; 
3) карта мастерской: красный; 
4) карта предприятия: желтый. 
4. Карта соответствует требованиям к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2008 г. № 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных»3. 
5. Состав команд операционной системы карты, способы организации хранения данных и система разграничения доступа к данным карты соответствуют требованиям по защите информации, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»4. 
6. Структура данных в карте организована в виде иерархической файловой системы. 
7. Интерфейс карты поддерживает режимы Т=0 и Т=1. 
8. Карта функционирует при напряжении питания: 
Vcc = 3 В (± 0,3 В); Vcc = 5 В (± 0,5 В). 
9. Карта имеет состоящий из четырех цифр PIN-код, используемый для ее аутентификации. 
10. Разработка и производство карты осуществляется с соответствии с Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2005 г., регистрационный № 6382). 
11. Карта обеспечивает хранение: 
1) идентификационных данных встроенного микропроцессора (серийный номер); 
2) серийного номера карты; 
3) идентификатора организации-изготовителя карты. 
12. Карта предприятия обеспечивает хранение следующих идентификационных данных: 
1) номер карты; 
2) название организации, выдавшей карту, дата выдачи; 
3) дата начала действия карты, дата истечения срока действия карты; 
4) название транспортного предприятия; 
5) адрес транспортного предприятия. 
13. Карта предприятия обеспечивает хранение 230 записей следующих данных о действиях транспортного предприятия: 
1) дата и время осуществленного действия; 
2) тип действия (блокировка и/или разблокировка бортового устройства, и/или загрузка данных с бортового устройства, и/или загрузка данных с карты); 
3) период, за который загружаются данные (в соответствующем случае); 
4) регистрационный номер транспортного средства; 
5) номер карты водителя и название организации, выдавшей карту (в случае 
загрузки данных с карты).
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Начальник АТХ 					Д.В. Волгин
