Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право  заключения договора на поставку радиометра УМФ-2000 (малофонновая установка), либо аналога для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ»                     ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
1. Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: Право заключения договора на Поставку радиометра УМФ-2000 (малофонновая установка), либо аналога для нужд Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

2. Цель: 

Радиометр УМФ-2000 приобретается взамен радиометра с истекшим сроком эксплуатации и непрошедшим очередную поверку. Приобретаемый радиометр планируется использовать для измерения суммарных альфа бета активностей проб воды. Cогласно МУ 2.1.4.682-97 "ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА" УМФ 2000  является рекомендуемым прибором для проведения измерений.

3. Адрес отгрузки предмета поставки: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.45. 

4. Требования к срокам поставки:

-дата начала поставки и проведения работ – с момента заключения договора;

-дата окончания работ –  01.11.2013г.

5. Перечень, наименование и объемы работ, являющихся предметом размещаемого заказа:

5.1. Объем поставки:

	№ пп
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Радиометр УМФ-2000 (малофонновая установка), либо аналог
	шт.
	1



5.2. Характеристики предмета поставки:

Радиометр предназначен для измерения суммарной активности бета-излучающих нуклидов в счетных образцах из проб пищевых продуктов, почвы, воды, на воздушных фильтрах и сорбентах, полученных после селективной радиохимической экстракции, а также суммарной активности альфа-излучающих нуклидов в «толстых» и «тонких» образцах проб объектов окружающей среды;

Площадь детектора: 1000 кв. мм.;

Диапазон энергии регистрируемого бета-излучения: от 50 до 3500 кэВ;

Диапазон энергии регистрируемого альфа-излучения: от 3500 до 8000 кэВ;

Диапазон измеряемой активности бета-излучения: от 0,1 до 3*103 Бк;

Диапазон измеряемой активности альфа-излучения: от 0,01 до 103 Бк;

Загрузка, выгрузка: ручная;

Относительная погрешность измерений: ± 15%;

Время установления рабочего режима системы: не более 30 минут;

Время непрерывной работы системы: не менее 24 часов;

Питание от сети: 220 В, 50 Гц;

Возможность подключения к компьютеру: обязательно.

5.3. Общие требования к предмету поставки.

Прибор должен быть внесён в Государственный реестр средств измерения. 

Должен поставляться с действующим свидетельством о поверке.
Год выпуска –  не ранее 2012 г.

6. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям:  

Участник процедуры закупки должен иметь опыт оказания подобных услуг на рынке не менее одного года.

7. Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на продукцию - 12 месяцев.

При необходимости отправки радиометра в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена радиометра на аналогичный (подменный фонд).
8. Порядок формирования цены:

Цена сформирована с учетом всех расходов, в том числе: расходы на налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке, а также другие затраты связанные с выполнением договора.

9. Сроки и условия оплаты:

Безналичный расчет по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания товарной накладной.
