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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку средств обнаружения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка средств обнаружения для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Вибрационное средство обнаружения «Вершина»
(или эквивалент)
	 Предназначено для сигнализационного блокирование металлических конструкций (решетки, сейфы, шкафы, корпуса РЭА и т.п.) от попыток их разрушения путем перепиливания, перерубания, сверления, удара, электрорезания, газорезания.

Изделие предназначено для эксплуатации на открытом воздухе. Блок электронный допускает подключение двух чувствительных элементов, формируемых путем последовательно соединенных комплектов вибропреобразователя КВП (от 1 до 10 КВП). 

Изделие имеет панель управления и индикации, встроенную в блок электронный.

Площадь, блокируемая одним вибропреобразователем, м2 
36

Напряжение питания постоянного тока, В                                 от 20 до 30

Ток, потребляемый изделием, мА,                                               не более 50

Диапазон рабочих температур, °С,   не менее                            - 50… +50

Комплект поставки изделия:

блок электронный (с комплектом монтажных частей КМЧ-БЭ) – 1 шт.

комплект вибропреобразователя (2 шт.) 

кабель КМС-2п – 50 м.


	не менее 18

месяцев
	2
	к-т

	2
	Устройство сбора и обработки информации «ФОКУС-СМ-32» (или эквивалент)
	Отображение состояний до 32-х проводных шлейфов сигнализации (ШС) со световой и звуковой индикацией, автоматическим контролем на короткое замыкание и обрыв, программированием типа подключаемого СО и управлением подачей питания на СО. Длина одного ШС - до 5000 м. Дистанционный контроль работоспособности СО. Энергонезависимый (до 30 сут.), визуализируемый архив событий с привязкой по дате и времени и возможностью вывода на печатающее устройство, копирования на внешний носитель (Flesh-диск). Управление восемью внешними устройствами (ВУ) или 72 ВУ (при использовании 4-х Блоков управления внешними устройствами). Возможность управления 32-я электромеханическими запирающими устройствами типа «Корунд», «Рубеж-М», «Базальт», «Гоби-УЗ-М». Возможность обмена информацией с удаленной (до 5км) ПЭВМ по интерфейсу RS-485. Грозозащита по всем цепям. 

Напряжение электропитания 11…30В.

Диапазон рабочих температур   - не менее чем от +5 до +40оС
	не менее 18

месяцев
	3
	шт.

	3
	Блок электронный «Годограф-Универсал»

(или эквивалент)
	1) Блок электронный  из состава вибросейсмического средства обнаружения с повышенной помехоустойчивостью «Годограф-Универсал», который позволяет обнаруживать:
2) преодоление нарушителем способом перелезания и разрушения ограждений высотой до 3 м, выполненных из профлиста, плоского колюче-ленточного полотна, сварных металлических сеток или спирали АКЛ, стандартных железобетонных плит (допускаются кирпичные вставки толщиной не более 0,15 м), литых и сварных конструкций решетчатого типа, козырьковых заграждений из сетки и спирали АКЛ;

подкоп нарушителя под инженерным ограждением;

перемещение нарушителя по поверхности грунта;
нарушителя по его воздействию на грунт и на ограждение (путем реализации  комбинированного алгоритма обнаружения). 

1) Блок электронный имеет встроенную панель управления и индикации, позволяющую выбирать алгоритмы работы, задавать параметры обнаружения. Тип ЧЭ выбирается в зависимости от варианта использования изделия.
Диапазон рабочих температур не менее чем от –50 до +50 оС.
	не менее 18

месяцев
	10
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

в течение 30 дней с даты заключения договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                        Д.П. Давыдов

