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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку рабочей и сметной документации по объекту «Реконструкция теплосети квартала 3»
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.
Техническое задание
	1) Виды и объем оказываемых услуг 
	Разработка рабочей и сметной документации по объекту «Реконструкция теплосети квартала 3».
Основные технические показатели проектируемого объекта.

1.1.Функциональное назначение объекта реконструкции не изменяется.
Требования к НИР и ОКР при реконструкции тепловых сетей, опытному или серийному производству с назначением выпускаемой продукции – не предъявляются.

1.2.Требования к производственной программе проектируемого производства в натуральных единицах и в денежном выражении – не предъявляются.
1.3.Требования к площади зданий и сооружений, подлежащих реконструкции – не предъявляются.
1.4. Требования к годовой потребности в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования (вода, электроэнергия, тепловая энергия) – не предъявляются. 

1.5.Требования к возможным источникам и условиям получения энергоресурсов:

Источником теплоснабжения является – ТЭЦ г. Саров. Теплоносителем для нужд отопления и вентиляции  служит  вода с параметрами 150-70˚С. Рабочее давление 16 кгс/см2. Для нужд горячего водоснабжения – вода с температурой 70˚С.

1.6.Дополнительная потребность в трудовых ресурсах на объекте реконструкции – отсутствует.
1.7.Годовая потребность в материалах объекта реконструкции на технологические нужды – отсутствуют. 

2.Исходные данные и требования к проектным решениям:

2.1.Основные технологические решения.

2.1.1.Требования к технологическим процессам:
· Прокладку реконструируемой тепловой сети выполнить подземной в непроходных железобетонных каналах;
· Длина теплосети квартал 3 (К-110 – К-3-4) составляет 176 метров; длина теплосети квартал 3 (К-117 – К-3-6) составляет 36 метров; 
· Трассу тепловой сети от камеры К-3-1 (К-110) до К-3-5 (К-3-4) и  от камеры К-3-13 (К-117) до К-3-15 (К-3-6) оставить без изменений с заменой строительных конструкций канала и трубной части, в качестве тепловой изоляции применить предизолированные трубы в ППМ изоляции; 

· При проектировании тепловой сети от камеры К-3-1 до камеры К-3-5 и от К-3-13 до К-3-15 предусмотреть прокладку циркуляционного трубопровода Т4;
· Диаметры трубопроводов отопления и ГВС определить по расчетным параметрам теплоносителя и договорным нагрузкам по системе отопления и ГВС  потребителей квартала 3;

· При проектировании участка сети от камеры К-3-13 до камеры К-3-14 учесть нагрузку по отоплению, вентиляции, ГВС и циркуляции на квартал 2;

· Тепловые камеры К-3-2, К-3-3, К-3-4, К-3-5, К-3-14, К-3-15 демонтировать, на их месте смонтировать новые тепловые камеры в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». На трубопроводах вводов теплосети установить запорную арматуру. Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотреть сбросные колодцы. 
2.1.2 Ведомость технологического и инженерного оборудования в соответствии с технологическими планировками с указанием вновь приобретаемого и находящегося в наличии, переводимого на создаваемое производство – не требуется.
2.1.3.Требования по механизации и автоматизации технологического процесса, автоматизации управления – не предъявляются.

2.1.4.Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением – не предъявляются.

2.1.5.Создание специального оборудования для проектируемого объекта реконструкции – не требуется.
2.1.6. Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение используемого на работах технологического оборудования и технических устройств –  требуется. 

2.2.Обеспечение технологической и экологической безопасности.

2.2.1. Данные о количестве и составе выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники. Вид, состав и объем отходов производства. Решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов – не требуется.

2.2.2. Объект реконструкции не является объектом повышенно риска (ОПР), поскольку в процессе своего функционирования применяемое конкретное оборудование, материалы и технологические процессы не осуществляют воздействия на людей и окружающую среду.

Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного объекта реконструкции – не требуется.   

2.3.Требования к организации условий и охране труда рабочих и специалистов. 

2.3.1.На объекте реконструкции отсутствуют рабочие места. Проведение специальной оценки условий труда – не требуется.

2.3.2. Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих.

Санитарная характеристика, необходимость и состав бытовых помещений, разряд зрительных работ (освещенность), требования к вентиляции и кондиционированию: степень очистки, температура и относительная влажность воздуха – не предъявляются (отсутствуют).

2.4. Требования к основным строительным решениям.

2.4.1. Для проектирования реконструкции тепловых сетей Акты обследования строительных конструкций –  не предъявляются.
2.4.2. На сооружения, подлежащие реконструкции прилагается план тепловых сетей.

2.4.3.Требования к:

· Внутренней отделке, заполнению проемов – не предъявляются;

· Предусмотреть восстановление благоустройства прилегающей территории после завершения строительно-монтажных работ; 

· Предусмотреть подъезд автотранспорта к объекту реконструкции;

· Требования к инженерному обеспечению: электроснабжение, тепло и водоснабжение, вентиляция, канализация, сжатый воздух, газ, пар, вакуум и др.; связь, радиофикация, охранная и пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, пожаротушения, молниезащиты и др. – не предъявляются.

Требования, предписанные пунктами 2.8.4.4, 2.8.4.5 «Положения о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства П1/2003 – ОКСиП к данному объекту реконструкции – не предъявляются.

2.6. Требования к разработке природоохранных мероприятий – не предъявляются.
2.7. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты – не предъявляются.
2.8. Объект реконструкции является составной частью опасного производственного объекта РФЯЦ-ВИИЭФ, класс опасности III. После проведения реконструкции признаки опасности объекта не изменятся, в связи с чем внесений в регистрационные сведения не требуется.

Проектная документация и изменения, вносимые в нее, подлежат экспертизе промышленной безопасности в соответствии с «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538).

Для объекта реконструкции нет необходимости разработки декларации промышленной безопасности ввиду отсутствия на данном объекте количества опасных веществ, указанных в Приложении 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ».
2.8.1. При разработке рабочей документации в соответствующих разделах на всех этапах проектирования должны учитываться требования и предусматриваться мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчётами.

2.8.2. Проведение экспертизы условий труда в соответствии с Трудовым Кодексом (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, в ред. от 18.12.2006 № 232-ФЗ, статья 215) для данного объекта реконструкции – не требуется.

2.9. Технические условия от служб энергообеспечения объекта реконструкции (ОАО «СТСК» ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ») –  требуется. 

2.10. Исходные данные и требования по разработке ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций - не требуются.

3. В проекте в качестве обязательных при проектировании объекта реконструкции

должны быть учтены:

· Свод правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности

в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

 Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство Часть 2»;

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 29.12.2006 № 258-ФЗ);

· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, в редакции ФЗ от

 22.07.2008г. № 123-ФЗ.

· СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03  «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», утверждены 06.04.2003 Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации»;

· Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации

 для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2009г. № 525 ст);

· Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию»;

· СниП 41-02-2003г. «Тепловые сети». 

	2) Характеристика оказываемых услуг 
	Разработка рабочей и сметной документации.

	3) Особые условия оказываемых услуг 
	При разработке сметной документации выполнить расчет стоимости СМР в ТЕР города Саров.

	4) Требования к качеству оказываемых услуг 
	Выполнять работы, своевременно и качественно в соответствии с нормативными и правовыми документами, а так же с учётом замечаний и требований заказчика;



	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на оказываемые услуги 
	Исполнитель работ обязан предоставить полный пакет рабочей и сметной документации по объекту «Реконструкция теплосети квартала 3» соответствующий требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другим действующим нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления  Проектной документации и Рабочей документации.

	6) Контроль за оказанием услуг 
	Осуществляется работниками заказчика. 

	7) Порядок сдачи-приемки оказываемых услуг 
	После выполнения работ, исполнитель обязан согласовать рабочую и сметную документацию с заказчиком и оформить Акт сдачи-приемки выполненных работ и предоставить не позднее, второго рабочего дня месяца, следующим за отчетным.

	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Заказчик предоставляет исполнителю работ:

· план-схему тепловых сетей квартала 3;

· техническое задание на проектирование


Нор-Аревян Андрей Владимирович 

2-30-15 

1 НА 28.02.2014г






