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Извещение о внесении изменений в запрос цен
ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку блоков электронных (приемников и передатчиков видеосигнала) (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 08.10.2013 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 131008/0455/998 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № Z026551), сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:
1. Изложить в Томе 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» «Извещение о проведении запроса цен», пункт 3 
Состав и объем товара: согласно нижеследующей таблице:
	№

п/п
	 Наименование оборудования
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок электронный приемника видеосигнала оптический VR8132MM-R1 разъем ST (или эквивалент)
	5
	шт.

	2
	Блок электронный передатчика видеосигнала оптический VT4131MM-50 разъем ST (или эквивалент)
	5
	шт.


«Информационная карта запроса цен» пункт 1 
Состав и объем товара:
	№

п/п
	 Наименование оборудования
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок электронный приемника видеосигнала оптический VR8132MM-R1 разъем ST (или эквивалент)
	5
	шт.

	2
	Блок электронный передатчика видеосигнала оптический VT4131MM-50 разъем ST (или эквивалент)
	5
	шт.


Изложить в Томе 2 «Техническая часть»
Техническое задание раздел 2 

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок электронный приемника видеосигнала оптический VR8132MM-R1 (или эквивалент)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

- Напряжение питания 190 – 240 В, 50 Гц

- Потребляемая мощность 4-кан. устройств, не более20 Вт

- Полоса пропускания - не менее чем от  50 Гц до 7 МГц

- Диф. усиление, не более 3 %

- Отношение сигнал/шум 
мин. 48 dB
- Выходное сопротивление 
75 Ом

- Размах видеосигнала при 75 Ом  - 1 В

- Поддерживаемые системы видеосигнала - NTSC, PAL, SECAM
- Длина волны оптического излучения
1310 нм

- Тип волокна - MM 

- Количество волокон
2 шт.

- Оптический бюджет
17 дБ
- Максимальное расстояние по ММ волокну
до  4 км *
- (* при суммарных оптических потерях в волокне, разъемах, коммутационных панелях и др 

 не более 17 dB,  а также Полосе пропускания волокна не менее 600 MHz / 1 км)


- Тип разъемов:


Оптический         ST 

Видео              BNC
- Габаритные размеры:


- Корпус  в 19”, мм, не более                                        482,6(Ш)  х 168 (Г)  х 44 (В)

- Средняя наработка на отказ, не менее       50 000 ч.

- Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 лет

- Гарантийный срок хранения с момента отгрузки, не менее 12 месяцев

- Относительная влажность (при + 25 ºС)                 95 %, (без конденсации) 

- Интервал температур при хранении, не менее чем   от – 50 ºС до + 65 ºС

- Интервал рабочих температур, не менее чем               от – 40 ºС до + 60 ºС

Совместимость с передающей аппаратурой:                 VT4131MM-50, VT8132MM-50 или эквивалентами

Сертификация в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 04.10.2012 года.  Соответствие требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 51558-2000 (пп. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1)

ГОСТ Р 51317.3.2-2006. (разд.6, 7);

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
	не менее 24 

месяцев
	5
	шт.

	2
	Блок электронный передатчика видеосигнала оптический VT4131MM-50 (или эквивалент)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:

- Напряжение питания 190 – 240 В, 50 Гц

- Потребляемая мощность 4-кан. устройств, не более
   10 Вт

- Полоса пропускания не менее чем 
от  50 Гц до 7 МГц

- Диф. усиление
не более 3 %

- Отношение сигнал/шум 
мин. 48 dB
- Выходное сопротивление 
75 Ом

- Размах видеосигнала при 75 Ом   - 1 В

- Поддерживаемые системы видеосигнала
 - NTSC, PAL, SECAM
- Тип излучающего элемента
лазер

- Длина волны оптического излучения
1310 нм

- Тип волокна - MM 

- Количество волокон
1 шт.

- Оптический бюджет
23 дБ
- Максимальное расстояние по ММ волокну
до  4 км *
- (* при суммарных оптических потерях в волокне, разъемах, коммутационных панелях и др 

 не более 17 dB,  а также Полосе пропускания волокна не менее 600 MHz / 1 км)


- Тип разъемов:


Оптический         ST 

Видео              BNC
- Габаритные размеры:


Плоский  корпус, мм, не более                                        166,7(Д) х 138 (Ш) х 27,5 (В)

- Средняя наработка на отказ, не менее      50 000 ч.

- Гарантийный срок эксплуатации, не менее  3 лет

- Гарантийный срок хранения с момента отгрузки, не менее  12 месяцев

- Относительная влажность (при + 25ºС)                 95 %, (без конденсации) 

- Интервал температур при хранении, не менее чем  от – 50 ºС до + 65 ºС

- Интервал рабочих температур, не менее чем     от – 40 ºС до + 60 ºС

Совместимость с принимающей аппаратурой:                 VR4131MM-R1(50), VR8132MM-R1(50)

или эквивалентами

Сертификация в соответствии с Системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России № 0862671 от 04.10.2012 года.  Соответствие требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 51558-2000 (пп. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1)

ГОСТ Р 51317.3.2-2006. (разд.6, 7);

ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
	не менее 24

месяцев
	5
	шт.


Заместитель директора ТЦСБ-

начальник ОМТО                                                                                       В.А. Шумкин
