                                                                                                                                                                                                                    Приложение №2
                                                                                                                                                                к  договору  поставки №_________  от  __________
	Утверждаю    
Генеральный директор 
ФГУП «Атомфлот»
_______________В.В. Рукша


	Техническое задание 
на поставку уличных светодиодных светильников L-street 72XP-G/12636/135/Ш3
г. Мурманск                                                                                                                             10.10.12г.






Уличный светодиодный светильник для освещения автомобильных дорог должен  обладать световым потоком (12636 Люмен).  Предназначен для замены уличных светильников ЖКУ-150 (лампа  ДНаТ-150) и РКУ-250 (лампа ДРЛ-250). Светильник должен быть изготовлен  на диодах CREE XP-G (излучаемый световой поток составляет не менее 345 лм (при токе 1000мА), а световая отдача – не менее 131 лм/Вт (при токе 350 мА).
Конструкция светильника
Стекло светильника выполнено из ударопрочного поликарбоната.   Корпус  выполнен из цельнометаллического тянутого алюминиевого профиля должен обеспечивать комфортный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов и как следствие, длительный режим работы от 80 000 часов (20  лет) до 100 000 часов (25 лет). В каждом из 3-х светодиодных модулей установлен независимый интегральный LED-драйвер.
Оптическая часть светильника 
Система вторичной оптики S-optics позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность. В светильниках имеет широкую уличную диаграмму смотреть рисунки. 
Технические параметры светильника 
	Модификация
	L-street 72XP-G/12636/135/Ш3

	Напряжение питания
	от 140 до 265

	Частота, Гц
	50 ± 10 %

	Рабочий ток светодиодов, мА
	700

	Коэффициент мощности драйвера, cos q
	≥0,9

	Потребляемая мощность, Вт
	135

	Марка светодиода
	CREE XP-G

	Светоотдача с одного светодиода, лм
	234

	Количество светодиодов, шт.
	54

	Общий световой поток, лм
	12636

	Цветовая температура, К
	4500-6000

	Габаритные размеры, ВхДхШ, мм
	143x533x245

	Масса, кг
	5,4

	Температура эксплуатации, оС
	от -60 до +40*

	Вид климатического исполнения
	УХЛ 1

	Класс защиты от поражения электрическим током
	1

	Степень защиты светодиодного модуля
	IP66


Размеры светильника 

Светильник должен иметь диаграмму  светового распределения и график освещенности 
	 
Тип кривой Ш3 (на диодах CREE)
	






Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 60 месяцев.


Заместитель главного инженера-
начальник управления по базированию 
и строительству                                                                                         Попович С.Д.            

Главный энергетик ЭМС   УБ  					           Шурупов Д.В.

Начальник  ЭМС   УБ  							Тимченко А.А.
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