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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Прибор «Самурай-М» (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска : не раньше 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	427641


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	1.1 . Прибор «САМУРАЙ - М» (далее, по тексту, Прибор) должен быть предназначен для:
· визуального наблюдения за местностью в дневных и ночных условиях;
· поиска и обнаружения на местности позиций снайперов и наблюдателей и измерения дальности до них. Работа с Прибором возможна в любое время суток.
1.2. Принцип действия Прибора должен быть основан на отражении лазерного луча, который излучается Прибором, от оптических объектов - оптических и оптико-электронных прицелов и наблюдательных приборов, ведущих встречное наблюдение и прицеливание.
1.3. В составе прибора должен быть встроенный низкоуровневый телевизионный визир, разработанный с использованием современной высокочувствительной телевизионной камеры и микродисплея высокого разрешения, при помощи которого осуществляется наблюдение за местностью и распознавание обнаруженных объектов.
В поле зрения визира должна выводиться информация о режимах работы Прибора, а также о местоположении обнаруженных оптических объектов и результаты измерения дальности до них.
1.4. В Приборе должна быть предусмотрена возможность видео фиксации изображения местности и обнаруженных объектов с записью информации на съёмный носитель (SD - card).
1.5. В Приборе должно быть предусмотрено наличие дополнительной звуковой сигнализации, обеспечивающей вывод информации о факте обнаружения оптического объекта и дальности до него голосовым сообщением или тональным  звуковым сигналом.
1.6. Прибор должен быть снабжен кронштейном типа «Picatinny rail», предназначенным для дополнительной установки на него различных устройств (например внешних лазерных целеуказателей).
1.7. Прибор должен иметь возможность устанавливаться на штатив со стандартной резьбой 
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”.
1.8. Питание Прибора должно осуществляется от 2-х Li-ion аккумуляторов с напряжением 3,7В (3,0 А/ч).
1.9 В Приборе должна быть предусмотрена возможность быстрой замены аккумуляторов и снятие/ установка съёмного носителя записанной информации (SD - card), гнездо которого находится под крышкой отсека питания.
1.10 Прибор должен быть выполнен в пыле-брызгозащитном исполнении. Степень защиты –    IP65.
1.11 Прибор должен иметь разъём для подключения к внешним видеовоспроизводящим и записывающим устройствам.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Работа с прибором должна быть возможна в любое время суток

Диапазон рабочих температур окружающей среды от -20ºС до +45ºС

Температурный диапазон хранения и транспортирования  от -40ºС до +65ºС




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Параметр

Значение

Оптические характеристики

Фокусное расстояние объектива телевизионного визира

50 мм

Тип приёмника телевизионного визира

ПЗС-матрица (SONY ICX- 659АК, EXviewHAD) формата 1/3"

Разрешение телевизионной матрицы

не менее 752 х 582 точек

Угловое поле зрения оптического визира

5° (Г) х 3,7°(В)

Чувствительность /минимальная освещенность

0,003 лк.

Диапазон диоптрийной настройки окуляра

±5 диоптр

Тип микро дисплея

OLED SVGA (Color)
Разрешение микро-дисплея

не менее 800 x 600 точек
Характеристики обнаружения оптических объектов

Максимальная дальность обнаружения оптических объектов типа прицела ПСО-1 (оптический прицел с входной апертурой более 30 мм, увеличением более 4 крат и имеющий в фокальной плоскости придельную сетку), в дневных и ночных услови гх, при ясной видимости и отсутствие тумана, дымки и пыли и освещённости местности 70 000 лк

не менее 1200 м

Минимальная дистанция, на которой Прибор обнаруживает оптические объекты

не более 70±10 м

Точность измерения дальности до обнаруженного оптического объекта

не хуже 10 м

Угловые размеры Зоны обнаружение:
 

-    в вертикальной плоскости
1,8°/32 mil 

-   в горизонтальной плоскости
0.03°/ 0.5 mil

Максимальная скорость обзора пространства, при которой обеспечивается обнаружение оптических объектов

<30º/с

Электрические характеристика

Источник питания должны быть 
2 Li-ion аккумулятора формата 18650 типа KeepPower 3100 с напряжением 3,7В, (3100 мА/ч). (перезаряжаемые)

Время непрерывной работы Прибора от одного комплекта элементов питания в режиме обнаружения оптических объектов

не менее 5 ч

Должна быть возможность работы от автомобильной бортовой сети

от 12 до 16 В ±10% (опционально)

Видеосигнал

Видеовыход должен быть 
Композитный PAL или NTSC

Внешнее управление

Последовательный интерфейс

 RS-485. CAN (опционально)

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур окружающей среды

 не ниже -20°С и не выше + 45°С

Температурный диапазон хранения и транспортирования

не ниже -40° С и не выше + 65° С

Относительная влажность воздуха

< 98 % при температуре + 25° С

Габаритные размеры Прибора

Не более 136 х 170 х 69 мм (по корпусу)

Степень защиты от внешних воздействий

IP65
Масса Прибора (без элементов питания)

(без элементов питания)питания)

Не более 1,6 кг

3. Комплект поставки

Наименование
Кол.
Примечание
Прибор «САМУРАЙ - М»
1
Ремень
1
Салфетка для протирки оптических поверхностей
1
Руководство по эксплуатации
1
Кабель - переходник для подключения к видео выходу
1
Сумка для переноски Привода
1
Аккумуляторы KeepPower 3100 (3,7В, 3100 мА/час)
2
или
аналогичные
Зарядное устройство
1
Карта памяти типа SD-card, емкостью не менее 2 Гб.
1
или
аналогичную


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Указывается в технической документации на товар.



	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	В соответствии с технической  документацией изготовителя


	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Прибор должен поставляться в сумке для переноски, чтобы транспортироваться любым видом транспорта




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Руководство по эксплуатации и/или паспорт (на русском языке).



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества – не менее 24 месяца


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период  должны  осуществляться за счет Поставщика. 




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Весь поставляемый товар должен  быть изготовлен из современных материалов с применением современных технологий производства. 
          


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Перед началом работы обязательно ознакомиться с Руководством по эксплуатации.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Товар должен  быть не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным, дата выпуска не ранее 2014 г.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставляется в кол-ве 10 штук,  со сроком поставки – в течение 3 месяцев после подписания договора с доставкой на склад Заказчика


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Начальник подразделения            ________________________  С.А. Каравцев 

                                                                      подпись                                                                                                                                            

Исполнитель                                  ________________________  С.А. Чебунина
                                                                  подпись                                         
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