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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование 


	Поставка спецодежды и средств защиты для нужд ООО ПЭС  

Комплектация: 
	№ п\п
	Наименование 
	Ед. изм. 
	Кол-во
	ГОСТ, ТУ 
	Размер 

	1
	Аптечка медицинская 
	ШТ
	25
	ТУ 9398-037-10973749-2004
	   размер 285x230x145 мм

	2
	(СИЗОД) противоаэрозольное
	ШТ
	50
	ГОСТ 12.4.028-76
	 

	3
	Каска защитная
	шт
	5
	ГОСТ 12.4.207-99
	54-58

	4
	Каска защитная
	шт
	15
	ГОСТ 12.4.207-99
	54-58

	5
	Галоши или боты диэлектрические
	ПАР
	10
	ГОСТ13385-78
	 	42

	6
	Строп с амортизатором
	ШТ
	5
	ГОСТ Р 12.4.224-99
	 

	7
	Страховочная система
	шт
	9
	ГОСТ Р 12.4.224-99
	 

	8
	Валенки с резиновым низом
	ПАР
	50
	ТУ8167-003-05007558
	40 - 5пар.                                   41-5пар.                       42-17пар.                          43-16пар.                     44-5пар.                           45-2пар.

	9
	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	шт
	10
	 ГОСТ Р 12.4.219-99
	104/108

	10
	Белье нательное утепленное или термобелье нательное
	компл
	80
	ГОСТ53145-2008
	88/92 170/176 - 10шт.          96/100  170/176  20шт.     104/108 170/176 30шт.       96/100 182/188 10шт.         104/104 182/188 5шт.       112/116  182/188  5шт.

	11
	Берет или бейсболка
	шт
	40
	ГОСТ 20462-87
	56- 5 шт.                         57-15 шт.                        58 -15шт.                        60 - 5шт.

	12
	Костюм из смеш. тканей для защиты от общ. произв. загрязн. и мех. возд. 
	Комплект 
	10
	ГОСТ 27574-87
	96/100 170/176 - 3шт.     
  104/108 170/176 -5шт.    
  108/112  182/188-2шт.

	13
	Светильник головной светодиодный аккумуляторный  
	шт.
	15
	ТУ 4215-028
	 

	14
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты
	комплект
	45
	ТУ  ТС019/2011
	88/92 170/176 - 5 шт.          96/100  170/176  11шт.     104/108 170/176 22шт.       96/100 182/188 3шт.         104/104      182/188 2шт.       112/116  182/188 2шт.

	15
	Брюки утепленные
	 Шт. 
	6
	ТУ  ТС019/2011
	   104/108 170/176 -6шт.      

	16
	Куртка утепленная
	шт
	10
	ГОСТ12.4.236-2011
	96/100 170/176 - 3шт.       104/108 170/176 -5шт.      108/112  182/188-2шт.

	17
	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот
	Комплект 
	2
	ГОСТ12.4.248-2008
	104/108 170/176 - 1шт.     96/100  170/176 1 шт.

	18
	Костюм сигнальный 3 класса защиты или комбинезон сигнальный 3 класса защиты
	Комплект
	45
	ГОСТ27574-87
	88/92 170/176 - 5 шт.          96/100  170/176  11шт.     104/108 170/176 22шт.       96/100 182/188 3шт.         104/104 182/188 2шт.       112/116  182/188 2шт.

	19
	Фартук прорезиненный
	шт
	5
	ГОСТ12.4.029-76
	 

	20
	 Халат хлопчатобумажный, или халат из смеш. тканей
	шт.
	10
	ГОСТ12.4.131-83
	88/92 170/176 -3шт.          104/108  158/164 - 5шт.    104/107  170/176 - 2шт.

	21
	 Халат хлопчатобумажный, или халат из смеш. тканей
	шт
	50
	ГОСТ12.4.131-83
	88/92 158/164 5шт.         96/100  158/164 5шт.      96/100 170/176 5шт.      104/108  158/164 16шт.    104/108 170/176 12шт.     112/116 170174  5шт.      118/120 170/174 2шт.

	22
	Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами
	ПАР
	112
	ГОСТ12.4.010-75
	8-9

	23
	Крем  питательный регенерирующий
	ШТ
	50
	ГОСТ Р552343-2005
	 

	24
	Перчатки резиновые хозяйственные
	ПАР
	101
	ГОСТ Р 12.4.246-2008
	7-8

	25
	Перчатки с полимерным покрытием
	ПАР
	270
	ТР  ТС  019/2011
	7-8

	26
	Перчатки трикотажные
	ПАР
	100
	ТР  ТС  019/2011
	7-8

	27
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием 
	Пар
	400
	ТУ 02300142-45-91
	7-8

	28
	Подшлемник под каску
	шт
	20
	ОСТ 17-635–87. 
	безразмерный

	29
	Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)
	шт
	30
	ТР  ТС 017/2011
	безразмерный

	30
	Сапоги резиновые с жестким подноском
	Пар
	40
	ТР  ТС 017/2011
	40 - 2пар.                                   41-5пар.                       42-16пар.                          43-14пар.                     44-3пар.                        

	31
	Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском
	Пар
	45
	ГОСТ 5375–79
	40 - 2пар.                                   41-5пар.                       42-17пар.                          43-14пар.                     44-5пар.                      45- 2пар.                        

	32
	Туфли кожаные или тапочки кожаные с задником 
	ПАР
	45
	ГОСТ 26167–2005
	36-5 пар.                         37 -12 пар.                     38-12пар.                     39-7пар.                       40-5пар                         41-4пар.                                                            

	33
	Туфли кожаные или тапочки кожаные без задника 
	ПАР
	40
	ГОСТ 26167–2005
	36-1 пар.                         37 -11 пар.                     38-12пар.                     39-7пар.                       40-5пар                         41-4пар.                                                            

	34
	Сумка  электромонтёра
	шт.
	30
	ТР  ТС 017/2011
	 

	
	ИТОГО: 
	
	
	пар
	1213

	
	
	
	
	Шт. 
	385

	
	
	
	
	Компл. 
	182



Эквивалент на продукцию по ГОСТ не предусмотрен; по ОСТ, ТР ТС и ТУ 
предусмотрен.   

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	
Спецодежда и средства защиты  должны быть новыми , не ранее 2012- 2013 г. выпуска, не используемая ранее. Поставляемые комплекты спецодежды должны быть изготовлены из материалов, указанных в описании модели, с соблюдением цветового решения и отделки.
Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификаты
 соответствия в соответствии с ФЗ от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании». Копия данных документов предоставляется вместе
 с конкурсной документацией.
Материалы и компоненты специальной одежды не должны оказывать 
неблагоприятного влияния на человека.
Одежда должна обеспечивать потребителю максимально возможную степень 
комфорта, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты.
Части и детали специальной одежды, контактирующие с телом потребителя,
 не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать чрезмерное 
раздражение кожи или травму.
Исполнение зимних комплектов должно обеспечивать их применение с учётом
климатических поясов, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим
 заключением. Гарантийный срок качества изготовления костюмов должен 
составлять не менее 12 месяцев.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Требования отсутствуют

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Требования отсутствуют

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Код ОКП 857200, 857300, Костюм сигнальный 3 класса защиты или комбинезон сигнальный 3 класса защиты, Костюм из смеш. тканей для защиты от общ. произв. загрязн. и мех. возд., Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой  или  костюм из  смешанных тканей  для защиты от растворов кислот
Код ОКП Костюм сигнальный на утепляющей прокладке  с водоотталкивающей пропиткой  3 класса защиты 
Код ОКП 882100 Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском
Код ОКП 857770 Халат хлопчатобумажный, или халат из смеш. тканей
Код ОКП 885227 Туфли кожаные  или тапочки кожаные
Код ОКП  85 3591 Фартук  прорезиненный
Код ОКП 857900 Каска
Код ОКП 939812 аптечка коллективная на 30 человек
Код ОКП 852211 жилет сигнальный  2 класса  защиты
Код ОКП 259511 Боты диэлектрические 
Код ОКП 805000 Стропы с амортизатором, страховочная система 
Код ОКП  816741 Обувь вяленая с резиновым низом 
Код ОКП  854291  Белье нательное утепленное или термобелье нательное 
Код ОКП  893119 Берет или бейсболка 
Код ОКП  314611 Светильник головной светодиодный 
Код ОКП  857411 Брюки утепленные 
Код ОКП  857310 Куртка утепленная 
Код ОКП  857858 Перчатки с защитным покрытием морозостойкие 
Код ОКП 857888   Перчатки резиновые хозяйственные, перчатки с полимерным покрытием 
Код ОКП 857810 Перчатки трикотажные, с точечным покрытием  
Код ОКП   893119 Подшлемник под каску
Код ОКП   915813 Крем защитный 




РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	
Спецодежда приобретается для обеспечения условий труда рабочих вспомогательных подразделений (для работников городского линейно- кабельного участка, промышленного участка, работников кросса и т.д.) для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий и пониженных температур. Средства первой помощи  приобретаются  для оказания  самопомощи  в условиях учреждений промышленных организаций и оснащения цехов и участков . 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	
В соответствии с условиями  и рекомендациями изготовителя  
 




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	
	№ п\п
	Наименование 
	Тех. характеристики

	1
	Аптечка медицинская
	    Коллективная аптечка первой помощи для предприятий и учреждений.    Комплектация: на 30 человек., мягкий футляр( сумка)  -  размер 285x230x145 мм

	2
	(СИЗОД) противоаэрозольное
	Полумаска для защиты от пылей и  туманов.   Модифицированная полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоаллергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. С клапаном выдоха для защиты от пыли и туманов концентрацией до 12 ПДК. Цвет резинок – белый. Подложка из силиконосодержащего материала, не вызывающего аллергии  материала, фильтр сменный 3М 6057 с степенью защиты.
	 

	3
	Каска защитная
	Каска защитная белая. Защитная каска со стандартным козырьком с 6-ю точками крепления оснастки из нейлона, гигиеничный обтюратор, подбородочный ремень, регулировка размера ленточная. Сертифицирована на боковую деформацию, химическую стойкость, брызги расплавленного металла, электроизоляцию. Слоты 30 мм для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Материал: корпус  термотрек. Температура использования: -50°C до +50°C. Электроизоляция – 2200В. Вес корпуса: 240 г. Размер: 54 – 62 см, 3 регулировки по высоте ношения. Дождевой желоб, вентиляционные отверстия, площадка под логотип. Цвет: белый. Корпус каски  и  защелка  подбородочного  ремня  - полиэтилен  высокой плотности                                                           Несущая лента, подвеска  -  полиэтилен  низкой плотности                     

	4
	Каска защитная
	Каска защитная оранжевая. Защитная каска со стандартным козырьком с 6-ю точками крепления оснастки из нейлона, гигиеничный обтюратор, подбородочный ремень, регулировка размера ленточная. Сертифицирована на боковую деформацию, химическую стойкость, брызги расплавленного металла, электроизоляцию. Слоты 30 мм для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Материал: корпус  Термотрек. Температура использования: -50°C до +50°C. Электроизоляция – 2200В. Вес корпуса: 240 г. Размер: 54 – 62 см, 3 регулировки по высоте ношения. Дождевой желоб, вентиляционные отверстия, площадка под логотип. Цвет: оранжевый. Корпус каски  и  защелка  подбородочного  ремня  - полиэтилен  высокой плотности. Несущая лента, подвеска  -  полиэтилен  низкой плотности                     

	5
	Галоши или боты диэлектрические
	 Боты диэлектрические. Предназначены в качестве основного средства защиты от действия электрического тока при напряжении до 1000 В и в качестве дополнительного при напряжении до 15 000 В при работе в закрытых электроустановках. Защита от общепроизводственных загрязнений, истирания, электростатических зарядов и полей. Верх обуви: резина. Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина. Метод крепления: формовой. Цвет: белый (бежевый).
	 

	6
	Строп с амортизатором
	Строп регулируемый с двумя карабинами и амортизатором. Состоит из неметаллического каната и выносного амортизатора ленточного типа. Имеет регулятор длины типа перепускной планки. Минимальная высота закрепления: 4 м. Регулируемый строп. Цвет: белый Капроновая лента

	7
	Страховочная система
	Пояс предохранительный строительный  безлямочный, строп- металлическая цепь с амортизатором. Состоит из широкого полиамидного набедренного ремня, кушака, 2 боковых колец, стропа из цепи, карабина. Статическая разрывная нагрузка пояса 10 кН. Сохраняет свои эксплуатационные свойства при температуре от – 40 до + 50 °С. Цвет: хаки с оранжевым.  Капроновая лента

	8
	Валенки с резиновым низом
	 Валенки обрезиненные. Привулканизированная горячим способом подошва. Шерсть, резина

	9
	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	Жилет сигнальный желтый 2 класса защиты. Жилет прямого силуэта со световозвращающими полосами вокруг торса, с центральной застёжкой на контактную ленту .Ткань: 100 % ПЭ или трикотажное полотно.  Цвет: Жёлтый. 

	10
	Белье нательное утепленное или термобелье нательное
	Изделия  трикотажные бельевые  из  двухслойных  трикотажных  полотен,  первый слой из  нитей  содержащих волокна шерсти  и  акрила, второй  слой из нитей содержащих  волокна  холопка и полиэстер. Шерсть,  акрил,  хлопок  и  полиэстер
	 
	 

	11
	Берет или бейсболка
	Кепка синяя  бейсболка, с удобным  регулирующим  затылочным  ремнем.  

	12
	Костюм из смеш. тканей для защиты от общ. произв. загрязн. и мех. возд. 
	Костюм из тканей двух  цветов  темно-синего и серого  с отделкой световозвращающими элементами.  ткань смесовая. 33% хлопок, 67% п/э Полочки из двух частей: верхней и нижней. На верхних частях полочек нагрудные накладные карманы с клапанами, застегивающимися на одну металлическую пуговицу. На нижних частях полочек боковые накладные карманы. Верхние части полочек, нагрудные накладные карманы, клапаны – из ткани-компаньона. 
Рукава втачные, одношовные, с налокотниками, с притачными манжетами, с застежкой в нижнем шве и одним защипом по низу рукава. Манжеты застегиваются на металлическую пуговицу. Налокотники с двумя защипами по нижнему шву рукава. Рукава из ткани-компаньона, налокотники – из нейлона. 
Брюки костюма прямого силуэта, с центральной застежкой-молнией, с притачным поясом, застегивающимся на одну металлическую пуговицу и 6 шлевками.
Передние половинки брюк с объемными боковыми накладными карманами с клапанами и карманами для наколенников. Клапаны с потайной застежкой на 2 металлические пуговицы. Карманы для наколенников из нейлона, с двумя парами вытачек и застежкой на контактную ленту. Задние половинки брюк с талевыми вытачками и двумя объемными накладными карманами с клапанами. Клапаны с потайной застежкой на 2 металлические пуговицы. Пояс с двумя парами металлических пуговиц для пристегивания съемных карманов для инструментов. На большой карман для инструментов настрочен малый объемный карман из нейлона с двумя защипами по верхнему краю. Большие карманы надеваются на пояс, входящий в комплект брюк. На расстоянии 20 см от низа брюк СВП лента 50 мм. Ткань верха (основная): ткань 65% п/э 35% х/б, плотностью 238г/м2, с водоотталкивающей пропиткой (темно-синего цвета), для налокотников, карманов для наколенников и инструментов: ткань, 100% нейлон, плотностью 280г/м2 (темно-синего цвета)
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	Светильник головной светодиодный аккумуляторный  
	Номинальное напряжение аккумуляторной  батареи -3,7В., Мощность -1,2 Вт., ресурс  лампы - 50000часов., время работы без подзарядки 15 часов. Светильник, зарядный адаптер сетевой автоматический ЗАСА-5.5, паспорт, коробка упаковочная
1. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В	- 3,7
2. Потребляемая мощность, Вт,  - не более	1,2
3. Освещенность, люкс, - не менее 1500
4. Угол излучения (2Ө0.5), град	- 8
5. Ресурс светодиодной лампы, час,  - не менее	50000
6. Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, час, - не менее 15
7. Время подзарядки аккумулятора, час,  - не более 12
8. Средний ресурс работы аккумуляторной батареи (циклов заряд/разряд)	- 1000
9. Масса, грамм, не более:
- головного светильника -170
- кассеты питания-400
10. Гарантийный срок эксплуатации фонаря- 2 года
Комплект поставки: светильник, зарядный адаптер сетевой автоматический ЗАСА-5.5, паспорт, коробка упаковочная. .Комплект поставки: светильник, зарядный адаптер сетевой автоматический ЗАСА-5.5, паспорт, коробка упаковочная.
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	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты
	Костюм состоит из куртки и брюк.  Ткань: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок),210 г/м кв). Цвет: темно-синий с васильковым. Утеплитель: три слоя синтепона по 120 г/м кв. 
Куртка утепленная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой на 5 пуговиц, верхняя петля – сквозная. Куртка с регулировкой по линии талии, с притачной утепляющей подкладкой, втачными рукавами, отложным воротником и притачным капюшоном. Полочки с притачными кокетками василькового цвета, двумя боковыми прорезными карманами с листочками с втачными концами и клапанами. На левой полочке объемный нагрудный накладной карман с клапаном. На большой нагрудный карман настрочен малый карман с отделением. На правой полочке в шве притачивания кокетки внутренний карман с  клапаном. Спинка с притачной кокеткой. По шву притачивания кокеток полочек и спинки  настрочены световозвращающие полосы шириной 50мм.
. Рукава втачные, одношовные. Рукава по низу регулируются патами и пуговицами. Куртка на подкладке, выстеганной с утеплителем вертикальными строчками. На подкладке два внутренних нагрудных накладных кармана; в области линии талии кулиска со шнуром. Внизу рукавов напульсники из трикотажного полотна.  . Капюшон  утепленный, притачной, на подкладке, из трех частей. Стойка капюшона  с застежкой на контактную ленту. Брюки прямого силуэта, утепленные, с центральной застежкой на 3 пуговицы, регулируемыми бретелями  и широким притачным поясом.Задние половинки брюк с талевыми вытачками. Пояс фигурный, с 5 шлевками, застегивается на 2 пуговицы.   
Брюки на подкладке, выстеганной с утеплителем вертикальными строчками. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. 2 класс защиты, III климатический пояс .Ткань: смесовая (70% полиэфир, 30% хлопок),210 г/м кв). Цвет: темно-синий с васильковым. Утеплитель: три слоя синтепона по 120 г/м кв.
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	Брюки утепленные
	Брюки  утепленные  мужские. Ткань: 54%-хлопок, 46%-полиэфир, плотность 234 г/м2. 
Брюки прямого силуэта, утепленные, с центральной застежкой – молнией, и притачным поясом. Брюки на подкладке, выстеганной с утеплителем вертикальными строчками. Расстояние между строчками 10,0÷12,0см. Утеплитель притачной, синтепон. Количество слоёв утеплителя: в поясе брюк – один; на передних и задних половинках брюк – два. Пояс с 5 шлевками, застегивается на 2 пуговицы. На передних половинках брюк боковые карманы с отрезным бочком.  Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина подгиба в готовом виде 2,0-2,5см. Количество слоёв утеплителя (синтепон):  в поясе – один;
[bookmark: _GoBack]в передних и задних половинках брюк  – два. Ткань:  54%-хлопок, 46%-полиэфир, плотность 234 г/м2.
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	Куртка утепленная
	Куртка  мужская утепленная Утеплитель. тинсулейт +синтепон + курточная ткань Куртка прямого силуэта, с центральной  застежкой-молнией. Утеплитель – тинсулейт + синтепон. Куртка удлиненная, с притачной утепляющей подкладкой, с регулировкой по линии талии и низа, с втачными рукавами и съемным  капюшоном. Полочки с притачными  фигурными кокетками. В швах стачивания центральных и боковых частей два боковых кармана с застежкой-молнией.   Под проймами полочек и спинки для обеспечения воздухообмена установлены люверсы. Спинка с притачными фигурными кокетками, входящими в плечевые, боковые швы и  швы втачивания рукавов и воротника.  
. Рукава из двух частей: верхней и нижней; с притачными манжетами. Манжеты регулируются эластичной тесьмой. На нижних частях рукавов – вставки. Верхние части рукавов, вставки  и манжеты – из контрастной ткани. По швам стачивания частей рукавов, швам втачивания рукавов в проймы и нижним швам рукавов  проложены две отделочные строчки на расстоянии 0,1÷0,2см и 0,5÷0,6см. Воротник втачной – стойка.  
Куртка на подкладке, выстеганной с утеплителем вертикальными строчками. На подкладке два внутренних накладных нагрудных кармана с застежкой-молнией .Капюшон съемный, утепленный, на подкладке. Объем капюшона регулируется эластичным шнуром. Количество слоёв утеплителя: на полочках и спинке, в рукавах, воротнике, капюшоне и ветрозащитных клапанах  – один слой  тинсулейт  +  на полочках, спинке и рукавах один слой синтепона. Ткань верха основная: 100% нейлон, плотностью 175г/м2, с PU-отделкой (красного цвета), ткань верха контрастная: 100%нейлон, плотностью 175г/м2 , с PU-отделкой  (черного цвета); подкладочная ткань: 100%п/э, плотностью 50-60 г/м2   (черного цвета).
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	Костюм хлопчатобумажный с кислотозащитной пропиткой или костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот
	Костюм состоит из куртки и брюк  мужской.  Ткань: 100% полиэфир, 240 г/м кв, пропитка К-80 
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка костюма зауженная к низу, с центральной застежкой-молнией (застежка-молния металлическая, оксид, однозамковая, шириной 0,8см, длиной 65÷70см), с притачным поясом, с втачными рукавами и воротником – стойкой.
Полочки из двух частей: верхней и нижней. На верхних частях полочек нагрудные накладные карманы с клапанами, застегивающимися на одну металлическую пуговицу. На нижних частях полочек  боковые накладные карманы. Верхние части полочек, нагрудные накладные карманы, клапаны – из ткани-компаньона. В месте соединения верхней и нижней частей полочки СВО полоса шириной 50 мм. Под проймами полочек для обеспечения воздухообмена выметаны петли. Спинка с кокеткой и рельефами. В швах притачивания боковых частей спинок складка для объема. Кокетка спинки из ткани-компаньона. Воротник втачной – стойка.
Рукава втачные, одношовные, с налокотниками, притачными манжетами, с застежкой в нижнем шве и одним защипом по низу рукава. Манжеты застегиваются на металлическую пуговицу. Налокотники с двумя защипами по нижнему шву рукава. Рукава из ткани-компаньона, налокотники – из нейлона.  По  рукавам (в области груди) настрочена световозвращающая полоса шириной 50 мм.  Куртка с притачным поясом. Спереди на пояс притачан фигурный хлястик, застегивающийся на пуговицу.   
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	Костюм сигнальный 3 класса защиты или комбинезон сигнальный 3 класса защиты
	Костюм состоит из куртки и брюк  мужской.  Ткань верх  65% п/э 35% х/б  плотностью 238г/м2,  с масло– и водоотталкивающей пропиткой . Полукомбинезон костюма прямого силуэта, с центральной застежкой-молнией, с широкими бретелями и 6 шлевками. Полочки с двумя нагрудными накладными карманами с клапанами, застегивающимися на одну металлическую пуговицу. Полочки, нагрудные накладные карманы, клапаны – из ткани-компаньона. Полочки с двумя парами металлических пуговиц для пристегивания съемных карманов для инструментов. На большой карман для инструментов настрочен малый объемный карман из нейлона с двумя защипами по верхнему краю. Большие карманы надеваются на пояс, входящий в комплект полукомбинезона. Передние половинки полукомбинезона с объемными боковыми накладными карманами с клапанами и карманами для наколенников. Клапаны с потайной застежкой на 2 металлические пуговицы. Карманы для наколенников из нейлона, с двумя парами вытачек и застежкой на контактную ленту.   Спинка и бретели – из ткани-компаньона. Задние половинки полукомбинезона с двумя объемными накладными карманами с клапанами. Клапаны с потайной застежкой на 2 металлические пуговицы. Полукомбинезон по линии талии со стороны спинки регулируется эластичной тесьмой. Шлевки из ткани-компаньона. Ткань верха (основная), 65%п/э 35%х/б, 65%п/э 35%х/б, с масло– и водоотталкивающей пропиткой (темно-синего цвета); Ткань верха (компаньон): 65%п/э 35%х/б, плотностью 238г/м2, с масло– и водоотталкивающей пропиткой (синего цвета); для налокотников, карманов для наколенников и инструментов ткань, 100% нейлон, плотностью 280г/м2 (темно-синего цвета). Для застегивания костюма: Пуговицы металлические, джинсовые, оксид, диаметром 17мм
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	Фартук прорезиненный
	Ткань: пропитка  прорезиненная 
Фартук прорезиненный с цельнокроеным нагрудником; с шейной бретелью, оба конца которой закреплены на нагруднике. Верхний срез нагрудника обработан швом вподгибку с открытым срезом. 
На уровне талии − 2 боковые завязки, концы которых закреплены в боковых швах фартука. 
Боковые срезы фартука и цельнокроеного нагрудника, срез низа обработаны швом вподгибку с открытым срезом.
Отделочные строчки.
По центру бретели, завязкам, проложена отделочная строчка. По боковым краям фартука и нагрудника проложена отделочная строчка на расстоянии    0,5 ÷ 0,6 см. 
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	 Халат хлопчатобумажный, или халат из смеш. тканей
	Халат  женский. Ткань: 35  х\б; 65 п\э  цвет - зеленый 
Халат с центральной бортовой застежкой на  пять  кольцевых кнопок; с отрезными подбортами;  с отложным воротником и лацканами. В шов обтачивания воротника  вставлен кант из отделочной ткани. Полочки с рельефными швами от линии плечевого шва; в рельефы втачаны вставки из  отделочной ткани. Карманы полочек с наклонным входом; боковые срезы карманов входят в боковые и рельефные швы. Верхние срезы карманов обработаны притачной обтачкой из основной ткани; обтачка настрочена на лицевую сторону кармана швом 0,1÷0,2см, в шов настрачивания вставлен кант белого цвета.   Рукава втачные; одношовные. Низ рукавов обработан притачной обтачкой из основной ткани; обтачка настрочена на лицевую сторону рукава швом 0,1÷0,2см, в шов настрачивания вставлен кант белого цвета. Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина подгибки в готовом виде 1,5-2,0см.
Отделочные строчки. По краю борта, отлету воротника, лацканам, плечевым швам, швам втачивания рукавов, швам притачивания манжет проложена одна отделочная строчка на расстоянии 0,1÷0,2см от края. Ткань верха (основная): смесовая 65%п/э 35%х/б, плотностью 200г/м2,  с водоотталкивающей пропиткой  (зеленого цвета); ткань для отделки (вставки полочек, отделочный кант): плотностью 120г/м2,  с водоотталкивающей пропиткой (белого цвета, в зеленую полоску)


	21
	 Халат хлопчатобумажный, или халат из смеш. тканей
	Халат  женский.  Ткань: 35  х\б;   65 п\э  цвет - белый 
Халат прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отложным воротником.  Полочки с рельефными швами из плечевого шва; с двумя боковыми накладными  карманами.  На левой полочке один нагрудный накладной карман фигурной формы.  Боковые карманы с наклонным входом, фигурной формы.  Боковые срезы  карманов входят в боковые швы халата. Верхние срезы  накладных карманов обработаны обтачкой. Спинка со швом посередине; с хлястиком по линии талии. Хлястик из трех частей; центральная часть пристегивается к боковым частям на две петли и пуговицы. Воротник − отложной. Рукава втачные; одношовные. Низ рукавов обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Низ халата обработан швом вподгибку с закрытым срезом.    
Ткань основная: 65%п/э 35%х/б, плотностью 120г/м2, (белого цвета).   Отделочная ткань на верхнем воротнике и обтачках карманов «Лидер», 65%п/э 35%х/б, плотностью 150г/м2 (голубого цвета)
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	Перчатки с защитным покрытием морозостойкие с шерстяными вкладышами
	Перчатки  полушерстянные.  Ткань: шерсть 50%    х/б 50% Теплые перчатки полушерстяные черного цвета. Могут применяться как в качестве пододеваемого утеплителя, так и самостоятельно
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	Крем  питательный регенерирующий
	Питательный регенерирующий крем для ухода за кожей рук и лица, восстанавливает кожу, пожверженную профессиональным стрессам и действию окружающей среды(низкие температуры, ветер, снег и т.п.). Крем быстро впитывается, образует газопроницаемую защитную пленку, позволяя коже «дышать», восстанавливает кожу благодаря уникальному комплексу питающих, увлажняющих и заживляющих веществ. Не содержит силиконов.  
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	Перчатки резиновые хозяйственные
	      Материал – натуральный латекс. Повышенная стойкость к растворам солей, спиртов, кислот и щелочей концентрацией до 20% при большой прочности на растяжение и высокой чувствительности подушечек пальцев. Рельефная ладонная часть. Внутри мягкое хлопковое напыление с антибактериальной пропиткой. Длина 33 см.  

	25
	Перчатки с полимерным покрытием
	   Смесовая пряжа  (хлопок 80% + полиэстер 20%), вес пары: около 34 г. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем.

	26
	Перчатки трикотажные
	    Трикотаж высочайшего качества из смеси хлопка с полиэстером Трикотаж высочайшего качества из смеси хлопка с полиэстером. Текстурированное латексное покрытие ладонной части и пальцев, обеспечивающее хорошее сцепление как с сухими, так и с влажными поверхностями.

	27
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием 
	   Смесовая пряжа  (хлопок 80% + полиэстер 20%), вес пары: около 34 г. Точечное полимерное покрытие улучшает сцепные свойства и укрепляет наладонную часть. В самых нагруженных местах – на подушечках пальцев – заливка сплошным слоем.


	28
	Подшлемник под каску
	   Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Для рабочих строительных специальностей. Цвет: черный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетика. Безразмерный. ТУ 8490-001-84222697–02.  


	29
	Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем)
	 Из полушерстяной пряжи   Цвет: черный. ОСТ 17-635–87. Назначение: защита от ОПЗ.


	30
	Сапоги резиновые с жестким подноском
	  Изготовлены из литой резины. Внутреннее тканевое покрытие. Рифленая подошва препятствует скольжению. Материал: резина. Цвет: черный.  

	31
	Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском
	  Сапоги комбинированные, союзка и задник из натуральной кожи (юфти), голенище из кирзы. Подошва из термополиуретана (ТПУ) маслобензостойкая, антистатичная, износоустойчивая.Температурный диапозон -20С до +150С. Литьевой метод крепления подошвы. Цвет: Черный.

	32
	Туфли кожаные или тапочки кожаные
	Туфли женские кожаные с задником,  натуральная кожа, ПВХ Комфортные туфли из натуральной кожи. Подошва из износоустойчивого ПВХ. Стелька из натуральной кожи. Усилитель внутри пяточной части из спилка обеспечивает жесткость пятки. Материал верха: натуральная кожа. Подошва: облегченный ПВХ. Цвет: белый.  

	33
	Туфли кожаные или тапочки кожаные
	Туфли женские кожаные с задником. Натуральная  кожа,   ПВХ Комфортные туфли из натуральной кожи. Оснащены ремешком для регулировки и фиксации на ноге (может использоваться в двух положениях). Материал верха: кожа. Подошва: облегченный ПВХ. Цвет: белый.

	34
	Сумка  электромонтёра
	Сумка  электромонтера в комплекте с ремнем.  Капроновая  ткань СУМКА электромонтера из капроновой ткани СЭМ-03 в комплекте с ремнем. Вес 0,43кг.





	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	
Минимальный срок службы спецодежды —  не менее 1,5  лет.  В соответствии с ГОСТом на данный вид продукции.


	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требования отсутствуют

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	  Маркировка спецодежды должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.115, ГОСТ Р 12.4.218 с указанием класса защиты. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка готовых изделий - по ГОСТ 10581 (в части спецодежды).
Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.
 Во избежание пересортицы размерного ряда, все элементы костюмов,  должны быть упакованы каждый комплект в отдельной упаковке. Костюмы, упакованные в раздельных упаковках не принимаются.
Продукция поставляется, водо- и пыленепроницаемой упаковке.   
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы- изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.  Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.  Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо - разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	 Приемка товара по внешнему виду, количеству и качеству производится на складе Покупателя не позднее 10-дневного срока со дня получения товара на складе Покупателя и оформляется двусторонним Актом приемки-передачи Товара. Разгрузка продукции должна осуществляться на склад предприятия .  
  Приемка продукции осуществляется при наличии пакета документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам ,ТУ и согласно спецификации. ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия  количеству, в соответствии с количеством, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и товаротранспортной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества, если при принятии ТМЦ, согласно пункту 4.3 настоящего договора, Покупатель не заявит претензии по количеству и/или качеству поставляемого ТМЦ.
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки . Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Пакет документов подтверждающих разрешение на применение, соответствие ГОСТам и ТУ продукции в РФ. Должен быть на русском языке или заверенный нотариально перевод на русский язык и содержать:
- Заверенные копии сертификатов соответствия (производителем или поставщиком),
- Паспорт или формуляр с отметкой о проведении заводских испытаний заводом изготовителем и печатью ОТК (отдела технического контроля), предоставляемых гарантийных обязательствах не менее 12 месяцев  
  Поставщик обязуется предоставить на момент поставки :
- товар в соответствии  со  спецификацией;
- сертификат о качестве товара;
- сертификата соответствия ГОСТам; 
- технические данные и паспорта;



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортирование готовых изделий - по ГОСТ 10581 (в части спецодежды).
Поставщик поставляет товары Заказчику собственным автотранспортом или с привлечением автотранспорта третьих лиц за свой счет.
Продукция поставляется, в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя, с приложением упаковочного листа.
При транспортировании, а также во время погрузки и разгрузки, должны выполняться все меры предосторожности в соответствии с маркировкой и надписями на транспортной упаковке.
Поставку продукции произвести с комплектом документации, в соответствии разделом 5. настоящего технического задания, на поставляемую продукцию       



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранение готовых изделий - по ГОСТ 10581 (в части спецодежды).
[bookmark: 6f861]Поступившие на склад спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты должны храниться в отдельных сухих помещениях, изолированно от каких-либо других предметов и материалов, рассортированными по видам, ростам и защитным свойствам.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	
Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать требованиям стандартов указанных в тексте настоящего технического задания.
Гарантийный срок  на продукцию устанавливается поставщиком не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
 Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать  установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам
или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям   Контракта.
На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.  
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный в соответствиями с условиями настоящего Договора.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 45 календарных дней с момента получения акта рекламации. Все  расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённая им Продукция отвечает стандартам безопасности и качества, в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом- изготовителем.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретённая им Продукция отвечает стандартам безопасности и качества, в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом- изготовителем.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	 Качество и комплектность продукции должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
Качество продукции должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
Продукция должна быть новой и не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Требования отсутствуют



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке, в случае поставки продукции зарубежного производства должен быть предоставлен нотариально заверенный перевод на русский язык.
 Наличие опыта поставок кабельной продукции  на сумму не менее 30% начальной максимальной цены договора. 
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