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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Сроки и график выполнения поставки товара:
Дата начала поставки товара  – с даты подписания договора;
Дата окончания поставки товара – не позднее 20 ноября 2013 года.
2. Место поставки товара:
г. Саратов, ул. Верхняя, д.17 (Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»)
3. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):
Сертификат соответствия ГОСТ Р и/или иная документация, подтверждающая качество товара в соответствии с действующим законодательством РФ. К транспортному средству прикладывается документация и товаросопроводительная документация. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учетом требований ГОСТ 23170-78. Сертификаты, гарантийные талоны, полный комплект технической документации должны быть представлены на русском языке. Транспортное средство должно соответствовать требованиям нормативных документов:
· «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (утв. приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995г. № 73 с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999г.);
· «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)»;
· СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»; 
· СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
· НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».
Транспортное средство должно иметь одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В графе назначение транспортного средства должно быть указано: «транспортирование радиоактивных отходов и радиоактивных источников излучения (транспортное средство класса 7 по классификации ДОПОГ)».
На транспортное средство в ПТС установленного образца,  в графе «Наименование (тип ТС)» должно быть указано: «Автомобиль специальный».
4. Требования к продукции (технические характеристики, качество, гарантийные сроки…): 
Поставляемое транспортное средство должно быть новым, 2012-2013 гг. выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов  и агрегатов). Полностью укомплектованное транспортное средство отправляется в собранном виде без упаковки с учётом требований ГОСТ 23170-78. Принадлежности и инструмент транспортного средства должны быть упакованы и уложены в специальный отсек транспортного средства. Гарантийный срок на транспортное средство 12 месяцев со дня постановки транспортного средства на учет в ГИБДД без ограничения по пробегу. 
5. Комплектация автомобиля специального:
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измер.
	Кол-во

	
	Автомобиль специальный для перевозки опасных грузов 7 класса  (Scania G440 LA4х2HNA Е4 High Line Cab Streamline (или эквивалент)
	шт.
	1

	
	Комплектующие:

	1
	Климат-контроль или кондиционер
	комплект
	1

	2
	Видеорегистратор
	комплект
	1

	3
	Автомагнитола с колонками
	комплект
	1

	4
	Водительский ЗИП
	комплект
	1

	5
	Знак аварийной остановки
	шт.
	2

	6
	Буксировочный трос
	шт.
	1

	7
	Укомплектованная медицинская аптечка
	шт.
	1

	8
	Перчатки х/б
	пара
	2

	9
	Огнетушители ОП-5 (или эквивалент)
	шт.
	2

	10
	Система распределения груза
	комплект
	1

	11
	Набор для ликвидации возможной аварии в составе:
	комплект
	1

	
	- опилки древесные
	мешок
	1

	
	- флажки или предупредительные знаки радиационной безопасности
	шт.
	6

	
	Аварийная укладка в составе:
1. щипцы захвата Nifty Nabber (или эквивалент), 140 см
1. бахилы резиновые, ОЗК р. 4 
1. рукавицы х/б с ПВХ
1. перчатки латексные 
1. веревка 60 м
1. фартук промышленный (поливинилхлорид) 
1. очки защитные 3М™ ФАРЕНГЕЙТ 71360-00005 (или эквивалент), закрытые, прозрачные, герметичные
1. бумажные крафтмешки, 4-х слойные 100*49 для сбора РАО
1. лента оградительная

1. средства дезактивации кожных покровов
1. костюм одноразовый типа ТАЙВЕК
1. респиратор типа Лепесток
	комплект
шт.
пара
пара
пара
шт.
шт.
шт.

шт.
рулон (250 м)
баллон
шт.
шт.
	1
1
2
2
2
1
2
2

5
1

2
2
2

	
	- лопата штыковая
	шт.
	1

	
	- топор
	шт.
	1

	
	- кувалда
	шт.
	1

	
	- лом
	шт.
	1

	
	- щетка-сметка
	шт.
	1

	12
	Полный комплект документов в составе: 
1. паспорт транспортного средства (ПТС) установленного образца;
1. технические условия;
1. паспорт спецавтомобиля;
1. одобрение типа транспортного средства (копия);
1. техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке;
1. конструкторская документация;
1. документы и сертификаты на установленное дополнительное оборудование;
1. приёмо-сдаточная ведомость (ЗИП, эксплуатационных документов, спецификаций).
	комплект
	1

	13
	Зимние  шины, включая запасное колесо 
	комплект
	1

	14
	Диски колесные
	комплект
	1

	15
	Система мониторинга  транспорта 
с использованием систем позиционирования ГЛОНАСС и  GPS
	комплект
	1

	16
	Проблесковый маячок желтого цвета на крыше кабины
	шт.
	2

	17
	Система автомобильной сигнализации
	комплект
	1


6. Технические требования к автомобилю специальному:
Автомобиль специальный должен соответствовать следующим требованиям:
· автомобиль специальный  должен соответствовать параметрам и характеристикам базового магистрального седельного тягача (любые изменения  в конструкцию  автомобиля специального только после документированного согласования с производителем  базового магистрального седельного тягача);
· снаружи кабины водителя (около переднего и заднего номерных знаков), в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» должны быть закреплены рамки для закрепления таблицы системы информации об опасности;
· кабина водителя должна быть оборудована прибором (приборами) для контроля радиационной обстановки в кабине водителя с обеспечением сигнализации превышения установленных значений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма–излучения и нейтронного излучения;
· набор для ликвидации возможной радиационной аварии должен размещаться в запирающемся ящике.
7. Технические требования к основным частям автомобиля специального: 
7.1. Кабина.
	Модель кабины – высокая, с 2-мя спальными местами.

	Сиденье водителя с пневмоподвеской.

	Наличие противотуманных фар.

	Наличие автономного отопителя.

	Регулировка рулевого колеса.

	Наличие спойлеров на крыше и по бокам кабины.

	Стеклоподъемники с электроприводом. 

	Электрообогрев зеркал.


7.2. Шасси.
	Ширина шасси – не менее  2550 mm.

	Колесная база – не менее  3700 mm.

	Высота седла – под высоту седла полуприцепа 1150 мм.

	Тип передней подвески  – рессорная.

	Максимально допустимая нагрузка на ось (передняя) – не менее 7500 kg.

	

	Максимально допустимая нагрузка на ось (задняя) – не менее 11500 kg.

	Противооткатные упоры – 2 штуки.

	Размер шин передней оси – 315/70 R22.5.


7.3. Тормозная система.
	Наличие ABS, EBS.


7.4. Коробка передач.
	Тип коробки передач – механическая.

	Защита сцепления от перегрузки – с защитой.

	Тип сцепления – механическое.


7.5. Топливная система.
	Подогреватель топлива.

	Запирающаяся крышка горловины топливного бака.


8. Требования к техническому обслуживанию и ремонту:
8.1. При разработке конструкции узлов и систем автомобиля специального  предусмотреть возможность проведения его технического обслуживания и ремонта.
8.2. Конструкция автомобиля специального должна обеспечивать свободный доступ ко всем узлам и агрегатам, требующим технического обслуживания.
8.3. Требования к техническому обслуживанию и ремонту определяются разработчиком автомобиля специального и указываются в конструкторской документации.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку автомобиля специального для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
