ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку офисной мебели 
(13/401-723; 3903/25)
ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Общие требования к офисной мебели.

Поставляемая мебель, в том числе необходимые материалы, запасные, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы к ней, изделия, конструкции, комплектующие  должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).

Поставщик обеспечивает без взимания дополнительной платы доставку мебели, ее размещение, сборку и установку  в помещениях Заказчика.

Поверхности поставляемой мебели должны быть устойчивы к многократному и продолжительному механическому воздействию. 

Качество поставленного товара: обязательным является наличие сертификатов соответствия, соответствие требованиям государственного стандарта, техническим условиям, иным обязательным требованиям к товару данного рода. Плитные материалы должны соответствовать требованиям международного, принятого в России стандарта ISO 9001:2000. На поверхности плитного материала недопустимо наличие царапин, сколов, потертостей, вмятин.

Конструкция столов должна обеспечивать плавную регулировку с возможностью установки по уровню в горизонт. Опоры регулируемые по высоте, нагрузка на опору до 64кг. Царги столов должны закрывать все пространство от столешницы до пола.

Вся   мебель должна быть изготовлена с применением фурнитуры фирм Hettich/Hafele  или  аналогов, позволяющей производить многократную сборку и разборку мебели. Крепления  узлов и деталей должно быть скрытым. Недопустимо крепление деталей изделий между собой с помощью уголков, кронштейнов, пластин и прочих накладных креплений. Силовые сочленения должны быть скреплены эксцентриковыми стяжками, гарантирующими максимальную прочность и позволяющие осуществлять многократный монтаж мебели.
Шкафы и шкафы-купе должны выполняться в едином стиле с остальной мебелью и должны иметь покрытие, аналогичное покрытию столешниц. Внутренние поверхности шкафов должны иметь единое цветовое покрытие. Каркасы шкафов должны представлять собой конструкцию на стяжках с эксцентриками. Задние стенки шкафов по цвету должны соответствовать внутренним поверхностям. Дверцы витрин стеклянные – закаленные класса Люкс толщиной не менее 5 мм с обработкой кромок по периметру фацетом.

В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности для обеспечения его эксплуатации в соответствии с функциональным назначением и технической документацией.
Отклонение от технических характеристик не допускается. Цвета плитных материалов с древесной текстурой покрытия должны соответствовать каталогу “EGGER” размещенному на официальном сайте компании  http://www.egger.com

Поставка столешниц обязательно в оригинальной защитной упаковке, однозначно определяющей Изготовителя столешницы.

Поставляемый товар должен иметь невскрытую упаковку, способную предотвратить товар от повреждения или порчи во время перевозки, разгрузки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Ручки, используемые для открывания дверей, должны быть изготовлены из металла с защитным матовым покрытием  и иметь современный внешний вид и эргономичный дизайн. Межосевое расстояние ручек должно позволять свободное размещение четырех пальцев внутри ручки. Поверхности изделий  должны быть устойчивы к дезинфекции. Задние стенки шкафов должны выполнятся из тонких волокнистых материалов ХДФ толщиной не менее 4 мм и ламинированным покрытием. Крепление задних стенок должно выполнятся в пазы боковых стенок шкафов. Двери шкафов должны быть оборудованы внутренними замками с ответной планкой с комплектом ключей не менее 3-х шт.Тумбы должны быть оборудованы врезными замками на верхнем ящике с рейкой для одновременного закрывания всех ящиков. Мобильные тумбы должны быть оборудованы опорами двухколесными усиленными со стопором. Материал колесных опор должен обеспечивать беспрепятственное перемещение изделия по различным типам покрытий (ламинат, паркет, ковролин). Диаметр опор 75 мм. Выдвижные ящики должны устанавливаться на металлические бесшумные направляющие с телескопической системой выдвижения и максимальной нагрузкой не менее 50 кг на пару. Все торцевые поверхности должны быть обработаны кромочным материалом АБС толщина кромки видимых поверхностей не более 2 мм, толщина кромки скрытых поверхностей не менее 0,7 мм. Цвет кромочных материалов должен точно соответствовать цвету основного материала изделия.
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	Подставка 320х280х405 
	Подставка для системного блока. Представляет собой полку с боковыми стенками высотой 405 мм. Полка выполнена из 25 мм ДСП с кромкой  ABS 2 мм. Боковые стенки из 25 мм ДСП, по периметру обработаны  ABS кромкой 2 мм,  имеют резиновые подпятники для защиты напольного покрытия.
	
	
	

	
	
	
	
	вишня
	19
	шт.

	
	
	
	
	береза
	5
	шт
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	Мини-кухня офисная 800х620х2100 
	Кухня представляет из себя шкаф, вверху роллетная дверь, внизу ниша с выдвижным элементом. Передняя часть боковых стенок имеет плавный скос. Каркас выполнен  из ДСП толщиной 27  мм класса Е1. Кромочная лента ABS 2 мм. Полки кухни и  рабочие поверхности (столешницы)   выполнены из ламинированного  ДСП 25 мм; фасад и полки приставного  элемента, боковые стенки кухни – из ДСП 27 мм. Задняя стенка изготавливается из ДСП толщиной 16 мм. Внутреннее заполнение: за роллетой находятся полки для посуды, а также ниша для установки СВЧ печи. В нижней зоне выдвижной элемент с нижним основанием на роликах, образующим дополнительные ниши, столешницей и полками для посуды. В верхней зоне используется роллетная система  «ZAPET». Кухня укомплектована пластмассовыми проводниками  и кабель-каналами для прохождения проводов при использовании бытовой техники.  
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	Подставка 615х615х100
	Подставка настольная для монитора угловая  радиусная. Выполнена из 25 мм МДФ с двухсторонним меламиновым покрытием. Все видимые торцевые и боковые поверхности по периметру обработаны противоударной кромкой ABS 2 мм. Расстояние между столом и полкой составляет 60 мм. В нише можно расположить клавиатуру.
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	Приставка к столу 800х500
	Брифинг приставка к столу полукруглой формы.  Материал  влагостойкий и термостойкий высококачественный МДФ толщиной не менее 27мм, с гладким антибликовым покрытием кромкой АБС 2 мм. Опора рифленая металлическая диаметром не менее 65 мм с возможностью регулировки по высоте.
	
	
	

	
	
	
	
	береза
	2
	шт
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	Стол  1605х725х765 прямой  
	Стол прямой. Стол на панельном каркасе, передняя панель высотой  490 мм. Столешница выполнена из плиты ДСП толщиной 27 мм, обшитой текстолитом, с окантовкой из декоративного алюминиевого молдинга. Каркас изготовлен  из ДСП 25 мм. Передняя панель из 22 мм ДСП. По бокам столешница имеет навес над опорами 40 мм.  Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые торцевые и боковые поверхности обработаны  противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены  Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием.
	
	
	

	
	
	
	
	вишня
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	Стол 1805х725х765 прямой
	Стол прямой. Стол на панельном каркасе, передняя панель высотой  405 мм. Столешница должна быть выполнена из  монолитной композитной бесшовной плиты TRESPA TopLab  (или эквивалент с полиуретановым полимерным покрытием), толщиной не менее 13 мм.

Столешница должна поставляться в защитной пленке с надписью компании производителя и информацией по эксплуатации.

Стойкость к ударному воздействию должна быть не менее 50 N, устойчивость к истиранию не менее 5 N. Каркас изготовлен из ДСП 25 мм. Передняя панель  из 22 мм ДСП. По бокам столешница имеет навес над опорами 40 мм.  Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые торцевые и боковые поверхности обработаны  противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, с регулировкой по высоте не менее 60 мм
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	Стол  615х725х765 прямой  
	Стол прямой. Стол на панельном каркасе, передняя панель высотой  490 мм. Столешница выполнена из плиты ДСП толщиной 27 мм, обшитой текстолитом, с окантовкой из декоративного алюминиевого молдинга. Каркас изготовлен  из ДСП 25 мм. Передняя панель из 22 мм ДСП. По бокам столешница имеет навес над опорами 40 мм.  Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые торцевые и боковые поверхности обработаны  противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены  Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием.
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	Стол 1405х930х765 угловой   правый
	Угловой стол. Панельный каркас, передняя панель высотой 430 мм. Столешница монолитная плита сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью, толщина столешницы – 16 мм. Каркас ламинированная ДСП толщиной не менее 25 мм. Поверхность антибликовая с древесной текстурой. Внутренняя сторона столешницы имеет  эргономичный вырез под углом 55°. Царга также из 22 мм ДСП. По бокам  столешница имеет навес над опорами 40 мм. Все видимые и невидимые торцевые и боковые поверхности обработаны противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены. Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием.
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	Стол 1405х930х765 угловой  левый
	Угловой стол. Панельный каркас, передняя панель высотой 430 мм. Столешница монолитная плита сверхвысокого прессования с химически стойкой поверхностью (полиуретан- акриловая композиция), толщина столешницы – 16 мм, выдерживает нагрев до 180˚С, отсутствуют изменения поверхности при кратковременном  воздействии концентрированных минеральных кислот, щелочей, органических растворителей, красителей и горячих масел. Каркас ламинированная ДСП толщиной не менее 25 мм, устойчивая к дезобработке и кратковременному воздействию высоких температур. Поверхность антибликовая с древесной текстурой. Внутренняя сторона столешницы имеет  эргономичный вырез под углом 55°. Царга также из 22 мм ДСП. По бокам  столешница имеет навес над опорами 40 мм. Все видимые и невидимые торцевые и боковые поверхности обработаны противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены. Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием.
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	Тумба 405х500х660
	Тумба мобильная 4 ящика. Топ должен быть выполнен из  монолитной композитной бесшовной плиты TRESPA TopLab  (или эквивалент с полиуретановым полимерным покрытием), толщиной не менее 13 мм.

Стойкость к ударному воздействию должна быть не менее 50 N, устойчивость к истиранию не менее 5 N. Каркас изготовлен из 22 мм ДСП. Задняя стенка также из 22 мм ДСП. Все видимые и невидимые части обработаны по периметру кромкой ABS 2 мм. Фасады ящиков тумбы изготовлены из 16 мм влагостойкий МДФ с химостойким покрытием. Верхний ящик укомплектован замком, для одновременного закрывания все ящиков. Ящики установлены на металлические шариковые направляющие скрытого монтажа с максимальной нагрузкой 50 кг. Днища ящиков выполнены из МДФ толщиной 6 мм покрытие кислотоустойчивая краска. Ручки металлические "дуга". Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумба установлена на роликовые антистатические опоры, они имеют сплошную резиновую шину которая обеспечивает плавный и бесшумный ход. 
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	Тумба 810х615х660
	Тумба для ксерокса. Топ тумбы выполнен из 25 мм ДСП. Каркас тумбы  изготовлен из 18 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием. Задняя стенка также из 18 мм ДСП. Тумба имеет отделение с дверцами и отделение с открытой полкой. Двери из 16 мм МДФ с кромкой 2 мм ABS укомплектованы замком. Двери устанавливается на металлические петли. Петли четырехшарнирные со встроенным демпфером регулируемые в 3-х плоскостях обеспечивают угол открытия распашных дверей не менее 110 градусов.  Ручки металлические "дуга". Тумба установлена на опоры регулируемые по высоте.
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	Тумба 615х725х765 левая
	Тумба приставная, окончание стола углового левого, 4 ящика. Топ выполнен из 25 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием. Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Задняя стенка также из 18 мм ДСП. Все видимые и невидимые части обработаны по периметру кромкой ABS 2 мм. Ящики тумбы изготовлены из 16 мм МДФ. Ящики установлены на металлические направляющие. Комплект направляющих скрытого монтажа для деревянных выдвижных ящиков, с регулируемыми держателями фасада. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 50 кг. Установка и снятие ящика без инструмента - система CLIP. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 4 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Ручки металлические "дуга". Тумба установлена на опоры регулируемые по высоте.
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	Тумба 615х725х765 правая
	Тумба приставная, окончание стола углового левого, 4 ящика. Топ выполнен из 25 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием. Каркас изготовлен из 18 мм ДСП. Задняя стенка также из 18 мм ДСП. Все видимые и невидимые части обработаны по периметру кромкой ABS 2 мм. Ящики тумбы изготовлены из 16 мм МДФ. Ящики установлены на металлические направляющие. Комплект направляющих скрытого монтажа для деревянных выдвижных ящиков, с регулируемыми держателями фасада. Направляющие 90% выдвижения. Встроенная система амортизации обеспечивает плавное закрывание. Максимальная нагрузка - 50 кг. Установка и снятие ящика без инструмента - система CLIP. Днища ящиков выполнены из ДВП толщиной 4 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Ручки металлические "дуга". Тумба установлена на опоры регулируемые по высоте.
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	береза
	3
	шт.
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	Шкаф – гардероб

800х615х2000
	Шкаф гардероб. Шкаф имеет ширину (800 мм), глубину (615) и высоту (2000 мм). Толщина верхнего топа 22 мм ДСП, каркас из 16 мм ДСП.  Шкаф укомплектован  полкой для головных уборов и штангой (длинной 360 мм), полка имеет регулировку по высоте и выполнена из 22 мм ДСП.  Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена  из  4 мм ХДФ и фиксируется в пазу по периметру. Двери из 16 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,, с кромкой 2 мм ABS укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли. Петли четырехшарнирные со встроенным демпфером регулируемые в 3-х плоскостях обеспечивают угол открытия распашных дверей не менее 110 градусов. Ручки "дуга" металлические цвет алюминий. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
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	Шкаф – гардероб

800х415х2000
	Шкаф гардероб. Шкаф имеет ширину (800 мм), глубину (615) и высоту (2000 мм). Толщина верхнего топа 22 мм ДСП, каркас из 16 мм ДСП.  Шкаф укомплектован  полкой для головных уборов и штангой (длинной 360 мм), полка имеет регулировку по высоте и выполнена из 22 мм ДСП.  Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена  из  4 мм ХДФ и фиксируется в пазу по периметру. Двери из 16 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,, с кромкой 2 мм ABS укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли. Петли четырехшарнирные со встроенным демпфером регулируемые в 3-х плоскостях обеспечивают угол открытия распашных дверей не менее 110 градусов. Ручки "дуга" металлические цвет алюминий. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры
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	Стул 540х610х810 
	Спинка стула имеет изгиб под спину, а сиденье - скругленный край. Ширина сиденья 470мм., 810мм. высота стула  Каркас стула изготовлен из стальной трубы овального сечения 30х15 мм с толщиной стенки 1.2 мм, порошковое покрытие черного цвета,  имеет укрепляющие поперечины под сиденьем. Обивка: высококачественная мебельная ткань.  Внутренние части стула  изготовлены из гнутой фанеры, наполнитель сидения и спинки – поролон. С лицевой стороны спинка и сидение обтянуты тканью и имеют декоративные пластиковые чехлы с задней стороны. Вес 6,6 кг. Стулья штабелируются по 15 шт.
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	17
	шт
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	Стул 540х610х810
	Спинка стула имеет изгиб под спину, а сиденье - скругленный край. Ширина сиденья 470мм., 810мм. высота стула  Каркас стула изготовлен из стальной трубы овального сечения 30х15 мм с толщиной стенки 1.2 мм, хромированного цвета,  имеет укрепляющие поперечины под сиденьем. Обивка: высококачественная мебельная ткань.  Внутренние части стула  изготовлены из гнутой фанеры, наполнитель сидения и спинки – поролон. С лицевой стороны спинка и сидение обтянуты тканью и имеют декоративные пластиковые чехлы с задней стороны. Вес 6,6 кг. Стулья штабелируются по 15 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	серый
	3
	шт

	18
	[image: image18.png]


 
	Кресло  620х680х1180 
	Кресло для персонала. Высокая удобная спинка с встроенным подголовником. На спинке и сидении имеются поперечные прошивки, выполняют декоративную функцию, а также помогают улучшить вентиляцию. Высота спинки 650мм, ширина сиденья 500мм, глубина - 490мм. Набивка - стандартный  поролон плотности 40 кг/м³. Подлокотники скруглены, материал - высокопрочный пластик, сечение овальной формы 50х20мм. Высота подлокотников 240мм. Высота стула регулируется пневматическим устройством «газ-лифт».  Кресло оснащено пятилучевой базой из  металла с пластиковыми накладками, диаметр крестовины 700мм. Ролики из нейлона, не травмируют поверхность, имеют низкий уровень шума. Кресло оснащено механизмом качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Настройка силы отклонения спинки и сиденья в зависимости от веса сидящего.
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	26
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	Модуль прямой 570х30х1500 (серый)
	Офисная перегородка 1500х570, , каркас из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. Состоит из 2-х частей: верхняя прозрачная тонированный ячеистый поликарбонат, и нижняя два листа МДФ 6 мм средней плотности облицованную виниловым покрытием durafort (виниловое покрытие на бумажной основе плотностью 300 г/м2 с повышенной свето- и износоустойчивостью, предназначенное специально для общественных помещений с высокой проходимостью).  Устанавливаются на опору, при желании могут крепиться к столешницам.

Элементы крепления на видимых поверхностях готовой продукции не допускаются.
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	Модуль прямой 970х30х1500 (серый)
	Офисная перегородка 1500х970, , каркас из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. Состоит из 2-х частей: верхняя прозрачная тонированный ячеистый поликарбонат, и нижняя два листа МДФ 6 мм средней плотности облицованную виниловым покрытием durafort (виниловое покрытие на бумажной основе плотностью 300 г/м2 с повышенной свето- и износоустойчивостью, предназначенное специально для общественных помещений с высокой проходимостью).  Устанавливаются на опору, при желании могут крепиться к столешницам.

Элементы крепления на видимых поверхностях готовой продукции не допускаются.
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	Модуль прямой 370х30х1900 (серый)
	Офисная перегородка 1900х370, , каркас из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. Состоит из 2-х частей: верхняя прозрачная тонированный ячеистый поликарбонат, и нижняя два листа МДФ 6 мм средней плотности облицованную виниловым покрытием durafort (виниловое покрытие на бумажной основе плотностью 300 г/м2 с повышенной свето- и износоустойчивостью, предназначенное специально для общественных помещений с высокой проходимостью). Устанавливаются на опору, при желании могут крепиться к столешницам.

Элементы крепления на видимых поверхностях готовой продукции не допускаются.
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	шт.

	22
	
	Опора 710*60 (хром)
	Цилиндрическая металлическая регулируемая по высоте опора d 60 мм. Хром. Пластмассовое основание. Стальное крепление к столу.
	
	2
	шт.
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	450*435*2085
	Шкаф с полками. Шкаф имеет ширину (450 мм), глубину (435) и высоту (2085 мм). Толщина верхнего топа 22 мм ДСП, каркас из 16 мм ДСП.  Шкаф укомплектован  полками, полки имеют регулировку по высоте и выполнены из 22 мм ДСП.  Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена  из  4 мм ХДФ и фиксируется в пазу по периметру. Двери из 16 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,, с кромкой 2 мм ABS укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли. Петли четырехшарнирные со встроенным демпфером регулируемые в 3-х плоскостях обеспечивают угол открытия распашных дверей не менее 110 градусов. Ручки "дуга" металлические цвет алюминий. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
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	Спинка стула имеет изгиб под спину, а сиденье - скругленный край. Ширина сиденья 470мм., 810мм. высота стула  Каркас стула изготовлен из стальной трубы овального сечения 30х15 мм с толщиной стенки 1.2 мм, порошковое покрытие черного цвета,  имеет укрепляющие поперечины под сиденьем. Обивка: высококачественная мебельная ткань.  Внутренние части стула  изготовлены из гнутой фанеры, наполнитель сидения и спинки – поролон. С лицевой стороны спинка и сидение обтянуты тканью и имеют декоративные пластиковые чехлы с задней стороны. Вес 6,6 кг. Стулья штабелируются по 15 шт
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	2100*2050*760
	Стол руководителя угловой с тумбой. Панельный каркас. Столешница состоит из двух частей. Верхняя столешница МДФ 27 мм фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием, нижняя ДСП 27 мм, каркас из ДСП 25 мм.. Передняя панель также из 25 мм. ДСП. Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые и невидимые торцевые и боковые поверхности обработаны противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены.  Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием.
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	1480*900*760
	Угловой стол. Панельный каркас. Столешница МДФ 27 мм фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,  каркас из ДСП 25 мм. Внутренняя сторона столешницы имеет  эргономичный вырез под углом 45°. Передняя панель также из 25 мм. ДСП. По бокам  столешница имеет навес над опорами 40 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые и невидимые торцевые и боковые поверхности обработаны противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены.  Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием.
	
	
	

	
	
	
	
	Мерано/корич
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	1480*900*760
	Угловой стол. Панельный каркас. Столешница МДФ 25 мм фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,  каркас из ДСП 22 мм. Внутренняя сторона столешницы имеет  эргономичный вырез под углом 45°. Передняя панель также из 22 мм. ДСП. По бокам  столешница имеет навес над опорами 40 мм. Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые и невидимые торцевые и боковые поверхности обработаны противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены.  Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием.
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	900*435*1260
	Шкаф закрытый. Шкаф имеет ширину (900 мм), глубину (435) и высоту (1290 мм). Толщина верхнего топа 22 мм ДСП, каркас из 16 мм ДСП.  Шкаф укомплектован  полками, полки имеют регулировку по высоте и выполнена из 22 мм ДСП.  Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена  из  4 мм ХДФ и фиксируется в пазу по периметру. Двери из 16 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,, с кромкой 2 мм ABS укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли. Петли четырехшарнирные со встроенным демпфером регулируемые в 3-х плоскостях обеспечивают угол открытия распашных дверей не менее 110 градусов. Ручки "дуга" металлические цвет алюминий. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
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	130*70*70
	Стол приставной. Стол на панельном каркасе, средняя панель высотой  405 мм. Столешница должна быть выполнена из  монолитной композитной бесшовной плиты TRESPA TopLab  (или эквивалент с полиуретановым полимерным покрытием), толщиной не менее 33 мм.

Столешница должна поставляться в защитной пленке с надписью компании производителя и информацией по эксплуатации.

Стойкость к ударному воздействию должна быть не менее 50 N, устойчивость к истиранию не менее 5 N. Каркас изготовлен из ДСП 25 мм. средняя панель  из 22 мм ДСП. По бокам столешница имеет навес над опорами 40 мм.  Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые торцевые и боковые поверхности обработаны  противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Столы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены Столы установлены на металлические регулируемые опоры с пластиковым основанием, с регулировкой по высоте не менее 60 мм
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	Тумба для ксерокса. Топ тумбы выполнен из 27 мм ДСП. Каркас тумбы  изготовлен из 22 мм ДСП с двухсторонним меламиновым покрытием. Тумба имеет отделения с полками. Тумба установлена на опоры регулируемые по высоте.
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	900*450*930
	Шкаф закрытый. Шкаф имеет ширину (900 мм), глубину (435) и высоту (930 мм). Толщина верхнего топа 22 мм ДСП, каркас из 16 мм ДСП.  Шкаф укомплектован  полками. Полки имеют регулировку по высоте и выполнены из 22 мм ДСП.  Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена  из  4 мм ХДФ и фиксируется в пазу по периметру. Двери из 16 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,, с кромкой 2 мм ABS укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли. Петли четырехшарнирные со встроенным демпфером регулируемые в 3-х плоскостях обеспечивают угол открытия распашных дверей не менее 110 градусов. Ручки "дуга" металлические цвет алюминий. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
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	Тумба приставная правая.  Крышка должна быть выполнена из  монолитной композитной бесшовной плиты TRESPA TopLab  (или эквивалент с полиуретановым полимерным покрытием), толщиной не менее 27 мм.

Крышка должна поставляться в защитной пленке с надписью компании производителя и информацией по эксплуатации.

Стойкость к ударному воздействию должна быть не менее 50 N, устойчивость к истиранию не менее 5 N. Каркас изготовлен из ДСП 25 мм. средняя панель  из 22 мм ДСП.  Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые торцевые и боковые поверхности обработаны  противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумбы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены. Тумбы установлены на металлические регулируемые опоры/колеса с пластиковым основанием, с регулировкой по высоте.
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	Тумба приставная левая.  Крышка должна быть выполнена из  монолитной композитной бесшовной плиты TRESPA TopLab  (или эквивалент с полиуретановым полимерным покрытием), толщиной не менее 27 мм.

Крышка должна поставляться в защитной пленке с надписью компании производителя и информацией по эксплуатации.

Стойкость к ударному воздействию должна быть не менее 50 N, устойчивость к истиранию не менее 5 N. Каркас изготовлен из ДСП 25 мм. средняя панель  из 22 мм ДСП.  Двухстороннее меламиновое покрытие, все видимые торцевые и боковые поверхности обработаны  противоударным кромочным материалом  ABS 2 мм. Фурнитура Hafele или эквивалент- муфтовая эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумбы оборудуются встроенной, лентой заземления согласно ГОСТ 12.1.013-78, запираемой секцией для сетевых фильтров, ИБП, коммутаторов, маршрутизаторов с возможностью горячей замены. Тумбы установлены на металлические регулируемые опоры/колеса с пластиковым основанием, с регулировкой по высоте
	
	
	

	
	
	
	
	Мерано/кор
	1
	шт

	34
	[image: image31.png]



	450*435*1290
	Шкаф-витрина с рамками. Шкаф имеет ширину (450 мм), глубину (435) и высоту (1290 мм). Толщина верхнего топа 22 мм ДСП, каркас из 16 мм ДСП.  Стеллаж, полки имеют регулировку по высоте и выполнена из 22 мм ДСП.  Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена  из  4 мм ХДФ и фиксируется в пазу по периметру. Стеллаж устанавливается на регулируемые опоры.
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	Кресло для руководителя. Высокая удобная спинка с подголовником и встроенной регулировкой для спины. Высота спинки 650мм, ширина сиденья 600мм, глубина - 490мм. Подлокотники скруглены, материал - высокопрочный пластик, сечение овальной формы 50х20мм. Высота подлокотников 240мм. Высота стула регулируется пневматическим устройством «газ-лифт».  Кресло оснащено пятилучевой базой из  металла, диаметр крестовины 700мм. Ролики из нейлона, не травмируют поверхность, имеют низкий уровень шума. Кресло оснащено механизмом качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. 

Каркас кресла, выполнен из шлифованного алюминия. Настройка силы отклонения спинки и сиденья в зависимости от веса сидящего.
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	900*435*2085
	Шкаф гардероб. Шкаф имеет ширину (900 мм), глубину (435) и высоту (2085 мм). Толщина верхнего топа 22 мм ДСП, каркас из 16 мм ДСП.  Шкаф укомплектован  полкой для головных уборов и штангой (длинной 360 мм), полка имеет регулировку по высоте и выполнена из 22 мм ДСП.  Крепление полки к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена  из  4 мм ХДФ и фиксируется в пазу по периметру. Двери из 16 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,, с кромкой 2 мм ABS укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли. Петли четырехшарнирные со встроенным демпфером регулируемые в 3-х плоскостях обеспечивают угол открытия распашных дверей не менее 110 градусов. Ручки "дуга" металлические цвет алюминий. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
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	900*435*2085
	Шкаф-витрина с рамками. Шкаф имеет ширину (900 мм), глубину (435) и высоту (2085 мм). Толщина верхнего топа 22 мм ДСП, каркас из 16 мм ДСП.  Шкаф укомплектован  полками, полки имеют регулировку по высоте и выполнена из 22 мм ДСП.  Крепление полок к боковым стенкам шкафа с помощью 2-х компонентной эксцентриковой стяжки с заглушкой. Все видимые и невидимые поверхности по периметру обработаны ABS кромкой 2 мм. Задняя стенка изготовлена  из  4 мм ХДФ и фиксируется в пазу по периметру. Двери из 16 мм МДФ фанерованная натуральным шпоном с последующем лакированием,, с кромкой 2 мм ABS укомплектованы замком. Двери устанавливаются на металлические петли. Петли четырехшарнирные со встроенным демпфером регулируемые в 3-х плоскостях обеспечивают угол открытия распашных дверей не менее 110 градусов. Ручки "дуга" металлические цвет алюминий. Шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
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