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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект фитингов Hansa-Flex.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2014 года) и не являться выставочным образцом.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	371 000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Поставляемые фитинги будут использоваться при изготовлении изделий для Исследовательского Термоядерного Экспериментального Реактора (ИТЭР), сооружаемого в соответствии с требованиями МАГАТЭ и законом Французской Республики от 7 февраля 2012, устанавливающим требования к радиационно-опасным объектам.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Рабочая температура окружающей среды +17 до +27ºС, при влажности не выше 55%.

Рабочая температура теплоносителя +15 до +90ºС.
Уровень электромагнитного поля – 50mT.
Уровень радиации 0,01 Грей/час, в течение 5000 часов.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. Фитинг Hansa-Flex GAB06HB08VA:
Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – ВР G3/8 (накидная гайка) – НР G1/2.

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.

2. Фитинг Hansa-Flex GAB06VA:
Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – ВР G3/8 (накидная гайка) – ВР G3/8 (накидная гайка).

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
3. Фитинг Hansa-Flex GAB08VA:
Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – ВР G1/2 (накидная гайка) – ВР G1/2 (накидная гайка).

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
4. Фитинг Hansa-Flex LAB06HBVA (L-образный):
Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – ВР G3/8 (накидная гайка) – НР G3/8 – НР G3/8.

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
5. Фитинг Hansa-Flex LAB08HBVA (L-образный):
Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – ВР G1/2 (накидная гайка) – НР G1/2 – НР G1/2.

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
6. Фитинг Hansa-Flex ТAB06HBVA (Т-образный):
Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – НР G3/8 – ВР G3/8 (накидная гайка) – НР G3/8.

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
7. Фитинг Hansa-Flex ТAB08HBVA (Т-образный):
Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – НР G1/2 – ВР G1/2 (накидная гайка) – НР G1/2.

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
8. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HB06VA (глухой штуцер):

Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – ВР G3/8.

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
9. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HB08VA (глухой штуцер):

Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – ВР G1/2.

Уплотнение на конус 60º (под фитинги стандарта BSP).

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
10. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HJ06VA (глухой штуцер):

Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – НР 9/16.

Уплотнение на конус.

Рабочее давление, не менее – 100 бар.
11. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HJ08VA (глухой штуцер):

Материал соединения – Stainless Steel AISI 316.

Присоединительная резьба – НР 3/4.

Уплотнение на конус.

Рабочее давление, не менее – 100 бар.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 Согласно техническим требованиям производителя.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 Согласно техническим требованиям производителя.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	1. Фитинг Hansa-Flex GAB06HB08VA:
Присоединительная резьба – ВР G3/8 (накидная гайка) – НР G1/2.

2. Фитинг Hansa-Flex GAB06VA:
Присоединительная резьба – ВР G3/8 (накидная гайка) – ВР G3/8 (накидная гайка).

3. Фитинг Hansa-Flex GAB08VA:
Присоединительная резьба – ВР G1/2 (накидная гайка) – ВР G1/2 (накидная гайка).

4. Фитинг Hansa-Flex LAB06HBVA (L-образный):
Присоединительная резьба – ВР G3/8 (накидная гайка) – НР G3/8 – НР G3/8.

5. Фитинг Hansa-Flex LAB08HBVA (L-образный):
Присоединительная резьба – ВР G1/2 (накидная гайка) – НР G1/2 – НР G1/2.

6. Фитинг Hansa-Flex ТAB06HBVA (Т-образный):
Присоединительная резьба – НР G3/8 – ВР G3/8 (накидная гайка) – НР G3/8.

7. Фитинг Hansa-Flex ТAB08HBVA (Т-образный):
Присоединительная резьба – НР G1/2 – ВР G1/2 (накидная гайка) – НР G1/2.

8. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HB06VA (глухой штуцер):

Присоединительная резьба – ВР G3/8.

9. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HB08VA (глухой штуцер):

Присоединительная резьба – ВР G1/2.

10. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HJ06VA (глухой штуцер):

Присоединительная резьба – НР 9/16.

11. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HJ08VA (глухой штуцер):

Присоединительная резьба – НР 3/4.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материал – нержавеющая сталь класса Stainless Steel AISI 316.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	 Согласно техническим требованиям производителя.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	 Нет требований.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	 Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Фитинг Hansa-Flex GAB06HB08VA – 40 шт.

2. Фитинг Hansa-Flex GAB06VA – 20 шт.

3. Фитинг Hansa-Flex GAB08VA – 20 шт.

4. Фитинг Hansa-Flex LAB06HBVA – 20 шт.

5. Фитинг Hansa-Flex LAB08HBVA – 20 шт. 

6. Фитинг Hansa-Flex ТAB06HBVA – 20 шт.
7. Фитинг Hansa-Flex ТAB08HBVA – 20 шт.
8. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HB06VA – 10 шт.
9. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HB08VA – 10 шт.
10. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HJ06VA – 10 шт.
11. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HJ08VA – 10 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Согласно техническим требованиям производителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском или английском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

     Выгрузка  продукции на складе Получателя производится через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Согласно техническим требованиям производителя.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно техническим требованиям производителя.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2014 года) и не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара от производителя, технический паспорт или инструкцию по эксплуатации на русском или английском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В случае предложения аналогов поставщик должен вместе с конкурсной документацией предоставить результаты экспериментальных исследований, подтверждающие работоспособность предлагаемых аналогов в эксплуатационных условиях установки ИТЭР. Основание – письмо внешнего заказчика, Частного учреждения «ИТЭР-центр», № 02/143 от 28.02.2014 г.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка оборудования: в течение 12 недель с момента подписания договора, но не позднее 31.10.2014г.
1. Фитинг Hansa-Flex GAB06HB08VA – 40 шт.

2. Фитинг Hansa-Flex GAB06VA – 20 шт.

3. Фитинг Hansa-Flex GAB08VA – 20 шт.

4. Фитинг Hansa-Flex LAB06HBVA – 20 шт.

5. Фитинг Hansa-Flex LAB08HBVA – 20 шт. 

6. Фитинг Hansa-Flex ТAB06HBVA – 20 шт.
7. Фитинг Hansa-Flex ТAB08HBVA – 20 шт.
8. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HB06VA – 10 шт.
9. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HB08VA – 10 шт.
10. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HJ06VA – 10 шт.
11. Фитинг Hansa-Flex VERSCHLUSS HJ08VA – 10 шт.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ                                                                                                                                       ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.




РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


