

Том 2 «Техническая часть»
Предмет закупки :     

Кабель телефонный и контрольный
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»
	№№ п/п
	Наименование, марка кабеля
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кабель 
Типа

ВВГнг 4х1,5
или эквивалент
	Кабель – медный силовой с ПВХ-изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С.

Не распространяет горение.

Сечение 4х1.5 мм²
	м
	70

	2
	Кабель 
Типа

 ТСВнг 30х2х0.5
или эквивалент
	Кабель телефонный станционный, не распространяющий горение. Токопроводящая жила – медная мягкая проволока, изоляция – ПВХ – пластикат, изолированные жилы, скрученные в пары или тройки, соединяются в элементарные пучки, скрепленные обмоткой из цветной синтетической лентой (или нитью)

Сечение 30х2х0.5 мм²
	м
	400

	3
	Кабель 
Типа

 ТСВнг 20х2х0.5
или эквивалент
	Кабель телефонный станционный, не распространяющий горение. Токопроводящая жила – медная мягкая проволока, изоляция – ПВХ – пластикат, изолированные жилы, скрученные в пары или тройки, соединяются в элементарные пучки, скрепленные обмоткой из цветной синтетической лентой (или нитью)

Сечение 20х2х0.5 мм²
	м
	1200

	4
	Кабель 
Типа

ТСВнг 5х3х0.5
или эквивалент
	Кабель телефонный станционный, не распространяющий горение. Токопроводящая жила – медная мягкая проволока, изоляция – ПВХ – пластикат, изолированные жилы, скрученные в пары или тройки, соединяются в элементарные пучки, скрепленные обмоткой из цветной синтетической лентой (или нитью)

Сечение 5х3х0.5 мм²
	м
	300

	5
	Кабель  
Типа

МКЭШ 2х0.5
или эквивалент
	Кабель для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, раб.при  напряжении  до 500В до 400Гц переменного или 750В постоянного напряжения. Конструкция: токопроводящие жилы – из медных луженых проволок с ПВХ изоляцией, скручены в кабель, в каждом повиве есть две счетные жилы, отличающиеся цветом от других жил. Экран из меднойпровололки.

Сечение 2х0.5 мм²
	м
	400

	6
	Кабель 
Типа

КПСЭНГ-FRLS 1х2х0.5
или эквивалент
	Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации. Конструкция: одна витая пара с однопроволочными или многопроволочными медными жилами номинальным сечением  0.5 мм  с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности. Экран выполнен из алюмофлекса с контактным проводником из луженой медной проволоки. 

Сечение 1х2х0.5 мм²
	м
	1000

	7
	Кабель 
Типа

КВВГнг  7х1.5
или эквивалент
	Электротехнический контрольный кабель  предназначен для присоединения к электроаппаратуре, электроприборам. Кабель предназначен для передачи управляющих сигналов до 1 кВ или 0.66 кВ переменного напряжения, может прокладываться в каналах, помещениях и т.п. 

Конструкция: жила (мягкая медная проволока), изоляция (ПВХ пластикат), поясная изоляция (лента ПЭТФ пленки), оболочка (ПВХ пластикат пониженной горючести)

Сечение 7х1.5 мм²
	м
	200

	8
	Кабель 
Типа

КВВГнг  10х1.5
или эквивалент
	Электротехнический контрольный кабель  предназначен для присоединения к электроаппаратуре, электроприборам. Кабель предназначен для передачи управляющих сигналов до 1 кВ или 0.66 кВ переменного напряжения, может прокладываться в каналах, помещениях и т.п. 

Конструкция: жила (мягкая медная проволока), изоляция (ПВХ пластикат), поясная изоляция (лента ПЭТФ пленки), оболочка (ПВХ пластикат пониженной горючести)

Сечение 10х1.5 мм²
	м
	650

	9
	Кабель 
Типа

КУГВВЭнг-LS 7х0.5
или эквивалент
	Кабель управления и контроля, предназначен для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при напряжении до 380В переменного тока частоты 50Гц или 500В постоянного тока.

Конструкция кабеля:

- токопроводящая жила – скрученная из медных проволок;

- изоляция жил – ПВХ пластикат марки ППИ 30-30;

- экран – алюминиевая фольга;

- оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением марки  ППО 30-35

 Сечение 7х0.5 мм²
	м
	200

	10
	Кабель 
Типа

КУГВВЭнг-LS 14х0.5
или эквивалент
	Кабель управления и контроля, предназначен для фиксированного монтажа цепей управления и контроля, работающих при напряжении до 380В переменного тока частоты 50Гц или 500В постоянного тока.

Конструкция кабеля:

- токопроводящая жила – скрученная из медных проволок;

- изоляция жил – ПВХ пластикат марки ППИ 30-30;

- экран – алюминиевая фольга;

- оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо-дымовыделением марки  ППО 30-35

 Сечение 14х0.5 мм²
	м
	200


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная);
· гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

1

