Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика. 
В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

	№ п./п.
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Дополнительные модули и комплектующие для автоматизированного анализатора изображения
	1. Дополнительные модули для автоматизированного анализатора изображения Tixomet PRO :

1.1 ГОСТ 11878 СТАЛЬ АУСТЕНИТНАЯ. Методы определения содержания альфа-фазы. – 1шт.
1.2 ASTM Е 1245 Стандартная методика определения содержания включений или второй фазовой составляющей в металлах посредством автоматического анализа изображений. – 1шт.
1.3 EN 10247Металлографическое определение содержания неметаллических включений в сталях. – 1шт.
1.4 ГОСТ 1778 Методика определения загрязненности стали неметаллическими включениями с помощью автоматического анализа изображений. – 1шт.
1.5 ГОСТ 5639 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна– 1шт.
1.6 ASTM E1382 Стандартная методика определения  среднего размера зерна с использованием полуавтоматического и автоматического анализа изображения. – 1шт.
1.7 ГОСТ 5640 Методика количественной оценки структурной полосчатости с помощью автоматического анализа изображений– 1шт.
1.8 Разработка методики оценки сварных соединений. – 1шт.
1.9 Стандартные шкалы на основе атласа дефектов сварных соединений. – 1шт.
1.10  Разработка модуля построения карты микротвердости. – 1шт.
2. Комплектующие для проведения экспериментов – 1 комплект.

3. Блок анализа изображений на базе Protégé Z830 Thixomet Lite – 1шт.
	 Комплект
	1


1. Условия поставки: 

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.
2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – 2 недели с даты заключения договора.
3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.
4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
6. НМЦ: 925 884.55 руб., в т. ч. НДС 18% .
7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.
8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100% 
Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________
Технический эксперт:__________________     /_________________/
