ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
заявки для размещения заказа                                                                                                           на выполнение ремонтно-строительных работ:                                                                                           «Ремонт фасада».

1. Краткое описание работ для ремонта объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

1.1. Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом 

договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

         1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.Требования к исполнителю работ.
         2.1. Наличие опыта выполнения подобных работ на объектах капитального ремонта и строительства не менее 2 лет.

         2.2. Наличие квалифицированного персонала, необходимого инструмента и оборудования.
         2.3. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

         2.4. Перечень, вид материалов, указанных в Приложении №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»), обязателен.

         2.5. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами подрядной организации.

         2.6. До начала работ разработать ППР и согласовать его с Заказчиком.

         2.7. Требования, изложенные в п.2.1, 2.2, подтвердить документально:

- по п.2.1 представить копии актов приемки выполненных работ, аналогичных указанным в п.3.2.2 (за последние 2 года),

- по п.2.2 представить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2012 г. (форма по КДН 1110018), перечень инструмента и оборудования, необходимого для выполнения работ.
3.Основные данные и принятые решения.

3.1. Общие положения.   

          Здание двухэтажное   прямоугольной формы, оборудовано водоснабжением; канализацией; отоплением; электроосвещением; вентиляцией.
     3.2. Архитектурно-строительные решения. 

           3.2.1.Основной целью ремонта является восстановление разрушенного защитного слоя фасада, отмостки, замена изношенных дверей на новые.  
           3.2.2. Необходимо выполнить работы:
- ремонт штукатурки,
- окраска фасада,

- замена входных дверей,
- ремонт отмостки.
4.Особые условия.
           Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории , могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО  г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

           Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

            Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

            Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

            Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

           Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

           На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.92 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

5. Ведомость объемов работ
	№

П/П
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем

работ

	
	Ремонт фасада 
	
	

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	М2
	1350

	2
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	М2
	1350

	3
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	М2
	405

	4
	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов
	М2
	405

	5
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	М2
	1350

	6
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая
	М2
	1350

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-068
	М2
	35

	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436
	М2
	35

	9
	Разборка покрытий: цементных
	М2
	15

	10
	Разборка бетонных оснований: на гравии
	М3
	3

	11
	Уплотнение грунта: щебнем
	М2
	2.25

	12
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	М3
	2.25

	13
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	М3
	3

	14
	Бетон тяжелый
	М3
	3.06

	15
	Снятие дверных полотен
	М2
	8.5

	16
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	Шт.
	2

	17
	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	М2
	8.5

	18
	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна: без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19П
	Шт.
	2

	19
	Разборка облицовки стен: из гранитных плит
	М2
	12

	20
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	М2
	2.25

	21
	Устройство: стен реечных алюминиевых
	М2
	8

	22
	Уголок декоративный (пристенный)
	М.
	16

	23
	Очистка поверхности щетками
	М2
	35

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059
	М2
	35

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759
	М2
	35

	26
	Снятие дверных полотен
	М2
	7.3

	27
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	Шт.
	3

	28
	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен
	М2
	2

	29
	Коробки дверные металлические
	Шт.
	3

	30
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
	М.
	19.64

	31
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	Шт.
	6

	32
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	М2
	6

	33
	Окраска откосов фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая
	М2
	3

	34
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	М2
	6

	35
	Окраска откосов водными составами внутри помещений казеиновая: улучшенная
	М2
	3

	36
	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У
	Кг
	10

	37
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные)
	Т.
	21.79

	38
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза IV
	Т.
	21.79
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