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Технические требования
1. Заграждение ЗГР-125 ОМПК.033.00.000 цвет RAL 7040 (аналог)
     1.1 Климатическое исполнение заграждения - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих климатических факторов:

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 0С;

- температура окружающей среды от минус 60 до плюс 65 0С;

- интенсивность дождя до 40 мм/час;

- ветер со скоростью 20 м/с, в порывах до 30 м/с;

- гололед с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с;

- воздействие пыли, инея и снега.
1.2 Номинальная высота сетчатого заграждения 2300мм от уровня грунта.

Сетчатое полотно заглубляется в грунт на величину 300мм.

Изделие может устанавливаться на местности с перепадами уклонов ландшафта по вертикали до 20(. Опора из профильной трубы 82х80х2,5мм (оцинкована и покрыта полимерным материалом) с запрессованными в нее заклепочными гайками. Сверху опора закрывается пластмассовой заглушкой 82х80.
    1.3  Комплектность поставки:

	Наименование
	Кол-во
	№ поз. на рис. 1, 2, 3, 4
	Примечание

	
	-
	-01
	
	

	Опора силовая
	8
	8
	1
	

	Опора промежуточная
	35
	35
	2
	

	Планка
	43
	-
	6
	

	Планка
	43
	43
	7
	

	Планка
	43
	43
	8
	

	Скоба
	555
	555
	5
	

	Заглушка 80х82
	43
	43
	4
	

	Болт М6-6g×30.58.019

ГОСТ 7798-70
	473
	473
	10
	

	Шайба 6 65Г 019

ГОСТ 6402-70
	473
	473
	11
	

	Шайба С 6.01.019

ГОСТ 11371-78
	473
	473
	12
	

	Праймер битумный готовый БИМ-1
	10 кг
	10 кг
	15
	По отдельному заказу

	Сетка ССЦП 250/50-2,8-1725 ТУ 14-4-647-75
	325 м2
	325 м2
	16
	По отдельному заказу

	Паспорт
	1
	1
	
	

	Упаковка
	1
	1
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Рисунок 1 – общий вид
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Рисунок 2 – Виды и разрезы

2 Ворота распашные двустворчатые b=4 м, h=2м цвет RAL 7040 (аналог)
   2.1 Вид климатического исполнения ворот – УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих факторов:

· относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;

· диапазон рабочих температур – от минус 60 до плюс 60°С;

· интенсивность дождя до 40 мм/ч;

· ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

· гололед с толщиной стенки не более 5 мм при ветре до 10 м/с;

· воздействие пыли, инея, росы.

2.2 Ширина проезда ворот 4 м. Высота ворот 2 м. Высота ворот дана от уровня полотна дороги. Заполнение створки из профильной трубы. Опора из профильной трубы 120х120х5мм (оцинкована и покрыта полимерным материалом) с запрессованными в нее заклепочными гайками. Для крепления кронштейнов на ворота предусмотрено место для установки датчика магнитогерконового типа ДПМГ-2-100 для контроля положения створок ворот. Диапазон рабочих температур датчика от -40 до +50 °С.
    2.3  В нижней части створок ворот предусмотрены специальные фиксаторы, которые фиксируют створки ворот в открытом(закрытом) положении. Петли ворот имеют возможность вертикальной регулировки.
    2.4 Комплектность поставки

	Наименование
	Кол-во, шт.
	№ поз. на рис. 1, 2
	Примечание

	Опора
	1
	1
	

	Опора
	1
	2
	

	Закладная
	8
	3
	

	Колпак
	16
	4
	

	Натяжитель
	4
	5
	

	Створка левая
	1
	39
	

	Створка правая
	1
	40
	

	Крышка
	4
	10
	

	Плита
	2
	11
	

	Шайба
	4
	12
	

	Кронштейн
	2
	13
	

	Кронштейн
	2
	14
	

	Труба
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 L=100 мм
	2
	16
	

	Болт М10-6g×110.58.019 ГОСТ 7798-70
	8
	29
	

	Винт  М6-6g×10.58.016 ГОСТ 17475-80
	8
	31
	

	Гайка М10-7Н.5.019

ГОСТ 5915-70
	8
	33
	

	Гайка М24-7Н.5.019

ГОСТ 5915-70
	16
	34
	

	Шайба 10.01.0215

ГОСТ 11371-78
	16
	42
	

	Шайба 24.01.0215

ГОСТ 11371-78
	8
	43
	

	Шайба 10 65Г 019 

ГОСТ 6402-70
	12
	38
	

	Проволока 3,0-С 

ГОСТ 3282-74
	9 м
	44
	

	Паспорт
	1
	
	

	Руководство по эксплуатации
	1
	
	

	Упаковка
	1
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Рис. 1

[image: image11]




рис. 2
3 Калитка с заполнением из профильной трубы b=1,1 м, h=2м  цвет RAL 7040 (аналог)

· 3.1 Вид климатического исполнения калитки - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих факторов:

· относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25º С;

· диапазон рабочих температур – от минус 40 до плюс 50º С;

· интенсивность дождя до 40 мм/ч;

· ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

· гололед с толщиной стенки не более 5 мм при ветре до 10 м/с;

· воздействие пыли, инея, росы.
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На калитке с внутренней стороны имеется запор с отверстием под навесной замок.
3.2 Высота смонтированной калитки над уровнем грунта 2м.. Ширина перекрываемого прохода 1010 мм. Заполнение калитки из профильной трубы. Открытие влево смотреть с охраняемой зоны, как наружу, так и вовнутрь. Опора из профильной трубы 82х80х2,5мм (оцинкована и покрыта полимерным материалом) с запрессованными в нее заклепочными гайками. Также на калитке расположены специальные кронштейны для крепления датчика ДПМГ и ЭМЗУ.
3.3 Комплектность изделия приведена в таблице
	Наименование 
	Кол-во.
	Примечание
	Зав. №
	Шифр тары

	Калитка

Стяжка

Кронштейн

Стяжка

Гнездо


	1

2

1

1

2


	
	-

-

-

-

-


	

	Опора правая

Опора левая

Уголок
	1

1

1
	
	-

-

-
	

	20-200 
	2
	
	-
	

	М6-6gх22.58.019

М10-6gх28.58.019

М10-6gх38.58.019
	8

2

4
	
	-

-

-
	

	2 М6-6gх20.58.019
	3
	
	-
	

	М10-7Н.5.019
	2
	
	
	

	6 65Г 029

10 65Г 029
	8

6
	
	-

-
	

	10.02.016
	4
	
	-
	

	С 6.01.019

С 10.01.019
	8

4
	
	-

-
	

	Датчик магнитогерконовый ДПМГ 2-40
	1
	По отдельному заказу

	-
	

	Паспорт
	1
	
	-
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рис. 1 Монтаж стоек калитки
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рис. 2 Установка калитки в гнездо
4 Козырьковое заграждение КЗР-125 САО-500V ОМПК.025.00.000 цвет RAL 7040 (аналог)
4.1 Высота КЗР (без АКЛ-500С) - 0,47м (АКЛ поставляется по отдельному заказу)
4.2 Комплект рассчитан на оборудование участка заграждения длиной 125 м. Климатическое исполнение заграждения - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих климатических факторов:

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 0С;

- температура окружающей среды от минус 60 до плюс 65 0С;

- интенсивность дождя до 40 мм/час;

- ветер со скоростью 20 м/с, в порывах до 30 м/с;

- гололед с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с;

- воздействие пыли, инея и снега.

4.3 Комплектность изделия
	Наименование
	Кол-во, шт.
	№ поз. на рис. 8, 9
	Примечание

	Стойка (покрыта полимерным материалом) 
	16
	2
	

	Стойка промежуточная (покрыта полимерным материалом)
	70
	2
	

	Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70
	86
	4
	

	Болт М6-6gх30.58.019 ГОСТ 7798-70
	86
	5
	

	Шайба 6,65Г.019 ГОСТ 6402-70
	172
	6
	

	Шайба С6.01.019 ГОСТ 11371-78
	172
	7
	

	Проволока 1,6-О-1Ц ГОСТ 3282-74
	50 м.
	9
	

	Проволока 2,5-О-1Ц ГОСТ 3282-74
	535 м.
	10
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рис. 8
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рис. 9

5. Комплект кронштейнов для крепления заграждения к воротам цвет RAL 7040 (аналог)
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Рисунок 1 Крепление заграждения к опорам калитки

6. Запор Э001.03.00 цвет RAL 7040(аналог)

   6.1 Запор Э001.03.00 предназначен для фиксирования створок ворот различного вида в закрытом положении с использованием навесного замка.

Климатическое исполнение заграждения - УХЛ по ГОСТ 15150-69 при воздействии следующих климатических факторов:

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 0С;

- температура окружающей среды от минус 60 до плюс 65 0С;

- интенсивность дождя до 40 мм/час;

- ветер со скоростью 20 м/с, в порывах до 30 м/с;

- гололед с толщиной стенки до 5 мм при ветре 10 м/с;

- воздействие пыли, инея и снега.
6.2 Комплектность:

Ось – 1шт.

Прижим – 2шт.

Колодка – 1шт.

Засов – 1шт.

Комплект крепежа – 1к-т.

Крепление Запора на створках ворот осуществляется с помощью приложенного крепежа крепежа, либо на сварке. После монтажа места сварки зачистить покрыть двумя слоями эмали ХВ-785 по грунту ХС-010.
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