ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	

№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Ко-личество

	1. [bookmark: _Toc384393774][bookmark: _Toc384393881][bookmark: _Toc388366365][bookmark: _Toc389127171][bookmark: _Toc389211796]
	Кабель 

Типа ВВГнг-LS 
или эквивалент
	 3х1.5 
Медный, силовой, в ПВХ- изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С.
LS-низкое дымо- и газовыделение.
	м
	10

	2. 
	 Кабель 

Типа 
ВВГнг-FRLS 
 или эквивалент
	 3х1.5
Медный, силовой, в ПВХ- изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С.
LS-низкое дымо- и газовыделение;
FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов
	м
	15

	3. 
	Кабель 

Типа 
ВВГнг-FRLS  или эквивалент
	 3х2.5
Медный, силовой в ПВХ- изоляции в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С.
LS-низкое дымо- и газовыделение;
FR- огнестойкий – не распространяет горение и не содержит галогенов 
	м
	35

	4. 
	Кабель 

Типа ВВГнг или эквивалент
	5х2.5 
Медный, силовой в ПВХ-изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С.
Не распространяет горение
	м
	50

	5. 
	Кабель 

Типа ВВГнг  или эквивалент
	5х4
Медный, силовой  в ПВХ-изоляции, в оболочке из ПВХ пластиката, устойчивой к огню. Применяется для открытой и скрытой проводки, в производственных помещениях, в пожароопасных зонах, в кабельных сооружениях и в системах атомных электростанций. Эксплуатируется при температуре от -50°С до + 50°С.
Не распространяет горение
	м
	50

	6. 
	Кабель 

Типа КМПВЭВ или эквивалент 
	14х1.0 
Судовой, малогабаритный, с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – медная проволока, наружная оболочка – ПВХ-пластикат.
	м
	250

	7. 
	Кабель 

Типа КПСЭНГ-FRLS или эквивалент
	1х2х0.75 
Огнестойкий, для систем пожарной сигнализации. Конструкция: одна витая пара с однопроволочными или многопроволочными медными жилами номинальным сечением  0.5 мм  с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожарной опасности. Экран выполнен из алюмофлекса с контактным проводником из луженой медной проволоки. 
	м
	2600

	8. 
	Кабель 

Типа КГ или эквивалент
	1х10
Медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660В частотой до 400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой.
	м
	20

	9. 
	Кабель 

Типа КГ или эквивалент
	1х16
Медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660В частотой до400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой
	м
	50

	10. 
	Кабель 

Типа  КГ или эквивалент
	1х25 
Медный, предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении до 660В частотой до 400Гц или постоянном напряжении 1000В. Токопроводящая жила –медная многопроволочная, круглой формы, изоляция – из резины изоляционной, оболочка из резины шланговой , допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой.
	м
	50

	11. 
	Провод 

Типа ПуГВ  или эквивалент
	6,0  желто – зеленый 
Провод медный гибкий, жила из медных проволок, изоляция – ПВХ-пластикат.
Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, станков и механизмов на номинальное напряжение до 450В. Частотой до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В
	м
	40
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Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок: не менее установленного предприятием-изготовителем;
· Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 

