ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания USB APC-SMX2200RMHV2U LCD 200-240V 2U

 (или эквивалент)
	Тип
ИБП должен быть интерактивный 

Выходная мощность (полная)
не менее 2200 ВА

Выходная мощность (активная)
не менее 1980 Вт

Форма выходного сигнала
должна быть синусоида

Количество выходных разъемов питания, не менее 
9

Тип выходных разъемов питания должен быть
IEC 320 C13 (компьютерный)

Время переключения на батарею,  не более 
2 мс

Должна быть возможность установки в стойку


Макс. поглощаемая энергия импульса, не более
645 Дж

Коэффициент нелинейных искажений, не более 5 %

Вход / Выход:
На входе
1-фазное напряжение

На выходе
1-фазное напряжение

Входное напряжение в диапазоне от 160 до 280 В

Входная частота в диапазоне от 47 до 63 Гц

Выходная частота в диапазоне от 47 до 63 Гц

Крест-фактор
3:1

Функциональность

Звуковая сигнализация
да

Должен быть холодный старт


Отображение информации должно воспроизводится на ЖК-экран

Батарея:

Время зарядки, не более 
3 час

Должна быть возможность замены батарей


Управление:

Должен быть слот для дополнительных интерфейсов


Интерфейсы
USB, RS-232

Защита:

Должна быть защита от перегрузки


Должна быть защита от высоковольтных импульсов


Должна быть фильтрация помех


Должна быть защита от короткого замыкания


Должна быть защита телефонной линии


Тип предохранителя  должен быть плавкий

Размеры, не более 
432x85x667 мм

Вес, не более
37.32 кг

Высота (в юнитах), не более 
2U

Уровень шума, не более 
55 дБ
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	1
	шт.        

	2
	Батарея SMX120RMBP2U APC Smart-UPS X 120V External Battery Pack Rack/Tower, 2U  (или эквивалент)
	Тип
должен быть интерактивный

Выходная мощность
 не менее 3000 ВА / 2700 Вт

Форма выходного сигнала должна быть синусоида

Время переключения на батарею не более 2 мс

Макс. поглощаемая энергия импульса не более 645 Дж

Количество выходных разъемов питания,  не менее 9 (из них с питанием от батарей, не менее 9)

Тип выходных разъемов питания
должен быть IEC 320 C13 (компьютерный)

Должна быть возможность установки в стойку


Коэффициент нелинейных искажений, не более 5%

Вход / Выход:
На входе
1-фазное напряжение

На выходе
1-фазное напряжение

Входное напряжение в диапазоне от 160 до 280 В

Входная частота в диапазоне от 47 до 63 Гц


Выходная частота в диапазоне от 47 до 63 Гц

Крест-фактор
3:1

Управление:
Интерфейсы
должны быть 

· RS-232;

· Ethernet 10/100

Должен быть слот для дополнительных интерфейсов


Функциональность:
Отображение информации
должно воспроизводится на ЖК-экран

Должна быть звуковая сигнализация


Должен быть холодный старт


Батарея:
Время зарядки, не более 3 часов
Должна быть возможность замены батарей


Защита:
Должна быть защита от перегрузки

Должна быть защита от высоковольтных импульсов

Должна быть фильтрация помех


Должна быть защита от короткого замыкания
Тип предохранителя должен быть
плавкий

Должна быть защита телефонной линии

Дополнительная информация:
Уровень шума, не более 55 дБ

Цвет должен быть черный

Габариты (ШxВxГ),
не более 432x85x667 мм

Высота (в юнитах) не более 2 U

· Вес
не более 37.32 кг
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	2
	шт.

	3
	ИБП APC SMX750I Smart-UPS X 750VA (или эквивалент)
	232,  должна быть защита телефонной линии

Форма сигнала должна быть синусоида (ступенчатая аппроксимация). 

Топология устройства должна быть  линейно-интерактивный ИБП. 

Время работы с нагрузкой в 300Вт – 37,8 минут. 

Должна быть возможность подключение дополнительных батарей (до 4х шт SMX48RMBP2U).

Эффективность при 100% нагрузке не менее 97%. 

Замена элементов питания должна производится без отключения от сети.

Управление ИБП должно организоваваться с помощью ПО PowerChute, либо с помощью LAN. 

Должен применяться интеллектуальный режим управление зарядом батарей. 

Должно быть:

· наличие встроенного теста батарей;

· уведомления об ожидающихся отказах, звуковых сигналов;

· уведомления об отсоединении батареи позволяет эффективно производить своевременное обслуживание.

Должна быть возможность «холодный старт» устройств. 

Должны применяться автоматические предохранители вместо плавких.

Связь с компьютером должна быть через USB.

Должны быть индикаторы работы ИБП.

Выходная мощность (полная)
не менее 750 ВА

Выходная мощность (активная)
не менее 600 Вт

Форма выходного сигнала должна быть синусоида

Количество выходных разъемов питания
 не менее 8

Тип выходных разъемов питания должен быть IEC 320 C13 (компьютерный)

Должна быть возможность установки в стойку


Макс. поглощаемая энергия импульса
не более 645 Дж

Коэффициент нелинейных искажений
5 %

Вход / Выход

На входе
1-фазное напряжение

На выходе
1-фазное напряжение

Входное напряжение в диапазоне от 160 до 285 В

Входная частота в диапазоне от
47 до 63 Гц

Выходная частота в диапазоне от 47 до 63 Гц


Крест-фактор
3:1

Функциональность:

Должна быть звуковая сигнализация


Должен быть холодный старт


Отображение информации должно воспроизводиться на ЖК-экран

Батарея:
Время зарядки
не более 3 часов
Должна быть возможность замены батарей


Управление:
Интерфейсы должны быть
USB, RS-232

Защита:
Должна быть защита от перегрузки


Должна быть защита от высоковольтных импульсов


Должна быть фильтрация помех


Должна быть защита от короткого замыкания


Должна быть защита телефонной линии


Тип предохранителя должен быть плавкий

Дополнительно:
Размеры
не более 432x89x490 мм

Гарантия
официальная гарантия производителя

Цвет должен быть черный

Высота (в юнитах), не более
2U

Уровень шума, не более
40 дБ

Вес, не более
22,05
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	10
	шт.

	4
	APC SMX48RMBP2U – дополнительная внешняя акк.батарея для ИБП

(или эквивалент)

	дополнительная внешняя акк.батарея для ИБП SMX1000I, SMX1500RMI2U или SMX1500RMI2UNC. Исполнение должно быть  стоечное, высота не более 2U, монтажные рельсы должны быть в комплекте.

Масса: не более 28.6 кг

Ширина: не более 432 мм

Высота: не более 89 мм

Глубина:  не более 490 мм
	не менее 24  месяцев со дня поставки
	1
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование,  полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с даты фактической приемки  товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
       5. Требования к технической документации
Паспорта и руководство пользователя на русском языке. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.  
        6. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 3 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов                                                      

Исполнитель                                                                                                  ________________________ Г.Б. Ручкина
