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ЧАСТЬ 3.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по проведению

ежемесячного контроля хозяйственно-бытовых сточных вод, поверхностных (дождевых, талых) сточных вод и природных вод по общесанитарным и санитарно-химическим показателям; ежеквартального контроля поверхностных (дождевых, талых) сточных вод по санитарно-эпидемиологическим и токсикологическим показателям.

1. Предмет закупки: оказание услуг по проведению:

1.1.  ежемесячного контроля хозяйственно-бытовых сточных вод, поверхностных (дождевых, талых) сточных вод и природных вод по общесанитарным и санитарно-химическим показателям;
1.2.  ежеквартального контроля поверхностных (дождевых, талых) сточных вод по санитарно-эпидемиологическим и токсикологическим показателям.

2. Перечень услуг:
2.1.1.  ежемесячный отбор проб сточных и природных вод Исполнителем;

2.1.2.  транспортировка отобранных проб воды в лабораторию транспортом Исполнителя;

2.1.3.  лабораторный анализ отобранных проб воды;

2.1.4.  ежемесячное предоставление Исполнителем Заказчику протоколов количественного химического анализа проб хозяйственно-бытовых, поверхностных (дождевых, талых) сточных вод и природных вод; ежеквартальное предоставление протоколов микробиологического и токсикологического анализов проб поверхностных (дождевых, талых) сточных вод.

3. Адрес оказания услуг (отбора проб): 188663, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ст. Капитолово.
4. Периодичность и сроки оказания услуг:
4.1.  ежемесячно с января 2013 г. по декабрь 2013 г. - отбор проб и анализ хозяйственно-бытовых сточных вод, поверхностных (дождевых, талых) сточных вод и природных вод (воды поверхностного водного объекта) по общесанитарным и санитарно-химическим показателям с выдачей протоколов количественного химического анализа;
4.2.  ежеквартально в течение 2013 года (февраль, май, август, ноябрь) - отбор проб и анализ поверхностных сточных (дождевых, талых) вод по санитарно-эпидемиологическим показателям с выдачей протоколов микробиологического и токсикологического анализов.
4.3.  Исполнитель осуществляет отбор проб не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца.

4.4.  Протоколы анализов, а также отчётные бухгалтерские документы, должны предоставляться Заказчику курьерской доставкой или по факсу (с последующим предоставлением оригиналов) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня отбора проб в текущем месяце.
5. Объём услуг:

5.1.  ежемесячный контроль хозяйственно-бытовых сточных вод, поверхностных (дождевых, талых) сточных вод и природных вод (воды поверхностного водного объекта):
	№ п/п
	Наименование услуги/контроли-руемого параметра
	Ед. изм.
	Кол-во проб/анализов в точках отбора проб
	Кол-во проб/

анали-зов в месяц
	Кол-во проб/

анали-зов в год

	
	
	
	Выпуск № 1 (хоз.-быт. сточные воды)
	Колодец-отстой-ник ЛОС
	Выпуск № 2 (колодецгидрозат-вор ЛОС)
	Вод-ный объект (50 м ниже выпуска)
	Вод-ный объект (50 м выше выпуска)
	
	

	1.
	Отбор проб воды
	проба
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.
	Анализ проб:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	pH
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.2.
	Азот аммонийный
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.3.
	Азот нитратов
	анализ
	1
	-
	-
	1
	1
	3
	36

	2.4.
	Азот нитритов
	анализ
	1
	-
	-
	1
	1
	3
	36

	2.5.
	Азот общий
	анализ
	1
	-
	-
	1
	1
	3
	36

	2.6.
	Взвешенные вещества
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.7.
	Анионноактивные ПАВ
	анализ
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	12

	2.8.
	Сульфаты 
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.9.
	Сухой остаток
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.10.
	Фосфор общий
	анализ
	1
	-
	-
	1
	1
	3
	36

	2.11.
	Фосфор фосфатов
	анализ
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	12

	2.12.
	Хлориды 
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.13.
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.14.
	Биохимическое потребление кислорода (БПКполн.)
	расчёт
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.15.
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.16.
	Нефтепродукты 
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.17.
	Железо общее
	анализ
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	60

	2.18.
	Цинк 
	анализ
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	24

	2.19.
	Медь 
	анализ
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	24

	2.20.
	Марганец 
	анализ
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	24

	2.21.
	Никель 
	анализ
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	24

	2.22.
	Кислород растворённый
	анализ
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	24

	2.23.
	Температура 
	анализ
	-
	1
	1
	1
	1
	4
	48

	Итого контролируемых параметров:
	17
	12
	12
	21
	21
	
	


5.2.  ежеквартальный контроль поверхностных сточных (дождевых, талых) вод после ЛОС (Выпуск № 2):

	№ п/п
	Наименование услуги/контролируемого параметра
	Ед. изм.
	Кол-во проб/

анализов в квартал
	Кол-во проб/

анализов в год

	1.
	Отбор проб воды
	проба
	1
	4

	2.
	Анализ проб:
	
	
	

	2.1.
	Общие колиформные бактерии
	анализ
	1
	4

	2.2.
	Колифаги 
	анализ
	1
	4

	2.3.
	Термотолорантные колиформные бактерии
	анализ
	1
	4

	2.4.
	Фекальные стрептоккоки
	анализ
	1
	4

	2.5.
	Патогенные микроорганизмы
	анализ
	1
	4

	2.6.
	Токсичность 
	анализ
	1
	4

	Итого контролируемых параметров: 6
	
	
	


6.  Технические требования при оказании услуг: услуги должны оказываться аналитической лабораторией (центром), имеющей:
6.1.  подтверждение технической компетентности и независимости в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров), т.е. должна иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров);
6.2.  действующую лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
7.  Требования к качеству оказываемых услуг: отбор проб и анализ отобранных проб должен осуществляться с использованием только тех методик выполнения измерений (МВИ), которые включены в «Государственный реестр методик количественного химического анализа (КХА) и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для государственного и производственного экологического контроля (ПНД Ф)». Назначение и область применения МВИ, диапазон измерения, заявленные в области аккредитации Исполнителя, должны распространяться на объекты аналитического контроля Заказчика.
7.1.  Перечень НД на методы количественного химического и токсикологического анализа:

	№ п/п
	Контролируемый параметр
	Диапазон, мг/дм³
	Шифр НД

	1
	Водородный показатель, pH
	1-14 ед. pH
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	0,5-1000
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	3
	Взвешенные вещества
	3-1000
	ПНД Ф 14.1:2.110-97

	4
	Сухой остаток
	50-25000
	ПНД Ф 14.1:2.114-97

	5
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	4-1600
	ПНД Ф 14.1:2.100-97

	6
	Азот общий
	1-200
	ПНД Ф 14.1:2.206-2004

	7
	Азот аммонийный
	0,05-40
	ПНД Ф 14.1.1-95

	8
	Азот нитратов
	0,1-100
	ПНД Ф 14.1:2:4-95

	9
	Азот нитритов
	0,02-6,0
	ПНД Ф 14.1:2:3-95

	10
	Хлориды 
	10-1000
	ПНД Ф 14.1:2.111-97

	11
	Сульфаты 
	10-1000
	ПНД Ф 14.1:2.159-2000

	12
	Фосфор общий
	0,04-4,0
	ПНД Ф 14.1:2.106-97

	13
	Фосфор фосфатов
	0,05-10
	ПНД Ф 14.1:2.112-97

	14
	Нефтепродукты 
	0,05-500
	ПНД Ф 14.1:2.5-95

	15
	Анионноактивные ПАВ
	0,015-2,5
	ПНД Ф 14.1:15-95

	16
	Железо общее
	0,04-4
	М-02Вд/2001

	17
	Марганец 
	0,01-1,5
	ПНД Ф 14.1:2.214-2006

	18
	Цинк 
	0,001-5,0
	ПНД Ф 14.1:2.214-2006

	19
	Медь 
	0,005-4,0
	ПНД Ф 14.1:2.214-2006

	20
	Кислород растворённый
	1-15
	ПНД Ф 14.1:2.101-97

	21
	Температура 
	1-50˚С
	РД 52.24.496-95

	22
	Токсичность 
	
	СанПиН 2.1.5.980-00


8.  Привлечение сторонних организаций (субподрядчиков) для анализа проб сточных и природных вод допускается с последующей выдачей протоколов, в случаях, когда Исполнитель не может осуществлять своими силами анализ из-за отсутствия технической возможности и/или методик выполнения измерений, включённых в его область аккредитации. В таком случае Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенную должным образом копию действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) с приложением листов области аккредитации на МВИ, назначение, область применения и диапазон измерения которых распространяется на объекты аналитического контроля Заказчика.

9.  Цена услуг должна обосновываться расчётом цены договора.
10.  Порядок расчётов: Исполнитель не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца предъявляет Заказчику счёт на предоплату Услуг, оказываемых Заказчику в текущем месяце.
Оплата счёта осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его получения путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.

10.1. Порядок приёмки-сдачи оказанных услуг: Сдача – приемка оказанных Услуг производится Сторонами по акту сдачи – приёмки оказанных услуг. Исполнитель в соответствии с п. 4.4. настоящего технического задания предоставляет Заказчику протоколы лабораторных анализов, акт сдачи – приёмки оказанных услуг и счёт-фактуру не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня отбора проб в текущем месяце. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приёмки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки оказанных услуг или мотивированный отказ от приёмки оказанных Услуг.
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