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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кислота ДИ(2-этилгексил) фосфорная 
ТУ – 2435-259-05763458-98, ТУ-2435-028-82006400-2008
Формула - C16 H35 P04.  Молекулярная масса – 322,28.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Кислота ДИ(2-этилгексил) фосфорная должна быть новой, не позднее 1 месяца с даты выпуска, не используемой ранее, не эксплуатируемой, не выставочным образцом. Аналог или эквивалент допустим - в соответствии с подпунктом б) пункта 12.2.1 ЕОСЗ ГК «Росатом», при соблюдении технических характеристик указанных в данном ТЗ.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления

	В соответствии со сроками указанными в спецификации к договору поставки.  

	Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

	Кислота ДИ(2-этилгексил) фосфорная должна изготавливаться в соответствии с требованиями технических  условий и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

	Подраздел 1.5  Код ОКП

	ОКП 20.14.53.110



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	В качестве компонента тройной органической смеси, используемой на переделе экстракции ГМЗ.



	РАЗДЕЛ. 3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В составе органической смеси, в условиях перемешивания и отстаивания органической и водной фаз, в контакте с сернокислыми и карбонатными растворами, при температуре до 40°С.



	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	
Таблица№1- Технические характеристики материала
	Показатели 
	Значение

	Внешний вид
	Прозрачная маслянистая жидкость от светло желтого до светло-коричневого цвета

	Массовая доля кислоты ди(2-этилгексил)-фосфорной ,% не менее, % 
	64

	Массовая доля кислоты моно(2-этилгексил)-фосфорной ,% не более, %
	7

	Плотность при 20°С,  г/см³, в пределах
	0,94÷1,00

	Проба на эмульгируемость
	выдерживает




	Подраздел 4.2 Требования к надежности

	Отсутствуют

	Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Отсутствуют

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192-77 ( класс 9, подкласс 9.1, классификационный шифр 9153).
При упаковке в бутыли, манипуляционный знак «Осторожно, хрупкое». 
По ГОСТ 19433-88 продукт не классифицируется.
К горловине каждой бутыли, полиэтиленовой канистры крепится бирка; а на днище каждой бочки маркировку наносят при помощи трафарета или приклеивают бумажную  этикетку с указанием:
наименования предприятия-изготовителя или его товарный знак;
наименования продукта; 
номер партии
массы нетто;
даты изготовления; 
номера настоящих технических условий.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Д2ЭГФК  должен быть расфасован в стеклянные бутыли по ТУ 6-09-108 вместимостью 20 дм³, полиэтиленовые канистры по ОСТ 6-19-35 вместимостью 10-20 дм³ или  бочки стальные 200 дм³ по ТУ 1415-001-41496119. Допускается использование других видов тары. 
Горловина бутыли закрывается стеклянными пробками или завинчивающимися  полиэтиленовыми крышками. Бутыли устанавливают в деревянные обрешетки  по ГОСТ 12082 тип 11-3, выложенные внутри деревянной стружкой  или другим упаковочным материалом, или в барабаны полиэтиленовые по ОСТ 6-19-501.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка кислоты ДИ(2-этилгексил) фосфорной ведется в пересчете на 100% содержание основного вещества. Готовый продукт поставляют партиями. Масса партии не более 2,0 т. В партию включают продукт однородный по показателям качества, отправляемый в один адрес и сопровождаемый одним документом о качестве, который содержит:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак,
наименование продукта,
номер партии,
количество мест,
масса брутто, нетто,
дата изготовления, номер настоящих ТУ,
результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ТУ.
Пробы отбирают при помощи чистой стеклянной трубки диаметром 9-15 мм и груши. Масса средней пробы должна быть не менее 500 г. Пробу делят на две равные части и помещают в две сухие чистые банки с притертыми пробками. Одну банку передают  в лабораторию для испытаний, а другую пробу хранят в течение 3-х месяцев на случай арбитражного анализа.
На банки наклеивают  этикетки с указанием:
наименования продукта;
номера партии;
даты отбора проб;
фамилии лица, отобравшего пробу;
номера настоящих ТУ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Заказчику должны быть переданы следующие технические документы:
- паспорт-сертификат на Д2ЭГФК;
- паспорт безопасности;
- сертификат соответствия санитарно-гигиенического заключения.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	   Д2ЭГФК  транспортируют в упакованном виде. Упакованный продукт транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Класс опасности при  транспортировании – 8.
   Бутыли допускается переносить или перевозить только в плетеных корзинах или деревянных обрешетках на специально приспособленных носилках или ручных грузовых тележках. Не допускается переноска бутылей без обрешетки ( корзины) или в неисправной таре. В случае упаковки бутылей в корзины переноска их за ручки допускается только после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. Запрещается переносить бутыли на спине, плече или перед собой.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Д2ЭГФК хранят в крытых неотапливаемых помещениях, в стальных емкостях,  в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре  окружающей среды. Бутыли, поставленные в плетеные корзины с прочными ручками или в деревянные обрешетки, должны устанавливаться в местах хранения группами ( одного наименования) в 2 - 4 ряда и не более 100 штук. 



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик гарантирует Заказчику  соответствие поставляемого продукта требованиям технических условий, при соблюдении изложенных требований хранения и транспортирования.
Гарантийный срок хранения - 4 месяца со дня изготовления.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Д2ЭГФК  горючая жидкость.
Температура вспышки в закрытом тигле 79°С.
Температура вспышки в открытом тигле 87°С.
Температура самовоспламенения 250°С.
Температурные пределы воспламенения
Нижний -78 °С
Верхний -132 °С.
Д2ЭГФК обладает раздражающим действием на слизистую глаз, кожу.
Опасно попадание  Д2ЭГФК  в пищеварительный тракт.
При попадании продукта на кожу или в глаза следует смыть его  водой с мылом.
При попадании паров продукта в дыхательные пути пострадавшего вывести на свежий воздух и вызвать  врача.
В случае попадания Д2ЭГФК в пищеварительные органы необходимо пострадавшему промыть желудок и обратиться за помощью к врачу.
По степени воздействия на организм человека Д2ЭГФК относится  согласно ГОСТ 121.007-76 к третьему классу опасности ( вещества умеренно-опасные).
Производственные помещения ,в которых проводят работы с Д2ЭГФК,должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
В случае загорания для тушения Д2ЭГФК применяется песок, огнетушители ОХП-10, передвижные углекислотные установки.



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им материал отвечает требованиям технических условий.



	РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	отсутствуют



	РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В соответствии со спецификацией.



	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке.




	РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
2
3

4
5
6
	Д2ЭГФК
ЕОСЗ
ГК «Росатом»

ТУ
ГМЗ
ОСТ

	ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) фосфорная кислота
Единый отраслевой стандарт закупок
Государственная корпорация по атомной энергии
Технические условия
Гидрометаллургический завод
Отраслевой стандарт



	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




Руководитель заказчика                                            
Директор ГМЗ                                                                                
                                                                                     
Заказчик
Начальник цеха №2                                                                   

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель технического центра аналитики                         

От Поставщика                                                 От Покупателя
___________________                                         Генеральный директор ПАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/

