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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на работы по ремонту помещения 151а (санузел) расположенном на 1-м этаже 
 пристройки административного здания №1 по адресу: г. Москва,  ул. Б.Ордынка, д. 24

1. Общие данные

1.1. В рамках данного технического задания предполагаются работы по ремонту помещения №151а (санузел), расположенного  на 1-м  этаже пристройки административного здания №1  Госкорпорации «Росатом»  по адресу: г. Москва,   ул. Б.Ордынка, д. 24.

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ, ППБ, Техническими регламентами и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.
1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
1.5. Общая площадь помещения составляет 50 м2. Высота помещений от уровня чистого пола до потолка составляет 3000 мм. 
2. Демонтажные работы
2.1. Демонтировать дверные блоки.

2.2. Демонтировать сантехнические приборы (умывальники, унитазы, писсуары).

2.3. Демонтировать потолочные светильники, выключатели, розетки и кабельную разводку.

2.4. Демонтировать подвесной потолок.
2.5. Демонтировать керамическую плитку со стен.
2.6. Демонтировать напольное покрытие (керамическая плитка).

2.7. Демонтировать перегородки «кабинок» из ДСП.

2.8. Демонтировать внутренние кирпичные перегородки

2.9. Демонтировать стяжку  и гидроизоляционное покрытие.
2.10. Демонтировать чугунную и пластиковую канализацию от крестовины стояка до санитарных приборов. 

2.11. Демонтировать всю разводку ХВС и ГВС в техническом помещение от резьбового присоединения стояков после запорной арматуры.

2.12. Демонтировать вентиляционные короба проходящие через помещение (согласовать с отделом эксплуатации санитарно технического оборудования).

3. Общестроительные работы.
3.1. Пол

3.1.1. Выровнять поверхность пола.
3.1.2. Выполнить гидроизоляцию поверхности пола с заводом на стены. Обмазочная гидроизоляция Гидро – МЭБ.
3.1.3. В помещениях сан.узлов поверхность пола облицевать керамической  плиткой. 
· Марка: Шахтинская плитка – Северина.

· Цвет: темно-оранжевый.

· Размер: 330Х330 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

3.1.4. Установить металлические порожки в местах сопряжений разных покрытий

3.2. Стены
3.2.1. В помещениях санузлов существующую поверхность стен частично выровнять штукатурной смесью, частично  облицевать ГКЛВ.
3.2.2. Установить новые перегородки из ГКЛВ (С 112) по технологии «Тиги Кнауф».

3.2.3. В помещениях поверхность стен облицевать керамической плиткой. 
· Марка: Шахтинская плитка – Северина.

· Цвет: темно-оранжевый; светло- оранжевый.

· Размер: 200Х300 мм.

· Цвет затирки: светло-бежевый.

· Укладка плитки: горизонтально; низ - 4,5 ряда(900мм) темно- оранжевый, выше до  подвесного потолка – светло- оранжевый.

· Раскладка (угол внеш., наружный) – цвет светло-бежевый
3.2.4. Изготовить и смонтировать столешницы из кориана. Цвет бежевый. Столешницы установить в помещениях сан.узлов  в местах установки умывальников.  
3.2.5. В местах устройства  новых дверных проемов – подготовить проемы в стене с установкой металлических перемычек.
3.3. Потолок

3.3.1. В помещениях сан.узлов смонтировать подвесные металлические потолки кассетного типа.  

· Подвесной потолок «Armstrong» - ORCAL PLAIN | Номер продукта 2119M | 
· Размеры плитки 600 x 600 x 15 mm 
· Материал плитки - металл, покрашен порошковой краской

· Цвет плитки белый,  RAL 9010

· Рисунок поверхности плитки - Plain

· Тип кромки Board Metal 
· Рекомендованная подвесная система: Exposed 35mm grid system - Prelude 35 TL Cross Tees; Видимая система Prelude 35 - T35; Видимые системы Prelude 24 - Система Prelude TLX.

3.4. Заполнение проемов
3.4.1. Дверные  блоки  входные:
· Дверь глухая, однопольная.
· Цвет дв. блока – светлый дуб. Наличник с одной стороны.
· Фурнитура: ручки нажимные; замки врезные с косым язычком; цвет – «золото»
· Дверные блоки оборудовать приборами автоматического закрывания.
4. Внутренние инженерные системы.
4.1. Вентиляция и КиПА
4.1.1. Выполнить устройство системы защиты от протечек в сан. узлах 

· Установить шкаф управления системой защиты от протечек (ЩМП-00 (Щит металлический пустой) с монтажной панелью навесной IP30 210х270х140).

· Установить датчики контроля протечки воды SW 003-20,0: 
· На каждый отвод воды от стояка установить кран шаровой с электроприводом НС220В-Р ¾'', - В шкафу управления на DIN рейках установить два контроллера СКП220В-DIN.

4.1.2. Разводку вытяжной вентиляции туалетов привязать к существующей линии воздуховодов и на вытяжной вентилятор туалетов (вентцентр №4 пристройки).

Установить анемостаты металлические Ø 150 в подвесной потолок:

  -в  муж. с/у -5 шт.

  -в жен. с/у -6 шт.

4.1.3. Вентиляцию развести на базе виниловых гофрированных воздуховодов 
 Ø 200мм.-10 метров; 150 мм.,-45метров и  пластиковых тройников Ø 150-10 шт.

4.1.4. После окончания работ провести балансировку системы вытяжной вентиляции.

4.2. Водоснабжение. Канализация.

4.2.1. Смонтировать трубопроводы систем водоснабжении из полипропиленовых труб внутреннего армирования  и канализации из ПВХ от существующих стояков к точкам размещения сантехнического оборудования. Заменить запорную арматуру на шаровую арматуру фирмы BUGATTI серии 320  горячего и холодного водоснабжения.

4.2.2.  В помещениях устанавливаются следующие сантехнические приборы импортного производства:  Женский сан. узел - унитаз напольный фирмы JIKA Baltic (6 шт.), умывальник врезной в столешницу (4 шт.); Мужской сан.узел - напольный унитаз JIKA Baltic (4 шт.), писсуар с автоматическим сливом JIKA Golem (5 шт.), умывальник врезной в столешницу (2 шт.); 
4.2.3. В помещениях оборудовать точку забора воды для технических нужд,  

4.2.4. Разводка труб ХВС и ГВС – полипропилен армированный Ø20 мм.
4.2.5. Разводка канализации  -  трубы ПВХ (серые) Ø50-100мм.

4.2.6. На каждом прямом участке канализации предусмотреть ревизию.
План помещений 151а  (санузел)
Существующая планировка
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Новая  планировка
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Ориентировочный объем работ по ремонту пом. 151а (санузел) расположенном на 1-м этаже

пристройки административного здания №1
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	1
	Разборка покрытий полов из керамических плиток 
	100 м2 покрытия
	0,4831

	2
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2
	100 мест
	0,10

	3
	Разборка облицовки стен из ракушечника
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3817

	4
	Разборка облицовки стен и откосов из керамических глазурованных плиток 
	100 м2 поверхности облицовки
	1,2422

	5
	Стесывание неровностей со стен 
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0,3727

	6
	Демонтаж перегородок из ДСП
	100 м2 перегородок
	0,2703

	7
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 
	100 м2 перегородок
	0,4691

	8
	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» многоуровневых (П 112)
	100 м2 потолка
	0,1489

	9
	Демонтаж потолков реечных алюминиевых 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,3249

	10
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,26

	11
	Демонтаж алюминиевого распахивающегося дверного блока
	100 м2 полотен и проемов
	0,0273

	12
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,192

	13
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,15

	14
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,11

	15
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,08

	16
	Демонтаж умывальников и раковин
	100 приборов
	0,08

	17
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,3322

	18
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,1058

	19
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,2006

	20
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0,08

	21
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,28

	 
	Потолок
	 
	 

	22
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,467

	 
	Стены
	 
	 

	23
	Пробивка дверного проема в кирпичной перегородке
	100 м2 перегородок
	0,022

	24
	Заделка дверного проема кирпичем 
	100 м3 кладки
	0,0053

	25
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,214

	26
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,144

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,8523

	28
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов
	100 м2 покрытия
	1,6852

	29
	Гладкая облицовка стен и дверных откосов керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	1,6852

	30
	Оклейка поверхностей стеклохолстом 
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,05

	31
	Отделка поверхностей откосов "шитрок"
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,05

	32
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	 
	Пол
	 
	 

	33
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза 
	100 м2 покрытия
	0,4714

	34
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,5245

	35
	Устройство покрытий из самовыравниващейся смеси
	100 м2 покрытия
	0,4714

	36
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных  
	100 м2 покрытия
	0,4714

	37
	Укладка металлического накладного профиля (порога) 
	100 м профиля
	0,018

	 
	Проемы
	 
	 

	38
	Устройство металлических перемычек из уголка 75*75 в стенах существующих зданий
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,024

	39
	Установка и крепление пластиковой раскладки на внешние углы
	100 м коробок блоков
	0,576

	40
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,06

	41
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,16

	42
	Установка дверных доводчиков 
	100 компл.
	0,03

	 
	Сантехника
	 
	 

	43
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,24

	44
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,115

	45
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,80

	46
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,60

	47
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2,00

	48
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным 
	10 компл.
	1,10

	49
	Установка столешницы
	100 шт. изделий
	0,02

	50
	Прорезка отверстия в столешнице для установки умывальников 
	1 м2 
	2,16

	51
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,60

	 
	Вентиляция
	 
	 

	52
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,42

	53
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 
	100 м
	0,42

	54
	Установка вентиляторов 
	1 вентилятор
	2,00

	55
	Прокладка воздуховодов, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4389

	56
	Установка анемостатов металлических
	1 шт.
	21,00

	57
	Монтаж переключателя скорости вентилятора 
	1 шт.
	2,00

	58
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	0,36

	59
	Пробивка отверстия Д=200мм  в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1,14

	 
	Система защиты от протечек
	 
	 

	60
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	2,00

	61
	Установка контроллера 
	1 шт.
	4,00

	62
	Монтаж в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	8,00

	63
	Монтаж датчиков контроля протечки
	1 шт.
	12,00

	64
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,00

	65
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 
	100 м
	3,00

	66
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности
	1 система
	2,00

	 
	Электроснабжение
	 
	 

	67
	Устройство внутреннего временного электроснабжения 
	100 м3 здания
	1,6499


Руководитель службы
Ремонтно-строительных работ                                                                                                 Д.В. Сабитов
