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1. Техническое задание на приобретение системы оптического контроля 
Mantis Elite = 4 шт.

Назначение: 

Безокулярный стереоувеличитель с настольным штативом и набором объективов предназначен для контроля качества выполнения мелких и точных работ (пайка и демонтаж SMD и BGA компонентов), поиска микротрещин и коротких замыканий 

Технические характеристики:

	Объективы
	Рабочее расстояние
	Поле обзора

	X2
	160мм
	57.0мм

	X4
	96мм
	34.0мм

	X6
	68мм
	23.0мм

	X6 SLWD*
	112мм
	20.0мм

	X8
	59мм
	17.0мм

	X10
	54mm
	13.5мм

	X15
	40мм
	8.8мм

	X20
	29мм
	6.5мм

	*Объектив - взамен турели

	
	Подсветка под столиком 

	24 светодиодов
	13 светодиодов

	11,000 LUX
	1,200 - 4,000 LUX

	10000 часов
	10000 часов

	Источник питания
Внешний источник постоянного напряжения 9 В, доступный со всеми существующими конфигурациями вилок


Дополнительные принадлежности

- Чехол
- Настольный штатив

- Светофильтры защитные прозрачные для объективов х4, х8 и х10 (упаковка из 4 штук)
- Светофильтры защитные прозрачные для объективов х6 (упаковка из 4 штук)

Документация к оборудованию на русском языке на бумажном носителе

-  Паспорт

-  Руководство по эксплуатации 

Гарантии и обязательства фирмы-изготовителя и поставщика оборудования:

- Срок гарантийного обслуживания – не менее 1 года
- Возможность гарантийного и послегарантийного обслуживания на территории РФ с указанием адреса  аккредитованного сервисного центра.

Общие требования.

Техническая документация установки, в которой будут использоваться закупаемые товары разработана с учетом технических характеристик данного оборудования, при этом закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, которые несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому поставка эквивалентов (аналогов) не допускается.

Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.   Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

На все оборудование должны предоставляться следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон.

Срок исполнения заказа в течение 80 дней с момента подписания договора, допускается досрочная поставка оборудования. 
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантия Поставщика должна распространяться на все оборудование согласно гарантий предприятий-изготовителей. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан заменить или отремонтировать его в течение двух недель.
3. Требования к поставляемому товару: 

1. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, ГОСТ на данный вид продукции, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

2. На каждую единицу товара, переданную Покупателю, Поставщик представляет следующие документы: сертификаты соответствия или декларации соответствия, полный комплект технической  документации на товар на русском языке, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные и иные документы по согласованию сторон
3. Поставляемые товары должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных комплектующих деталей). Товар  должен  быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
