PAGE  

ПРОЕКТ
Договор №________


г. Троицк
      «__» ______ 2012 г.
________________-, именуемый в дальнейшем по тексту «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________________, и  

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику следующий Товар: 

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед.
	Цена без НДС, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Синхронизуемый генератор х-пинча
	1
	шт
	
	

	ИТОГО:
	

	в том числе НДС:
	


Сумма по Контракту составляет                рублей (____________________), в том числе НДС            рублей.

          1.2. Состав и технические характеристики Товара приведены в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

          1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить товар. В цену товара включены расходы на упаковку (тару) Товара. Доставка Товара Заказчику осуществляется за счет Поставщика.

2. Порядок расчетов

2.1. Расчеты по настоящему Контракту осуществляется в рублях РФ, в безналичной форме. Аванс 30% от общей суммы Контракту перечисляется на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего договора на основании счета. Оставшаяся сумма, в размере 70%, оплачивается поэтапно согласно плану-графику (Приложение №2 к Контракту). Оплата этапов производится в течение 10 банковских дней с даты подписания Заказчиков товарных накладных. Оплата заключительного этапа производится в течение 10 банковских дней с даты получения товара на основании счет-фактуры и подписанной Заказчиком товарной накладной.

3. Сроки и условия поставки

3.1.  Датой поставки является дата передачи Товара Заказчику на площадке Заказчика (г. Троицк).

3.2.  Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику 06 декабря 2012г.

           3.3. Право собственности на поставленный Товар и риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения товара Заказчиком.

3.4. Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке Товара с момента передачи Заказчику всего объема и соответствующего качества товара, указанного в п.1.1 настоящего Контракта. Некачественный и некомплектный Товар, считается непоставленным.

3.5. Поставщик должен упаковать Товар в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Товара при его транспортировке и хранении.

4. Порядок приемки товара

4.1. Для демонстрации работоспособности Товара Поставщик на своей площадке обязан продемонстрировать генерацию импульсов мягкого рентгеновского излучения с параметрами, указанными в пп. 7-9 Технического задания (приложение №1), при использовании нагрузки в виде х-пинча, используя собственные датчики излучения и регистрирующую аппаратуру, которые не передаются Заказчику, с отчетностью перед Заказчиком в виде аннотационного отчета с фотографиями генератора и осциллограммами. Заказчик вправе направить своего уполномоченного представителя для проверки работоспособности Товара на площадке Поставщика исходя из расчета 5 человеко-суток. Командировочные расходы принимает на себя Поставщик.
4.2. Приемка Блока №1 Товара (согласно Приложению №1 к Контракту)  осуществляется на складе Поставщика. По результату приемки Покупатель подписывает товарную накладную. Транспортировка Блока №1 осуществляется единовременно с блоком №2 в срок до 06 декабря 2012г. Приемка Блока №2 осуществляется на площадке Покупателя после полной сборки и запуска синхронизуемого генератора х-пинча, состоящего из Блоков №1 и №2.
4.3. Передача Товара по качеству и комплектности осуществляется Поставщиком на площадке Заказчика. Поставщик вправе командировать за свои средства уполномоченного представителя для проверки целостности и комплектности оборудования, поступившего на площадку Заказчика.

4.4. Если в процессе приемки выясняется, что поставлен товар ненадлежащего качества, то Заказчик оповещает Поставщика о наличии брака любым средством связи незамедлительно и в течение последующих 5 (пяти) рабочих дней Заказчик подготавливает и направляет Поставщику претензию.

4.5. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии обязан доукомплектовать, заменить или выплатить Заказчику стоимость некачественного Товара. 

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных в разделе 2 настоящего Контракта, он несет ответственность в соответствии с п. 9 ст. 9 Федерального Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21 июля 2005 года.

5.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, предусмотренного в разделе 3 настоящего Контракта, Поставщик обязан на основании выставленной претензии уплатить пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока поставки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана незамедлительно оповестить другую Сторону (в письменной форме) после возникновения обстоятельств.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде ________ в установленном законодательством РФ порядке.

7. Заключительные условия

7.1. Все изменения, дополнения настоящего Контракта действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

7.2. Вся корреспонденция по настоящему Контракту ведется в письменной форме и направляется адресату заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо иным образом, обеспечивающим фиксированную доставку, или вручается под роспись.

7.3. Поставщик не вправе передать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Контракту.

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

7.5. Стороны обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, указанных в настоящем Контракте.

7.6. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.7. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи, и электронной почты являются обязательными для обеих Сторон до получения оригиналов.

7.8. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.9.Неотъемлемой частью Контракта являются его приложения.
Адреса и реквизиты сторон

	ПОСТАВЩИК
	ЗАКАЗЧИК

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Должность 

_____________________/                       ./

м.п.
	Должность

________________________/                     /

м.п.


Приложение №1 к 

Договору  №__от _________ 2012г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОВАРА
1. Наименование Товара: «Синхронизуемый генератор х-пинча» 
2. Состав Товара:

Товар состоит их двух функциональных блоков:

1. Блок №1. Сильноточный наносекундный генератор. 

2. Блок №2. Низкоиндуктивная передающая линия (далее - НПЛ) с узлом нагрузки (далее -УН).

Сильноточный наносекундный генератор включает: 

1. Импульсный генератор тока (далее - ИГТ).

2. Систему коммутации (далее - СК).

3. Систему управления (далее - СУ).

4. Имитатор синхроимпульса (далее - ИСИ).

3. Характеристики Товара и его узлов
1.1 Импульсный генератор тока (ИГТ) должен быть построен на основе герметичных низкоиндуктивных конденсаторно-коммутаторных сборок (ККС) цилиндрической формы. ККС, конструктивно объединяющие конденсатор и газовый разрядник, должны обладать емкостью 0.2-0.25 мкФ, индуктивностью не более 30 нГн, работать при зарядном напряжении 50-100 кВ, обеспечивать пиковый ток на короткозамкнутую нагрузку не менее 150 кА. Допускается внутреннее (внутри конденсатора) и внешнее расположение коммутаторов в сборке. В случае внешнего расположения коммутатора он должен быть выполнен многоканальным и многозазорным с количеством каналов не менее 12 и количеством зазоров не менее 6. Конструкция импульсного генератора тока должна обеспечивать возможность замены ККС в случае выхода их из строя. Габариты генератора – диаметр не более 600 мм, высота не более 800 мм. Генератор должен быть оборудован тремя опорами регулируемой высоты с пределами регулировки 0-200 мм. Поставщик должен поставить Заказчику запасные ККС в количестве не менее 20% от общего числа ККС в ИГТ.
2.1 Низкоиндуктивная передающая линия (НПЛ) должна обеспечивать соединение импульсного генератора тока, находящегося в помещении при атмосферном давлении, с узлом нагрузки, находящимся в вакуумной камере сильноточного мегаамперного генератора (СМГ) Заказчика. Установка НПЛ не должна влиять на рабочее давление в вакуумной камере СМГ, которое составляет 4(10-5 торр. Конструкция НПЛ должна предусматривать электрическое соединение с узлом нагрузки, обеспечивающее индуктивность контакта не более 0.3 нГн, сопротивление контакта не более 0.01 Ом и ресурс работы без переборки не менее 2000 срабатываний ИГТ. Минимальное расстояние между ИГТ и УН, в силу конструктивных особенностей СМГ, составляет не менее 800 мм.

3.1. Узел нагрузки (УН) должен обеспечивать, с одной стороны, соединение с НПЛ. С другой стороны, должен обеспечивать установку х-пинча высотой 8-10 мм из двух или четырех проволочек с углом раствора 35-45 градусов и необходимую юстировку Х-пинча в горизонтальном и вертикальном направлениях в пределах (5 мм  В силу конструктивных особенностей СМГ пространство для установки Х-пинча ограничено. Максимально допустимое расстояние от точки пересечения проводников Х-пинча до заземленных электродов СМГ составляет 8 мм. Конструкция УН должна обеспечить работу Х-пинча без пробоев высоковольтного электрода УН на заземленные конструкции СМГ.

4.1. Система коммутации должна состоять из блока промежуточного (4-10 кВ) и блока высоковольтного (30 кВ и выше) запуска. Блоки запуска могут располагаться отдельно, либо быть конструктивно объединены с ИГТ. В режиме совместной с СМГ работы ИГТ должен либо запускаться от синхроимпульса СМГ с фронтом 10 нс и амплитудой (- 7) кВ либо через блок промежуточного запуска, либо напрямую через блок высоковольтного запуска. Разброс момента появления импульса мягкого рентгеновского излучения относительно середины фронта синхроимпульса СМГ должен составлять не более ( 7 нс при варьируемой задержке от 600 до 700 нс с шагом 10 нс. 
5.1. Система управления (СУ) должна обеспечивать как ручной, так и автоматический (с помощью управляющего компьютера) режим подачи газа, продувки газа, зарядки конденсаторов. Система должна быть размещена в клетке Фарадея, располагаемой на расстоянии не менее 5 м от ИГТ. СУ должна включать задающий двухканальный генератор с двумя выходными каналами с амплитудой сигнала 300 В и временем его нарастания не более 100 нс с регулируемой задержкой между каналами в пределах 0÷20 мкс с точностью не более 50 нс. СУ должна обеспечивать ручной (кнопкой) запуск ИГТ,  его запуск импульсом амплитудой 300 В и временем его нарастания 100 нс и запуск по команде управляющего компьютера. Управляющий компьютер должен подключаться к СУ посредством волоконно-оптической линии и должен располагаться на расстоянии не менее 100 м от СУ. Поставщик поставляет Заказчику системный блок управляющего компьютера.
6.1. Имитатор синхроимпульса (ИСИ) должен представлять собой генератор высоковольтных импульсов с фронтом 10 нс, амплитудой (- 7) кВ и длительностью не менее 20 нс. Запуск ИСИ должен осуществляться одним из каналом задающего генератора СУ.

7. ИГТ при работе с НПЛ и УН с Х-пинчем из четырех молибденовых проволочек диаметром 25.4 мкм должен обеспечивать импульс тока с пиковым значением не менее 140 кА со временем от начала тока до пика тока не более 160 нс. Под пиковым током понимается максимальное значение тока в интервале времени от начала тока до момента индуктивного провала на осциллограмме тока. 
8. Товар с нагрузкой в виде Х-пинча из четырех молибденовых проволочек диаметром 20-30 мкм должен обеспечивать формирование одиночного импульса излучения в спектральном диапазоне выше 1 кэВ с полушириной не более 2 нс и энергией в импульсе, достаточной для засветки фотопленок УФШ-С и МИКРАТ до плотности почернения D=1, располагаемых на расстоянии не менее 1000 мм от Х-пинча. Радиальный размер источника излучения должен быть не более 4 мкм в спектральном диапазоне 1.0-1.5 кэВ и не более 1 мкм  в спектральном диапазоне выше 3 кэВ. Аксиальный размер источника излучения не должен превышать радиальный размер более, чем в два раза. При теневой съемке тест-объекта (скрещенные под прямым углом вольфрамовые проволочки диаметром 12 мкм) Товар должен обеспечивать четкое теневое изображение тест-объекта с коэффициентом увеличения не менее 10. 


9. Импульс излучения с вышеуказанными параметрами должен воспроизводиться в девяти из десяти последовательных срабатываний ИГТ.
Приложение №2 к 

Договору  №__от _________ 2012г

ПЛАН-ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

мероприятий

на выполнение работы 

	№ п/п
	Наименование платежа
	Сумма платежа

(руб.)
	Дата платежа
	Основание для выделения средств

	1
	1-ый транш- Аванс на выполнение работ (услуги по поставке) в размере 30% от полной стоимости Товара
	30%
	
	в соответствии 

с п. 2.1 договора

	2
	2-ой транш – Изготовление и передача Заказчику Блока №1 - сильноточного наносекундного генератора.
	
	
	в соответствии 

с п. 2.1 договора

	3
	3-ый транш – 

1. Изготовление и передача Заказчику Блока №2 -  низкоиндуктивной передающей линии с узлом нагрузки.

2. Упаковка и отгрузка Товара.

3 Сдача Товара на площадке Заказчика и передача его Заказчику
	
	
	в соответствии 

с п. 2.1 и 3.2 договора

	
	Итого:
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