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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении понижающего редукциона в электронной форме 
на право заключения договора на поставку систем аспирации воздуха 
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Форма торгов: открытый понижающий редукцион в электронной форме 
2. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл.,  пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: mayak@po-mayak.ru
Контактное лицо: Никулаев Евгений Викторович, Карпухин Игорь Юрьевич
Номер контактного телефона: (35130) 2 51 21, 2 02 85
Адрес электронной почты: Nikulaev@po-mayak.ru
Номер факса: (35130) 2 00 24 
Контактное лицо на ЭТП A-K-D: (495) 788-54-28, info@a-k-d.ru.
Нормативное регулирование: нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного приказом от 29.07.2009 №518 в редакции, действующей на момент публикации закупочной документации.
3. Источник финансирование: собственные средства ФГУП «ПО «Маяк».
4. Предмет редукциона: на право заключения договора на поставку систем аспирации воздуха для нужд ФГУП «ПО «Маяк».
5. Наименование, требования, характеристики и кол-во поставляемых Товаров/Оборудования: 
	№ п/п

	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав-ляемого Товара
	Особые условия 

поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Вентилятор  оконный

Вытяжные осевые вентиляторы предназначены для непосредственного удаления воздуха по каналам и воздуховодам из помещений через отверстия. Вентиляторы изготавливаются из АБС пластика и устанавливаются на потолке или на стене. Вентиляторы снабжены низкопрофильной декоративной решеткой, выполненной с учетом современных направлений в дизайне жилых и офисных помещений. Двигатель установлен на шарикоподшипниках, что существенно увеличивает ресурс работы вентилятора. Имеют светодиодный индикатор состояния вентилятора и отличаются низким энергопотреблением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м³/ч - 180

Мощность, Вт - 18

Максим. давление, Па - 46

Уровень шума*,  дБ(А) – 38,8

Вес, кг – 0,6
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	2
	Вентилятор осевой общего назначения из углеродистой стали.

Низкого давления.

Количество лопаток - 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий

Сельскохозяйственное производство

Другие санитарно-технические и производственные цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,12\1500

АИР56А4

Производительность, тыс. м3/час – 2,7-3,3

Полное давление, Па – 78-44
Масса вентилятора, не более, кг – 17
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	3
	Вентилятор осевой взрывозащищенный из разнородных металлов

Низкого давления.

Количество лопаток - 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий

Сельскохозяйственное производство

Другие санитарно-технические и производственные цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат, 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,6\1500

ВАО-11-4

Производительность, тыс. м3/час – 5,0-7,5

Полное давление, Па – 170-88
Масса, не более, кг – 28
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	4
	Вентилятор оконный

двухскоростной приточно-вытяжной.

 Напряжение питания 220 В.

 Производительность 10 м3/мин.

 Потребляемая мощность 40 Вт.

 Число скоростей вращения 2.
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	5
	Вентилятор канальный 

круглый.

применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора

Укомплектован электродвигателем и рабочим колесом 
Мощность, Вт 100

Производительность м3/ч 750

Давление, Па 470

Масса, кг 4
	шт.
	4
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	6
	Вентилятор канальный 

круглый.

применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора.

Укомплектован электродвигателем и рабочим колесом 
Мощность, Вт 320

Производительность м3/ч 1700

Давление, Па 700

Масса, кг 9
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	7
	Вентилятор радиальный низкого давления
Общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Количество лопаток - 12 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,55\1500

АИР71А4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

0,55-1,0

Полное давление, Па – 110-170
Масса вентилятора, не более, кг – 27
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	8
	Вентилятор радиальный низкого давления 
Общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Количество лопаток - 12 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 2,2\3000

АИР80В2

Производительность, тыс. м 3 /час – 

2,2-4,3

Полное давление, Па – 680-1220
Масса вентилятора, не более, кг – 49
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	9
	Вентилятор радиальный среднего давления оцинкованный 

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,55\1500

АИР71А4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

1,42-2,08

Полное давление, Па – 450-460
Масса вентилятора, не более, кг – 30
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	10
	Вентилятор радиальный среднего давления
Коррозионностойкий из нержавеющей стали. Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 1,5\1500

АИР80В4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

2,75-3,80

Полное давление, Па – 810-860
Масса вентилятора, не более, кг – 49
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	11
	Вентилятор радиальный среднего давления Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,55\1000

АИР71В6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

1,34-2,95

Полное давление, Па – 305-410
Масса вентилятора, не более, кг – 46
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	12
	Вентилятор радиальный среднего давления Коррозионностойкий из нержавеющей стали. Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 4\1500

АИР100L4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

4,17-5,66

Полное давление, Па – 1230-1400
Масса вентилятора, не более, кг – 87
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	13
	Вентилятор радиальный среднего давления 
Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 11\1500

АИР132M4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

9,40-11,0

Полное давление, Па – 2200-2380
Масса вентилятора, не более, кг – 175
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	14
	Вентилятор радиальный среднего давления Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,5\1000

АИР132M6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

11,5-14,0

Полное давление, Па – 1140-1150
Масса вентилятора, не более, кг – 175
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	15
	Вентилятор радиальный среднего давления Взрывозащищенный из алюминиевых сплавов.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,5\1000

АИР132M6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

11,5-14,0

Полное давление, Па – 1140-1150
Масса вентилятора, не более, кг – 133
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	16
	Вентилятор радиальный среднего давления Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 5,5\750

АИР132M8

Производительность, тыс. м 3 /час – 

8,2-14,00

Полное давление, Па – 850-960
Масса вентилятора, не более, кг – 195
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	17
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 424,2

Площадь поверхности обмена, м2  110

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	4
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	18
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 4000

- по теплу, кВт 97,0

Площадь поверхности обмена, м2  25,5

Масса, кг 61

Габаритные размеры, мм 900x575x180
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	19
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 157,6

Площадь поверхности обмена, м2  37,6

Масса, кг 85

Габаритные размеры, мм 1275x575x180
	шт.
	20
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	20
	Зонт  вентиляционный Возможны два способа крепления зонта: 

1) В случае пристенного расположения тепловыделяющего оборудования зонт крепится непосредственно к стене над оборудованием; 

2) Если кухонная линия или ее отдельные элементы расположены посредине помещения ("островной вариант"), рациональнее использовать два зонта, прикрепив их задними частями друг к другу и подвесив дополнительно цепями к потолку.

КОНСТРУКЦИЯ.

Зонт выполнен полностью из пищевой нержавеющей стали и состоит из двух основных компонентов: корпуса и съемных лабиринтных фильтров, которые легко вынимаются и чистятся. 

В зонте имеется герметичный сливной канал, по которому масло стекает в накопительные стаканы, расположенные симметрично с двух концов зонта

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Разогретый воздух, насыщенный парами масла всасывается в зонт, при прохождении сквозь фильтр он ударяется о стенки фильтра, имеющего лабиринтную структуру, вследствие температурного перепада масло конденсируется и отделяется от воздуха. В дальнейшем масло стекает по герметичному сливному каналу в накопительные стаканы. Для более легкого удаления масла из стаканов в них рекомендуется предварительно залить жидкое моющее средство.

Габаритные размеры патрубка - диаметр, мм 150 

Габаритные размеры фильтра, мм 200х400

Масса, кг. 24,5.
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	21
	Завеса тепловая

Параметры питающей сети, В/Гц        380/50 

Режимы мощности, кВт    12-24 

Расход воздуха, м.куб./час 

2600-3200 

Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с         10,5

 Эффективная длина струи,м  3,5 

Подогрев воздуха при
максимальной мощности,°С
-минимальный расход 27
-максимальный расход 22
Габаритные размеры, мм 270x310x1962 

Вес, кг  48 

Максимальный ток, А  37 Потребляемая мощность двигателя, Вт         360 

Звуковое давление
на расстоянии 5м, дБ(А) 57
	шт.
	4
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	22
	Фильтр ячейковый 
Для очистки атмосферного и рециркуляционного воздуха от пыли в системах кондиционирования, приточной вентиляции, воздушного отопления. 

Фильтрующий слой фильтра состоит из 12 перфорированно-гофрированных винипластовых сеток. Фильтрующий слой можно неоднократно регенерировать путем промывки.

Пропускная способность по воздуху, м3/ч  2650

Начальное сопротивление, Па 65

Рекомендуемое конечное сопротивление, Па  150

Эффективность очистки, % 80

масса, кг  5,5
	шт.
	80
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	23
	Завеса тепловая
для дверей высотой до 2,3м.

c пультом дистанционного управления со встроенным терморегулятором

-в качестве источников нагрева используются «ститч-элементы», характеризирующиеся бесшумным пропусканием воздуха, надежностью и мгновенным выходом на режим при включении завесы

- «ститч-элементы» расположены на входе воздуха в тепловую завесу, что выравнивает воздушный поток на выходе завесы и увеличивает его скорость, так как нет препятствия в виде нагревательных элементов на выходе

-на компактный и прочный стальной корпус из оцинкованной стали нанесена долговечная полимерная краска, что является двойной защитой от коррозии

-применяются крыльчатки из легких сплавов, увеличивающие надежность и срок службы завес, а также снижающие шум и вибрацию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт  
9

Ступени мощности, кВт 
4,5/9

Напряжение сети, В
380~3N 50Гц

Максимальный ток, А
13,7

Сечение сетевого кабеля, мм² 5х2,5

 Сечение кабеля ПДУ, мм²
 5х0,75

 Автомат защиты, А
16

 Скорость потока воздуха, м/с 7,5

 Производительность, м³/ч
 900

 Ширина, мм
1530

 Глубина, мм
172

 Высота, мм
172

 Вес (без упаковки), кг
14

 Рекомендуемая высота установки, м    2,3

 Уровень шума, дБ
51
	шт.
	3
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.


	24
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из жаропрочной (нержавеющей) стали типа 12Х18Н10Т (кроме щитков, оребрения и крепежных деталей), теплоотдающие элементы - из стальной нержавеющей трубы 22 и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 41 мм. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -45

Температура воды на входе, ºC  150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 426,7

Площадь поверхности обмена, м2  84,3

Масса, кг 244

Габаритные размеры, мм 1703x1075x220
	шт.
	6
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	25
	Вентилятор радиальный среднего давления общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный неповоротный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток: 32

Направление вращения - левое

Конструктивное исполнение – 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 55\1000

АИР 250М6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

26,0-65,0

Полное давление, Па – 1900-2100
Масса вентилятора, не более, кг – 1360
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	26
	Вентилятор радиальный среднего давления коррозионностойкий из нержавеющей стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Количество лопаток: 9

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для стационарных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления. Для пневмотранспорта в размольном отделении мукомольных заводов и других санитарно - технологических целей.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 2,2\3000

АИР80В2

Производительность, тыс. м 3 /час – 

0,86-2,5

Полное давление, Па – 2780-1800
Масса вентилятора, не более, кг – 106
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	27
	Диффузор

Диффузоры круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. 

ØА, мм – 100

ØD, мм – 150

Е, мм – 55 

С, мм – 16 

Вес не более,кг – 0,20
	шт.
	8
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	28
	Диффузор

Диффузоры круглой формы предназначены для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. 

ØА, мм – 125

ØD, мм – 170

Е, мм – 55 

С, мм – 16 

Вес не более,кг – 0,25
	шт.
	6
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	29
	Вентилятор радиальный среднего давления Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 37\1000

АИР225M6

Производительность, тыс. м 3 /час – 

26,0-32,0

Полное давление, Па – 2400-2600
Масса вентилятора, не более, кг – 530
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	30
	Вентилятор 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин Производительность, - 1043 м3/ч

Давление, полное – 4046 Па, статическое – 3 043 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 576-1609 м3/ч

Давление, полное – 2974-4322 Па

асинхронный трехфазный двигатель АДМ 90 L2 ОМ2

номинальная мощность 3,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 466х623х676

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	31
	Вентилятор 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин Производительность, - 1043 м3/ч

Давление, полное – 4046 Па, статическое – 3 043 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 576-1609 м3/ч

Давление, полное – 2974-4322 Па

асинхронный трехфазный двигатель АДМ 90 L2 ОМ2

номинальная мощность 3,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 466х623х676

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	32
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 680 м3/ч

Давление, полное – 4070 Па, статическое – 3330 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, -440-1120 м3/ч

Давление, полное – 2770-4160 Па

асинхронный трехфазный двигатель KPR80K2OM2 EExeIICT3

номинальная мощность 1,3 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 420х554х627

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	33
	Вентилятор радиальный среднего давления 
Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 32 

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,8\1500

АИР132S4

Производительность, тыс м 3/час – 14,0-17,5

Полное давление, Па – 980-1020
Масса вентилятора, не более, кг – 169
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	34
	Вентилятор радиальный среднего давления общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный неповоротный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток: 32

Направление вращения - правое

Конструктивное исполнение – 5

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 30\1000

АИР 200L6

Производительность, тыс. м3/час – 26,5-60

Полное давление, Па – 910-1020
Масса вентилятора, не более, кг – 1205
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	35
	Вентилятор радиальный среднего давления общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный неповоротный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток: 32

Направление вращения - правое

Конструктивное исполнение – 5

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 40\980

АИР 250S6

Производительность, тыс. м3/час – 24,5-52,0

Полное давление, Па – 1640-1880
Масса вентилятора, не более, кг – 1320
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	36
	Вентилятор радиальный среднего давления общего назначения из углеродистой стали

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный неповоротный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток: 32

Направление вращения - правое

Конструктивное исполнение – 5

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в стационарных системах отопления и кондиционирования воздуха, и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также в других санитарно-технических и производственных целях.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69. 

Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 55\735

АИР 250М6

Производительность, тыс. м3/час – 26,0-65,0

Полное давление, Па – 1900-2100
Масса вентилятора, не более, кг – 1360
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	37
	Вентилятор радиальный Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 1,1\1400

Производительность, тыс м 3/час – 3,0-3,75

Полное давление, Па – 500-600
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	38
	Вентилятор радиальный Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Назад загнутые лопатки

Направление вращения - левое

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы кондиционирования воздуха

Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

Другие производственные и санитарно-технические цели

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С (до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения). Умеренный и тропический климат; 2-я и 3-я категории размещения. При защите двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата - 1-я категория размещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 0,12\1350

Производительность, тыс м 3/час – 0,5-0,75

Полное давление, Па – 100-200
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	39
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 417,7

Площадь поверхности обмена, м2  110,0

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	8
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	40
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 360

Площадь поверхности обмена, м2  83,1

Масса, кг 176

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	5
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	41
	Зонт вытяжной пристенный 
НАЗНАЧЕНИЕ

служит в качестве вытяжки, устанавливаемой над рабочей поверхностью пристенных столов. 

Основные особенности:

корпус – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи; 

фланец диаметром 200 мм; 

возможность крепления к потолку при помощи конструктивно встроенных на верхней панели зонта штанг.

Длина, мм: 1000

Глубина, мм: 500

Высота, мм: 450
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	42
	Импеллер

Лопаточная машина, заключённая в кольцо.

Материал – неопрен.

Кол-во – лопастей – 12

De – 57

Di – 16

H – 31.5

Тип вставки 4
	шт.
	30
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	43
	Импеллер

Лопаточная машина, заключённая в кольцо.

Материал – неопрен.

Кол-во – лопастей – 12

De – 95

Di – 25

H – 88,5

Тип вставки 4
	шт.
	10
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	44
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 134,9

Площадь поверхности обмена, м2  28,6

Масса, кг 68

Габаритные размеры, мм 1314x575x180
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	45
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 6300

- по теплу, кВт 158,9

Площадь поверхности обмена, м2  37,6

Масса, кг 85

Габаритные размеры, мм 1314x575x180
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	46
	Калорифер
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Теплоноситель - сухой насыщенный пар

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 424,2

Площадь поверхности обмена, м2  110

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	47
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из жаропрочной (нержавеющей) стали типа 12Х18Н10Т (кроме щитков, оребрения и крепежных деталей), теплоотдающие элементы - из стальной нержавеющей трубы 22 и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 41 мм. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -45

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 360,9

Площадь поверхности обмена, м2  63,7

Масса, кг 185

Габаритные размеры, мм 1798x1075x220
	шт.
	6
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	48
	Воздухонагреватель 
Общего назначения из жаропрочной (нержавеющей) стали типа 12Х18Н10Т (кроме щитков, оребрения и крепежных деталей), теплоотдающие элементы - из стальной нержавеющей трубы 22 и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 41 мм. Воздухонагреватели предназначены для эксплуатации в условиях холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа.

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 2 и 3. 

Не допускается работа воздухонагревателя на пролётном паре.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -45

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 426,7

Площадь поверхности обмена, м2  84,3

Масса, кг 244

Габаритные размеры, мм 1703x1075x220
	шт.
	16
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	49
	Калорифер 
Общего назначения из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготовляются из стальной трубы 16х2 (22х2) и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39(43) мм.

Калориферы предназначены для нагрева воздуха с помощью горячей (или перегретой) воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения и по качеству соответствующей требованиям ГОСТ 27330-97.

Калориферы применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, с температурой теплоносителя не более 180ºС и давлением не более 1,2 МПа. 

Калорифер состоит из теплоотдающих элементов, трубных решеток, коллекторов и съемных боковых щитков. 

Могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов. Калориферы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата, категории размещения 3. 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РЕЖИМА:

Температура воздуха на входе, ºC -20

Температура воды на входе, ºC 150

Температура воды на выходе, ºC 70

Массовая скорость воздуха в набегающем потоке, кг/(см3*c) 3,6

Давление пара, МПа 1,2 

Производительность:

- по воздуху, м3/ч 16000

- по теплу, кВт 417,7

Площадь поверхности обмена, м2  110,0

Масса, кг 223

Габаритные размеры, мм 1774x1075x180
	шт.
	18
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	50
	Вентилятор канальный 

круглый.

применяется в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. 

Рабочие лопатки вентилятора загнуты назад. 

Используются электродвигатели с внешним ротором. 

Скорость вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого симисторного регулятора скорости или 5-ти ступенчатого трансформатора.

Мощность, Вт 760

Производительность м3/ч 400

Давление, Па 300

Масса, кг 3
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	51
	Вентилятор 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 3488 м3/ч

Давление, полное – 3649 Па, статическое – 3112 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, -2038-4936 м3/ч

Давление, полное – 2767-4116 Па

асинхронный трехфазный двигатель ВА132S2OM2 1ExdIIBT5

номинальная мощность 7,5 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 657х742х851

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	52
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 3488 м3/ч

Давление, полное – 3649 Па, статическое – 3112 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, -2038-4936 м3/ч

Давление, полное – 2767-4116 Па

асинхронный трехфазный двигатель ВА132S2OM2 1ExdIIBT5

номинальная мощность 7,5 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 657х742х851

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	53
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 2060 м3/ч

Давление, полное – 6440 Па, статическое – 4970 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, -1100-2800 м3/ч

Давление, полное – 6600-5200 Па

асинхронный трехфазный двигатель ВА132S2OM2 1ExdIIBT5

номинальная мощность 11 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 657х742х851

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	54
	Вентилятор 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1043 м3/ч

Давление, полное – 4046 Па, статическое – 3043 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 576-1609 м3/ч

Давление, полное – 2974-4322 Па

асинхронный трехфазный двигатель АДМ 90 L2 ОМ2

номинальная мощность 3,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 466х623х676

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	3
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	55
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1043 м3/ч

Давление, полное – 4046 Па, статическое – 3043 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 576-1609 м3/ч

Давление, полное – 2974-4322 Па

асинхронный трехфазный двигатель АДМ 90 L2 ОМ2

номинальная мощность 3,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 466х623х676

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	3
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	56
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 5880 Па, статическое – 5600 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 0,9-1,3 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель 2ДМШ112МА2ОМ5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 577х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	57
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 5880 Па, статическое – 5600 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 0,9-1,3 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель 2ДМШ112МА2ОМ5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 577х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	58
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - правое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 5880 Па, статическое – 5600 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 0,9-1,3 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель 2ДМЩК112МА20М5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 577х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	59
	Вентилятор
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

предназначен для перемещения невзрывоопасных газовоздушных сред с температурой от минус 40 до +50ºС, с запыленностью не более 100 мг/м³, не  содержащих липких, волокнистых, абразивных и агрессивных к алюминиевым сплавам включений.

Температура окружающей среды от минус 40 до +50ºС, относительная влажность до 98% при температуре плюс 35ºС.

Вентиляторы обеспечивают устойчивую и надежную работу в течение 4 часов при температуре не ниже 16 °С.

НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА:

Направление вращения - левое

Синхронная частота вращения, - 3000 об/мин

Производительность, - 1000 м3/ч

Давление, полное – 5880 Па, статическое – 5600 Па

Параметры рабочего участка:

Производительность, - 0,9-1,3 м3/ч

Давление, полное – 6150-6200 Па

асинхронный трехфазный двигатель 2ДМЩК112МА20М5

номинальная мощность 4,0 кВт;

номинальная частота вращения 2900 мин-1;

габаритные размеры вентилятора, ДхВхШ, мм – 577х677х745

Материал вентилятора – алюминиевый сплав
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	60
	Тепловентилятор снабженный

-встроенным терморегулятором капиллярного типа, позволяющим поддерживать постоянную температуру в помещении автоматически. Выбор нужной температуры окружающего воздуха осуществляется бесступенчато в пределах 0-40°С

-специально разработанной ручкой-подставкой для переноски и подвешивания тепловентилятора на стену с помощью кронштейнов

-управление режимами работы осуществляется роторным переключателем, что удобнее кнопок, особенно в рукавицах, варежках и перчатках.

Технические характеристики
Мощность ступеней 0/6.0/9.0 КВт 
Приток воздуха 750 м3/час 
Hапряжение питания 380 B 
Частота 50 Гц 
Скорость потока 2,7 м/сек 
Ток 14 А 
Повышение температур 40 °С 
Уровень шума 50 дБ 
Размер (высота) 490 мм 
Размер (глубина) 410 мм 
Длина 345 мм 
Вес 11 кг
	шт.
	2
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	61
	Вентилятор радиальный высокого давления 
Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Вперед загнутые лопатки

Количество лопаток - 48 

Направление вращения - правое

НАЗНАЧЕНИЕ

для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальная температура перемещаемой среды для вентиляторов общего назначения - 80°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 4\3000

АИР100S2

Производительность, тыс м 3/час – 1,1-2,3

Полное давление, Па – 2700-2900
Масса вентилятора, не более, кг – 56
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	62
	Вентилятор настольный имеет электродвигатель цилиндрической формы, трехлопастную крыльчатку и основание треугольной формы из стального никелированного прутка. Крыльчатка изготавливается из полиэтилена. Корпус двигателя металлический, окрашенный нитроэмалью, крепится к стойке при помощи шарнирного соединения, что дает возможность изменять направление потока воздуха в вертикальной плоскости.

Мощность: 40 Вт 

Диаметр лопастей: 40 см 

Три скорости 

Функция поворота 

Защитная решетка с мелкой сеткой 

Низкий уровень шума 

Современный эргономичный дизайн
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	63
	Вентилятор радиальный пылевой 

Общего назначения из углеродистой стали.

Одностороннего всасывания

Корпус спиральный поворотный

Направление вращения - правое 

Количество лопаток - 8

Конструктивное исполнение - 1

НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление древесной стружки и опилок, металлической пыли от станков;

Удаление пыли и шлаков в сварочном производстве;

Системы пневмотранспорта;

Другие производственные, технологические и сантехнические цели.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС. Климатическое исполнение У, категории размещения 2 и 3, а при защите двигателя от прямого солнечного излучения и атмосферных осадков - категория размещения 1. Содержание пыли и механических примесей в перемещаемой среде до 1 кг/м3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, кВт\об.мин. – 7,5\1500

АО2-41-4

Производительность, тыс. м 3 /час – 

4,6-9,7

Полное давление, Па – 1560-1170
Масса вентилятора, не более, кг – 202
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	64
	Канальный вентилятор

Возможность регулирования скорости
Напряжение, В - 220
Потребляемая мощность, Вт - 63
Ток, А - 0,27
Расход воздуха (max), м3/час - 490
Частота вращения, 1/мин - 2420
Температура перемещаемого воздуха (max), С - 70
Уровень шума, дБ - 45
Вес, кг - 3,0
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	65
	Канальный вентилятор

Возможность регулирования скорости

Напряжение, В - 220
Потребляемая мощность, Вт - 159
Ток, А - 0,71
Расход воздуха (max), м3/час - 965
Частота вращения, 1/мин - 2630
Температура перемещаемого воздуха (max), С - 70
Уровень шума, дБ - 51
Вес, кг - 4,5
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.

	66
	Канальный вентилятор

(вытяжной, внутри стены)

Напряжение, В - 220
Потребляемая мощность, Вт - 41
Ток, А - 0,18
Расход воздуха (max), м3/час - 260
Частота вращения, 1/мин - 1860
Температура перемещаемого воздуха (max), С - 85
Вес, кг - 2,5
	шт.
	1
	1. Наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью Поставщика.
2. Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком.

3. Срок изготовления не ранее 2011 г.

4. Поставляемый Товар должен быть новым, не восстановленным.
	В течение 15 дней после заключения договора.


6. Срок заключения договора с Победителем редукциона: не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте  о размещении заказов протокола электронного редукциона.
7. Способ и место поставки Товара: г.Челябинск, ул.Игуменка, 37 (склад экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»).
8. Начальная (максимальная) цена Договора и порядок формирования цены Договора: 10 736 500,00 (десять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот рублей) с учетом НДС. 
9. Формирование цены Договора: Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара до Покупателя - все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, расходы на упаковку, тару, экспедирование и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Срок и условия оплаты: Форма расчетов – безналичный платеж. Оплата осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предусмотрен авансовый платеж в размере 30 % от суммы Договора, осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Договора. Окончательный расчет по договору с учетом суммы выплаченного аванса производится Заказчиком по факту приемки Товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты приемки Товара, документов на него, получения оригиналов бухгалтерских документов (счёт-фактура и накладная) на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть 2)  ст. 168,169 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 № 914 в действующей редакции.
11. Адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться редукцион: http://A-K-D.ru
12. Дата начала приема заявок на участие в электронном редукционе: 
12 августа 2011 года.
13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:
23 августа 2011 года в 07:00 (время московское).
14. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:
26 августа 2011 года в 18:00 (время московское).
15. Дата проведения электронного редукциона:
29 августа 2011 года в 09:30 (время московское).
16. Величина понижения начальной цены Договора («шаг редукциона»): «шаг редукциона» устанавливается в размере 1% (одного процента) начальной (максимальной) цены Договора.
17. Размер обеспечения заявки на участие в редукционе: составляет 5%, а именно 214 730 (двести четырнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
18. Размер обеспечения исполнения договора по редукциону: требование не установлено.
19. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
20. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора: цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
21. Сведение о предоставлении преференции: не предоставляются.
22. Порядок рассмотрения жалоб: Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика: в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) (срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней) или в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru) (срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом»).
34

