Приложение № 1 

к извещению о проведении 

запроса предложений в электронной форме

ДОГОВОР № 

на техническое обслуживание
автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, автоматической установки газового пожаротушения

г. Обнинск





          «____» ___________  2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя директора филиала по развитию и производству Бокшица Виктора Николаевича., действующего на основании Доверенности № 04/229 26.12.2011, с одной стороны, и             _________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, по итогам запроса предложений в электронной форме, проведенного по ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», (Протокол ___________ от _______ 2012 г. № ___) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, автоматической установки газового пожаротушения (далее - установок) Филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» по адресу: Калужская область г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.
1.2. Техническое обслуживание включает в себя:

1.2.1. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации установок «Заказчика».

1.2.2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном состоянии.

1.2.3. Устранение неисправностей по вызову «Заказчика» (без замены технических средств).
1.2.4. Замена или ремонт технических средств производится за счет средств «Заказчика» и в стоимость технического обслуживания не входит.

1.2.5. Оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации установок и т.п.).
1.2.6. Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок.

2. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию
2.1. Выполнение работ осуществляется по графику, составленному «Подрядчиком» и
согласованному с «Заказчиком».

Периодичность устанавливается согласно акту первичного обследования - один раз в
месяц.

2.2. После окончания работ по техническому обслуживанию «Подрядчиком», «Заказчик» подтверждает их выполнение и принимает установки для дальнейшей эксплуатации, о чем производится запись в журнале работ по ТО.

3. Стоимость выполненных работ и порядок расчета

3.1.   Стоимость выполняемых работ составляет 95 000 руб.
(девяносто пять тысяч рублей 00 копеек) в месяц, в т.ч. НДС.
       3.2. Оплата за выполнение «Подрядчиком» работы по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, автоматической установки газового пожаротушения производится   «Заказчиком» ежемесячно  на  основании двухстороннего акта выполненных работ и выставленного «Подрядчиком» счета не позднее 10 числа месяца, следующего за обслуживаемым.
4. Гарантии и санкции
4.1. «Подрядчик» гарантирует:

4.1.1. Соблюдение графика технического обслуживания.  
4.1.2. Выполнение работ, перечисленных в п. 1.2. настоящего договора.
4.1.3. Высокое качество работ по техническому обслуживанию установок.

4.2. Настоящий договор на выполнение работ по техническому обслуживанию не
снимает ответственности с «Заказчика» за правильную
эксплуатацию установок.

4.3. В случае невыполнения «Подрядчиком» требований п. 4.1. настоящего договора
«Заказчик» вправе задержать оплату и сообщить о нарушении условий договора «Подрядчику».

5. Особые условия
5.1.
«Заказчик» обязан до начала работ по настоящему договору назначить приказом (по предприятию, организации, учреждению) ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации сдающихся на техническое обслуживание установок, за обеспечение их работоспособности.

5.2. Представить «Подрядчику» для ознакомления всю имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на установки (проекты, акты сдачи их
эксплуатацию и др.).

5.3. Во время действия договора на техническое обслуживание «Заказчик» обязан:

5.3.1. Обеспечивать своевременный доступ «Подрядчика» к обслуживаемым им
установкам.
5.3.2. Контролировать качество выполнения работ и осуществлять их приемку.
5.3.3. Создавать необходимые условия для хранения ЗИПА, инструмента «Подрядчика» и обеспечить их сохранность.
5.3.4. Обеспечивать «Подрядчика» подъемно-транспортными средствами.

5.4. Персонал «Подрядчика» обязан на объекте выполнять правила внутреннего   распорядка «Заказчика».

5.5.  Персонал «Подрядчика» обязан прибыть к «Заказчику» для устранения внезапных отказов установок по вызову в течение 24 рабочих часов с момента вызова.

5.6.    Режимные требования:

5.6.1. Проход командированных лиц «Подрядчика» на режимные территории
«Заказчика» организуется согласно требованиям пропускного режима ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
6. Срок действия договора 
6.1. Договор заключен на срок с «   »          2012 года по «   »           2013 года.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, предупредив другую сторону за 20 дней до расторжения.

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится у «Заказчика», а
второй у «Подрядчика».

6.4. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном Законом порядке.

. ЮРИДИЧЕСКИЕ АРДРЕСА СТОРОН И ИХ РЕКВИЗИТЫ

	«Заказчик»


	«Подрядчик»



	Юридический адрес:

Заказчик (покупатель)

ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

 Адрес: 105064, г. Москва, переулок Обуха, д.3-1/12, стр.6
Организация-потребитель услуг:
Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Адрес: 249033, Калужская область, 

г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км

ИНН 7709093230, КПП 402502001 

р/с 40502810022230100012 

Банк получателя: Отделение № 8608 Сбербанка России, г. Калуга

БИК 042908612

к/с 30101810100000000612

Заместитель директора филиала по развитию и производству
___________________ В.Н. Бокшиц


	


Приложение № 2 

к извещению о проведении

запроса предложений в электронной форме

Техническое задание

на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, автоматической установки газового пожаротушения

1. Техническое обслуживание включает в себя: осуществление технического надзора за содержанием и эксплуатацией установок; проведение плановых регламентных работ; устранение неисправностей по вызову «Заказчика» (без замены технических средств); оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций и т.п.).

2. Техническое описание АПС:

АПС предназначена для автоматического обнаружения факторов пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне. Защите автоматической пожарной сигнализацией подлежат все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы), и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток (СП 5.13130.2009 п.А4).

В состав АПС входят:

· кабельная сеть


· Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Сигнал-20ГОМВ

· Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д исп.2

· Извещатели пожарные дымовые линейные ИП 212-52СМД (ИПДЛ-52СМД)

· Извещатели пожарные дымовые ИП212-45 «Марко»

· Извещатели пожарные ручные ИПР 513-10 серии «Милан»

· Оповещатели пожарные световые Молния-12В "ВЫХОД"

· Оповещатели звуковые "ПКИ-1" "Иволга"

· Устройства коммутационные УК-ВК/02

Система АУГ1С построена на основе существующей интегрированной системы охраны "Орион". В качестве системного контролера используется ПКУ С2000, установленный в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (диспетчерская 114).

Шлейфы пожарной сигнализации  подключены к ППКОП Сигнал-2()118М1).

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) согласно п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»  выполнена по 2 типу.

При срабатывании извещателей пожарных точечных дымовых и линейных дымовых в помещениях и коридорах формируется сигнал "Внимание", "Пожар" и формируется командный импульс на включение системы оповещения.

В коридорах у выходов из здания установлены извещатели пожарные ручные ИПР 51.3-10 для ручного формирования сигнала «ПОЖАР» в случае визуального обнаружения персоналом очага пожара.

В местах расположения ручных пожарных извещателей предусмотрено аварийное освещение, обеспечивающее освещенность не менее 50 лк.

Включение звуковых оповещателей ПКИ-1 производится по сигналу «ПОЖАР» здания 10 от ППКОП Сигнал-гОШМО.

Отключение систем вентиляции производится по сигналу «ПОЖАР» здания 1.0 от ППКОП Сигнал-20ГОМО через УК-ВК/02.

Оповещатели пожарные световые Молния-12В «ВЫХОД» устанавливаются над эвакуационными выходами и включены постоянно.

3. Состав и объём услуг по техническому обслуживанию:

Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре

	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 1

Характеристика здания:

- этажей – 4

- высота помещений- превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 10

- площадь защищаемого здания – 1913,6 м2
	
	

	1
	Прибор ПС приемно-контрольный. Блок базовый на 20 лучей Сигнал-20ПSMD
	шт.
	6

	2
	Блок контрольно-пусковой С2000-СП1
	шт.
	4

	3
	Извещатель ПС автоматический, дымовой в нормальном исполнении ИП 212-46
	шт.
	616

	4
	Извещатель ПС автоматический  ИПР-3СУ
	шт.
	24

	5
	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4-А3
	шт.
	16

	6
	Резисторы 
	шт.
	632

	7
	Металлорукав d=10 мм
	м
	120

	8
	Коробка распределительная КРТП-10
	шт.
	12

	9
	Кабель КСПВ 2х0,5
	м
	8000

	10
	ТППзП 10х2х0,5
	м
	520

	11
	ТППзП 20х2х0,5
	м
	160

	12
	ТППзП 30х2х0,5
	м
	55

	13
	Короб электротехнический 20х10
	м
	300

	14
	Короб электротехнический 40х25
	м
	330

	15
	Коробка распределительная УК-2П
	шт.
	100

	16
	Пульт управления ПУ
	шт.
	1

	17
	УКБ-750
	шт.
	1

	18
	УКБ-500
	шт.
	1

	19
	БТС
	шт.
	1

	20
	КУ на 4 выхода
	шт.
	1

	21
	Громкоговоритель ГЛАГОЛ-СМ-Н-5-30/120
	шт.
	16

	22
	Громкоговоритель SWS-03
	шт.
	350

	23
	Кабель КПСВВ 1х2х1
	м
	6100

	24
	Кабель КПСВВ 1х2х0,35
	м
	40

	25
	Кабель КПСВВ 2х2х0,35
	м
	40

	26
	Коробка КС-4
	шт.
	70

	27
	Короб ПВХ 20х12,5
	м
	5600


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 2

Характеристика здания:

- этажей – 3

- высота помещений- превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- площадь защищаемого здания – 4326,1 м2
	
	

	1
	Сигнал-20П
	шт.
	1

	2
	ИП 212-46
	шт.
	172

	3
	ИПР-3СУ
	шт.
	11

	4
	Металлорукав d=10 мм
	м
	120

	5
	КРТП-10
	шт.
	5

	6
	Кабель КСПВ 2х0,5
	м
	1500

	7
	УК-2П
	шт.
	80

	8
	Свирель
	шт.
	5

	9
	«Блик-С-12»
	шт.
	6

	10
	РИП-12
	шт.
	1

	11
	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас
	шт.
	1

	12
	«Пульсар 1-010»
	шт.
	14

	13
	Труба ПВХ d=12
	м
	30


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 4

Характеристика здания:

- этажей – 4

- подвал

- высота помещений- превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 6

- площадь защищаемого здания – 7460,2 м2
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20ПSMD
	шт.
	4

	2
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д исп.2
	шт.
	4

	3
	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас
	шт.
	4

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	шт.
	490

	5
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИП 212-52СМД
	шт.
	2

	6
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищённый ИП101-18-А2R1 ИБ «МАК-ДМ» ИБ исп.01
	шт.
	10

	7
	Извещатель ручной ИПР-513-10
	шт.
	40

	8
	Оповещатель звуко-речевой ПКИ-1 (Иволга)
	шт.
	57

	9
	Световой оповещатель пожарный «Молния-12» «ВЫХОД»
	шт.
	46

	10
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 2x0,5
	м
	8000

	11
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 4x0,5
	м
	3500

	12
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 12x0,5
	м
	200

	13
	Коробка коммутационная для 4x2 проводов УК-2П
	шт.
	57

	14
	Провод силовой ВВГнг-LS 3x2,5
	м
	60

	15
	Короб 20х10 одноканальный 
	м
	6500

	16
	Резисторы С2-ЗЗН-0,25-2,2 Ком
	шт.
	490

	17
	Гофрошланг
	м
	2200

	18
	Коробка распределительная КРТП-10
	шт.
	2

	19
	Усилитель релейный на 1 канал УК-ВК (исп.03)
	шт.
	3


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 5

Характеристика здания:

- этажей – 3

- высота помещений – не превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 1 этаж – 1; 2, 3 этажи – 2 

- площадь защищаемого здания – 1986,6 м2
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П8МВ
	шт.
	2

	2
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт.
	1

	3
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7
	шт.
	1

	4
	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас
	шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	шт.
	281

	6
	Извещатель ручной ИПР-513-10
	шт.
	11

	7
	Оповещатель звуко-речевой ПКИ-РС (Говорун)
	шт.
	32

	8
	Световой оповещатель пожарный «Молния-12» «ВЫХОД»
	шт.
	16

	9
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 2x0,5
	м
	1400

	10
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 4x0,5
	м
	200

	11
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 8x0,5
	м
	150

	12
	Коробка коммутационная для 4x2 проводов УК-2П
	шт.
	42

	13
	Провод силовой ВВГнг-LS 3x2,5
	м
	20

	14
	Резисторы С2-ЗЗН-0,25-2,2 Ком
	шт.
	280

	15
	Гофрошланг
	м
	200

	16
	Коробка распределительная КРТП-10
	шт.
	3

	17
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
	шт.
	1

	18
	Короб 20х10 одноканальный 
	м
	1500


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 7 (производственный участок трубной линии 1 эт.)

Характеристика здания:

- этажей – 1

- высота помещений –  превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 1 этаж  

- площадь защищаемого здания – 300,6 м2
	
	

	1
	Сигнал-20П
	шт.
	1

	2
	Усилитель С 2000 ПИ
	шт.
	1

	3
	Пульсар 1-010
	шт.
	7

	4
	Рип 12-11А-7
	шт.
	1

	5
	Аккумулятор резервного питания
	шт.
	1


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 8

Характеристика здания:

- этажей – 3

- высота помещений- превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 7

- площадь защищаемого здания – 7575,4 м2
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П8МО
	шт.
	2

	2
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт.
	2

	3
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7
	шт.
	2

	4
	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас
	шт.
	2

	5
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	шт.
	222

	6
	Извещатель ручной ИПР-513-10
	шт.
	18

	7
	Извещатель пожарный дымовой линейный ИП 212-52СМД
	шт.
	9

	8
	Извещатель пожарный пламени Спектрон-401
	шт.
	22

	9
	Оповещатель звуко-речевой ПКИ-1 (Иволга)
	шт.
	39

	10
	Световой оповещатель пожарный «Молния-12» «ВЫХОД»
	шт.
	11

	11
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 2x0,5
	м
	7900

	12
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 4x0,5
	м
	800

	13
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 8x0,5
	м
	400

	14
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 12x0,5
	м
	400

	15
	Коробка коммутационная для 4x2 проводов УК-2П
	шт.
	40

	16
	Провод силовой ВВГнг-LS 3x2,5
	м
	20

	17
	Короб 20х10 одноканальный
	м
	3500

	18
	Резисторы С2-ЗЗН-0,25-2,2 Ком
	шт.
	222

	19
	Гофрошланг
	м
	6000

	20
	Коробка распределительная КРТП-10
	шт.
	7

	21
	Трос 2 мм
	м
	300

	22
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
	шт.
	1


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 10

Характеристика здания:

- этажей – 1

- высота помещений- 4,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- перекрытие – ж/б плиты

- площадь защищаемого здания – 1727,5 м2
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20ПSMD
	шт.
	1

	2
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д исп.2
	шт.
	1

	3
	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас
	шт.
	1

	4
	ИПДЛ-52СМД
	шт.
	10

	5
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	шт.
	72

	6
	Извещатель ручной ИПР-513-10
	шт.
	13

	7
	Оповещатель звуко-речевой ПКИ-1 (Иволга)
	шт.
	19

	8
	Световой оповещатель пожарный «Молния-12» «ВЫХОД»
	шт.
	13

	9
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 2x0,5
	м
	400

	10
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 4x0,5
	м
	250

	11
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 6x0,5
	м
	400

	12
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 8x0,5
	м
	400

	13
	Коробка коммутационная для 4x2 проводов УК-2П
	шт.
	50

	14
	Провод силовой ВВГнг-LS 3x1,5
	м
	20

	15
	Резисторы С2-ЗЗН-0,25-2,2 кОм
	шт.
	72

	16
	Гофрошланг
	м
	1400

	17
	Коробка распределительная КРТП-10х2
	шт.
	5

	18
	Усилитель релейный УК-ВК/03
	шт.
	3

	19
	Ящик типа ЩМП-5
	шт.
	1


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 16

Характеристика здания:

- этажей – 2

- высота помещений- 4,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- перекрытие – ж/б плиты

- площадь защищаемого здания – 1926,7 м2
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20ПSMD
	шт.
	1

	2
	Резервный источник питания 12В 3А РИП-12
	шт.
	1

	3
	Аккумулятор 12 В, емкость 7 Ачас
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-46
	шт.
	94

	5
	Извещатель ручной ИПР-3 СУ
	шт.
	8

	6
	Оповещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3
	шт.
	17

	7
	Сирена «Иволга» ПКИ-1
	шт.
	10

	8
	КСПВ 2х0,5
	м
	300

	9
	КСПВ 4х0,5
	м
	200

	10
	КСПВ 6х0,5
	м
	200

	11
	КСПВ 8х0,5
	м
	200

	12
	КСПВ 14х0,5
	м
	200

	13
	КСПВ 20х0,5
	м
	100

	14
	Табло «Выход» «Молния-12В»
	шт.
	6


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 39

Характеристика здания:

- этажей – 2

- высота помещений- не превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 3

- площадь защищаемого здания – 540 м2
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М
	шт.
	1

	2
	Резервированный источник питания Скат-1200Д исп.2
	шт.
	1

	3
	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ
	шт.
	80

	5
	Извещатель пожарный тепловой, температура 700С ИП103-5/1-А3
	шт.
	6

	6
	Извещатель ручной ИПР-3 СУ
	шт.
	5

	7
	Извещатель пожарный пламени для взрывоопасных помещений Пульсар 2-012 Н
	шт.
	2

	8
	Табло с сиреной 10-40В, 20мА «Пожар» КОП-25С
	шт.
	5

	9
	Табло 12В, 25мА «Выход» «Молния-12В»
	шт.
	5

	10
	Кабель с однопроводными жилами КСПВ 2х0,5
	м
	700

	11
	Кабель с однопроводными жилами КСПВ 4х0,5
	м
	200

	12
	Кабель телефонный  ТППэп 10х2х0,5
	м
	20

	13
	Провод ШВВП 2х0,5
	м
	15

	14
	Провод силовой ПВС 3х1,5
	м
	10

	15
	Коробка телефонная распределительная КРТП 10х2
	шт.
	1

	16
	Коробка коммутационная УК-2П
	шт.
	1

	17
	Короб 20х10 одноканальный
	м
	300

	18
	Трубка ПВХ D=16мм
	м
	5

	19
	Трубка ПВХ D=10мм
	м
	10

	20
	Трубка ПВХ D=8мм
	м
	5

	21
	Резисторы С2-ЗЗН-0,25-2,2 кОм
	шт.
	80

	22
	Резисторы С2-ЗЗН-0,25-4,7 кОм
	шт.
	6

	23
	Трос 2 мм
	м
	120

	24
	Анкер
	шт.
	10

	25
	Талреп
	шт.
	8


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 79

Характеристика здания:

- этажей – 2

- высота помещений- превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 1 этаж – 1, 2 этаж - 2

- площадь защищаемого здания – 649,3 м2
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20ПSMD
	шт.
	1

	2
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д исп.2
	шт.
	1

	3
	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас
	шт.
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	шт.
	67

	5
	Извещатель ручной ИПР-513-10
	шт.
	4

	6
	Извещатель пожарный пламени Спектрон-204С
	шт.
	2

	7
	Извещатель пожарный пламени Спектрон-401
	шт.
	4

	8
	Оповещатель звуко-речевой ПКИ-1 (Иволга)
	шт.
	11

	9
	Световой оповещатель пожарный «Молния-12» «ВЫХОД»
	шт.
	5

	10
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 2x0,5
	м
	400

	11
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 4x0,5
	м
	50

	12
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 8x0,5
	м
	50

	13
	Коробка коммутационная для 4x2 проводов УК-2П
	шт.
	13

	14
	Провод силовой ВВГнг-LS 3x2,5
	м
	10

	15
	Короб 20х10 одноканальный
	м
	300

	16
	Резисторы С2-ЗЗН-0,25-2,2 Ком
	шт.
	67

	17
	Гофрошланг
	м
	200

	18
	Коробка распределительная КРТП-10
	шт.
	1

	19
	Усилитель релейный на 1 канал УК-ВК (исп.03)
	шт.
	1


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 82

Характеристика здания:

- этажей – 2

- высота помещений- превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 17

- площадь защищаемого здания – 1913,6 м2
	
	

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П8МВ
	шт.
	2

	2
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт.
	1

	3
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200Д исп.2
	шт.
	1

	4
	Аккумулятор 12 В, емкость 12 Ачас
	шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45
	шт.
	82

	6
	Извещатель ручной ИПР-513-10
	шт.
	8

	7
	Извещатель пожарный пламени ИП329-5 Аметист 02
	шт.
	40

	8
	ИП 101-18A2R1 исп.01 (МАК-ДМ исп.01)
	шт.
	14

	9
	Оповещатель звуко-речевой ПКИ-1 (Иволга)
	шт.
	32

	10
	Световой оповещатель пожарный «Молния-12» «ВЫХОД»
	шт.
	23

	11
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 2x0,5
	м
	1900

	12
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 4x0,5
	м
	800

	13
	Кабель монтажный для ОПС, не поддерживающий горения КСВВнг-LS 12x0,5
	м
	500

	14
	Коробка коммутационная для 4x2 проводов УК-2П
	шт.
	40

	15
	Провод силовой ВВГнг-LS 3x2,5
	м
	10

	16
	Резисторы С2-ЗЗН-0,25-2,2 Ком
	шт.
	82

	17
	Гофрошланг
	м
	3100

	18
	Коробка распределительная КРТП-10
	шт.
	4

	19
	Усилитель релейный на 1 канал УК-ВК (исп.03)
	шт.
	17


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 13
	
	

	1
	РУПИ-1
	шт.
	1

	2
	РИД-1
	шт.
	20

	3
	БПЛ-1
	шт.
	4

	
	Здание 17
	
	

	1
	Комар-17
	шт.
	1

	2
	ИП104
	шт.
	60

	
	Здание 19
	
	

	1
	РУОП-1
	шт.
	1

	2
	РИД-1
	шт.
	60

	3
	КИЛ-1
	шт.
	4

	
	Здание 20
	
	

	1
	Сигнал20
	шт.
	1

	2
	ИП 212-3СУ
	шт.
	30

	3
	ИПР
	шт.
	4

	
	Здание 21
	
	

	1
	ППК-2
	шт.
	1

	2
	ДТЛ
	шт.
	20

	3
	КИЛ-1
	шт.
	2


	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Гостиница

Характеристика здания:

- этажей – 4

- подвал

- высота помещений – не превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перекрытия ж/б

- перегородки – кирпич

- эвакуационных лестниц – 2 

- пути эвакуации – основной и два запасных эвакуационных выхода

- площадь защищаемого здания – 3358,6 м2
	
	

	1
	С-2000М
	шт.
	1

	2
	С2000-КДЛ
	шт.
	2

	3
	С2000-КПБ
	шт.
	2

	4
	С2000-БКИ
	шт.
	2

	5
	ДИП-34А-01-02
	шт.
	152

	6
	ИПР513-3А исп.01
	шт.
	12

	7
	С2000-ИП-02-02
	шт.
	3

	8
	ПКИ-РС (И) «Говорун»
	шт.
	128

	9
	Молния-12В
	шт.
	12

	10
	СКАТ 1200У2
	шт.
	1

	11
	Аккумулятор 12 В, 26 Ач
	шт.
	2

	12
	КПСЭнг-FRHF 1х2х0,75
	м
	1800

	13
	КСВВнг-LS6х0,5
	м
	200

	14
	УК-2П
	шт.
	128

	15
	Короб 25х16
	м
	1600

	16
	Короб 25х25
	м
	200

	17
	Гофрошланг D=16
	м
	200

	18
	Коробка коммутационная
	шт.
	90


Автоматическая установка газового пожаротушения

	№

п/п
	Наименование подлежащего обслуживанию оборудования
	Един.

измер.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	
	Здание 1

Характеристика здания:

- этажей – 

- высота помещений- превышает 3,5 м

- стены – кирпич

- перегородки – кирпич

- эвакуационных выходов – 17

- площадь защищаемого здания – 1913,6 м2
	
	

	1
	Модуль газового пожаротушения с эл. пуском, с ЗПУ В 04030000, пиропатроном DR 2005-C1, переходником В 05000000, МПХ 38-100-403 ТУ 4854-001-05804531-00
	компл.
	8

	2
	Модуль газового пожаротушения с эл. пуском, с ЗПУ В 04030000, пиропатроном DR 2005-C1, переходником В 05000000, МПХ 38-50-403 ТУ 4854-001-05804531-00
	компл.
	4

	3
	Насадок С-Р-В-79-1/2-А А-НН-001
	шт.
	2

	4
	Насадок С-Р-В-91-1/2-А А-НН-001
	шт.
	3

	5
	Насадок С-Р-В-124-1/2-А А-НН-001
	шт.
	2

	6
	Насадок С-Р-В-519-1/2-А А-НН-001
	шт.
	6

	7
	Насадок С-Р-В-733-1/2-А А-НН-001
	шт.
	4

	8
	ГОТВ Хладон 125 ХП
	кг
	565

	9
	СДУ ТУ 25.09.026-79
	шт.
	7

	10
	Установка СДУ МИАБ 302636.001
	шт.
	7

	11
	РВД-38 МИАБ 302.645.002
	
	7

	12
	Прибор приёмно-контрольный и управления пожаротушением СА-2224
	шт.
	4

	13
	Модуль управления МП-1
	шт.
	4

	14
	Блок выбора режимов
	шт.
	4

	15
	Термокабель PHSC-190-EPC
	м.
	335

	16
	Аккумулятор 12 В, 12 Ач
	шт.
	8

	17
	Сигнализатор светозвуковой КОП-24-С (М) «Газ. Уходи»
	шт.
	5

	18
	Сигнализатор световой КОП-24 «Газ. Не входи»
	шт.
	5

	19
	ИПР513-4
	шт.
	4

	20
	Выносное табло ТВ-1
	шт.
	4

	21
	Кабель КПСВЭВ 2х0,75
	м
	550

	22
	Кабель КПСВЭВ 2х2х0,75
	м
	40


4. Услуги включают в себя:

4.1. Ежемесячное ТО: 

4.1.1.Осмотр общего состояния составных частей, диагностика узлов:

- приемно-контрольных приборов;

- извещателей;

- шлейфов сигнализации;

- оповещателей.

4.1.2. Осмотр состояния  устройств  электропитания.

4.1.3. Контрольные измерения и подстройка напряжения на выходе первичного и вторичных  источников электропитания.

4.1.4. Контроль рабочего положения всех переключателей приборов автоматической пожарной сигнализации и систем автоматического оповещения людей о пожаре.

   4.1.5. Проверка работоспособности составных частей автоматической пожарной сигнализации и систем автоматического оповещения людей о пожаре:

         - приемно-контрольных приборов;

     - извещателей;

       - шлейфов сигнализации;

       - оповещателей.

 4.1.6. Проведение профилактических и плановопредупредительных работ работоспособности  автоматической пожарной сигнализации и систем автоматического оповещения людей о пожаре.

   4.1.7. Оказание консультационной поддержки, включающее консультации по телефону и обучение специалистов заказчика. 

 4.1.8. Текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем автоматического оповещения людей о пожаре.

4.2. Действия при аварийных ситуациях: 

 4.2.1. Экстренный выезд специалистов на объект Заказчика в течение срока, оговоренного в договоре.

 4.2.2. На экстренный выезд для устранения неисправностей, (в  случае невозможности решить эту задачу силами Заказчика), специалист Исполнителя обязан прибыть на объект для проведения диагностики Оборудования и принятия мер по устранению неисправностей в течение 1 (одного) дня после дня обращения Заказчика. 

4.3. Проводить доработки, направленные на повышение надежности установок и систем автоматической пожарной сигнализации.

4.4.  Консультационные услуги:

4.4.1.Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ необходимые рекомендации и консультации по правильной эксплуатации установок и систем автоматической пожарной сигнализации.

         
4.4.2. Консультации по телефону.

4.5. После выполнения текущего обслуживания или внепланового ремонта    Оборудования Исполнитель делает запись в журнале учета работ.

5. Требования к предоставлению гарантий качества выполнения услуг:

 5.1. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемого Оборудования в течение срока действия Договора.

5.2. Обеспечивать Заказчика новой техдокументацией.

6. Общий порядок контроля и приёмки Услуг:
6.1. Контроль оказания Услуг со стороны Заказчика проводится по содержанию предоставленной Исполнителем технической и отчетной документации (протоколы, акты, отчеты). 
6.2 Текущий контроль выполнения Услуг осуществляется по следующим направлениям:
- контроль соответствия результатов Услуг требованиям, указанным в настоящем техническом задании;

- контроль исполнения требований к оказанию Услуг, в том числе к документальному оформлению оказанных Услуг.

6.3. Приемка оказанных Услуг производится уполномоченным представителем Заказчика по местонахождению Заказчика.

6.4. Завершение оказания Услуг (или этапов оказания Услуг) должно оформляться актом сдачи-приемки оказанных Услуг, подтверждающим оказание Услуг в соответствии со сроками и условиями настоящего технического задания.

7. Общий регламент оказания Услуг:

Услуги персонала Исполнителя в плановом порядке должны быть организованы:

7.1. В рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов;

7.2. Консультационные услуги должны оказываться круглосуточно, без выходных дней по телефону и электронной почте;

7.3. При необходимости оказания срочной технической помощи на рабочем месте Заказчика приезд специалиста Исполнителя должен быть обеспечен с 8-00 до 17-00 часов по московскому времени не позднее 3-х часов с момента поступления вызова;

7.4. Сотрудники Исполнителя должны выполнять правила внутреннего распорядка и меры пожарной безопасности, установленные на объекте Заказчика;

7.5. Сотрудники Исполнителя должны соблюдать конфиденциальность при выполнении Услуг;

7.6. Оказание Услуг производится ежемесячно.

8. Организация, допущенная к выполнению работ, должна иметь лицензию ФСБ, а сотрудники допуск по форме 3. 

9. Начальная (максимальная) цена услуг за 12 месяцев составляет 1 140 000 (один миллион сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Все расчеты производятся в Российских рублях.

	Поставщик
	Покупатель

Директор филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

____________________ О.Ю. Кочнов 




