

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность

	Требования к качеству, техническим характеристикам, 
характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

	Количество
	Единица
Измерения


	1
	Датчик EJX530A-EBS9N-019NF/TS4/QR
или эквивалент
	EJX530A-EBS9N-019NL/QR/TS4
	Суффикс-код
	Описание

	 EJX530A
	Датчик избыточного давления, базовая точность 0,1%, 

	-E
	4…20 мА пост. тока с цифровой связью (HART-протокол);

	 B

	Диапазон перестройки верхнего предела шкалы 0,04…2 МПа,
 диапазон измерения 0…2 МПа;

	 S
	Материал частей, контактирующих с рабочей средой SUS316L
 и Hastelloy C-276;

	9
	Подключение к процессу (к разделителю): рабочий штуцер с 
внешней резьбой M20*1,5;

	 N
	Всегда N;

	-0
	Всегда 0;

	1
	Корпус усилителя алюминиевый сплав;

	 9
	Электрический подвод: 2 отверстия под электрический ввод, 
с одной заглушкой,  внутренняя резьба М20;

	 N
	ЖК-дисплей отсутствует;

	 F
	Монтажный кронштейн;304SST углеродистая сталь

	/QR
	Первичная поверка;

	/TS4
	Комплект документации (на русском языке);



	1
	штука

	2
	Система кондуктометрическая  или эквивалент 
в составе с сенсором ISC40G-TG-Т1-10/TFD, 
с преобразователем  FLXA21-D-P-SAA-C5-NN-A-N-LA, K1500HG. К1500НР с переходами
	Кондуктометр с сенсором ISC40G-TG-Т1-10/TFD, с преобразователем  
FLXA21-D-P-SAA-C5-NN-A-N-LA, K1500HG. К1500НР с переходами
	Суффикс-код
	Описание

	  ISC40G-TG-
Т1-10/TFD
	Сенсор кондуктометрический с покрытием из PFA диапазон
 измерения 0 – 2000 mS/cm

	FLXA21-D-P-SAA-C5-NN-A-N-LA, 

	Преобразователь FLEXA 2 - проводная схема подключения 4-20 мА,
 меню на русском языке  Габаритные размеры 144*151*137.  

	  K1500HG

	Тройник c фланцами DN 80 PN40 с внутренним покрытием из PFA 
для установки сенсора  ISC40G-TG-
Т1-10/ТРВ с обратными фланцами 

	 К1500НР
	Прокладка для установки сенсора  ISC40G-TG-
Т1-10/TFD в фланец DN65 PN 40 



	4
	кмп



	Срок гарантии качества
	Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более  18 месяцев с момента поставки.

	Порядок приемки товара (работ, услуг)
	Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. и № П-7 от 25.04.1966г.



