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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.


		1.1 Технические характеристики и покрытие металлических изделий должны соответствовать требованиям, указанным в проектной документации 




	№
п/п 
	Наименование
	Основные технические характеристики товара 
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) *
	Комплектность
	Единица измерения
	Количество
	                          






Вес ед., кг.
	





Общая потребность в кг.
	Срок поставки 
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1. 2
	Изделие закладное ТА245             
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0008_002
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0008_026
	шт
	1
	1015,6
	1015,6
	Раздел №13.1

	Срок гарантии должен составлять не менее 6 месяцев с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12)

	2. 3
	Изделие закладное ЗД-1                         
	2 слоя ГФ-021, 2 слоя ПФ-115
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0206_003
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0206_004
	шт
	4
	3,03
	12,12
	
	

	3. 4
	Изделие закладное МС1                        
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_004
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010
	м.п
	23
	5,6
	128,8
	
	

	4. 6
	Изделие закладное МС2                      
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_004
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010
	м.п
	15,5
	5,4
	83,7
	
	

	5. 7
	Изделие закладное МС3                
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_004
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010
	шт
	20
	27,2
	544
	
	

	6. 8
	Изделие закладное МС4                
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_004
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010
	шт
	30
	19,4
	582
	
	

	7. 9
	Изделие закладное ТА 20          
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.120.2.1UPZ&&. &&&&&. 012.DC.0001_041, _042
	NW2P.D.120.2.1UPZ&&. &&&&&. 012.DC.0001_039
	м.п.
	24
	27,6
	662,4
	
	

	8. 10
	Изделие закладное ТА 247        
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_002
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_004
	м.п
	19,7
	11,5
	226,55
	
	

	9. 11
	Изделие закладное ТD 33                                                                  
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_002
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_004
	шт.
	1
	2,6
	2,6
	
	

	10. 25
	Швеллер 16П ГОСТ8240-97         С345ГОСТ27772-88   L=1350 
	
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0
ГОСТ8240-97
	
	шт
	1
	16,6
	16,6
	
	

	11. 26
	Швеллер 16 П ГОСТ8240-97          С345ГОСТ27772-88   L=1380 
	
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0
ГОСТ8240-97
	
	шт
	1
	17
	17
	
	

	12. 27
	Закладное изделие МН 111-1             
	ПФ-115 два слоя по ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0
	Серия 1.400-15.В.1.120-36
	шт
	2
	1,6
	3,2
	
	

	13. 28
	Закладное изделие МН 107-1         
	ПФ-115 два слоя по ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0
	Серия 1.400-15.В.1.120-36
	шт
	2
	1,4
	2,8
	
	

	14. 29
	Прокат листовой горячекатаный                                             5 ГОСТ19903-74     С245ГОСТ27772-88   50х860         
	ПФ-133 два слоя по     ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0
ГОСТ19903-74
	
	шт
	2
	1,7
	3,4
	
	

	15. 30
	Прокат листовой горячекатаный                                           5 ГОСТ19903-74     С245ГОСТ27772-88   60х105       
	ПФ-133 два слоя по     ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0
ГОСТ19903-74
	
	шт
	2
	0,25
	0,5
	
	

	16. 31
	Прокат листовой горячекатаный                                        5 ГОСТ19903-74     С245ГОСТ27772-88   100х130       
	ПФ-133 два слоя по     ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0
ГОСТ19903-74
	
	шт
	2
	0,5
	1
	
	

	17. 32
	Лист стальной с ромбическим рифлением     910х1875    4ГОСТ8568-77           С245ГОСТ27772-88                            
	ПФ-133 два слоя по     ГФ-021         
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0
ГОСТ 8568-77
	
	шт
	1
	57,2
	57,2
	
	

	18. 33
	Уголок 50х50х3     ГОСТ 8509-93             С245ГОСТ27772-88    L=560                                                                      
	ПФ-133 два слоя по     ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0
ГОСТ 8509-93
	
	шт
	12
	0,38
	4,56
	
	

	19. 34
	Уголок              80х80х6 ГОСТ8509-93 С245ГОСТ27772-88 L=5110
	
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0
ГОСТ8509-93
	
	шт
	2
	37,6
	75,2
	
	

	20. 35
	Уголок              70х70х5 ГОСТ8509-93 С245ГОСТ27772-88 L=1824
	
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0
ГОСТ 8509-93
	
	шт
	2
	9,8
	19,6
	
	

	21. 36
	Уголок              50х50х3 ГОСТ8509-93 С245ГОСТ27772-88 
	
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_025=0
ГОСТ 8509-93  
	
	м
	0,4
	2,5
	1
	
	

	22. 37
	Уголок    80х80х8ГОСТ8509-93 С245ГОСТ27772-88 общ L=5400
	
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0
ГОСТ8509-93  
	
	кг
	36,6
	
	
	
	

	23. 38
	Болт 1.1.М16х350 ВСт3пс2
	
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_024=0
ГОСТ 24379.1-2012
	
	шт
	8
	0,74
	5,92
	
	

	24. 39
	Изделие закладное Т1
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_004, 005, 020=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_026
	шт
	2
	347,73
	695,46
	
	

	25. 40
	Изделие закладное Т2
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_004, 005, 020=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_030
	шт
	1
	356,63
	356,63
	
	

	26. 41
	Закладная деталь ЗД1
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_004, 005, 020=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_027
	шт
	3
	68,64
	205,92
	
	

	27. 42
	Труба стальная электросварная прямошовная 325х8                           
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_004, 005, 020=0
	ГОСТ10704-91     В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80
	м
	39,7
	62,54
	2482,806
	
	

	28. 43
	Закладная деталь ОВ 1
 (КПК6) Д1=219, L=810                                                          
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28
	шт
	2
	51,01
	102,02
	
	

	29. 44
	Закладная деталь ОВ 2
(КПК6) Д1=219, L=610                                                              
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28
	шт
	2
	44,71
	89,42
	
	

	30. 45
	Закладная деталь ОВ 3
(КПК6) Д1=42,3, L=460                                                           
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28
	шт
	1
	7,3
	7,3
	
	

	31. 46
	Закладная деталь ЭМ 1
(КПК6) Д1=76, L=810                                                            
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28
	шт
	2
	19,35
	38,7
	
	

	32. 47
	Закладная деталь ЭМ 2
(КПК6) Д1=219, L=810                                                  
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28
	шт
	2
	51,01
	102,02
	
	

	33. 48
	Закладная деталь ЭМ 3
(КПК6) Д1=108, L=810                                                         
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28
	шт
	1
	23,39
	23,39
	
	

	34. 49
	      Закладная деталь ВК 1
      (КПК6) Д1=114, L=810                                                   
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28
	шт
	2
	18,32
	36,64
	
	

	35. 50
	Закладная деталь ВК 2
(КПК6) Д1=88,5, L=610                                                           
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_010=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_лист28
	шт
	2
	13,57
	27,14
	
	

	36. 51
	Сталь листовая 10х80х380-Б-ПН С245
	
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_018=0
ГОСТ 19903-74    ГОСТ27772-88
	
	шт
	2
	2,39
	4,78
	
	

	37. 52
	Закладная деталь ЗД2                            
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_019=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_029=0
	шт
	2
	4,83
	9,66
	
	

	38. 53
	Закладная деталь ЗД3                                            
	Эмаль ПФ-115 2 слоя по 2 слоям грунтовки ГФ-021
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_019=0
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_029=0
	шт
	2
	5,82
	11,64
	
	

	39. 54
	Изделие закладноеТА1
	Цинол в 2 слоя
	NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_015
	NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_017
	м.п.
	2
	2,5
	5
	
	

	40. 55
	Изделие закладноеТА2
	Цинол в 2 слоя
	NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_015
	NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_017
	м.п.
	4,1
	4,9
	20,09
	
	

	41. 56
	Изделие закладноеТА3
	Цинол в 2 слоя
	NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_015
	NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_017
	шт
	1
	9,1
	9,1
	
	

	42. 57
	Труба     L=700         Ø60х3 
	
	NW2P.D.372.2.0URS&&. &&&&&. 011.DC.0001_015
	ГОСТ 10707 С235ГОСТ27772-88
	шт
	1
	2,95
	2,95
	
	

	43. 74
	Изделие закладное ТА1                                      
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0
	NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0
	шт
	2
	224,74
	449,48
	
	

	44. 75
	Деталь поз.3
	
	NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0
	NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0
	шт
	30
	0,3
	9
	
	

	45. 76
	Изделие закладное: узел крепления тоководов к стене
	
	NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC 0001=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001=0 
	NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC 0001_002=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_002=0 
	шт
	120
	
	
	
	

	46. 77
	Швеллер L = 420 10У ГОСТ 8240-97      С235 ГОСТ27772-88
	
	NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC 0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.000_0061=0 
ГОСТ 8240-97
	
	шт
	8
	3,61
	28,88
	
	

	47. 78
	Изделие закладное ТА1
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_003
	NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_007
	шт
	8
	16,84
	134,72
	
	

	48. 79
	Изделие закладное ТА2
	Цинол 2 слоя
	NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_003
	NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_008
	шт
	1
	26,01
	26,01
	
	

	49. 80
	Пластина 260х516х2 С245
	
	NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_002
ГОСТ 19903-74 ГОСТ 27772-88     
	
	шт
	40
	2,11
	84,4
	
	

	50. 81
	Пластина 260х516х3 С245
	
	NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_002
ГОСТ 19903-74 ГОСТ 27772-88     
	
	шт
	40
	3,17
	126,8
	
	

	51. 82
	Изделие соединительное МС3 
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_002, _004, _008, _009, _011
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_016
	шт
	26
	7,7
	200,2
	
	

	52. 83
	Монтажный столик СТ1                         
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_016
	шт
	1
	4,8
	4,8
	
	

	53. 84
	Типовая проходка TD 14         
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_017
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0030_046
	шт
	1
	64,6
	64,6
	
	

	54. 85
	Типовая проходка TD 15                              
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004, _009
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0079_016
	шт
	2
	47,2
	94,4
	
	

	55. 86
	Типовая проходка TD 21                                   
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_009
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_014
	шт
	1
	35,6
	35,6
	
	

	56. 87
	Типовая проходка TD 22                       
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004, _008
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_015
	шт
	3
	41
	123
	
	

	57. 88
	Типовая проходка TD 23                                 



	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004, _017
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_015
	шт
	4
	260,4
	1041,6
	
	

	58. 89
	Изделие закладное ТА133        
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_004, _008, _017
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_014
	шт
	5
	12,5
	62,5
	
	

	59. 90
	Швеллер стальной горячекатаный 14П   С245 L=2110  
	
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_009
ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88
	
	шт.
	2
	26
	52
	
	

	60. 91
	Швеллер стальной горячекатаный 14П   С245 L=1150 
	
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_009
ГОСТ 8240-97 ГОСТ 27772-88
	
	шт.
	1
	14,1
	14,1
	
	

	61. 92
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50x50х5   С245 L=2110  
	
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0059_009
ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-88
	
	шт.
	4
	8
	32
	
	

	62. 93
	Изделие закладное МН1 L=5000
	
	NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_012=1
	NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_010=1
	шт 
	4
	5
	20
	
	

	63. 94
	Труба стальная электросварная бесшовная Ø48х2, х6000
	
	NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_021=1
	ГОСТ 10704-91    В-Ст3сп ГОСТ 10705-80
	М
	6
	2,27
	13,62
	
	

	64. 95
	Профили стальные гнутые замкнутые сварные         100х100х5 L=3000
	
	NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_012=1
ГОСТ 30245-2003 С245ГОСТ 27772-88
	
	шт 
	11
	43,3
	476,3
	
	

	65. 96
	Уголок 63х63х6  L = 100
	
	NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_012=1
ГОСТ 8509-93
	
	шт
	8
	0,6
	4,8
	
	

	66. 97
	Изделие закладное МН2 L=600
	
	NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_012=1
	NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_010=1
	шт 
	8
	1,6
	12,8
	
	

	67. 
	Изделие закладное ТА5                          
	Цинол в 2 слоя
	NW2P.D.120.2.2UMW&&. &&&&&. 012.DC.0002_004, 005
	
	шт.
	12
	2,3
	27,6
	
	

	68. 
	Изделие закладное ТА6    
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.2UMW&&. &&&&&. 012.DC.0002_005
	
	шт.
	1
	110
	110
	
	

	69. 
	Изделие закладное ТА221          
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_002
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_013
	шт.
	16
	14,6
	233,6
	
	

	70. 
	Изделие закладное ТА222 
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_002
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_013
	шт.
	16
	22
	352
	
	

	71. 
	Изделие закладное ТА241 
	Цинол в два слоя
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_002
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108_018
	м.п.
	151
	15,2
	2295
	
	

	72. 
	Изделие закладное ТА57 
	Цинол в 2 слоя
	NW2P.D.120.2.0UМХ&&. &&&&&. 012.DC.0003
	NW2P.D.120.2.0UМХ&&. &&&&&. 012.DC.0003 л35
	шт
	4
	19,0
	76
	
	


                                                                                     
                                                                                 

                                                                              РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

		2.1 Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 г., не бывшим в употреблении, не восстановленным. Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.




                                                                           РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1 Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
3.2 Маркировка упаковки (или бирка) должна строго соответствовать маркировке Товара. Бирка Товара должна содержать: наименование изделия, номер проекта (или наименование объекта) наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
3.3 Номер проекта (или наименование объекта), наименование изделия, вид закладной детали, масса изделия должны быть продублированы на лицевой стороне закладной детали несмываемой краской.




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1 Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
4.2 Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».
Упаковку Товара следует производить, соблюдая меры, исключающие изменения геометрической формы, деформации, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций при их погрузке, разгрузке и хранении.
[bookmark: sub_4152]В качестве основного вида упаковки конструкций для транспортирования и хранения следует применять пакетирование.
[bookmark: sub_4153]Пакетированию подлежат конструкции, детали и сборочные единицы (изделия) малой жесткости и устойчивости.
Отдельные пакеты конструкций выполняют как транспортные или объединяют в них.
[bookmark: sub_4154]Формирование транспортных пакетов следует производить из одноименных изделий или пакетов одного заказа и чертежа или из разноименных отправочных элементов или пакетов в пределах заказа.
[bookmark: sub_4155]Транспортные пакеты изделий должны обеспечивать:
- возможность механизированной погрузки на транспортные средства и выгрузки;
- неизменяемость формы и размеров, сохранность конструкций при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении;
- устойчивость каждого пакета в отдельности и возможность складирования в два яруса и больше, кроме пакетов решетчатых элементов и криволинейных листовых конструкций;
- доступность проверки количества изделий и их маркировки в пакете;
- безопасность формирования, погрузки, выгрузки, возможность поэлементного расформирования пакета;
- надежность и удобство на транспортных средствах согласно правилам, действующим на данном виде транспорта.
[bookmark: sub_4156][bookmark: sub_4158]Изделия (комплектующие детали, крепежные изделия, накладки, сборочные и монтажные приспособления и т.п.) небольшой массы, с габаритами до 1,5 м, надлежит упаковывать в ящичные поддоны (с крышкой или без нее, с цельными или решетчатыми стенками), изготовленные по чертежам изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Допускается поставлять комплектующие изделия в упаковке и таре поставщика.
[bookmark: sub_41513]Для сохранности защитного покрытия конструкций в местах контакта их между собой и со средствами пакетирования необходимо устанавливать и закреплять от выпадения прокладки из дерева, картона, пластмассы и других материалов.
[bookmark: sub_41514][bookmark: sub_41515]Средства скрепления грузов в транспортных пакетах - по ГОСТ 21650-76. Пакеты изделий, а также ящичные поддоны должны иметь маркировку по ГОСТ 14192-96. 



                                                 РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль  материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Условия транспортирования и хранения конструкций следует устанавливать в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150.
Металлоконструкции должны быть оборудованы устройствами, предназначенными как для транспортировки, так и для установки при монтаже. 
При изготовлении, транспортировании и монтаже металлоконструкций не допускается строповка за места, не предусмотренные конструкторской документацией.
Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение конструкций следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность защитного покрытия конструкций. Не допускается выгружать конструкции сбрасыванием, а также перемещать их волоком.
При погрузочно-разгрузочных работах необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ и ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Конструкции следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам, сборочным единицам и маркам.
[bookmark: sub_79]При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение конструкций, пакетов и ящичных поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на конструкциях или внутри них.
[bookmark: sub_710]При многоярусном складировании конструкции пакеты и ящичные поддоны вышележащего яруса необходимо разделять от нижележащего деревянными прокладками, располагаемыми по одной вертикали с подкладками.
[bookmark: sub_711][bookmark: sub_712]Схемы складирования должны исключать деформации конструкций и обеспечивать безопасность расстроповки и строповки конструкций, пакета или ящичного поддона. При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки конструкций.
[bookmark: sub_713]Размеры проходов и проездов на складе между штабелями или отдельными конструкциями должны соответствовать требованиям строительных норм и правил по технике безопасности.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено




РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов  РФ:
- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.; 
- №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. 




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	10.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара.
10.2. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. В целях проведения первичного контроля качества Товара (соответствия требованиям НД, ТУ и договора на поставку, проверка состояния и качества окраски, антикоррозийных покрытий и консервации) Поставщик за 3 (три) рабочих дня до даты поставки партии Товара направляет письменное уведомление Заказчику о готовности осуществить поставку и необходимости выделения специалистов Заказчика для проведения указанных мероприятий.
Доставка специалистов Заказчика для проведения первичного контроля качества Товара к месту нахождения Товара и обратно производится за счет сил и средств Поставщика.
Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения  входного контроля в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль оборудования и материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2», предъявляются в течение 10 (десяти) календарных дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющую данную партию. 
11.1.1. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления о несоответствии Товара обязан прибыть на место поставки товара Заказчику к Заказчику для оформления акта-возврата.
11.1.2. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика, Заказчик составляет акт с участием представителя незаинтересованной организации.
11.2. Претензии по скрытым недостаткам Товара Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта входного контроля, но не позднее четырех месяцев с даты поставки товара Заказчику.
11.3. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии Товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный в соответствиями с условиями настоящего технического задания.
11.4. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12). 11.5. Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов (ржавчина, раковины и др.)
11.6. Все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя. 



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Поставка Товара осуществляется в течение срока действия договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) дней календарных дней с момента получения такой заявки.
Срок окончания поставки – 31.12.2015 г.
13.2.   Товар должен быть доставлен Поставщиком, за свой счет, до площадки строительства: г.Нововоронеж, Промзона, НСМФ АО «Атомэнергопроект»




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлено


                      РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено


                                                                
                                                        

                                                    РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	
	











РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения

	1. 
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0043_004

	2. 
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0206_004

	3. 
	NW2P.D.110.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0005_010

	4. 
	NW2P.D.120.2.1UPZ&&. &&&&&. 012.DC.0001_039

	5. 
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0110_004

	6. 
	NW2P.D.785.0.3UYC&&.CYR&&.010.DC.0001_

	7. 
	NW2P.D.372.2.0URS&&.&&&&&.011.DC.0001_

	8. 
	NW2P.D.130.2.1URF&&.PE&&&.010.DC0001_006=0, NW2P.D.130.2.2URF&&.PE&&&.010.DC.0001_006=0

	9. 
	NW2P.D.770.2.0UMA&&.LAJ&&.012.DC.0001_007

	10. 
	NW2P.D.120.2.0UМA&&.&&&&&.012.DC.0059_016

	11. 
	NW2P.D.708.0.3UYC&&.CYR&&.076.DC.0007_010=1

	12. 
	ТУ 2313-012-12288779-99, 22 листа.

	13. 
	NW2P.D.120.2.2UMW&&. &&&&&. 012.DC.0002

	14. 
	NW2P.D.120.2.0UМA&&. &&&&&. 012.DC.0108

	15. 
	NW2P.D.120.2.0UМХ&&. &&&&&. 012.DC.0003



   Исполнитель Специалист   _________________   В.А.  Мартыненко   

    Начальник УПТО     _________________________ В. В. Тарабрин

Согласовано:

   Начальник ОМТС     _________________________ А. Б. Земляков


 Начальник ПТУ      _________________________ М. А. Брюнин
