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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Счетчик нейтронов СНМ-18 или эквивалент – 10 шт.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 3190654



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Счетчики нейтронов будут применяться для радиационного контроля



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающей среды от 10 до 45°С
Влажность до 60%



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габариты – 32х32х320 мм
Масса прибора – 180 г

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Номинальный рабочий диапазон напряжений – 1275-1500 В
Протяжность плато счетной характеристики – не менее 100 В
Наклон плато счетной характеристики прибора пропорциональный счетчик нейтронов – 
не более 0,5%/В-1

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должны входить паспорт с отметкой службы ОТК, свидетельство о поверке, документация (инструкция по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 10 ноября 2014 года. Возможна досрочная поставка.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы.
	№ п/п
	Наименование товара, производитель
	Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50.
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