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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	Ворота секционные Alutech (или эквивалент)
  

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1.Ворота секционные:
Секционные ворота Alutech (Беларусь) (или эквивалент) промышленного типа серии Classic для проема шириной 4000 мм, высотой 4220 мм. Высокий ВВ подъем, притокола H=2300мм. Телескопический подвес горизонтальных направляющих тип CS-2. Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной не менее 45 мм с защитой от защемление пальцев. На торцы панелей должны быть установлены боковые накладки. Тип панелей S-Гофр. Цвет ворот снаружи белый RAL 9016, изнутри RAL9002. Торсионовый вал (ресурс не менее 25 000  циклов) .Устройство защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). Ручка для подъема-опускания ворот. Пружинный засов. Канат для ручного подъема ворот. Калитка встроенная. Высота порога составляет не более 95мм (комплект калитки включает :  контакт калитки, усиливающий корпус замка, врезной замок, комплект ключей (2 шт), комплект алюминиевых ручек, линейный доводчик). A-BOX  коммутационный комплект. Электропривод BFT (Италия) KIT PEGASO (или эквивалент) с блоком управления SIRIO MA 230V осевой, ручной цепной редуктор, с энкодером, 230В,70Hм, 24 об/мин, до 25 кв.м стандартного подъема ворот, ED=30%,IP54

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование и количество

Ворота секционные Alutech (или эквивалент) – 2 к-т

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки и монтаж ворот в течение 20 дней с даты подписания договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник ОС                                   _________________________     Д.П. Давыдов

Исполнитель                                    __________________________  А.А. Тугушев                              

