[bookmark: _Toc378234314][bookmark: _Toc384393773][bookmark: _Toc389211795]Техническое задание
	

№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	

Ед. 
изм
	

Ко-личество

	1. [bookmark: _Toc384393774][bookmark: _Toc384393881][bookmark: _Toc388366365][bookmark: _Toc389127171][bookmark: _Toc389211796]
	Огнетушитель

Типа ОП-2 или эквивалент.
	Переносной порошковый закачного типа. Применяется для защиты от возгорания бытовых помещений, промышленных объектов. Масса заряда ОТВ 2 кг, время выхода ОТВ6 секунд, длина выброса ОТВ 2 м. Общая масса 3 кг, огнетушащая способность 0,7 м².
	шт.
	20

	2. 
	Огнетушитель

Типа ОУ-3 или эквивалент
	Предназначен для тушения загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С). В качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (СО2), масса заряда 3 кг.
	шт.
	40

	3. 
	Огнетушитель

Типа ОУ-5 или эквивалент.
	Предназначен для защиты промышленных и гражданских объектов, загораний на электрофицированном  железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находящихся под напряжением не более 10 кВ, вместимость баллона 5 л, огнетушащее вещество двуокись углерода (СО2) по ГОСТ 8050-85, продолжительность подачи огнетушащего вещества 9 сек, эксплуатируются в диапазоне рабочих температур от - 40˚ С до +50˚С, масса заряда 5 кг, время выхода ОТВ 8 секунд, длина выброса ОТВ 3 м, общая масса 17 кг.
	шт.
	15

	4. 
	Огнетушитель

Типа ОУ-8 или эквивалент.
	Вместимость баллона 6 л, огнетушащее вещество двуокись углерода (СО2) по ГОСТ 8050-85, продолжительность подачи огнетушащего вещества 10 сек, габаритные размеры 640х162х220 мм, масса заряда 4,2 кг, максимальное рабочее давление при t=20˚С 5,8 МПа (58 кгс/см²).
	шт.
	14

	5. 
	Подставка под огнетушитель

Типа П-10 или эквивалент.
	Металлическая напольная, предназначенная для размещения на ней переносных огнетушителей до 10 кг, размер 170х400х170 мм, масса не более 2,5 кг, окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный (RAL 3020) цвет, материал высокопрочный металл.
Рассчитана на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5°C до +45°C и относительной влажности до 95%.
	шт.
	70

	6. 
	Подставка под огнетушитель

Типа П-15 или эквивалент.
	Металлическая напольная, предназначенная для размещения на ней переносных огнетушителей до 10 кг, размер 200х400х200 мм, масса не более 2.75 кг, окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный (RAL 3020) цвет, материал высокопрочный металл.
Рассчитана на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5°C до +45°C и относительной влажности до 95%.
	шт.
	70

	7. 
	Рукав пожарный

Типа  ГР-7, «Стандарт» или эквивалент.
	В сборе с головками ГР-70. 
Технические характеристики:
Улучшенный гидроизоляционный слой и морозостойкость до -55°C;
длина скатки 20±1 м;
внутренний диаметр – 66 мм;
рабочее давление - 1,6 МПа;
интервал рабочих температур от -55°С до +45°С;
масса скатки –ф66 - 11 кг.
Рабочее давление до 1,6 МПа.
	шт.
	50

	8. 
	Рукав пожарный

Типа ГР-50, «Универсал» или эквивалент.
	В сборе с соединительными головками ГР-50 и ручным стволом РС-50.01.
Технические характеристики:
Длина скатки 20±1м;
внутренний диаметр -51,66мм;
рабочее давление -1,0МПа; 
интервал рабочих температур от-5˚С; 
масса скатки-5кг.
Головка напорная соединительная рукавная ГР-70 предназначена для быстрого, прочного и герметичного соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием.
Технические характеристики:
Масса не более 0,47 кг.
Внутренний диаметр 57 мм.
Рабочее давление 1,2 Мпа
Диаметр по клыкам 128 м.
	шт.
	31

	9. 
	Ствол пожарный

Типа РС-70 или эквивалент.
	Предназначены для крепления на конце пожарного рукава 66мм. Используется для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара.
Технические характеристики:
Материал: пластик ПВХ;
Рабочее давление: 6 кгс/см²;
Расход воды при давлении у ствола 4 кгс/см² - 7,4 л/с, не менее;
Дальность водяной струи при давлении у ствола 4 кгс/см² - 32 м;
Диаметр выходного отверстия насадка -19мм;
Длина ствола – 450 мм;
Реактивное усилие – 23,1 кгс;
Тип соединительной головки – ГМ-70;
Масса – 1,85 кг.
	шт.
	10


[bookmark: _Toc384393780][bookmark: _Toc384393887][bookmark: _Toc384393786][bookmark: _Toc384393893][bookmark: _Toc370812246][bookmark: _Toc384393810][bookmark: _Toc384393917][bookmark: _Toc388366371][bookmark: _Toc389127176][bookmark: _Toc389211801]Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия); товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;
· Гарантийные сроки на предлагаемый товар – не менее установленного производителем;
· товар должен быть рассортирован по видам;
другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
