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                     РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
услуги по ремонту подъемного электродвигателя П2-630-215-4К  шахтной подъемной машины шахты 3В 
                      РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
          Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг
Ремонт подъемного электродвигателя П2-630-215-4К  шахтной подъемной машины шахты 3В.
Характеристики двигателя:
 - тип                                             -  П2-630-215-4К;
 - мощность. кВт                          – 1450;
 - напряжение статора, В            –  870;
 - ток статора, А                           – 1930;
 - частота вращения, об/мин      -  38;
 - возбуждение независимое       -  220/110В, 108/216А.
 Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг
В ремонт подъемного электродвигателя П2-630-215-4К  входит: 
- предварительная дефектовка  электродвигателя;
- демонтаж проволочного бандажа со стороны коллектора;
- демонтаж постоянных клиньев;
- опрессовка мест паек технологическими распорками;
- перепайка петушков (100%);
- демонтаж технологических распорок, чистка мест паек;
- опрессовка обмотки постоянными клиньями;
- наложение и запечка бандажа из стеклобандажной ленты;
- шлифовка контактной поверхности коллектора;
- продорожка коллектора;
- проверка паек микроометром;
- измерение сопротивления обмотки якоря;
- высоковольтные испытания обмотки якоря (программа испытаний согласовывается с Заказчиком)
Примечание: перед началом работ, верхняя половинка магнитной системы будет демонтирована, вал якоря отсоединен от приводного механизма. Монтаж верхней половинки магнитной системы, соединение валов осуществляется силами Заказчика 
 Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки.
Согласно подразделу 2.2 настоящего ТЗ

                      РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
               Подраздел 3.1 Общие требования
- ремонт должен производиться квалифицированным персоналом: электрики не менее двух человек с группой по электробезопасности не ниже IV.
- Исполнитель обязан предоставить услуги по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение», шахта 3В ПУР №1.   
               Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг
 В процессе и по окончании ремонта произвести испытания якоря
 - результаты испытаний должны соответствовать разделу 8 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»
             Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам  оказываемых услуг
   - Исполнитель гарантирует Заказчику, бесперебойную работу отремонтированного оборудования  в течение гарантийного срока, но не менее 12месяцев;
  - Исполнитель устраняет недостатки, выявленные в процессе эксплуатации отремонтированного оборудования  согласно  гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
              Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности
     Любая  информация  о  финансовой,  хозяйственной  или иной  деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам.
             Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности
результата оказанных услуг
  - расходы, связанные с устранением брака по вине Исполнителя при ремонте якоря  генератора, несет Исполнитель.
           Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика
     Не требуется
         Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника
 -  иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду  работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 24.1.пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов, 24.9. монтаж подъемно-транспортного оборудования
 - опыт работы не менее 3 лет; 
 - срок выполнения услуг  - с 01.05.2014г. по 31.05.2014г.
        Подраздел 3.8 Специальные требования
Не требуются

                    РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
           Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг
     Подтверждением факта оказания Услуг Исполнителем по ремонту генератора 
П2-630-215-4К является Акт приемки-передачи выполненных работ  по утвержденной форме. Акт выполненных работ  согласовывается и подписывается полномочными представителями обеих Сторон.
          Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг
     - сдача результатов работ, оформленных  в установленном порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя по Акту приемки-передачи выполненных работ.
          Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных
документов (оформление результатов оказанных услуг)
    Должны быть представлены протоколы испытаний  двигателя: 
  - протоколы технологических испытаний в процессе ремонта;
  - протоколы измерения  сопротивления постоянному току обмоток возбуждения;
  - протоколы измерения  сопротивления постоянному току обмотки якоря;
  - протокол испытания изоляции якоря.
     Результаты испытаний должны соответствовать разделу 8 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» 

     РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ                       ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


        
                    
  РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	 Расшифровка сокращения

	1
	ОАО «ППГХО»
	Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

	2
	ПУР №1
	Подземный урановый рудник №1



         
РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	






