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Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Основание: 
Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2012г.
Выполнение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
2. Адрес поставки товара и выполнения работ: 
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Дубъязский тракт, 21-й км (Казанское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).
3. Сроки и график поставки товара и выполнения работ: 
Дата начала поставки и выполнения работ – со дня подписания договора; 
дата окончания поставки и выполнения работ – не позднее 20 декабря 2012 года.
4. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 
Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе:
- 	Региональным главным управлением МЧС России на проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.
5. Требования к продукции, работам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):
Оборудование  должно иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.  Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки. Оборудование должно быть поставлено новым (не бывшим в эксплуатации), работоспособным. Поставщик организует транспортировку, установку, монтаж и подключение оборудования, необходимого для противопожарной части  объектовых систем сигнализации в помещениях на ПХРО: водонапорная башня, ТП, насосная, дизельная непосредственно на площадке Заказчика по адресу, указанному в п.3.4.  Гарантийный срок на поставленное  оборудование – 12 месяцев. Гарантия на качество работ по монтажу и пуско-наладке – 12 месяцев. 
6. Перечень и технические характеристики товаров:
	Наименование и характеристика
	Ед.измерения
	Количество

	Труба гофрированная двустенная, внеш. диаметр 110 мм, бухта 50 м
	м
	60

	
	
	

	Смотровое устройство 335х240х255
	шт
	6

	Смотровое устройство (без дна) 335х240х255DKS 025003
	шт
	5

	Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных светодиодных индикаторах и 8 системных индикаторах. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 ВС 2000 БИ SMD
	шт
	1

	
	
	

	Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион» С2000-БКИ
	шт
	1

	
	
	

	Бокс накладной без замка, 700х750х170 мм. Бокс 6-1-Н
	шт
	1

	Бокс накладной без замка, 350х250х95 мм. Бокс 3-1-Н
	шт
	1

	Кабель, витая пара, экранированный 5 кат., м, наружный, оболочка полиэтилен 4х2х0,5 FTP
	м
	235

	
	
	

	Кабель 20 пар ТранзитТППэп 20х2х0,5
	м
	35

	Кабель канал LegrandDLP 50х105
	м
	17

	Кабель канал Legrand20х12,5 DLPlus
	м
	4

	Кабель монтажный для ПС, не поддерживающий горения в пучках КПСВВнг-LS 1х2х0,5, км
	м
	120

	
	
	

	Кабель 2 х 0,75ШВВП 2 х 0,75
	м
	50

	2 х 0,75 мм кв Провод ШВВП, м
	м
	30

	Кабель силовой 3х1 ПВС
	м
	75

	Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой. От минус 30 до + 50 С (для ТО) С2000-ПИ
	шт
	2

	
	
	

	Аккумулятор 12 В, емкость 12 А часSF 1212
	шт
	3

	Источник питания 12 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под АКБ 7-12 АчБП Скат 1200 И7
	шт
	1

	
	
	

	
	
	

	Планка заземления СМОПЗ-19-80А
	шт
	1

	Распаячная коробка о/у, 140х200 мм, h = 75 мм, шт67055
	шт
	1

	Провод заземления
	м
	75

	Розетка RJ-45, двойная, белая, 62 х 60 х 26 ммSB-2-8P8C-C5e-WH
	шт
	5

	Коробка распред. тел. 10 парн., штКРТН
	шт
	1

	Крепёж для закрепления лотковых секций
	уп
	16

	Лоток неперфорированный замковый с крышкой 50х100х2000
	м
	13

	
	
	

	Световой оповещатель двухстороннийМолния 2х12 табло
	шт
	3

	Дин рейка IEK
	шт
	13

	Извещатель пожарный ручной ИПР-И (ИПР-513-6)
	шт
	4

	Извещатель пламени. Чувствительный элемент устанавливается в зоне контроля на расстоянии до 20 м. Может эксплуатироваться в промышленных и уличных условияхИП 329-5 "Аметист" 01
	шт
	2

	
	
	

	
	
	

	Извещатель тепловой максимальный на 96 С 
с индикатором ИП-101-1А-А3
	шт
	6

	
	
	

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-58 (ECO1003, ДИП-58)
	шт
	8

	
	
	

	Основание для извещателя Е 1000В
	шт
	8

	Свето-звуковое устройство (сирена) Маяк 12КП
	шт
	6

	Автомат защиты 16АIEK
	шт
	1

	Модульная серия IEK серия IP30 КМПн 1/2Бокс для автоматов
	шт
	1

	
	
	

	IEK Зажим контактный наборный (колодка клеммная) Зажим ЗНИ-4
	шт
	160

	
	
	

	Заглушка зажима
	шт
	32

	Прибор контрольныйС2000-10
	шт
	1

	12 В, 4 А, кратковременно и в режиме резерва до 4,5 А, корпус под АКБ 7—12 АчБП Скат 1200 И7
	шт
	2

	Замок технологический почтовый 20-22/45 EKF
	шт
	1


7. Перечень работ:
- 	Раскоп и закапывание траншеи для пожарной сигнализации 63 метра;
- 	Монтаж канализации связи между указанными зданиями и КПП №1 (заливка раствором лючков и восстановление дороги);
- 	Монтаж пожарной сигнализации в зданиях: дизельная, насосная, ТП, водонапорная башня;
- 	Монтаж лотковой кабельно-несущей системы зданий: дизельной, насосной, ТП, водонапорной башни;
- 	Подключение существующей сигнализации помещения дизельной электростанции к единому комплексу сигнализации площадки;
- 	Подключение смонтированной сигнализации указанных помещений к единому комплексу сигнализации площадки.
- 	Установка блоков индикации в помещении пультовой КПП №1;
- 	Пуско-наладка сигнализации  в зданиях: дизельной, насосной, ТП, водонапорной башни;
- 	Программирование новых разделов сигнализации на пульте охраны КПП №1.
8. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…): 
На все виды работ должен быть представлен комплект проектно-сметной документации. Проект должен быть согласован с МЧС. На момент поставки на оборудование должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация по открытому запросу цен в электронной форме на право заключения договора на приобретение и монтаж системы пожарной сигнализации в  помещениях на ПХРО (водонапорная башня, ТП, насосная, дизельная) Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
