ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку контроллеров
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка контроллеров для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Контроллер R27AHF29ADC1-62
(или эквивалент)

	1. Специализированный контроллер R27AHF29ADC1-62 предназначен для работы в составе емкостных средств обнаружения использующих трансформаторно-мостовую схему измерения импеданса чувствительного элемента (ЧЭ). 

Контроллер реализует следующие функции:

1.1 Формирование синусоидального напряжения для питания трансформаторно-мостовой схемы измерения импеданса ЧЭ. 

1.2 Усиление и фильтрацию выходного напряжения мостового трансформатора (эквивалентная добротность полосового фильтра не хуже 25)

1.3 Синхронное детектирование активной и емкостной составляющих импеданса ЧЭ с последующей их оцифровкой с разрешением до 13 разрядов. 

1.4. Обеспечение динамического диапазона измеряемого импеданса по емкости не менее 10 нФ и по активной составляющей не менее (300 Ом)-1  при выборе соответствующего мостового трансформатора.

1.5 Выделение активной и емкостной составляющих приращений импеданса ЧЭ. При этом взаимопроникновение активной и емкостной составляющих приращений импеданса ЧЭ не превышает 15% во всем диапазоне рабочих температур 

1.6 Обмен информацией по последовательному каналу с компьютером со скоростью 115200 бит/сек. 

1.7 Обеспечение по последовательному каналу диапазона регулировки фазы опорных напряжений синхронных детекторов от 0 до 360 градусов с точностью не хуже 1%.

1.8 Формирование синхронизирующих сигналов (при необходимости) для управления и обмена информацией с контроллером R27AHF29ADC2-62, который используется для реализации дополнительного канала обнаружения в емкостных средствах обнаружения.

2(( Электропитание контроллера R27AHF29ADC1-62 осуществляется от источника постоянного напряжения 5 В ±10%  . 

3 Контроллер R27AHF29ADC1-62  имеет 3 рабочие частоты (кГц): 62,2±1,7 57,3±1,7 53,2±1,7.

4 Контроллер R27AHF29ADC1-62  может управлять в качестве ведущего контроллера контроллером R27AHF29ADC2-62 . При этом оба контроллера должны иметь одинаковые заводские номера.

5 Контроллер R27AHF29ADC1-62  сохраняет работоспособность при:

                 температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50оС;

относительной влажности воздуха 98%  при температуре  25оС.

6 Контроллер R27AHF29ADC1-62  вместе с этикеткой должен быть упакован в пакет  AirCap.

7 Габаритные размеры без упаковки не более 30х41 мм. На печатной плате контроллер R27AHF29ADC1-62 устанавливается на двух розетках  типа PBD 28. Расстояние между центрами контактных площадок у соседних розеток  не более 15.248 мм.


	не менее 12 месяцев
	315
	шт.

	2
	Контроллер R27AHF29ADC2-62
(или эквивалент)

	1. Специализированный контроллер R27AHF29ADC2-62 предназначен для работы в составе емкостных средств обнаружения использующих трансформаторно-мостовую схему измерения импеданса чувствительного элемента (ЧЭ) под управлением контроллера R27AHF29ADC1-62. 

Контроллер реализует следующие функции:

1.1 Усиление и фильтрацию выходного напряжения мостового трансформатора (эквивалентная добротность полосового фильтра не хуже 25)

1.3 Синхронное детектирование активной и емкостной составляющих импеданса ЧЭ с последующей их оцифровкой с разрешением до 13 разрядов. 

1.4. Обеспечение динамического диапазона измеряемого импеданса по емкости не менее 1 нФ и по активной составляющей не менее (3000 Ом)-1  при выборе соответствующего мостового трансформатора.

1.5 Выделение активной и емкостной составляющих приращений импеданса ЧЭ. При этом взаимопроникновение активной и емкостной составляющих приращений импеданса ЧЭ не превышает 15% во всем диапазоне рабочих .

2(( Электропитание контроллера R27AHF29ADC2-62 осуществляется от источника постоянного напряжения 5 В ±10%  . 

3 Контроллер R27AHF29ADC2-62  имеет 3 рабочие частоты (кГц): 62,2±1,7 57,3±1,7 53,2±1,7.

4 Контроллер R27AHF29ADC2-62  работает только под управлением в ведущего  контроллера R27AHF29ADC1-62 . При этом 

оба контроллера должны иметь одинаковые заводские номера.

5 Контроллер R27AHF29ADC2-62  сохраняет работоспособность при:

температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 50оС;

относительной влажности воздуха 98 %  при температуре  25оС.

6 Контроллер R27AHF29ADC2-62  вместе с этикеткой должен быть упакован в пакет  AirCap.

Допускается контроллеры R27AHF29ADC1-62  и R27AHF29ADC2-62 с одинаковыми  заводскими номерами упаковывать в один  пакет  AirCap  

7 Габаритные размеры без упаковки не более 30х41 мм. На печатной плате контроллер R27AHF29ADC1-62 устанавливается на двух розетках  типа PBD 28. Расстояние между центрами контактных площадок у соседних розеток не более  15.248 мм.
	не менее 12 месяцев
	315
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 14 недель с даты заключения договора
Начальник отдела снабжения                                                                                                    Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                Е.Ю. Фадеева
