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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
На выполнение работ по (реконструкции) производственных помещений в корпусе №15 (цех 36) ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

Помещение №101 в осях 3-4/К-Н
1. Демонтаж трубы диаметром 57 мм – 28м/п
2. Демонтаж трубы и уголков (7 мест) на высоте до 4м – 28 кг
3. Зачистка стены отслоения штукатурки и краски от промочек – 16,2м2
4. Обработка противогрибковыми составами  поверхностей стен – 16, 2м2
5. Сплошное выравнивание поверхности стен – 16,2м2
6. Покраска стен водоэмульсионными составами – 16,2 м2
7. Устройство дверного откоса:
Оштукатуривание по сетке рабице – 0,42 м2
Грунтовка оштукатуренной поверхности откосов – 0,42м2
Сплошное выравнивание оштукатуренной поверхности откосов – 0,42м2
Покраска водоэмульсионными составами поверхностей откосов – 0,42м2
8. Разборка линолеума – 45,7м2
9. Разборка стяжки цементной толщиной 60мм –  45,7 м2
10. Армирование стяжки кладочной сеткой шагом 100х100 мм диаметром 4мм – 45,7м2
11. Устройство стяжки цементно-песчаным раствором толщиной 60мм – 45,7м2
12. Устройство полов из металлической перфорированной  плитки 300х300 мм на растворе – 45,7м2 
13. Заделка отверстий диаметром 160мм – 0,2 м3.

Помещение № 102 в осях 4-5/К-Н
14. Демонтаж воздуховода – 17,8м2
15. Демонтаж теплоизоляции толщиной 50мм – 17,8м2
16. Кирпичная кладка простенков – 0,96м3
17. Оштукатуривание поверхностей стен – 3,84м2
18. Грунтовка поверхностей стен – 3,84 м2
19. Сплошное выравнивание поверхностей стен – 3,84м2
20. Грунтовка поверхностей стен – 3,84 м2
21. Покраска поверхностей стен водоэмульсионными составами – 3,84м2
22. Очистка балок потолка от краски – 20,46 м2
23. Грунтовка балок потолка – 20,46м2
24. Ремонт штукатурки балок потолка – 6,138м2
25. Сплошное выравнивание балок потолка – 20,46м2
26. Грунтовка балок потолка – 20,46м2
27. Окраска балок потолка водоэмульсионными составами – 20,46м2
28. Частичная отбивка старого штукатурного слоя со стен – 48,7м2
29. Грунтовка поверхностей стен – 48,7м2
30. Ремонт штукатурки стен – 48,7 м2
31. Сплошное выравнивание поверхностей стен – 162,14м2
32. Грунтовка поверхностей стен – 162,14м2
33. Окраска стен водоэмульсионными составами – 162,14м2
34. Демонтаж чугунной плитки 540*540мм толщиной 10мм – 20,65м2
35. Разборка стяжки цементной толщиной 60мм – 36,19м2
36. Засыпка вручную котлованов, ям гравием – 7,13м3
37. Уплотнение гравия пневмотрамбовками – 7,13м3
38. Армирование стяжки кладочной сеткой 100*100 мм диаметром 4мм – 48,1м2
39. Устройство стяжек цементно-песчаным раствором толщиной 60мм  - 48,1м2
40. Монтаж металлической перфорированной плитки 300*300мм – 48,1м2
41. Установка и разборка лесов на высоту до 4,5м – 48,1м2 
42. Обезжиривание металлической двери – 9,12м2
43. Грунтовка металлической двери – 9,12м2
44. Окраска масляными составами металлической двери – 9,12м2 

Помещение №103 в осях 5-6/К-Н
45. Демонтаж металлоконструкций (старых труб, уголков, швеллеров, арматуры) – 35 кг
46. Закладка отверстий кирпичом (2 отверстия) – 0,06м3
47. Грунтовка поверхности стены по оси Н – 13,05м2
48. Оштукатуривание поверхности стены по оси Н – 12,1 м2
49. Ремонт штукатурки стен отдельными местами – 0,95 м2
50. Сплошное выравнивание стен под окраску – 74,7м2
51. Грунтовка поверхностей стен – 169,4м2
52. Покраска стен водоэмульсионными составами– 169,4м2
53. Грунтовка швеллера с последующей масляной окраской за 2 раза – 2,8м2
54. Грунтовка металлического уголка №63 с последующей масляной окраской за 2 раза – 6,9м2
55. Грунтовка металлической трубы диаметром 57 с последующей масляной окраской за 2 раза – 8,1м2
56. Грунтовка регистров диаметром 132 с последующей масляной окраской за 2 раза – 8,4м2

Помещение №104 в осях 6-7/К-Н
57. Демонтаж металлоконструкций (старых труб, уголков, швеллеров, арматуры) – 45 кг
58. Ремонт штукатурки стен отдельными местами – 1,25 м2
59. Заделка отверстий транзита трубопроводов (2 отверстия) – 0,25м2
60. Устройство фундаментов под «песочницу»:
Демонтаж бетонной подготовки – 0,057 м3
Выравнивающая стяжка цементно-песчаным раствором толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной 100*100 мм диаметром 4мм – 0,3м2
Заделка трещин цементно-песчаным раствором – 4 места
61. Грунтовка стен – 90,5м2
62. Сплошное выравнивание поверхностей стен– 90,5м2
63. Грунтовка поверхностей стен – 164,2м2
64. Покраска поверхностей стен водоэмульсионными составами– 164,2м2
65. Грунтовка швеллера с последующей масляной окраской за 2 раза – 2,8м2
66. Грунтовка металлического уголка №63 с последующей масляной окраской за 2 раза – 5,04м2
67. Грунтовка регистров с последующей масляной окраской за 2 раза – 8,4м2
68. Грунтовка труб диаметром 57мм с последующей масляной окраской за 2 раза – 1,95м2

Помещение №105 в осях 7-8/К-Н
69. Кирпичная кладка простенка в осях 8/К-Н – 0,17м3
70. Оштукатуривание кирпичной кладки простенка в осях 8/К-Н – 0,56м2
71. Сплошное выравнивание поверхности простенка в осях 8/К-Н – 0,56м2
72. Грунтовка поверхности простенка в осях 8/К-Н – 0,56м2
73. Окраска водоэмульсионными составами поверхности простенка в осях 8/К-Н – 0,56м2
74. Грунтовка труб диаметром 57 с последующей масляной окраской за 2 раза – 3,24м2
75. Грунтовка труб диаметром 25 с последующей масляной окраской за 2 раза – 0,52м2
76. Грунтовка труб диаметром 132 с последующей масляной окраской за 2 раза – 7,84м2
77. Грунтовка швеллера №16 с последующей масляной окраской за 2 раза – 6,24м2
78. Грунтовка двутавра №16 с последующей масляной окраской за 2 раза – 4,32м2
79. Грунтовка уголка №63 с последующей масляной окраской за 2 раза – 4,42м2

Помещение №106 в осях 11-12/К-Н
Заделка оконного проема в осях 11-12/К:
80. Демонтаж защитных экранов (армированное стекло) с оконного проема – 18,9м2
81. Облицовка оконной рамы по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами– 21,84м2
82. Грунтовка оконного проема по ГКЛ – 21,84м2
83. Подготовка под окраску – 21,84м2
84. Окраска водоэмульсионными составами оконного проема по ГКЛ – 21,84м2
85. Устройство металлического каркаса из профиля между колоннами (температурный шов) – 7,15м/п
86. Облицовка металлическим листом толщиной 1мм температурного шва по металлическому каркасу – 1,6м2
87. Грунтовка металлического листа – 1,6м2
88. Окраска металлического листа – 1,6м2
89. Грунтовка и покраска швеллера №22 масляными составами за 2 раза– 3,36м2

Помещение № 107 в осях 9-17/А-Г.
90. Демонтаж чугунной плитки 540*540мм толщиной 10мм– 278м2
91. Демонтаж цементной стяжки  толщиной 80мм– 278м2
92. Демонтаж металлического уголка – 78м/п
93. Монтаж металлического уголка 32х32 в каналах – 83,6м/п
94. Перекрытие каналов металлическим рифленым листом толщиной 6мм с ребрами жесткости – 19м2
95. Устройство каналов под трубопроводы шириной 400мм глубиной 100мм – 18м/п
96. Армирование стяжки кладочной сеткой диаметром 4мм 100х100 – 278м2
97. Устройство бетонных полов толщиной 100мм – 278м2
98. Упрочнение пола топпингом – 278м2
99. Обрамление металлических ворот резиной (ширина 200мм)– 14 м/п
100. Засыпка траншей гравием фракции 20-40мм– 5,6м3
101. Уплотнение гравия пневмотрамбовками – 5,6м3
Устройство фундамента под печь ППО в осях 12-13
102. Демонтаж бетонной подготовки – 1,84м3
103. Разработка грунта – 4,58м3
104. Щебеночная подготовка с последующим уплотнением – 1,04м3
105. Устройство ж/б фундаментов – 4,792 м3
106. Устройство обрамления стен из уголка №50 – 9,2м/п
107. Прокладка кабельных каналов из п/э труб диаметром 80мм – 8,67м/п
108. Засыпка пазух щебнем с последующей трамбовкой – 0,44м3
109. Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 100мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм под полы – 2,8м2

С/У мужской в осях 15-16/К-Н
110. Облицовка оконной рамы по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами– 5,08м2
111. Подготовка под окраску водоэмульсионным составом – 5,08м2
112. Окраска водоэмульсионными составами – 5,08м2

С/У женский в осях 15-16/К-Н
113. Облицовка оконной рамы по системе КНАУФ по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами– 5,08м2
114. Подготовка под окраску водоэмульсионным составом – 5,08м2
115. Окраска водоэмульсионными составами – 5,08м2
116. Устройство металлического листа толщиной 2мм на антресоли – 4,56м2
117. Грунтовка металлического листа с последующей масляной окраской за 2 раза – 9,12м2

Цеховое помещение в осях 3-20/Г-К
118. Демонтаж фундаментов под электрошкафами (3 шт.):
Разборка железобетонных фундаментов – 0,52м3
Демонтаж металлоконструкций в фундаменте – 0,179т
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной  шагом 100*100мм диаметром 4мм – 3,3м2
Устройство полов из плит чугунных – 3,3м2
119. Устройство полов (в осях 8-9/К-Н) из металлических перфорированных плит 300*300мм на растворе с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4мм – 7,68м2
120. Ремонт стены в осях 16-20/К
- Грунтовка кирпичной кладки стен – 18,6м2
- Оштукатуривание кирпичной кладки стен – 18,6м2
- Сплошное выравнивание поверхностей стен – 18,6м2
- Грунтовка оштукатуренной поверхности стен – 22,32м2
- Окраска стен водоэмульсионными составами – 22,32м2
121. Демонтаж рельсового пути в осях 4-5/Г-К:
- Демонтаж цементной стяжки толщиной 60 мм – 6,87м2
- Демонтаж железобетонной подготовки толщиной 150 мм – 6,87м2
- Демонтаж рельсового пути – 6,8 м/п
- Устройство бетонной подготовки толщиной 60мм– 1,03м3
- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 100мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм – 6,87м2
- Устройство полов из плит чугунных  – 6,87 м2
122. Демонтаж цементной стяжки армированной толщиной 60 мм – 15,27м2
123. Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм – 15,27м2
124. Устройство полов из плит чугунных  – 15,27м2
125. Перекрытие каналов чугунной плиткой: 
- Демонтаж стяжки цементной толщиной 60 мм –2,66м2
- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм – 2,66м2
- Монтаж плитки чугунной  – 13,3м2
- Установка рифленого листа толщиной 3мм с огрунтовкой и окраской- 1м2

Помещение цеха в осях 20-21/А-К (Дробеструйное отделение)
126. Ремонт полов в осях 20-21/Л-И:
- Демонтаж бетонной подготовки – 0,05м3
- Бетонная подготовка под полы толщиной 60мм – 0,34м3
- Устройство полов из металлической перфорированной плитки 300*300мм на растворе с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4мм – 2,25м2
127. Ремонт полов в осях 20-21/А-Г:
- Демонтаж цементной стяжки толщиной 60 мм – 52,7м2
- Демонтаж металлической плитки – 52,7м2
- Демонтаж цементной стяжки толщиной 60 мм под старой металлической плиткой – 52,7м2
- Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной 100*100мм диаметром 4 мм – 52,7м2
- Устройство полов из плитки металлической перфорированной 300*300 мм на растворе– 52,7м2
128. Ремонт стен:
- Оштукатуривание стены по оси 20-21/К – 38,91м2
- Оштукатуривание стены по оси 20-21/А – 12,53м2
- Оштукатуривание стены по оси 20/А-Г – 6,05м2
- Оштукатуривание стены по оси 21/А-Г – 5,53 м2
129. Отбивка старого штукатурного слоя по оси 20/А-К – 188,94м2
130. Очистка стен от старой краски по оси 20/К-А – 188,94м2
131. Грунтовка поверхностей стен – 377,88м2
132. Сплошное выравнивание поверхностей стен – 377.88м2
133. Окраска стен водоэмульсионными составами – 377,88м2
134. Ремонт потолков:
- Очистка старого штукатурного слоя по балкам и перекрытиям – 121,14м2
- Ремонт штукатурного слоя потолка – 48,456м2
- Грунтовка поверхностей потолка – 121,14м2
- Сплошное выравнивание потолка – 121,14м2
- Окраска потолка водоэмульсионными составами – 121,14м2
135. Окраска антресолей масляными красками за 2 раза – 149,33м2
136. Окраска воздуховодов масляными красками за 2 раза – 38,8м2
137. Окраска трубопроводов масляными красками за 2 раза – 3,12м2
138. Демонтаж металлоконструкций и трубопроводов – 40кг
139. Заделка отверстий кирпичом после прокладки коммуникаций – 1,6м3
140. Установка и разборка лесов на высоту 10,5м – 25,6м2 
141. Установка и разборка лесов на высоту 4,6м – 149,3м2 
142. Установка и разборка лесов на высоту 6,6м – 50,4м2 
143. Усиление штукатурного слоя металлической сеткой 100*100 мм диаметром 4мм– 2,4 м2
Устройство фундамента под печь ППО в осях 13-15/Г-Е
144. Демонтаж плитки чугунной – 3,6м2 
145. Демонтаж цементной стяжки – 23,16м2
146. Демонтаж бетонной подготовки – 0,76м3
147. Демонтаж железобетонного фундамента – 2,5м3
148. Разработка грунта – 2,78м3
149. Щебеночная подготовка с последующим уплотнением – 0,84м3
150. Устройство ж/б фундаментов – 4,412 м3
151. Устройство обрамления стен из уголка №50 – 9,2м/п
152. Прокладка кабельных каналов из п/э труб диаметром 80мм – 10,5м/п
153. Засыпка пазух щебнем с последующей трамбовкой – 1,76м3
154. Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 100мм с армированием сеткой кладочной шагом 100*100мм диаметром 4 мм под полы – 6м2
155. Устройство полов из плит чугунных на растворе с армированием сеткой кладочной шагом 100*100 диаметром 4мм – 18,16м2

Прочие работы

180.        Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз –  38.8 т.


Материалы заказчика (б/у)
181.        Плиты чугунные – 56,9м2

Электромонтажные работы
Освещение в осях 20-21/А-К (дробеструйное отделение)

1.  Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм – 100 м.
2. Демонтаж щитков, пускателей, автоматов, блоков, розеток – 25 шт.
3. Монтаж щитка ЩРн-24-136 – 1 шт.
4. Установка автоматов в щиток – 7 шт.
5. Установка розеток 220В в щиток на Din рейку – 1 шт.
6. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 – 12 жил
7. Монтаж светильников светодиодных 36Вт, 3600 Лм, IP20 аналог ЛПО 2х40 на перфорированный профиль – 19 шт.
8. Монтаж профиля перфорированного на штырях сечением 80х40мм для установки светильников на высоту 4 м – 40 м.
9. Монтаж коробок соединительных 100х100х50мм IP 44 открытой установки с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 – 10 шт.
10. Монтаж кабель канала 40х25мм пластмассового– 48 м.
11. Монтаж полосы металлической 20х2мм для крепления кабеля – 60м/п
12. Прокладка кабеля ВВГ нг LS 5х2,5 в гофре диаметром 20 мм с креплением к полосе металлической 20х2мм– 10 м.
13. Прокладка кабеля ВВГ нг LS 3х1,5 в гофре диаметром 20 мм с креплением к полосе металлической 20х2мм – 140 м.
14. Прокладка кабеля ВВГ нг LS 3х1,5 в по установленным конструкциям в кабель канале – 80 м. 
Подключение печи ППО-1,0-50 в осях 16-17/А-Г
15.  Демонтаж кабеля ВВГ нг LS 5х50  - 14м
16. Демонтаж трубы - 14м
17. Прокладка кабеля ВВГ нг LS 5х50 в существующем лотке– 8,8 м.
18. Монтаж лотка металлического 100х100мм – 21,2 м.
19. Прокладка кабеля ВВГ нг LS 5х50 в лотке– 21,2 м.
20. Устройство штрабы в полу бетонном – 4,0 м
21. Заливка штрабы пола  - 4,0м
22. Прокладка кабеля ВВГ нг LS 5х50 в гофре в полу – 5,0 м.

Вентиляционные работы

1.  Прокладка воздуховода диаметром 500мм – 15м
2. Монтаж отвода на 90 градусов диаметром 500 мм – 1шт.
3. Монтаж отвода на 45 градусов диаметром 500 мм – 2шт.




Техническое  задание составлено на основании утвержденной  главным инженером дефектной ведомости : -№ 04.1 /15  от    20.02.2015 г., -№ 04.2 /15  от    18.02.2015 г., -№ 04.3/15  от    18.02.2015 г.




