







Техническое задание 
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического 
оборудования 







Предмет закупки: поставка бронеколпаков






























Обнинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Подраздел 4.4. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Бронеколпак ТБП-М-2 или эквивалент – 3 шт.
Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКДП 2899430



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Бронеколпак будет использоваться для защиты человека от поражения пулями стрелкового оружия, осуществления наблюдения за контролируемым сектором и ведения ответного огня.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Бронеколпак будет эксплуатироваться с предусмотренным в полу отверстием для ввода/вывода кабелей (d=20mm)



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Масса не более 1300 кг
Габаритные размеры:
- ширина 2070±10 мм
- длина 1790±10 мм
- высота 2060±10мм
Площадь защиты башни не менее 12,8 м2

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Бронеколпак должен: иметь возможность устанавливаться стационарно на земляное, деревянное, бетонное основание; обеспечивать наблюдение в секторе 360 градусов и дать возможность ведения круговой обороны. Должен быть оснащен смотровыми окнами с бронестеклами по 5 классу защиты с закрывающимися изнутри стальными заслонками, которые должны увеличивать защиту до 6 класса защиты по ГОСТ Р 50744-95 бойницами с открывающимися изнутри броневыми заслонками и дверью. Для вентиляции должна быть предусмотрена система вентиляции: воздушный купол – 2 шт. на крыше и целевые отверстия на основании. 
Класс защиты по ГОСТ Р 50744 93:
- боковая поверхность башни – 6
- крыша башни -5
- бронестекло – 5
Бронеколпак 5 класса защиты по пулестойкости
Бронедверь  5 класса защиты по пулестойкости
Блоки оконные 5 класса защиты по пулестойкости
Бойница 5 класса защиты по пулестойкости
Стены и полотно двери должны быть снабжены откидными окнами-бойницами.
Двери должны открываться наружу

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Изделие должно сохранять стойкость к воздействию средств поражения после воздействия влаги (дождя, снега и т.п.) в температурном диапазоне от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 100°С.

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Товар должен быть поставлен в собранном виде. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Вид транспорта – грузовой, крытый



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Бронеколпак должен быть вибробезопасен по ГОСТ 12.1.012-2004



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 25 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Информация должна быть предоставлена в форме нижеуказанной таблицы.
	№ п/п
	Наименование товара, производитель
	Основные технические характеристики товара, предлагаемые участником
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50
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