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Техническое задание
на поставку выключателя автоматического низкого напряжения 
для Представительства ОАО “НИАЭП” в РБ  от _______ 20___ г.
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестиционный проект «Механизация строительных площадок для выполнения СМР»

	2
	Цель
	Поставка

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Поставка выключателя автоматического низкого напряжения ОАО «НИАЭП»



	
	3.2 Марка оборудования
	Выключатель автоматический низкого напряжения ВА-СЭЩ-TS630N

	
	3.3 Количество 
	3
	компл.

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Выключатель  автоматический низкого напряжения ВА-СЭЩ-TS630N применяется в распределительных устройствах 0.4 кВ комплектных трансформаторных подстанций, шкафах учёта 0.4 кВ.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	№ пп 

Основные параметры
Требуемое значение*
Единица измерения

1.

Типоисполнение
ВА-СЭЩ-TS630N ETS33
2.
Количество полюсов
3

3.
Номинальное напряжение изоляции

750

В

4.
Номинальное импульсное напряжение

8

кВ

5.
Номинальное рабочее напряжение

690

В

6.
Номинальный ток

630

А

7.

Частота

50-60

Гц

8.
Полный ток отключения

65

кА

9

По способу установки

стационарные

10.

Степень защиты

IP30
11.
Количество полюсов
3
12.

Габаритные размеры, ш*в*г

140*260*110*

мм

13.

Масса

5.4

кг



	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	Автоматический выключатель 
3
шт.
Межполюсная перегородка
3
коппл.
Изолирующая крышка для главных выводов (низкая, высокая)
3
коппл.
Главные выводы для подключения двух кабелей
3
компл.
Главные выводы для подключения одного кабеля
3
компл.
Дополнительная рукоятка

3

компл.

Удлинённые выводы 

6

компл.

Устройство механической взаимной блокировки

6

компл.

Расцепители ETS33
4
компл.
Приспособления для запирания рычага управления на навесной замок (съёмные)

3

компл.



	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	-

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	Август 2014

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	Протоколы испытаний, сертификаты качества, руководство по эксплуатации, паспорт.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок службы выключателя определить количеством циклов ВО и предельной коммутационной способностью, предусмотренными техническими условиями. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не менее 4 лет со дня получения потребителем. 


Техническое задание
на поставку выкатного автоматического выключателя в корзине  
для Представительства ОАО “НИАЭП” в РБ  от _______ 20___ г.
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестиционный проект «Механизация строительных площадок для выполнения СМР»

	2
	Цель
	Поставка

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	выкатной автоматический выключатель в корзине  
ОАО «НИАЭП»



	
	3.2 Марка оборудования
	выкатной автоматический выключатель в корзине  
ВА-СЭЩ-B-AN-16D3-16A

	
	3.3 Количество 
	2
	компл.

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Выкатной автоматический выключатель в корзине  ВА-СЭЩ-B-AN-16D3-16A устанавливается в комплектных трансформаторных подстанциях для защиты линий распределения энергии, управление, отключение,  обеспечение селективности. 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	№ пп 

Основные параметры
Требуемое значение*
Единица измерения

1.

Типоисполнение
ВА-СЭЩ-B-AN-16D3-16A
2.
Количество полюсов
3

3.
Номинальное напряжение изоляции

1000

В

4.
Номинальное импульсное напряжение

12

кВ

5.
Номинальное рабочее напряжение

690

В

6.
Номинальный ток

1600

А

7.

Частота

50-60

Гц

8.
Полный ток отключения

65

кА

9

По способу установки

выдвижной

10.

Тип микропроцессорного расцепителя

NG-5
11.

Габаритные размеры, ш*в*г

334*430*375

мм

12.

Масса

63

кг



	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	Автоматический выключатель 
2
коппл.
Электродвигатель взведения на номинальное напряжение 220В
2
коппл.
Корзина
2
коппл.
Микропроцессорный расцепитель NG-5
2
коппл.


	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	Вертикальные выводы для заднего присоединения шин.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	Август 2014

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	Протоколы испытаний, сертификаты качества, руководство по эксплуатации, паспорт.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок службы выключателя определить количеством циклов ВО и предельной коммутационной способностью, предусмотренными техническими условиями. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не менее 4 лет со дня получения потребителем. 


Техническое задание
на поставку выключателя нагрузки автогазового
для Представительства ОАО “НИАЭП” в РБ  от _______ 20___ г.
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Инвестиционный проект «Механизация строительных площадок для выполнения СМР»

	2
	Цель
	Поставка

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Поставка выключателя нагрузки автогазового ОАО «НИАЭП»



	
	3.2 Марка оборудования
	Выключатель нагрузки автогазовый типа ВНА СЭЩ ПР-10/630-20ЗУ2

	
	3.3 Количество 
	2
	компл.

	4
	Сведения о новизне
	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Выключатель нагрузки автогазовый типа ВНА СЭЩ ПР-10/630-20ЗУ2 предназначен для работы в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО) и шкафах комплектных трансформаторных подстанций (КТП), устанавливаемых на открытом воздухе и в помещении для систем с заземлённой и изолированной нейтралью. 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

	№ пп 

Основные параметры
Требуемое значение*
Единица измерения

1.

Номинальное напряжение
10
кВ
2.
Номинальный ток

630

А

3.
Испытательное напряжение промышленной частоты

42

кВ

4.
Время включения выключателя

не более 0,05

с

5.
Время отключения выключателя

не более 0,12

с

6.
Габариты

длина – 643

ширина – 658

высота - 480

мм

7.
Массса

не более 53

кг



	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	ВНА ПР 10/630-20 ЗУ2
Выключатель нагрузки автогазовый с заземляющими ножами
2 шт.
ПР 10 У2
Привод
2 шт.
ЗИП
2 комплекта
Паспорт выключателя
2 шт.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
2 шт.


	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	 Механический ресурс изделия до первого капитального ремонта не менее 2000 циклов, межремонтный ресурс 1000 циклов, до первого среднего ремонта в течение срока службы 4 года.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	Август 2014

	2
	Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием
	Протоколы испытаний, сертификаты качества

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок службы выключателя – не менее 25лет, срок хранения выключателя нагрузки не менее 3 лет в консервации (упаковке) изготовителя в месте, обеспечивающем защиту от поверхностных вод. Гарантийный срок эксплуатации не менее 3 года со дня ввода в эксплуатацию и не менее 4 лет со дня получения потребителем. 


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
