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                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Общие сведения.
Пресс для бочек предназначен для компактирования измельчённых твердых радиоактивных отходов, помещенных в 200-литровые бочки. 
Место применения: ПХРО Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. Исходные данные и технические требования.
Назначение пресса для бочек – сокращение объема ТРО в процессе заполнения 200л бочек, сокращение объема 200л бочки, заполненной ТРО.
Подпрессовке подлежат твердые радиоактивные отходы, в том числе:
1. фильтрующие материалы;
1. бумага, картон и материалы из них;
1. стеклобой;
1. приборы и электротехнические отходы;
1. СИЗ и спецодежда;
1. теплоизоляция и пластикат;
1. резинотехнические изделия (не более 7%);
1. строительный мусор с включениями бетонных композиций, 
1. грунт;
1. нестандартные упаковки и прочие прессуемые материалы, толщина изделий из металла в составе ТРО - не более 3 мм.

Особенности оборудования:
- полностью закрытая камера;
- поддон для сброса остатков жидкостей.
Технические характеристики пресса:
- давление пресса: до 24 т;
- время цикла: 40 с;
- высота 2580-2600мм;
- ширина: 1150 -1200 мм;
- глубина: 950 - 1100 мм;
- вес пресса: 690 кг;
- мощность двигателя: 11 кВт;
- размер тюка (мм): 1210×802×816;
- вес тюка: 90 кг;
- объем сборного резервуара для остатков жидкостей 30 л;
- количество, тип масла в системе: 25 литров, DTE24 или аналоги
- уровень излучаемого шума: 75 дБ.
Опции: пресс-плита меньшего диаметра (500-550 мм) для прессования в 200 литровую бочку.
Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев.
Оборудование должно иметь сертификат соответствия.
Доставка осуществляется поставщиком по адресу: Ростовская область,  Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы
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