[bookmark: _Toc274809596][bookmark: _Toc274809597]Федеральное государственное унитарное предприятие
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник Управления
организации закупок
______________ А.А. Майоров
«___» _______________ 2014 г.





ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на НИОКР «Разработка и изготовление опытного образца установки, проведение испытаний и отработка технологических режимов дезактивации накопленных МРАО, на основе применения нанокавитационной технологии»


Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,
от «20» Октября 2014 года № 31401617833

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,
от «20» Октября 2014 года № 141020/0494/606

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/ 
от «20» Октября 2014 года № R025417



ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»



[bookmark: _GoBack]
2014 г.

Заказчиком, в соответствии с пунктом 19.5.2 статьи 19.5 Главы 7 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» принято решение о внесении изменений в Извещение о проведении запроса предложений, Информационную карту Тома 1 «Общая и коммерческая части» и в Том 2 «Техническая часть» о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на заключения договора на НИОКР «Разработка и изготовление опытного образца установки, проведение испытаний и отработка технологических режимов дезактивации накопленных МРАО, на основе применения нанокавитационной технологии», а именно:


· Пункт 5  Извещения о проведении запроса предложений  изложить в следующей редакции:
5. Предмет договора: НИОКР «Разработка и изготовление опытного образца установки, проведение испытаний и отработка технологических режимов дезактивации накопленных МРАО, на основе применения нанокавитационной технологии».
Состав и объем поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: 
В соответствии с Томом 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:
Работа выполняется в три этапа:
Этап №1. Закупка и изготовление оборудования, узлов и арматуры. Изготовление компонентов для проведения дезактивации. Поставка на площадку Заказчика.
Срок - 10 дней с момента подписания договора.
Этап № 2. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы.
Срок - 10 дней с момента поставки оборудования и расходных материалов на площадку Заказчика.
Этап №3. Проведение работ по отработке технологических и временных режимов нанокавитационной дезактивации и оптимизации состава препаратов для дезактивации МРАО.
Срок - в течение 10 дней с момента проведения пусконаладочных работ.
Подрядчик имеет право завершить работу досрочно по согласованию с Заказчиком.
 
- Пункты 12-15 Извещения о проведении запроса предложений  изложить в следующей редакции: 
12. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе предложений предоставляются на электронную торговую площадку Аукционный Конкурсный Дом в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, начиная с даты официальной публикации настоящего извещения и документации по запросу предложений, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12:00 (время московское) «12» Декабря  2014 года. 
13. [bookmark: _Ref348972637]Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, 6, не позднее 12:00 (время московское) «12» Декабря 2014 года.
14. Место и дата проведения отборочной стадии: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, 6, не позднее «16» Декабря 2014 года.
15. [bookmark: _Ref348972643]Место и дата подведения итогов запроса предложений: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, 6, не позднее «17» Декабря 2014 года.

- Пункт 3 Информационной карты  изложить в следующей редакции: 
	3. [bookmark: _Ref317250598]
	Условия договора
Сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг




Место поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг
Условия оплаты 
	

Работа выполняется в три этапа:
Этап №1. Закупка и изготовление оборудования, узлов и арматуры. Изготовление компонентов для проведения дезактивации. Поставка на площадку Заказчика.
Срок - 10 дней с момента подписания договора.
Этап № 2. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы.
Срок - 10 дней с момента поставки оборудования и расходных материалов на площадку Заказчика.
Этап №3. Проведение работ по отработке технологических и временных режимов нанокавитационной дезактивации и оптимизации состава препаратов для дезактивации МРАО.
Срок - в течение 10 дней с момента проведения пусконаладочных работ.
Подрядчик имеет право завершить работу досрочно по согласованию с Заказчиком.

119017, г.Москва, Пыжевский переулок, д.6



Безналичный расчет. Оплата по факту выполнения этапов.


 
- Пункты 20,21 Информационной карты  изложить в следующей редакции: 
	20. [bookmark: _Ref317250778]
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений):
ЭТП Аукционный Конкурсный Дом в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru
12:00 по московскому времени «12» Декабря 2014 года.

Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):
119017, г. Москва, Пыжевский переулок, 6.
12:00 по московскому времени «12» Декабря 2014 года.

	21. [bookmark: _Ref317254136]
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6. 
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «16» Декабря 2014 г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «17» Декабря 2014 г.




[bookmark: _Toc360330400][bookmark: _Toc360592547][bookmark: _Toc385988798][bookmark: _Toc409101409][bookmark: _Toc418148105][bookmark: _Toc440618586][bookmark: _Toc165106883][bookmark: _Toc204672878]- Том 2 «Техническая часть» изложить в следующей редакции:

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
1.1. Наименование работы – «Разработка и изготовление опытного образца установки, проведение испытаний и отработка технологических режимов дезактивации накопленных МРАО, на основе применения нанокавитационной технологии». 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
2.1. Цель работы – изготовление опытного образца установки по дезактивации МРАО на основе применения нанокавитантов и проведение опытных испытаний для отработки технологических и временных режимов, оптимизации состава препаратов для дезактивации (далее Режимов технологии).  
2.2. В рамках выполнения данной работы необходимо выполнить следующие задачи: 
- разработать и изготовить опытный образец установки, предназначенной для дезактивации МРАО, загрязненных радионуклидами 90Sr, 137Cs;
- изготовить и поставить расходные материалы для проведения работ на площадку Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;
- выполнить пуско-наладочные работы установки и отработать режимы дезактивации МРАО  с использованием нанокавитантов на предоставленных Заказчиком образцах МРАО;
- определить составы и концентрации растворов нанокавитантов для эффективной дезактивации МРАО;
- по результатам проведенных работ, подготовить технологический регламент дезактивации МРАО на основе применения нанокавитационной технологии, включающий необходимые расчёты и методику дезактивации.
2.3. Основание для проведения работы:
- внедрение Производственной системы Росатома (ПСР);
- необходимость выполнения п. 5 Комплексной программы производственной эффективности ФГУП «РосРАО» на 2014-2018 годы.
2.4. Организация заказчик (далее Заказчик) - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».
2.5.   Организация исполнитель - определяется по итогам проведения конкурса.
2.6. Актуальность проведения работы обусловлена  значительными объемами МРАО, находящихся на временном хранении в ФГУП «РосРАО». Данная работа проводится с целью повышения эффективности и снижения стоимости дезактивации МРАО.
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ
3.1. Установка должна иметь в своем составе:
-   узел по дезактивации МРАО;
-   узел обмыва узла дезактивации (УОУД);
            - узел сбора и дезактивации отработанного раствора нанокавитантов, выделения и удаления осадка (УСДР). 
3.2. При помощи установки определяются наиболее эффективные составы нанокавитантов и временные параметры проведения работ по дезактивации МРАО.
3.3.  Отработанные растворы нанокавитантов, образующиеся после обмыва установки, должны направляться на УСДР, где проходит разделение от осадка (шлама) и очистка воды для повторного применения.  
3.4. В процессе проведения работ определяются объемы и состав образующегося осадка (шлама) и способы его кондиционирования для последующего хранения и захоронения.
РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Установка предназначена для отработки технологических и временных режимов, оптимизации состава препаратов для дезактивации МРАО на основе применения нанокавитационной технологии и должна обеспечивать проведение полного цикла дезактивации, объединив технологические операции в единый технологический процесс, обеспечивающий эффективную дезактивацию и очистку отработавших растворов от образовавшихся в процессе дезактивации шламов для обеспечения рециклинга технической воды. 

4.2. Требования, предъявляемые к  комплексу:
· установка дезактивации МРАО должна соответствовать требованиям настоящего технического задания;
· установка должна обеспечивать эффективность дезактивации (и очистки от различных отложений) внутренних и внешних поверхностей МРАО: поверхностное загрязнение металла должно составлять после очистки не более 40 β-част/см2×мин, из них нефиксированное загрязнение – менее 0,4 β-част/см2×мин. Исходная поверхностная загрязненность МРАО – не более 5000 β-част/см2×мин.;
· установка должна иметь узел для удаления и дезактивации отработанного раствора нанокавитанта (через фильтр с сорбционной загрузкой) и образующегося шлама (ТРО) для последующего кондиционирования в целях подготовки к захоронению; 
· конечным продуктом установки являются: МРАО, высвобожденные из под регулирующего контроля и пульпа (отходы, содержащие более 3% свободно отделяемой влаги). В рамках данной работы Исполнителем должна быть предложена технология осушения РАО для обеспечения требований нормативной документации к ТРО в части содержания свободно отделяемой влаги;
· установка должна иметь возможность размещения в зданиях и сооружениях; условия работы установки – температура окружающего воздуха не менее +5 0С, влажность – не более 80%;
· состав узлов установки дезактивации МРАО в целом и технологических групп оборудования может уточняться на последующих стадиях разработки;
· конструкция составных частей установок узла дезактивации МРАО должна предусматривать исключение образования отложений на их деталях и основных частях и возможность проведения их дезактивации после выполненных работ (или после каждого этапа).
4.3. При необходимости настоящее техническое задание может дополняться, и уточнятся по согласованию сторон. Изменения должны оформляться «Дополнением к техническому заданию».
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ
5.1. Общие требования
5.1.1. Установка дезактивации МРАО должна соответствовать требованиям настоящего технического задания. Предлагаемая технологическая схема установки дезактивации разрабатывается применительно к накопленным МРАО, хранящимся в хранилищах ФГУП «РосРАО». 
5.1.2. Установка дезактивации МРАО должна обеспечивать весь цикл переработки МРАО, включая обращение с образовавшимися в процессе дезактивации ЖРО (отработанные растворы нанокавитантов).
5.1.3. Конструкция составных частей установки дезактивации МРАО должна предусматривать исключение образования отложений на их деталях и основных частях и возможность проведения их дезактивации после выполненных работ (или после каждого этапа) составами, рекомендованными СПОРО-2002.
5.1.4. Состав установки (узлов) дезактивации МРАО в целом и технологических групп оборудования может уточняться на последующих стадиях разработки.
5.2.  Состав изделия и требования к конструктивному устройству
5.2.1.  В состав установки дезактивации МРАО должно входить три узла:
· узел дезактивации (УД);
· узел обмыва узла дезактивации (УОУД);
· узел сбора и дезактивации отработанного раствора нанокавитантов, выделения и удаления осадка (УСДР). 
5.2.2. Конструктивные решения установки дезактивации МРАО с учетом применения нанокавитационной технологии дезактивации должны обеспечивать:
· снятие поверхностного радиоактивного загрязнения с поверхности МРАО нанокавитационным способом;
· высокие коэффициенты дезактивации поверхностей МРАО – коэффициент дезактивации (Кд) не менее 50;
· остаточный уровень поверхностного загрязнения, позволяющий вывести очищенный металл из-под регулирующего контроля в соответствии с требованиями нормативной документации (данная задача должна достигаться не более чем за 2 цикла дезактивации);
· гарантированное исключение возможности попадания отработавшего дезактивирующего раствора и осадка (шлама) в окружающую среду.
5.2.3.  УД предназначен для обеспечения циркуляции дезактивирующего раствора нанокавитантов (ДР) в объеме МРАО, очистки от шлама на фильтрах и его откачки из ДВ. УД должен иметь в своем составе оборудование для исключения попадания ДР в окружающую среду, механический фильтр (МФ) с защитным контейнером и поддоном, сорбционный фильтр (СФ).
МФ и СФ должны устанавливаться в защитный контейнер, предназначенный для обеспечения радиационной безопасности персонала и транспортирования отработанного фильтра на кондиционирование. Защитный контейнер также должен применяться как оборотная тара для транспортирования сборников установки сбора и удаления осадка.
5.2.4. УОУД предназначен для технологических промывок внутренних и внешних поверхностей МРАО после каждой стадии (при необходимости – после каждого цикла) дезактивации.
5.2.5. УСДР предназначен для обеспечения гарантированного сбора и удаления остаточного объема, отработавшего ДР и осадка (шлама), а также объема раствора после промывки. 
5.3. Описание организации работ с применением разрабатываемого изделия
5.3.1. Установка дезактивации МРАО должна размещаться на любой промышленной площадке, без существенных подготовительных работ.
5.3.2. Установка дезактивации МРАО должна быть технологичной при изготовлении и монтаже в условиях эксплуатации. Принятые технические решения должны (могут) позволять автоматизировать работу узла дезактивации МРАО.
5.3.3. Организация работ по дезактивации МРАО должна осуществляться по технологическому варианту: «дезактивация - удаление отработавшего ДР и осадка (шлама) – фильтрация ДР - промывка внутренних поверхностей узла дезактивации – удаление промывочной воды и осадка (шлама) – дезактивация и утилизация (или кондиционирование) шлама -  утилизация МРАО».
5.4. Специальные требования
Установка дезактивации МРАО должна относиться к элементам нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность персонала и загрязнение окружающей среды. 
5.5. Требования к технологичности
5.5.1. Установка дезактивации МРАО должна изготавливаться на типовом технологическом оборудовании по общемашиностроительной технологии.
5.5.2. Установка дезактивации МРАО должна быть технологична при изготовлении и монтаже в условиях эксплуатации, ремонтопригодной, состоять из максимального количества унифицированных деталей. Принятые технические решения должны позволять автоматизировать работу установки.
5.6. Требования к материалам
5.6.1. Применяемые материалы оборудования, указанные в рабочей конструкторской документации на комплект, должны отвечать требованиям действующих стандартов и иметь сертификаты предприятий-поставщиков, подтверждающие их качество в соответствии с     НП-071-06.
5.6.2. Применяемое оборудование установки, находящееся в контакте с ЖРО, должно быть изготовлено из коррозийно-стойких материалов.
5.7. Требования безопасности
5.7.1.  Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами.
5.7.2. Изготовление, упаковка, транспортирование, хранение, монтаж и эксплуатация установки должны осуществляться согласно требованиям технических условий и руководства по эксплуатации. 
5.7.3. Конструктивное исполнение установки должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке и проведению эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, простоту регламентного обслуживания и ремонта в соответствии с нормативными требованиями.
5.7.4. По степени защиты от поражения электрическим током электрооборудование должно удовлетворять требованиям по классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь защиту в цепях электропитания.
5.8. Условия эксплуатации, требования технического обслуживания и ремонта
5.8.1. Техническое обслуживание должно проводиться периодически, только после проведения дезактивации и получения разрешения службы дозиметрического контроля.
5.8.2. Установка дезактивации МРАО в целом после снятия с эксплуатации и замененные составные части должны подвергаться дезактивации и утилизации в порядке, принятом ФГУП «РосРАО».
5.8.3. Специальных требований к подготовке и квалификации обслуживающего персонала не выдвигается.
5.8.4. Эксплуатация установки осуществляется только при постоянном присутствии обслуживающего персонала.
6. Используемая нормативная документация, в том числе, но не ограничиваясь:
· СП 2.6.6.1168-02. 2.6.6. Радиоактивные отходы. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002);
· НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы; 
· СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
· Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-019-2000;
· Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности. НП-020-2000;
· НП-058-04. Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования;
· РБ-023-02. Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения;
· ОСТ 95 18-2001. Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения;
· ОСТ 95 10439-2002. Оборудование для работы с радиоактивными средами. Общие технические требования. Приемка. Эксплуатация и ремонт.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Установка в целом, а также все узлы и оборудование должны соответствовать всем требованиям федеральных норм в области атомной энергетики и в области обращения с РАО, а также удовлетворять требованиям нормативных документов в области пожарной, промышленной и экологической безопасности.
6.2. Установка дезактивации МРАО должна обеспечить безопасное проведение работ с минимально возможными дозовыми нагрузками на персонал и исключить возможность загрязнения окружающей среды. 
6.3. Все узлы установки должны регулярно проверяться на герметичность с целью исключения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду.
6.4. Применяемые материалы должны обладать стойкостью к коррозии и огнестойкостью, взрывобезопасны. 
6.5. Электропитание каждого узла должно осуществляться через УЗО.
6.6. Поверхности оборудования должны дезактивироваться после каждого этапа проведения работ в соответствии с требованиями СП 2.6.6.1168-02. 2.6.6. Радиоактивные отходы. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).
6.7.  Радиоактивные отходы, образованные в результате НИОКР, утилизируются силами ФГУП «РосРАО».
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1.Установка дезактивации МРАО создается в качестве опытного образца, который должен пройти испытания и опытно-промышленную эксплуатацию на площадке Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 
7.2. Узлы установки относятся к категории опытно-промышленных объектов, не предъявляющих повышенных требований к надежности электрооборудования.
7.3. Установка дезактивации МРАО должна обеспечивать безопасные условия технологического процесса дезактивации и исключать возможность попадания РАО в окружающую среду.
7.4. Узлы установки дезактивации МРАО должны обеспечивать требуемую безопасность, минимально возможные нагрузки на персонал во время его обслуживания. Применение установки не должно приводить к увеличению штатной численности персонала. 
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Работа выполняется в три этапа:
Этап №1. Закупка и изготовление оборудования, узлов и арматуры. Изготовление компонентов для проведения дезактивации. Поставка на площадку Заказчика.
Срок - 10 дней с момента подписания договора.
Этап № 2. Монтаж оборудования и пусконаладочные работы.
Срок - 10 дней с момента поставки оборудования и расходных материалов на площадку Заказчика.
Этап №3. Проведение работ по отработке технологических и временных режимов нанокавитационной дезактивации и оптимизации состава препаратов для дезактивации МРАО.
Срок - в течение 10 дней с момента проведения пусконаладочных работ.

Подрядчик имеет право завершить работу досрочно по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
9.1. Контролю и приемке со стороны Заказчика подлежит:
По этапу №1:
Технологическая схема установки и пояснительная записка, том РБ, том ТЭО. Комплект технической, конструкторской и бухгалтерской документации на закупленное, вновь изготовляемое оборудование и расходные материалы.
По этапу №2:
Акт сдачи-приемки установки, акт(ы) проведения пусконаладочных работ. Копии сертификатов и разрешений на оборудование, требующее обязательной сертификации, товарно-транспортные накладные на установку/компоненты (форма Торг-12).
По этапу №3:
· программа испытаний, акт испытаний;
· технологический регламент проведения работ по дезактивации накопленного МРАО на основе применения нанокавитационной технологии;
· скорректированная технологическая документация - технологическая схема установки и пояснительная записка, том РБ, том ТЭО;
· отчет о НИР;
· программа обеспечения качества этапов работы.
9.2. Все материалы должны быть подготовлены в 4-х экземплярах в напечатанном виде и на одном носителе СД (текстовая часть в формате .doc и .xls, графическая часть в формате .dwg AutoCAD 2004 и в формате .pdf).
9.3. Конструкторская и технологическая документация на установку должна разрабатываться в соответствии, в том числе, но не ограничиваясь:
· ГОСТ 2.102‑68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ 2.610‑2006. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов;
· ГОСТ 2.105‑95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
Сдача каждого этапа работ проводится на основании акта сдачи-приемки работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем.
9.4. Все полученные результаты работ, включая созданные и использованные объекты интеллектуальной собственности, должны быть отражены в отчете.
9.5. Место выполнения работ: 603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302а, площадка Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ».

10. РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	РАО
	Радиоактивные отходы

	ДВ
	Дезактивационная ванна

	ДР
	Дезактивирующий раствор

	ЖРО
	Жидкие радиоактивные отходы

	КИП
	Контрольно-измерительные приборы

	КТРО
	Контейнер для сбора, хранения, переработки, транспортирования и захоронения твердых радиоактивных отходов

	МРАО
	Металлические радиоактивные отходы

	ОС
	Окружающая среда

	ПРН
	Природные радионуклиды

	ТЭК
	Топливно-энергетический комплекс

	УД
	Узел дезактивации

	УОУД
	Узел обмыва узла дезактивации

	УСДР
	Узел сбора и дезактивации отработанного раствора нанокавитантов, выделения и удаления осадка














