
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

  
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«20» августа 2014 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли части здания - центральной заводской лаборатории ФГУП «Атомфлот» (инв. №101698401) и  ремонту кровли здания блока вспомогательных цехов ФГУП «Атомфлот» (инв. № 100007701) (номенклатурная группа № 6.25 – ремонт и техническое обслуживание зданий и сооружений)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)



Мурманск 2014 г.
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	Заместитель  генерального директора по спецпроизводству и базированию ФГУП Атомфлот»


	
	

	___________________
	Н.В. Мантула
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли части здания - центральная заводская лаборатория (инв.№101698401)
и участка кровли здания блока вспомогательных цехов (инв. № 100007701)
г. Мурманск







 
21.07.2014г.

1. Краткое описание объемов работ 

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.
изм.
	Кол-во

	I. Кровля части здания-центральной заводской лаборатории (инв.№101698401)

	1.1
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов 2 слоя
	м2
	240

	1.2.
	Демонтаж покрытий парапета из оцинкованной стали
	м2
	40

	1.3.
	Ремонт цементно-песчаной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	м2
	120

	1.4.
	Штукатурка вертикальных поверхностей парапетов на высоту примыкания
	м2
	42

	1.5.
	Огрунтовка основания готовой эмульсией битумной  под наклейку материала рулонного кровельного 
	м2
	240

	1.6.
	Устройство мягкой кровли из наплавляемого рулонного материала в два слоя из материала Изопласт (или аналог) 
	м2
	240

	1.7.
	Устройство примыканий к парапету (h=600мм) из наплавляемого рулонного материала Изопласт (или аналог) без фартука
	м2
	42

	1.8.
	Устройство покрытия парапета шириной 700 мм из оцинкованной стали δ =0.8мм 
	м2
	38

	1.9.
	Устройство наружного водостока труба ПХВ водосточная d=100 с комплектующими 
	м/п
	80

	1.10.
	Устройство ограждения кровли  перилами с огрунтовкой и окраской краской за два раза 
	м/п
	110

	1.11.
	Изготовление и установка пожарной металлической лестницы с креплением к стене
	т
	0,5

	1.12
	Огрунтовка и окраска на 3 раза металлической лестницы
	м2
	15

	1.13
	Погрузка строительного мусора вручную и вывоз его на ТБО 
	тн.
	15

	                       II. Кровля здания блока вспомогательных цехов (инв. № 100007701) 

	2.1.
	Демонтаж прижимной планки крепления существующего покрытия кровли из алкорплана (ПВХ-мембрана) к парапету
	м/п
	50

	2.2.
	Разборка однослойной кровли из ПВХ-мембраны на участке между тремя воронками
	м2
	100

	2.3.
	Демонтаж покрытия кровли из ПВХ-мембраны и утеплителя вокруг воронок R ≥ 500мм. Обрезка труб ливневой канализации для соблюдения уровня водостока – три участка
	м2
	4

	2.4.
	Устройство покрытия кровли из ПВХ – мембраны (б/у) вокруг воронок с соблюдением уклонов водостока – три участка 
	м2.
	4

	2.5.
	Устройство водосточных воронок с защитными решетками 
	шт.
	3

	2.6.
	Устройство существующего покрытия кровли из ПВХ-мембраны, с натяжением материала и последующим креплением к парапету прижимной планкой  (снятой ранее)
	м2
	100

	2.7.
	Склеивание стыков ПВХ-мембраны
	м/п
	50

	2.8.
	Замена металлических дверных блоков в вентиляционной камере (дверные блоки утепленные) при площади проема до 2 м2 с комплектующими (ручки, замки, наличники)
	блок
	2

	2.9.
	Установка наличников на существующую входную металлическую дверь 
	м/п
	6


Основные технические требования.
Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, в т.ч. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации. 

 Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ. 

 Условия комплектации материалами и оборудованием.
Поставка материалов осуществляется Подрядчиком в объеме 100%. Поставляемые материалы по своему качеству должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТ, ТУ, пожарной безопасности, сертификата соответствия завода-изготовителя. Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие качество материалов заранее, до начала выполнения работ.
Порядок формирования цены.

Предоставить локальные сметы на каждую кровлю по отдельности.
В стоимость Договора включена стоимость материалов, работ, упаковки, транспортные и иные расходы Подрядчика.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Заказчик производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями Договора. 

Инженер ОКС







Д.А. Тарсуков

Согласовано:
Начальник управления по базированию 
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Начальник ОКС 







А.Л. Коротких

Производитель работ  ОКС
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