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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование: 
Широкоформатная цифровая инженерная система Xerox 6705 (или аналог)
1.2. Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, не старше 2014 года, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование подлежит обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым, не допускается поставка опытных образцов.

Поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Первичная приемка оборудования на соответствие ТЗ Заказчика осуществляется на территории Поставщика.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 Применяется для использования в производстве с выпуском мало- и среднетиражной полиграфической продукции. 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация осуществляется в помещении в нормальных условиях:

- температура: 18…25 0С;

· относительная влажность: 45…85%;

· атмосферное давление: до 760 мм рт. ст.;

· плотность потока энергии солнечного излучения до 1125 Вт/м2.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Основные параметры и размеры

1. Технические характеристики инженерной системы Xerox 6705 (или аналог):

	Параметр
	Технические  характеристики
	Комментарии

	Конфигурация
	Моноблок с принтером  и цветным сканером
	

	Принтер

	Вывод отпечатков

	Минимальный размер отпечатка

(рулонная подача)
	А4 (горизонтальная ориентация) 297х210 мм
	

	Минимальный размер отпечатка

(ручная  подача)
	А4 (вертикальная ориентация)
	

	Максимальный размер печати
	914мм х15м
	Для печати более длинных чертежей

 может быть использован режим

 разделения  чертежа  на части, до 15м каждая. Возможна печать чертежей до 50м без гарантии качества

	Количество отпечатков в минуту
	5 листов (A1)/мин
	

	Время прогрева
	Не более 135 секунд
	

	Время выхода первого отпечатка
	Не более 40 секунд
	Рулон 1, форматА1

	Время выхода первой копии
	Не более 35.0 секунд
	

	Подача материала
	1 лоток с 2 рулонами и автоподачей, выходной лоток принтера
	

	Разрешение
	600 точек на дюйм
	

	Максимальная ежемесячная нагрузка
	4000 м
	

	Интерфейс пользователя
	Полноцветный сенсорный экран с диагональю (10.4 дюйма). 
	

	Увеличение (печать размер в размер)
	100% + 0,35%
	

	Точность резки
	+2мм для чертежей длиной не более 610мм
	

	Стирание изображения по передней и задней  кромке
	Не более 3мм
	

	Стирание изображения по боковой  кромке
	Не более 3мм
	

	Разрешение печати
	600 точек на дюйм
	

	Материалов для печати
	Бумага, пергамент, калька
	

	Плотность материалов для печати
	Бумага: 60-110 г/м2;

Калька: 90-112 г/м2;

Пленка: 75-100 микрон
	

	Размер  рулона
	Ширина от 279,4мм  до  914,4мм, диаметр оправки 76,2мм, внешний диаметр до 175,2мм
	Для автоматического переключения  рулона необходимо использовать рулонный материал на оправке

	

	Система сканирования
	Сканер встроенный сетевой
	

	Минимальный размер оригинала
	Ширина 175,3мм,  длина 210,8мм
	

	Максимальный размер оригинала
	Ширина 945мм,  длина 15м
	Протяжное сканирование

	Ручная  подача
	Листовой материал  шириной от 210мм до 914,4мм
	

	Максимальная ширина сканирования
	914,4мм шириной
	Любое изображение

	Толщина оригинала
	0,2мм  для  вывода с задней стороны аппарата
	

	Определение ширины оригинала
	Ширина оригинала определяется как стандартный формат на основе настроек оператора
	

	Оптическое разрешение сканера
	600 точек на дюйм
	

	Скорость сканирования
	101,6мм/с
	

	Время вывода первой копии
	Не более 23 секунд
	Рулон 1, отпечаток формата А1

	

	Спецификация контроллера

	Контроллер
	Контроллер FX
	

	Процессор
	1.0GHz
	

	RAM
	1 GB с возможностью увеличения до 1.5 GB
	

	HDD
	Не менее 60GB
	

	Сервер печати
	FreeFlow Acces
	

	Форматы данных:
	Windows XP
	

	Дополнительные
	Adobe Postsript 3TM, PDF (1.6), DWF, BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN
	

	Приложения
	Windows Accxes Client Tools: клиентские средства FreeFlow Accxes и средства Account Management Tools для Windows XP/2000/Vista/7, Mac OS и Solaris
	

	Функции
	- одновременная печать, копирование и сканирование в файл (с опциями выбора);

-сканирование в многостраничный документ PDF (с опциями выбора)4

-сканирование в многостраничное изображение формата TIFF (с опциями выбора);

-удаление файлов на контроллере Accxes без возможности восстановления;

-прямая печать растровых форматов JPEG2000, BMP, GIF, PNG для контроллера Accxes; 

-прямая печать файлов формата Microstation DGN для контроллера Accxes;

-прямая печать файлов формата DWF для контроллера Accxes;

-опция Postscript/PDF
	

	Драйверы принтера  для OC Windows
	XP, 2000, Server 2003, XP х64, Server 2003х64, Server 2008 (32-битная и 64- битная версии)
	

	Сетевые протоколы
	Поддержка протоколов  TCP/IP(IPv4/IPv6);  LPR; TF/LPR, SNMP
	

	
	
	

	Требования к электропитанию
	
	

	Принтер
	208/220-240 В +/_10%, 50 – 60 Гц, 20А
	

	Широкоформатная система сканирования
	110В (15А) – 240В (6А) +/_10%, 50 – 60 Гц
	

	Контроллер FX
	110В (15А) – 240В (6А0+/_10%, 50 – 60 Гц
	


      2.  Физические характеристики
	Аппарат
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота, мм
	Вес, кг
	Вес поставки, кг

	Xerox 6705 (или аналог)
	1410
	710
	1420
	260
	260


4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Система управления должна обеспечивать надежное и безопасное функционирование оборудования на всех предусмотренных режимах работы и при всех внешних воздействиях.

Система управления должна исключать создание опасных ситуаций из-за нарушения работающим последовательности управляющих действий.

Система управления должна включать средства экстренного торможения и аварийного останова

Пульт управления должен быть расположен так, чтобы оператор имел возможность контролировать слепую зону.

Командные устройства пульта управления должны быть: легко доступны, свободно различимы, обозначены надписями (символами); размещены так, чтобы исключить непроизвольное их включение; выполнены так, чтобы их форма, размеры  соответствовали способу захвата (нажатия).

4.3. Требования по надежности

Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно в процессе функционирования оборудования.

Средняя наработка на отказ  должна быть не менее 1000 ч. Оценка средней наработки на отказ  должна быть проведена на этапе разработки расчетным путем и подтверждена в эксплуатации.
Назначенный ресурс  должен быть не менее 10000 ч.

Назначенный срок службы  должен быть не менее 5 лет.

Конструкция оборудования должна исключать самопроизвольно ослабление сборочных единиц и деталей.

              4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Место расположения изготавливаемой продукции должно находиться в центре тяжести оборудования.

Материалы конструкции оборудования не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека.

Конструкция оборудования должна исключать в заявленных режимах работы нагрузки на детали способные вызвать разрушение.

Движущиеся части оборудования, являющиеся возможными источниками опасности должны быть расположены так,  чтобы исключить возможность прикасания к ним работающего.

Конструкция оборудования должна включать устройства, для обеспечения электро- безопасности.

Конструкция оборудования должна исключать возможность самопроизвольного его смещения во время работы.

4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Аппарат по стойкости к воздействию климатических факторов должен быть изготовлен в исполнении "УХЛ" категории 4 ГОСТ 15150-69 для работы при температуре от 18°С до 25°С

4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды.

Должен обеспечивать работоспособность при предельных нагрузках в сочетании с климатическими факторами.

4.7. Требования к электропитанию

Аппарат должен быть устойчив к динамическим изменениям напряжения в сети электропитания, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51317.4.1, ГОСТ Р 513.4.11.  
4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Все режимы работы машины должны выполняться в автоматическом режиме.

4.9. Требования к комплектности

В комплект поставки должны входить пусконаладочные и эксплуатационные документы.

4.10. Требования к маркировке

Маркировку выполнить по технологии изготовителя;

Маркировка должна сохраняться в течении всего срока службы;

Маркировка должна быть выполнена на лицевой стороне,  размер шрифта должен быть  читаем

4.11. Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1. Порядок сдачи и приемки

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз на территорию РФ;

Прием оборудования осуществляется на территории заказчика

5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

Документация передается совместно с оборудованием;

Документация должна содержать: правила монтажа, требования к размещению, порядок ввода в эксплуатацию, правила управления оборудованием, правила обеспечения безопасности.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Осуществлять в соответствии с требованиями изготовителя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Допускается кратковременное нахождение под дождем, при этом герметичность должна сохраниться.

РАЗДЕЛ  8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на аппарат должна соответствовать 12 месяцам со дня установки оборудования, или 18 месяцев со дня поставки.

РАЗДЕЛ  9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Техническое обслуживание должно проводиться 1 раз в 6 месяцев.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Установка аппарата должна выполняться сертифицированным сервисным инженером. Стандартная процедура установки должна включать запуск и демонстрацию режимов работы аппарата, установку драйверов,  инструктирование операторов по использованию режимов аппарата.

РАЗДЕЛ  11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Должны соответствовать стандарту UL60950-1 1st
РАЗДЕЛ  12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и также требованиям ГОСТ 12.2.003-74

РАЗДЕЛ  13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно соответствовать техническим условиям, эксплуатационной документации и требованиям ремонтопригодности.

РАЗДЕЛ  14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Установка оборудования выполняется поставщиком

Гарантия на техническое обслуживание распространяется на 1 год.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборудование должно отвечать эргономическим требованиям и технической эстетике в соответствии с ГОСТ 30.001, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 21829, ГОСТ 22269, ГОСТ 22614.

РАЗДЕЛ  16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 28.02.2015г.

Доставляется заказчику на место с разгрузкой с транспортного средства.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз на территорию РФ.

РАЗДЕЛ  17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.

РАЗДЕЛ  18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

Поставщик обязуется провести инструктирование операторов по использованию режимов работы оборудования.

РАЗДЕЛ 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №693  «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом  административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц,  являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых  не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима  безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск,  должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд в ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск  выдается  директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления Федеральной Службы Безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
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