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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Ультразвуковой комплекс очистки с ультразвуковой мойкой FinnSonic BT-480B (или аналог).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	344410


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Ультразвуковой комплекс очистки будет применяться для ультразвуковой очистки  макетов и изделий от нагаров различной природы, ржавчин, свободных механических частиц, клеевых и жировых загрязнений. Ультразвуковой комплекс очистки комплектуется замкнутой системой фильтрации. Ультразвуковой комплекс очистки будет применяться для очистки макетов и изделий массой до 150 килограмм.   


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Для очистки макетов и изделий будут применяться кислотные и щелочные моющие средства в подогретом состоянии.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	


	№.
	Наименование
	Количество
	Технические характеристики

	
	
	
	№.
	Наименование технической характеристики
	Значение

	1.
	Ультразвуковая мойка

FinnSonic BT-480B/640

(или аналог)
	1 шт.
	1.
	Мощность ультразвука, номинальная (пиковая), Вт
	4800 (9600)

	
	
	
	2.
	Количество блоков излучателей
	4 штуки по 1200 Вт

	
	
	
	3.
	Длина блоков излучателей, мм
	800 или 1150

	
	
	
	4.
	Частота ультразвука, кГц
	30±2

	
	
	
	5.
	Внешний размер ванны, мм
	1250х1660х1130

	
	
	
	6.
	Внутренний размер ванны, мм
	700х1300х700

	
	
	
	7.
	Объём ванны, л
	640

	
	
	
	8.
	Размер корзины (Длина х Ширина х Высота), мм
	600 х 1200 х 600

	
	
	
	9.
	Максимальная загрузка в ванну, кг
	200

	
	
	
	10.
	Мощность нагревателя, Вт
	9000

	
	
	
	11.
	Потребляемая мощность, Вт
	13800

	
	
	
	12.
	Напряжение питания
	400 В, 50 Гц, 3 фазы, заземление, 0

	
	
	
	13.
	Уровень шума, дБ
	не более 80

	
	
	
	14.
	Система Booster (или аналог) для улучшения качества очистки сложных загрязнений при помощи кратковременного увеличения мощности
	Обязательно

	
	
	
	15.
	Система Sweep (или аналог) для получения равномерного эффекта очистки поверхностей
	Обязательно

	
	
	
	16.
	Система подогрева моющей жидкости, 

наличие нагревательных элементов
	Обязательно

	
	
	
	17.
	Система дегазирования для удаления из моющего раствора газа 
	Обязательно

	
	
	
	18.
	Датчик уровня жидкости
	Обязательно

	
	
	
	19.
	Направляющие рельсы внутри ванны для защиты излучателей от повреждения корзиной
	Обязательно

	
	
	
	20.
	Поддерживающая рама на дне ванны для надёжности конструкции
	Обязательно

	
	
	
	21.
	Материал изготовления ванны, корпуса и крышки
	Нержавеющая сталь AISI304 (или аналог)  

	
	
	
	22.
	Материал изготовления вентилей
	Кислотоустойчивая сталь

AISI316L (или аналог)

	
	
	
	23.
	Наличие крышки на петлях
	Обязательно

	
	
	
	24.
	Наличие термоизоляции в конструкции ванны
	Обязательно

	
	
	
	25.
	Встроенная система вентиляции
	Обязательно

	
	
	
	26.
	Тип загрязнений, которые способна очистить ультразвуковая мойка 
	Нагары различной природы; ржавчина; свободные механические частицы; клеевые и жировые загрязнения

	
	
	
	27.
	Расположение излучателей
	2 противоположные стенки ванны

	
	
	
	28.
	Вентили для наполнения
	R 1/2''

	
	
	
	29.
	Вентили для слива
	R 1 1/2''


	
	
	
	30.
	Вентили перелива
	R 1 1/4''

	
	
	
	31.
	Цифровая панель управления с клавишами включения/выключения фильтрации, нагрева и клавишами навигации в меню настроек
	Обязательно

	
	
	
	32.
	Таймер включения подогрева моющей жидкости с возможностью точного задания времени включения в диапазоне до 7 дней
	Обязательно

	
	
	
	33.
	Сигнализация включения нагрева 
	Обязательно

	
	
	
	34.
	Температурный диапазон нагрева моющей жидкости 
	От 10°С до 90°С

	
	
	
	35.
	Отображение на экране цифровой панели управления текущей температуры моющего раствора 
	Обязательно

	
	
	
	36.
	Время нагревания моющей жидкости от 20° до 50° С 
	не более 2-4 часов

	
	
	
	37.
	Защита настроек паролем
	Обязательно

	2.
	Система замкнутой фильтрации с мешочным фильтром и центробежным насосом Lowara CEAM 70/5

(или аналог)
	1 шт.
	1.
	Назначение системы замкнутой фильтрации
	Удаление механических частиц из моющего состава

	
	
	
	2.
	Внешние размеры, мм
	От 500 х 550 х 1000

до 510 х 560 х 1010

	
	
	
	3.
	Потребляемая мощность, Вт
	не менее 600

	
	
	
	4.
	Напряжение питания
	230 В, 50 Гц

	
	
	
	5.
	Объём, л
	не менее 22

	
	
	
	6.
	Рабочая температура, °С
	От 50 до 85

	
	
	
	7.
	Впускной, сливной, выпускной вентиль
	R 1/2''

	
	
	
	8.
	Материал изготовления корпуса фильтра, платформы для фильтра, насоса
	Нержавеющая сталь AISI304 (или аналог)

	
	
	
	9.
	Материал изготовления вентилей
	Кислотоустойчивая сталь

AISI316L (или аналог)

	
	
	
	10.
	Фильтрующий мешок
	50 мкм, полипропилен

	
	
	
	11.
	Минимальная тонкость фильтрации частиц, мкм
	1

	
	
	
	12.
	Производительность насоса, л/мин.
	От 20 до 80

	
	
	
	13.
	Наличие шлангов в комплекте
	Обязательно

	
	
	
	14.
	Совместимость с ультразвуковой мойкой FinnSonic BT-480B/640 (или аналог)
	Обязательно

	3.
	Корзина FinnSonic

(или аналог)
	1 шт.
	1.
	Размер корзины (Длина х Ширина х Высота), мм
	600 х 1200 х 600

	
	
	
	2.
	Максимальная загрузка, кг
	не менее 150

	
	
	
	3.
	Материал изготовления корзины
	Нержавеющая сталь AISI304 (или аналог) 

	
	
	
	4.
	Совместимость с ультразвуковой мойкой FinnSonic BT-480B/640 (или аналог) 
	Обязательно

	4.
	Фильтрующий мешок FinnSonic (или аналог)
	1 шт.
	1.
	Тонкость фильтрации частиц, мкм
	1

	5.
	Фильтрующий мешок FinnSonic (или аналог)
	1 шт.
	1.
	Тонкость фильтрации частиц, мкм
	25

	6.
	Фильтрующий мешок FinnSonic (или аналог)
	1 шт.
	1.
	Тонкость фильтрации частиц, мкм
	100

	7.
	Фильтрующий мешок FinnSonic (или аналог)
	1 шт.
	1.
	Тонкость фильтрации частиц, мкм
	500


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Требований нет. 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Требований нет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1. Конструкция ультразвукового комплекса очистки должна обеспечивать стойкость к межкристаллитной и ножевой коррозии, а также к бесперебойной работе с применением кислотных и щелочных моющих веществ.

4.4.2. Уровень шума при работе ультразвукового комплекса очистки не должен превышать 80 дБ. 

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	4.5.1. Ультразвуковая ванна и система фильтрации должны быть выполнены из нержавеющей стали.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1. Ультразвуковой комплекс очистки должен стабильно выполнять очистку макетов и изделий при взаимодействии их с кислотными и щелочными моющими средствами, нагретыми до 90°С. 

4.6.2.  Во время и после очистки с применением кислотных и щелочных моющих средств оборудование со всеми наливными, сливными и переливными вентилями должно обеспечивать прочность, герметичность и работоспособность.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1.    Напряжение питания для ультразвуковой мойки FinnSonic BT-480B/640

(или аналог): 400 В, 50 Гц, 3 фазы, заземление
4.7.2. Напряжение питания для системы замкнутой фильтрации с мешочным фильтром и центробежным насосом Lowara CEAM 70/5 (или аналог): 230 В, 50 Гц

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Требований нет.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	4.9.1. Ультразвуковой комплекс очистки комплектуется:

1. Ультразвуковая мойка FinnSonic BT-480B/640 (или аналог);
2. Система замкнутой фильтрации с мешочным фильтром и центробежным насосом Lowara CEAM 70/5 (или аналог);

3. Корзина FinnSonic (или аналог) с максимальной загрузкой 150 кг;

4. Фильтрующий мешок FinnSonic (или аналог) с тонкостью фильтрации 1 мкм;

5. Фильтрующий мешок FinnSonic (или аналог) с тонкостью фильтрации 25 мкм;

6. Фильтрующий мешок FinnSonic (или аналог) с тонкостью фильтрации 100 мкм;

7. Фильтрующий мешок FinnSonic (или аналог) с тонкостью фильтрации 500 мкм.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Требований нет.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	4.11.1. Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование оборудования должно происходить в упакованном состоянии с учётом устойчивости к воздействию внешней среды.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранение оборудования допускается в местах, устойчивых к воздействию внешней среды.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Акта проведения пуско-наладочных работ. 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1. Конструкция ультразвукового комплекса очистки должна обеспечивать возможность замены составных частей и быстроизнашивающихся элементов. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1. Продавец ультразвукового комплекса очистки с ультразвуковой мойкой FinnSonic BT-480B/640 (ила аналог) обязан выполнить пуско-наладочные работы на территории Заказчика в течение 2х недель после поставки оборудования в соответствии с настоящим техническим заданием. 


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь документы о сертификации товара, в соответствии российским или международным стандартам, технический паспорт на русском языке или инструкцию по эксплуатации на русском языке, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1. Договор вступает в силу с момента заключения Договора между Заказчиком и Частным Учреждением «ИТЭР-Центр» по теме: «Разработка, изготовление и поставка центральных сборок дивертора и панелей первой стенки реактора ИТЭР, проведение тепловых испытаний элементов дивертора в 2014-2016 годах».

16.2. Срок поставки не позднее 01 сентября 2014 года.

16.3 Проведение пуско-наладочных работ в течение 2-х недель с момента подписания накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требований нет.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ИТЭР
	ИТЭР (ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor – Международный Термоядерный Экспериментальный Реактор)


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	•
Аванс в размере 50% от общей стоимости Договора, Покупатель оплачивает в течение 10 (десяти) банковских дней с момента вступления  Договора в силу и предоставления обеспечения возврата аванса.

•
40% от общей стоимости Договора, Покупатель  оплачивает  в  течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12 получающим оборудование от имени Покупателя. 

•
10% от общей стоимости Договора, Покупатель оплачивает после подписания Акта проведения пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, пуско-наладочные работы, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


РАЗДЕЛ 23. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена: 1 660 115 рублей, включая НДС.


