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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ  по ремонту зданий.
том 2 «техническая часть».
г. Саров 2014 г.

	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1.
	Техническое задание:

Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Ремонт зданий согласно ведомостям объемов работ.

	2.
	Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1.Ведомость объемов работ № 011-216.

2.Ведомость объемов работ № 011-219.

3.Ведомость объемов работ № 012-090.

4.Ведомость объемов работ № 012-098.

5.Ведомость объемов работ № 012-106.

6.Ведомость объемов работ № 13-057эз.

7.Ведомость объемов работ № 013-123.

8.Ведомость объемов работ № 013-228.

9.Ведомость объемов работ № 013-231.

10.Ведомость объемов работ № 013-233.

	3.
	Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и структурного подразделения или отдельных специалистов  осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

	4.
	Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 

	5.
	Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары,  (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6.
	Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	7.
	Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


Приложение № 1

Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

	№

п/п
	Наименование должности или структурного подразделения
	Требования к численности работников
	Требования к стажу 

работников
	Требования к образованию, специальностям и специализациям работников

	Руководство:

	1
	Генеральный директор

(директор).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее образование. 

	2
	Технический директор 

(Главный инженер).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности.

	3
	Заместитель генерального директора (директора) по строительству.
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

	ИТР:

	1
	Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества.
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества).

	2
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами).
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами

	3
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и

сдачу объекта в эксплуатацию.
	Не менее 6 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.


	4
	Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности.
	Не менее 4 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

	5
	Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров.
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности

	6
	Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности.
	Не менее 1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.


	
	
	

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 011-216

	Ремонт крыльца главного входа. Здание А.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка  покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе
	100 м2 покрытия
	0.4933

	2
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
	1 м3
	4.933

	3
	Разборка: бетонных крылец
	1 м3
	11.7

	4
	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
	100 м решетки
	0.22

	5
	Демонтаж м/к крыльца
	1 т стальных элементов
	0.24

	6
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных
	100 м2
	0.237

	7
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.018

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.0059

	9
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.1608

	10
	Устройство бетонной отмостки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.026145

	11
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	2.67

	12
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0.61

	13
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0.0305

	14
	Облицовка кирпичных и бетонных цоколей зданий и элементов благоустройства кирпичом "Бессер" (цветной) размерами 190х90х56 мм на высоту до 1,2 м
	100 м2
	0.6166

	15
	Установка обрамлений из уголка
	1 т стальных элементов
	0.85

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.326

	17
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.326

	18
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	6.104

	19
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	6.226

	20
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.6104

	21
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из клинкерных плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0.6104

	22
	Плитка облицовочная клинкерная
	м2
	62.26

	23
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	0.365

	24
	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм
	100 м2 поверхности облицовки
	0.21

	25
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм
	м2
	-21.42

	26
	Плиты для подступенков клинкерные
	м2
	21.21

	27
	Монтаж  ограждающих конструкций козырька
	1 т конструкций
	0.37

	28
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.37

	29
	Облицовка торцов козырька металлическим сайдингом
	100 м2
	0.187

	30
	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	22.07

	31
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом (экран)
	100 м2 поверхности облицовки
	0.299

	32
	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов
	100 м2 покрытия
	0.775

	33
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.425

	34
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.374

	35
	Устройство: потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0.77

	36
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	20

	37
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород
	100 м ограждения
	0.218

	38
	Ограждения лестниц ИМ-14,1 (хромированные)
	т
	1.4


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 011-219

	Электромонтажные работы. Крыльцо гл. входа. Здание А

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	1

	2
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0.02

	3
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.08

	4
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича
	100 отверстий
	0.01

	5
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0.05

	6
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0.08

	7
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	1.6

	8
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛТБ 40 БЗ-1
	10 шт.
	1.6

	9
	Светильники ЛСП 66Ех-2х80
	шт.
	8

	10
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1

	11
	Выключатели автоматические: ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А
	шт.
	1

	12
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	13
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-1002
	шт.
	1

	14
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01

	15
	Выключатели ВК-11-1930
	шт.
	1

	16
	Подрозетники деревянные
	100 шт.
	0.01

	17
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	1

	18
	Рукава металлические диаметром: 27 мм РЗ-Ц-Х
	м
	100

	19
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	1

	20
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.11

	21
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	3

	22
	Коробка универсальная марки: УК-Р-0,5-15
	шт.
	3


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 012-090

	Ремонт смотровых колодцев.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка: железобетонных фундаментов
	1 м3
	2.5

	2
	Разборка: бетонных фундаментов и стяжки
	1 м3
	1.575


	3
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	7.5

	4
	Демонтаж козырька и решеток
	1 т конструкций
	0.5

	5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.1835

	6
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.0255

	7
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.112

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	0.1835

	9
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	7.5

	10
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.2975

	11
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0105

	12
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.105

	13
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.105

	14
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.293

	15
	Монтаж защитных ограждений (решетки и козырек)
	1 т конструкций
	0.5

	16
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0.5

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.45

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.45

	19
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.098

	20
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.098

	21
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0.084

	22
	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	0.00882

	23
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.056

	24
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.056

	                           Раздел 2. Отмостка.

	25
	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: вручную
	1000 м2
	0.16443

	26
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.246645

	27
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0.015

	28
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.150336

	29
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0.13153

	30
	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	1.879

	31
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	1.879

	32
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	38

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	38


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 012-098

	Ремонт крыльца подсобного помещения. Здание А.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Крыльцо.

	1
	Демонтаж м/к каркаса козырька
	1 т конструкций
	0.2

	2
	Демонтаж металлоконструкций покрытий
	1 т демонтированных конструкций
	0.7

	3
	Разборка покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе
	100 м2 покрытия
	0.067

	4
	Разборка: бетонных оснований крыльца
	1 м3
	0.9

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0.029

	6
	Демонтаж обрамлений ступеней из уголка
	100 м
	0.216

	7
	Монтаж м/к каркаса  козырька
	1 т конструкций
	0.2

	8
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0.2

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.57

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.57

	11
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2 покрытия
	0.16

	12
	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 50 мм
	м2
	16.32

	13
	Установка обрамлений из уголка 50х50
	1 т
	0.095

	14
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	1 м2 проема
	2.9

	15
	Двери стальные утепленные двупольные
	шт.
	1

	16
	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.024

	17
	Окраска наружных откосов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.024

	                           Раздел 2. Вход в подвал.

	18
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2 покрытия кровли
	0.14

	19
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	0.14

	20
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов
	100 м2 кровли
	0.14

	21
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	3.5

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	3.5


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-106

	Ремонт вент.коробов. Здание А.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	2
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	1.5

	3
	Ремонт вентиляционных коробов
	100 м2 поверхности коробов
	0.704

	6
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 30 мм
	м2
	70.4

	7
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.58

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	10

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	10


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13-057эз

	Ремонтные работы. Комната. Здание Б.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Общестроительные работы.

	1
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	1.12

	18
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	5.6

	19
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.56

	3
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен фасада и цоколя
	100 м2 покрытия
	0.56

	7
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен со шпаклевкой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.56

	6
	Устройство покрытия  из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2 поверхности
	0.48

	8
	Очистка вручную поверхности  от красок: с земли и лесов потолка
	100 м2 расчищенной поверхности
	0.48

	9
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0.48

	11
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков со шпаклевкой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.48

	16
	Гладкая облицовка стен вермикулитом, на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.07125

	2
	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)
	м2
	7.125

	12
	Облицовка столешницы на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками
	100 м2 поверхности облицовки
	0.05

	13
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.12

	14
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: вентиляционных труб за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.424

	15
	Разборка : из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плити АГШ
	100 м2
	0.847

	17
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.11

	4
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	2.2

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	2.2

	                           Раздел 2. Электроосвещение.Электрооборудование.

	                           Демонтаж.

	10
	Шкаф управления и регулирования ПР 9332
	1 шкаф
	1

	20
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.13

	21
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1

	22
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А
	1 шт.
	2

	23
	Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	3

	24
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	0.11

	25
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.1

	                           Раздел 3. Монтаж.Электроосвещение.Электрооборудование.

	26
	Розетка штепсельная: трехполюсная с з/к 3х блочная
	100 шт.
	0.02

	35
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом 3х блочная
	шт.
	2

	27
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	36
	Шкаф (пульт) управления навесной ЩРН  1*12
	шт
	1

	28
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 жил
	0.03

	29
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	8

	37
	Выключатель ВА 47-29 1Р 16А
	шт
	7

	38
	Выключатель ВА 47-29 3Р 200А
	шт
	1

	30
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
	100 м
	0.008

	31
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.3

	32
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.08

	33
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 36
	10 шт.
	3.2

	34
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО71-4х36/П-01 УХЛ4
	шт.
	8

	                           Раздел 4. Санитарно-технические работы.

	                           хв , гв

	41
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	39
	Угольник Н-В размером: 1/2"
	шт.
	10

	40
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1/2"
	шт.
	10

	44
	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром: 15 мм(вн.+нар.)
	шт.
	8

	45
	Кран шаровой В-В размером: 1/2" с фильтром
	шт.
	2

	42
	Смена: гибких подводок
	100 приборов
	0.02

	43
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0.01

	46
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	47
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	2

	                           Вентиляция.

	48
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	2

	49
	Решетки приточные размером 500х500 мм
	шт.
	2

	50
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.072

	61
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 150 мм
	м2
	2.2

	60
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	5

	51
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые, диаметром до 150 мм
	шт.
	2

	59
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 315 мм
	шт.
	1

	55
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.055

	56
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.16

	52
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.07

	58
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	7

	57
	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 1500 мм
	шт.
	3


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-123

	Ремонт отмостки. Здание Б.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную
	1000 м2
	0.0515

	2
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.01

	3
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона
	0.02

	4
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-2.04

	5
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	2.04

	6
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0.1778

	7
	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	2.54

	8
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
	100 м2 покрытия
	2.54

	9
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	8

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	8


	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-228
	
	

	
	
	Ремонт с/у. Здание В.
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	

	1
	2
	3
	4
	

	                           Раздел 1. Мужской с/у.
	

	1
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.32
	

	2
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0.21
	

	3
	Очистка вручную поверхности стен и потолка от красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	0.61
	

	4
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.038
	

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0.018
	

	6
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.038
	

	7
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	1.5
	

	8
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.02
	

	9
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
	м
	2
	

	10
	Облицовка оконных  откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0.015
	

	11
	Панели  пластиковые
	м2
	1.6
	

	12
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0.06
	

	13
	Устройство финишного профиля: на винтах самонарезающих
	100 м
	0.06
	

	14
	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0.02
	

	15
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.018
	

	16
	Блоки дверные глухие облицованные шпоном дуба
	м2
	1.8
	

	17
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	1
	

	18
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	1
	

	19
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.05
	

	20
	Наличники шпонированные
	м
	5.6
	

	21
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0.21
	

	22
	Грунтовка акриловая: ВД-АК
	т
	0.0027
	

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.21
	

	24
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.4
	

	25
	Грунтовка акриловая: ВД-АК
	т
	0.0052
	

	26
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4
	

	27
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.32
	

	28
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0.21
	

	29
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0.162
	

	30
	Перегородки санузловые
	м2
	16.2
	

	31
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07
	

	32
	Устройство короба по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): с оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.05
	

	                           Раздел 2. Женский с/узел.
	

	33
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	0.17
	

	34
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0.16
	

	35
	Очистка вручную поверхности стен и потолка от красок
	100 м2 расчищенной поверхности
	0.85
	

	36
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.038
	

	37
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0.022
	

	38
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.038
	Оконная конструкция поворотно-откидная из ПВХ профиля  изготовленная из профиля VEKA, GEALAN, REHAU, ARTEC  с толщиной внутренней стенки не менее 3 мм в соответствии с ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001), с фурнитурой производства Австрии, Германии марок MACO, ZIGENIA-AUBI, ROTO,  с 2-х камерным  стеклопакетом энергосберегающим произведенным по технологии с использованием герметизирующей ленты «DURASEL» согласно ГОСТ24866-99,26602.1-99,26602.3-99,26302-93,30779-2001 с сопротивлением теплопередаче для стеклопакетов СПО 4М1-16-4М1 не менее 0,345 м2хС/Вт, для стеклопакетов СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 не менее 0.49 м2хС/Вт. 

	39
	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый
	м2
	1.5
	

	40
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.02
	

	41
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
	м
	2
	

	42
	Облицовка оконных  откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0.015
	

	43
	Панели  пластиковые
	м2
	1.6
	

	44
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 п. м
	0.06
	

	45
	Устройство финишного профиля: на винтах самонарезающих
	100 м
	0.06
	

	46
	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	0.02
	

	47
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.018
	

	48
	Блоки дверные глухие облицованные шпоном дуба
	м2
	2.2
	

	49
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	компл.
	1
	

	50
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	1
	

	51
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.05
	

	52
	Наличники шпонированные
	м
	5.6
	

	53
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0.17
	

	54
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
	т
	0.0022
	

	55
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.17
	

	56
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.49
	

	57
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
	т
	0.0064
	

	58
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.49
	

	59
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.19
	

	60
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0.17
	

	61
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0.16
	

	62
	Перегородки санузловые
	м2
	16
	

	63
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04
	

	                           Раздел 3. Перегородка.
	

	64
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.21
	

	65
	Профиль направляющий: ПН-6 100/40/0,6
	м
	15.96
	

	66
	Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6
	м
	-15.96
	

	67
	Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6
	м
	-42.84
	

	68
	Профиль стоечный: ПС-6 100/50/0,6
	м
	42.84
	

	69
	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150
	м3
	2.163
	

	70
	Оклейка тканями: стен
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.42
	

	71
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0.42
	

	72
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
	т
	0.0055
	

	73
	Сплошная  шпатлевка при  окраске по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.42
	

	74
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.42
	


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-231

	Ремонт с/у. Электромонтажные работы. Здание В.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.16

	2
	Демонтаж щитка осветительного, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1

	3
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.12

	4
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	4.8

	5
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18
	10 шт.
	4.8

	6
	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭПРА
	шт.
	12

	7
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0.4

	8
	Кабели силовые с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести. ВВг нг - LS 0.66 кВ сеч.3х2.5 мм2
	1000 м
	0.04

	9
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0.4

	10
	Кабель-канал (короб)  20x10 мм
	м
	20

	11
	Кабель-канал (короб)  40x25 мм
	м
	20

	12
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02

	13
	Выключатели
	шт.
	2

	14
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.04

	15
	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
	шт.
	4

	16
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-233

	Ремонт с/у. Сантехнические работы. Здание В.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0.058

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0.052

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.234

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0.128

	5
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм
	шт.
	12

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0.106

	7
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм
	шт.
	1

	8
	Установка умывальников одиночных: без подводки воды
	10 компл.
	0.2

	9
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском с пьедесталом
	компл.
	2

	10
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	4

	11
	Установка биде
	10 компл.
	0.1

	12
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	2

	13
	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером: 600х350х348, 640х350х380 мм
	компл.
	1

	14
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1

	15
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.5

	16
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	5

	17
	Установка писсуаров: настенных
	10 компл.
	0.2

	18
	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: с цельноотлитым сифоном
	шт.
	2

	19
	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
	шт.
	420
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