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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-17.12 «Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков. Аэрологические исследования. Годичный цикл наблюдений.»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по теме: 
“Аэрологические исследования. Годичный цикл наблюдений”

1. Общие положения
1.1 Наименование объекта: Белорусская АЭС в составе 2-х энергоблоков 
1.2 Стадия: Разработка проектной документации. 
1.3. Основание для проведения работ:

1.3.1 Договор № 5808 на «Проведение Подрядчиком изыскательских работ, разработки Проектной документации и первоочередной Рабочей документации для сооружения Белорусской АЭС в составе двух блоков установленной мощностью 1200 МВт каждый, охранного ограждения и КПП Белорусской АЭС (кроме ТСФЗ), систем технического водоснабжения, пожаротушения и учебно-тренировочного центра (УТЦ) за пределами охранного ограждения Белорусской АЭС, а также временных зданий и сооружений на территории Промышленной площадки, системы хозпитьевого водоснабжения, подводящего газопровода к Белорусской АЭС, необходимых для строительства Белорусской АЭС».
1.3.2 Контракт № 77-595/1112700 между Государственным учреждением «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»), Республика Беларусь, и Закрытым акционерным обществом «Атомстройэкспорт», заключенного в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции (г. Минск 15.03.2011).

1.3.3 НП-006-98 "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР".

1.3.4 СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения".
1.3.5 РБ-046-08 Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии
1.4 Заказчик: ОАО «НИАЭП»

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Аэрологические исследования. Годичный цикл наблюдений
	 С момента заключения договора

-
30.06.2013.
	 Технический отчет.



	I этап

Организация аэрологических и метеонаблюдений. Начало наблюдений. Выпуск отчета.
	С момента заключения договора

-
30.05.2012
	 Отчет об организации аэрологических наблюдений  


	II этап

Производство аэрологических и метеонаблюдений. Выпуск промежуточного отчета. 
	31.05.2012

-
30.01.2013
	Промежуточный отчет

	III этап

Производство аэрологических и метеонаблюдений.  Выпуск технического отчета.
	31.01.2013

-
30.06.2013
	Технический отчет


2. Цель, задачи, содержание, состав работ и итоговая документация

2.1. Целевое назначение работ

- определение аэрометеорологических характеристик, необходимых для расчетов (во взаимодействии с АСКРО) потенциального радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду при нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии;

- прогнозирование и своевременное выявление тенденций и трендов изменения аэрометеорологических параметров окружающей среды;

- выработка рекомендаций для снижения негативного воздействия ОИАЭ на окружающую среду.

Оценка репрезентативности аэрологической станции Минск в отношении площадки Белорусской АЭС. Уточнение аэрологических особенностей площадки. Определение параметров атмосферной дисперсии примесей. 

2.2. Задачи работ

Годовой цикл непрерывного ежечасного акустического температурно-ветрового зондирования атмосферы до высоты 1000 м.

Получение комплекса расчетных климатических характеристик нижнего слоя атмосферы в районе размещения АЭС, отражающих условия распространения в атмосфере выбросов загрязняющих веществ.

2.3 Изученность территории
В нижеследующей таблице приводятся сведения о ближайших аэрологических станциях и их расположение относительно Белорусской АЭС.

Таблица 2.3.1 – Сведения об аэрологических станциях
	Аэрологическая станция
	Высота над уровнем моря, 
м БС
	Расстояние до площадки АЭС, км

	Минск
	222
	135

	Каунас
	90
	145

	Мозырь
	190
	350

	Гомель
	125
	400

	Брест
	142
	330


В 2009 г. ГУ «Республиканский гидрометеорологический центр» Беларуси выполнил оценку аэрологических условий площадки размещения АЭС. Для описания аэрологических условий площадки в основном использовалась обобщенная информация по аэрологическим станциям Минск и Каунас (Литва). В некоторых случаях дополнительно использовалась аэрологическая информация по станциям Мозырь (Гомельская область), Гомель и Брест. 

Период обобщений аэрологических станций Минск и Мозырь – 1965-1974 гг., Каунас – 1961-1970 гг., Минск, Гомель и Брест – 1986-1990  гг.

Были получены ветровые характеристики: розы ветров и средней скорости ветра по румбам на высотах 100 и 200 м, а также характеристики температурного режима в двухкилометровом слое атмосферы над местностью, близкой к Островецкой площадке.

2.4 Содержание работ

- Организация аэрологических наблюдений на площадке Белорусской АЭС.

- Годовой цикл наблюдений за параметрами пограничного слоя атмосферы. 

- Определение возможного воздействия опасных аэрометеорологических процессов и явлений на площадку.

- Оценка репрезентативности аэрологической станции Минск в отношении площадки Белорусской АЭС.
- Расчет климатических характеристик по аэрологической станции-аналогу с использованием последних лет наблюдения:

- повторяемость штилей и направлений ветра 
в 16 румбах на высотах;

- средние скорости ветра в 16 румбах на высотах 100 и 200 м;

- повторяемость категорий устойчивости атмосферы;

- средние  значения  вертикального  градиента  температуры  в  слоях  0-300 м,   0-600 м и 0-900 м;

- повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий;

- повторяемость и средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий в слое 0-2 км;

- высота слоя перемешивания при разных категориях устойчивости;

- совместная повторяемость скоростей и направлений ветра при разных категориях устойчивости;

- оценка среднегодовых значений относительной наземной концентрации ((/Q) в пределах санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения АЭС при нормальной эксплуатации;

- консервативная оценка рассеивающих свойств атмосферы у границы санитарно-защитной зоны (зоны отчуждения) и у внешней границы зоны планирования защитных мероприятий при возникновении аварийных кратковременных выбросов для наименее благоприятных метеорологических условий.

- Составление технического отчета.

2.5 Состав итоговой отчетной документации

Итоговая отчетная документация должна состоять из технического отчета, в котором включены данные наблюдений и выполнены расчеты по станции-аналогу, указанные выше. 

Документация должна быть оформлена в соответствии с РД ПКФ – 014-02 “Положение о порядке оформления отчетов по обоснованию безопасности атомных станций”.

3. Требования к измерительному оборудованию 

В аэрологических исследованиях должно использоваться оборудование, позволяющее ежечасно измерять вертикальные профили скорости и направления ветра и температуры воздуха в нижнем слое атмосферы с вертикальным разрешением не более 10 м.

Аэрологическое оборудование должно быть сертифицировано как тип средств измерений.

4. Требования к передаче отчетной документации

Документация передаётся Заказчику в бумажном виде и на электронном носителе, в количестве: 4 экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе.

Документация в электронном виде представляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась. 

Передача результатов работ Исполнителем осуществляется в полном объёме этапа работ в соответствии с требованиями Календарного плана. 

5. Перечень нормативных документов, требования которых должны выполняться при поведении работ.

1.
НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

2. НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности.

3. НП-006-98. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реактором типа ВВЭР.

4. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

5. РБ-046-08. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий на участках размещения объектов использования атомной энергии. 

6. Серия изданий стандартов МАГАТЭ по безопасности. Дисперсия радиоактивного материала в воздухе и воде и рассмотрение распределения населения при оценке площадки для атомных станций. Руководство по безопасности № NS-G-3.2.
7. Руководство по организации контроля состояния природной среды в районе расположения АЭС. Ред. К.П.Махонько. Л., Гидрометеоиздат, 1990. 























































































































































































































































