[bookmark: _GoBack]Техническое задание

для размещения заказа
путем проведения запроса цен в эл. форме на закупку
Комплект мембранразрывных 
(наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах


	№ п/п
	НаименованиеТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, кол-во.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мембрана разрывная 
	Разрывная мембрана без индикатора разрыва, рассчитанная на давление срабатывания 1.45 МПа, температуру срабатывания +110 °C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%.
Приемка ОТК.
	шт.
	20

	2
	Мембрана разрывная 
	Разрывная мембрана без индикатора разрыва , рассчитанная на давление срабатывания 1.45 МПа, температуру срабатывания +200 °C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%.
	шт.
	20

	3
	Мембрана разрывная 
	Разрывная мембрана без индикатора разрыва , рассчитанная на давление срабатывания 6.0 МПа, температуру срабатывания +160 °C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%.
	шт.
	20

	4
	Мембрана разрывная 
	Разрывная мембрана без индикатора разрыва, рассчитанная на давление срабатывания 6.0 МПа, температуру срабатывания +300 °C. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Мембрана должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - ±15%.
	шт.
	20




Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 
· обязательное наличие:сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная);
· мембраны устанавливаются в существующий узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством;
· сброс рабочей среды из объекта при срабатывании мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический;
· мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками;
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);
· гарантийный срок – не менее установленного производителем;
· продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма поставщику;
· поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии и сопровождаться технической документацией на русском языке;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)


От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /
	должность	подпись	Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /
		подпись	Фамилия И.О.



 
