
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е
на ремонт оборудования 


	№
этапа
	Наименование
	Технические характеристики 
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)

	Срок службы
	Количество


	1
	Ремонт мониторов радиационных пешеходных КСАР1У.031 «Дозор» РНПИ 540100.00
	Назначение: обнаружение источников гамма- или гамма-нейтронного излучения ядерных материалов и радиоактивных веществ при проходе пешеходов через контролируемое пространство и выработке сигнала оповещения при обнаружении ЯМ или РВ.
Диапозон температур: -10; +40 С.
Относительная влажность: 75%.
Группа исполнения: К2 по ГОСТ Р 51635-2000.
Порог обнаружения стандартного образца не более:
- из урана 3-10г.;
- из плутония 50-90г.
Порог обнаружения РВ по y-излучению:
Ва-133 16-23 кБк;
Сs-137 21-30  кБк;
Со-60     9-13 кБк.
	Не менее 10 лет
	4 блока управления

	2
	Ремонт мониторов радиационных транспортных КСАР1У.041 «Рубеж» РНПИ 540200.000
	Назначение: обнаружение источников гамма- или гамма-нейтронного излучения ядерных материалов и радиоактивных веществ при проезде мало- и крупногабаритных транспортных и железнодорожных средств через контролируемое пространство и выработке сигнала оповещения при обнаружении ЯМ или РВ.
Диапозон температур: -50; +50 С.
Относительная влажность: 95%.
Группа исполнения: К8 по ГОСТ Р 51635-2000.
Порог обнаружения стандартного образца не более:
- из урана 260-640г.;
- из плутония 150-210г.
Порог обнаружения РВ по y-излучению:
Ва-133 270-380 кБк;
Сs-137 300-420  кБк;
Со-60   160-225 кБк.
	Не менее 10 лет
	4 блока управления; 12 блоков детектирования
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